This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 9
LICITACION PRIVADA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 109/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2017
 Ejercicio:
7
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES
 Rubro comercial:
MAMELUCO DE ALGODÓN 100%, PESO 270 GRS POR METRO, OPCIÓN EN TELA DE ALGODÓN 35% POLIÉSTER 65%.
CLÁSICO CON 6 BOLSILLOS. MANGAS LARGAS CON PUÑOS, CINTURA PASA CINTO Y ELÁSTICO, CIERRE DOBLE
CARRO COLOR AZUL.
GUARDAPOLVO PARA LABORATORIO, TELA MEZCLA ALGODÓN Y POLIÉSTER, CERRADO CON DOBLE PESPUNTE,
ENTRE TELA EN CUELLOS. CLÁSICO CUELLO Y SOLAPA, CON TRES BOLSILLOS TIPO PLAQUE, MARTINGALA.
PRENDIDO CON BOTÓN NO METAL, COLOR BLANCO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD CAB
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
29 de Mayo de 2017 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MAMELUCOS; CIERRE CREMALLERA -
BOLSILLO CON - TELA ALGODON/POLIESTER -.
GUARDAPOLVOS; USO LABORATORIO -
MODELO DERECHO - ABOTONADO CON - TELA
POLIESTER -.
 30,000000
 100,000000
UN
UN
1
2
222-00829-0130
222-00838-0482
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Mayo de 2017 a
las 15:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 9
ESPECIFICACIONES
GUARDAPOLVO PARA LABORATORIO, TELA MEZCLA ALGODÓN Y POLIÉSTER, CERRADO CON DOBLE PESPUNTE,
ENTRE TELA EN CUELLOS. CLÁSICO CUELLO Y SOLAPA, CON TRES BOLSILLOS TIPO PLAQUE, MARTINGALA.
PRENDIDO CON BOTÓN NO METAL, COLOR AZUL.
BOTÍN DE SEGURIDAD, DEBE SER DIELÉCTRICO. CON PUNTERA DIELÉCTRICA. LA AMPLITUD DE LA HORMA, DEBE
PREVER LA POSIBILIDAD DE INGRESO, DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PIE QUE PRESENTA LA POBLACIÓN. UN
SOPORTE AL MOVIMIENTO DINÁMICO DEL ARCO TRANSVERSO PROVOCADO POR LA FATIGA MUSCULAR. CON
ELEVACIÓN DE LA SUELA PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN AL IMPACTO, ABSORBIENDO EL CHOQUE Y EVITANDO
QUE REPERCUTA EN LAS DISTINTAS ARTICULACIONES DEL PIE. CALZADO DE PRIMERA CALIDAD. CONFECCIONADO
EN CUERO FLOR. LENGÜETA TIPO FUELLE. SUELA INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE, EN POLIURETANO BIDENSIDAD,
NO PEGADO, APTA HIDROCARBUROS. PLANTILLA ANTIMICÓTICA. COLOR NEGRO. DEBE CUMPLIMENTAR SELLO S DE
SEGURIDAD Y NORMATIVA IRAM. (SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)
GUANTES DE CUERO DE VAQUETA DE CERDO, MEDIO PASEO, AMARILLO, CON ELÁSTICO DE AJUSTE EN LA
MUÑECA. PARA OPERADORES DE MAQUINARIAS TALES COMO CONSTRUCCIÓN, MANEJO DE MONTACARGAS,
OPERADORES DE CAMIONES Y TODO TIPO DE APLICACIONES DE MAYOR DESTREZA.
GUANTES PARA ALTA TEMPERATURA DE TERRY DE KEVLAR. TEJIDOS CON ARAMIDA, PUÑO DE CUERO DE 20 CM,
FORRO INTERIOR AISLANTE DE LANA DE OVEJA. LARGO TOTAL 40 CM. SE REQUIERE:
- RESISTENCIA AL CORTE SIN SACRIFICAR SENSIBILIDAD AL TACTO
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS QUE NO SUPEREN LOS 400 GRADOS CELSIUS, 
- MONO PIEZAS SIN COSTURAS INTERNAS, AMBIDIESTROS. 
TALLE ÚNICO. (SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUARDAPOLVOS; USO LABORATORIO -
MODELO DERECHO - ABOTONADO CON - TELA
POLIESTER -.
CALZADOS; TIPO BORCEGUI - MATERIAL
CUERO - SUELA GOMA - SEXO UNISEX -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA -
MATERIAL CUERO - TIPO 5 DEDOS - LARGO
30Cm - CIERRE SIN -.
GUANTES; PROTECCION IGNIFUGO/CHIPAS -
MATERIAL JERSEY/POLIAMIDA - TIPO
TRABAJO TEMPERATURA MEDIA - LARGO
40Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
AISLANTE -.
 200,000000
 100,000000
 120,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
222-00838-0482
222-06729-0041
222-01629-0181
222-01629-0213
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
SI
NO
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 9
ESPECIFICACIONES
GUANTES CRIOGÉNICOS TIPO CRYO-GLOVES®  O SIMILAR.
PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES ULTRA FRÍOS O ULTRA CALIENTES. PROTECCIÓN SUPERIOR EN TEMPERATURAS
EXTREMAS (-260Ø HASTA 300ØF). 
ESPECIFICACIONES: GUANTES LIVIANOS Y FLEXIBLES CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER Y OLEFIN. AISLADOS
MULTICAPA DISEÑADOS PARA PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS. FLEXIBLES  A MUY BAJAS TEMPERATURAS.
LAVABLES.
CON DOS TIPOS DE CAPAS, LAS EXTERNAS PARA IMPEDIR EL INGRESO DE LÍQUIDOS Y LAS INTERNAS PARA AISLAR
EL FRÍO. 

GUANTE DE NITRILO VERDE FLOCKADO (100% DE CAUCHO ACRILONITRILO DE BUTADENO PURO).
USO: PROCESOS QUÍMICOS (PETROQUÍMICOS, REFINERÍA), OPERACIÓN DE MAQUINARIA, ARTE GRÁFICA,
FABRICACIÓN DE BATERÍAS Y MANTENIMIENTO, SOLVENTES, HIDROCARBUROS, PARA TRABAJOS QUE REQUIEREN
BUEN TACTO. 

GUANTES DE EXAMINACIÓN QUE NO SEAN EMPOLVADOS DESCARTABLES, AMBIDIESTROS.
ELABORADOS CON LÁTEX NATURAL. 
CONFORME A LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE: CE - TÜV - ISO 9001 - FDA
PRESENTACIÓN CAJA X 100  PARES.

GUANTE DE NITRILO COLOR CELESTE DESCARTABLE (CAJA POR 100).
GUANTES DE TRABAJO  DE LÁTEX RUGOSO. USO: TRABAJOS MECÁNICOS EN INMERSIÓN DE PRODUCTOS
AGRESIVOS (ACEITE DE CORTE, PETRÓLEOS Y DERIVADOS, BASES, ÁCIDOS) EN LA INDUSTRIA EN GENERAL.
RESISTENCIA MECÁNICA A LA ABRASIÓN Y DESGARRE.  PUÑO ELASTIZADO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION QUIMICA - FISICA -
MATERIAL PVC PESADO - TIPO DE
RESISTENCIA - LARGO 70Cm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO TELA INTERLOCK -.
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION INDUSTRIAL -
MATERIAL LATEX - TIPO 5 DEDOS - LARGO
55Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO DESCARTABLE -
LARGO MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO 40Cm
- CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO GOMA -.
 5,000000
 70,000000
 10,000000
 50,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
UN
7
8
9
10
11
222-01629-0228
222-01629-0232
222-01629-0242
222-01629-0276
222-01629-0149
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 9
ESPECIFICACIONES
GUANTES PARA BAJA TENSIÓN PRUEBA: (2500W) CLASE 00, LONGITUD (CM) 36, ESPESOR (MM) 1,15.
REVESTIMIENTO FLOCADO. TERMINACIÓN SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE. DEBEN POSEER SELLO S IRAM
GUANTES PARA MEDIA TENSIÓN CLASE 2: TENSIÓN DE PRUEBA: 20000V TENSIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN: 17000V
CORRIENTE MÁXIMA DE FUGA: 18 MA. 

GUANTE PARA SOLDADOR. GUANTE DE CUERO DESCARNE VACUNO FORRADO EN SU INTERIOR, COSIDO CON HILO
KEVLAR DE 35 CM, COSTURA DE SEGURIDAD. FORRADO EN SU INTERIOR CON ALGODÓN FRISADO DE ALTA
CALIDAD, DE ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA CON PUÑO LARGO CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A LAS ALTAS
TEMPERATURAS. SIMILAR A MODELO SOUDER ROJO. 60 PARES.  
(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

DELANTAL DESCARNE AMARILLO PARA SOLDADOR, PROTECCIÓN CON GOMA PLOMADA.
CAMISAS, CONFECCIONADAS BAJO NORMAS DE CALIDAD ISO 9000, EN TELA DE ALGODÓN 100% 2/1 PESO 190G/M2.
CLÁSICO CON DOS BOLSILLOS SUPERIORES CON TAPA, MANGAS LARGAS TERMINADAS EN PUÑOS. COLOR BEIGE.
(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

PANTALÓN CARGO DE HOMBRE, REFORZADO, BOLSILLOS LATERALES CON FUELLE Y TAPA. BOLSILLOS CON TAPA
EN TRASERO. TRIPLE COSTURA DE REFUERZO. CONFECCIONADO BAJO NORMAS CALIDAD ISO 9000, EN TELA DE
ALGODÓN 100% SARGA PESADA 3/1 S. PESO 265G/M2 - ANCHO 161CM. COLOR BEIGE DE HOMBRE. 
(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION 2500V - MATERIAL
GOMA - TIPO 5 DEDOS DIELECTRICO - LARGO
HASTA CODO - CIERRE SIN -.
GUANTES; MATERIAL GOMA - TIPO 5 DEDOS -
LARGO TOTAL DEL BRAZO 40 - CIERRE SIN -.
GUANTES; MATERIAL VAGUETA - TIPO 5
DEDOS -.
DELANTALES; TIPO P/SOLDAR - MATERIAL
CUERO DESCARNE - PROTECCION DE PLOMO
-.
CAMISAS; TIPO DE TRABAJO - TELA GRAFA -
MANGA LARGA - COSTURA DOBLE - BOLSILLO
2 -.
PANTALONES; TIPO DE TRABAJO - TELA
ALGODON-SARGA - SEXO MASCULINO -.
 2,000000
 2,000000
 60,000000
 10,000000
 100,000000
 200,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
12
13
14
15
16
17
222-01629-0166
222-01629-0004
222-01629-0164
222-01721-0001
222-06731-0095
222-06738-0040
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
SI
NO
SI
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 9
ESPECIFICACIONES
MÁSCARA PARA PROTECCIÓN, DE POLIPROPILENO, VISOR REBATIBLE. PANTALLA FABRICADA EN POLICARBONATO
PARA PROTEGER LA CARA DE GOLPES, IMPACTO DE PARTÍCULAS, POLVO, CHISPAS Y SALPICADURA QUÍMICA.
DISEÑO ENVOLVENTE, QUE SUMINISTRE PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL DESDE LA FRENTE AL MENTÓN. 
DISEÑO ESFÉRICO QUE SIGUE LAS LÍNEAS DE LA CARA. FABRICADO EN POLICARBONATO. FILTRO UV. 7, RANURAS
DISTRIBUIDAS EN LA BANDA SUPERIOR PARA UN FIRME MONTAJE EN EL SOPORTE. APTO PROTECCIÓN ALTO
IMPACTO. COLOR INCOLORO: USO GENERAL. CON ARNÉS A CREMALLERA. DISEÑADO PARA MONTAR DISTINTOS
TIPOS DE PANTALLAS FACIALES (VISORES, MALLAS) Y USARLO INDIVIDUALMENTE. CON SISTEMA ARTICULADO
PARA REBATIR LA PANTALLA FACIAL Y AJUSTAR EL CALCE DEL ARNÉS A LA NUCA. PROVISTO CON VISERA DE
SEGURIDAD: 5 BOTONES DE ANCLAJE UNIVERSAL DEL VISOR / MALLA. 3 POSICIONES DE INCLINACIÓN. MECANISMO
A CREMALLERA CON PERILLA REGULADORA, PARA UN AJUSTE CONTINÚO DE TAMAÑO.

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE, QUE OSCURECE LA PANTALLA AUTOMÁTICAMENTE. SIMILAR AL COD.
901399. ERGONÓMICA CON PANTALLA FOTOSENSIBLE, CON REGULACIÓN DE SOMBRA DIN9 A 13. AJUSTE DE
SENSIBILIDAD Y RETARDO (HIGH/LOW). PANEL SOLAR QUE ELIMINA LA NECESIDAD DE UTILIZAR BATERÍAS O PILAS.
ARNÉS CON REGULACIÓN A CREMALLERA PARA AJUSTE A LA CABEZA.  REBATIMIENTO DE LA MÁSCARA A PERILLA
CON AJUSTE DE SEGURIDAD. SUDADERA ACOLCHADA Y ABSORBENTE. REMOVIBLE Y LAVABLE. CON PANTALLA
ANTI CHISPAS DE REPUESTO.  CAMPO VISUAL 98 X 44 MM. FILTRO FOTOSENSIBLE (CARTUCHO) 110 X 90 X 9 MM.
PROTECCIÓN UV/IR CONTINUA. SENSIBILIDAD AJUSTABLE. SENSORES DE ARCO 2. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -
10 A 70 °C. PESO TOTAL 510 G. CON CERTIFICACIÓN ANSI S3.19 - 1974EN 352-2:2002.
BARBIJOS CONTRA POLVOS, PARTÍCULAS, TIPO N 95 (DE LIBRE MANTENIMIENTO). DEBE POSEER FORMA CONVEXA,
BANDAS ELÁSTICAS, CLIP DE ALUMINIO PARA EL AJUSTE A LA NARIZ Y MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO
AVANZADO.
MEDIA MÁSCARA RESPIRATORIA QUE CUBRE NARIZ Y BOCA. REUTILIZABLE Y DE BAJO MANTENIMIENTO. PARA
TRABAJAR CON FILTROS DE PARTÍCULAS O CARTUCHOS QUÍMICOS RECAMBIABLES.
APROBACIÓN NIOSH CONFORME AL TIPO DE FILTRO / CARTUCHO UTILIZADO.
QUE SE PUEDA COMBINAR CON OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA PROTECCIÓN OCULAR Y
AUDITIVA. COMPUESTA POR: MASCARILLA FABRICADA EN ELASTÓMERO HIPO-ALERGÉNICO 
JUNTA FACIAL DESMONTABLE QUE MANTIENE LA FORMA Y LIMPIEZA DE LA MÁSCARA LUEGO DE SU USO. 
PORTA FILTROS UBICADOS SIMÉTRICAMENTE EN LOS LATERALES, 
SUSPENSIÓN CENTRADA Y CON CORREAS DE FÁCIL AJUSTE,  QUE GARANTICE EL CORRECTO CALCE A LA CARA.
CADA MÁSCARA RESPIRATORIA DEBE VENIR PROVISTA CON  FILTROS PARA GASES ÁCIDOS, VAPORES ORGÁNICOS
Y FILTROS PARA PARTÍCULAS P100, CON APROBACION NIOSH. TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN SER
COMPATIBLES CON LAS MÁSCARAS PROVISTAS. SIMILAR A LA  9000 E.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL
ACRILICO - TIPO P/TRABAJO EN ESMERIL -.
MASCARAS; TIPO P/SOLDADOR - MATERIAL
POLIAMIDA - USO ADULTO -.
BARBIJOS CONTRA POLVOS; TIPO C/VALVULA
FILTRO - PRESENTACION UNIDAD -
RENDIMIENTO 95% -.
SEMIMASCARAS; TIPO C/DOBLE FILTRO -
MATERIAL SILICONA -.
 25,000000
 10,000000
 40,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
18
19
20
21
222-07905-0007
295-00467-0026
299-03433-0004
299-06122-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 9
ESPECIFICACIONES
LAVAOJOS Y DUCHA DE ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN CAÑO DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIDO CON PINTURA
EPOXI COLOR AMARILLO. CAMPANA DE DUCHA DE DIÁMETRO DE 220 MM DE ACERO INOXIDABLE Y VÁLVULA
ESFÉRICA DE BRONCE, QUE INCLUYA CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE ALTO IMPACTO, QUE INCLUYA PALANCA DE
ACCIÓN CON PIE Y LAVA OJOS.
CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS, COMBINADO CON FILTRO DE PARTÍCULAS. DEBERÁ SER
COMPATIBLE CON MEDIA MÁSCARA ESPECIFICADA EN RENGLÓN NRO. 21.
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO TIPO, C/ ARNÉS A CREMALLERA.
ANTEOJO DE SEGURIDAD, TRANSPARENTE AF.
CARACTERÍSTICAS: QUE ESTE DISEÑADO PARA PROTEGER EL OJO CONTRA GOLPES, IMPACTO DE PARTÍCULAS,
POLVO Y CHISPAS. 
CON PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL. 
CON DISEÑO OJO DE GATO. SU RADIO DE CURVATURA, Y LAS PATILLAS  SIGUIENDO LA LÍNEA, DEBEN TENER  UN
CALCE PERFECTO A LA CARA Y VISIÓN PANORÁMICA. 
LENTES DE POLICARBONATO. CON FILTRO UV. 
MARCO DE NYLON CON PUENTE NASAL UNIVERSAL.
PATILLAS FLEXIBLES DE NYLON, DELGADAS Y ERGONÓMICAS, AJUSTABLE A 4 POSICIONES DE LARGO. 
TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE. COLOR DEL LENTE INCOLORO.
TRATAMIENTO: ANTI-EMPAÑO (AF): PELÍCULA RESISTENTE A LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD. INDICADO PARA
TAREAS O AMBIENTES QUE PROVOQUEN TRANSPIRACIÓN.
COBERTURA DEL RIESGO: GOLPES LEVES, CHISPAS, IMPACTO DE PARTÍCULAS, POLVO. CERTIFICACIÓN: IRAM
EN166 ANSI Z87.1 (Z87+). SIMILAR AL  MODELO MIG

MÁSCARA RESPIRATORIA QUE CUBRA  TODA LA CARA. REUTILIZABLE Y DE BAJO MANTENIMIENTO. QUE PUEDA
TRABAJAR CON FILTROS DE PARTÍCULAS O CARTUCHOS QUÍMICOS RECAMBIABLES. 
CON APROBACIÓN NIOSH, CONFORME AL TIPO DE FILTRO / CARTUCHO UTILIZADO. QUE BRINDE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA, OCULAR Y FACIAL. COMPUESTO POR: 
MÁSCARA EXTERIOR FABRICADA EN SILICONA HIPO-ALERGÉNICA. 
VISOR CLASE 1. PROVISTO DE TRATAMIENTO ANTI RALLADURA Y ANTI-EMPAÑO. 
CON AMPLIO CAMPO VISUAL LIBRE DE DISTORSIÓN. 
MASCARILLA INTERIOR EN SILICONA, PROVISTA DE VÁLVULAS PLANAS.
PORTA FILTROS UBICADOS SIMÉTRICAMENTE EN LOS LATERALES PARA UN PERFECTO BALANCE DE PESO Y NO
INTERFERIR EL CAMPO VISUAL. 
CONECTOR DE FILTRO ALETADO PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE AIRE Y LA DURACIÓN DEL FILTRO. 
SUSPENSIÓN DE 6 PUNTOS CON MALLA TEXTIL Y CORREAS AJUSTABLES. CADA MASCARA DEBE INCLUIR
CARTUCHOS Y FILTROS Y SOPORTE PRE FILTRO PARA GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS COMBINADO CON
FILTRO DE PARTÍCULAS.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LAVAOJOS DE EMERGENCIA; MATERIAL PVC -.
FILTROS P/MASCARAS; USO MASCARA 3M -
PROTECCION PARTICULA ALTAMENTE TOXICA
-.
CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE B - MATERIAL
DE POLIPROPILENO - S/NORMA IRAM 3620/82 -.
ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO
ERGONOMICO - CRISTAL NORMA ANSI Z87.1 -.
MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL
GOMA - TIPO P/QUIMICO -.
 5,000000
 18,000000
 50,000000
 200,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
UN
22
23
24
25
26
295-06327-0001
296-01637-0015
222-00388-0014
262-00268-0044
222-07905-0005
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 9
ESPECIFICACIONES
KIT PARA CONTENCIÓN Y ABSORCIÓN DE ACEITES, HIDROCARBUROS, SOLVENTES, REFRIGERANTES, ÁCIDOS,
BASES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DESCONOCIDAS. 
COMPUESTO POR 1 BARRERA CORTA Y 20 TAPETES CHICOS. 
CONTENIDOS EN UN BALDE PLÁSTICO IMPERMEABLE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.
NOTA: ESTE KIT DEBE CONTENER ADEMÁS BOLSAS RESISTENTES PARA COLOCAR EL PRODUCTO UTILIZADO CON
LEYENDA IDENTIFICATORÍA, PRECINTO PARA SELLAR LA BOLSA, UNA GUÍA DE UTILIZACIÓN Y LAS HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS). TIPO REACTIVA. SE 

ALFOMBRA DIELÉCTRICA AISLANTE CLASE 0 (HASTA 1000 VOLTS), QUE CUMPLA CON LA NORMA IEC 61111 Y
PRESENTE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1METRO X 1 METRO.
LUZ DE EMERGENCIA LED. CON UNA AUTONOMÍA DE 12 HS., TENSIÓN Y FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 220V -
50HZ/60HZ. INTENSIDAD DE LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 40 MA. FACTOR DE POTENCIA 0.9, FLUJO LUMINOSO
NOMINAL 90 LM. FUENTE DE LUZ 60 LEDS DE ALTO BRILLO.
PROTECTOR AUDITIVO SIMILAR AL  MODELO L-340, CON COPA DE VINCHA, CERTIFICADO BAJO NORMA ANSI DE 26
DB DE ATENUACIÓN ERGONÓMICAS Y CONFORTABLES.
RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, NIEBLAS Y HUMOS
METÁLICOS. SIMILAR AL MODELO 3 M 9332.
FILTRO DE ALTA EFICIENCIA P3, FABRICADO CON MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO,  SISTEMA DE RETENCIÓN
DE PARTÍCULAS Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN. 

BOTELLA LAVAOJOS DE PLÁSTICO TRASPARENTE DE 1 LITRO DE CAPACIDAD, CON INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL,
COPILLA CON APOYO PARA EL GLOBO OCULAR, TUBO DE PESCA QUE HACE QUE LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA SUBA
AL PRESIONAR EL CUERPO DE LA BOTELLA Y LIMPIE EL OJO, SALIENDO A TRAVÉS DE UNA VÁLVULA QUE IMPIDE
QUE EL LÍQUIDO USADO VUELVA A INGRESAR A LA BOTELLA.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PAÑOS ABSORBENTES; TAMAÑO Nº36 -.
ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO
MANTA - MATERIAL GOMA ANTIESTATICA -.
ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO
RECARGA 24H - AUTONOMIA 12H -.
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD -
ACCESORIO COPA - TIPO AURICULAR
EXTERNO - ATENUACION 45db -.
BARBIJOS; TIPO AJUSTABLE C/VALVULA
EXHALADORA -.
LAVAOJOS DE EMERGENCIA; MATERIAL PVC -.
 10,000000
 1,000000
 30,000000
 20,000000
 15,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
27
28
29
30
31
32
291-02446-0004
299-09403-0019
293-01204-0024
243-00935-0022
295-00428-0018
295-06327-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 9
ESPECIFICACIONES
CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE DE 25 MM ANCHO, AUTOADHESIVA
CHALECOS REFRACTIVO REGLAMENTARIO AMARILLO TELA FLÚOR
DOS TIRAS REFLECTIVAS

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CINTAS ANTIDESLIZANTES; TIPO
ANTIDESLIZANTE-FOTOLUMINICENTE - ANCHO
2,5Cm - LARGO 18M -.
CHALECOS FLUORESCENTES; MATERIAL
NYLON - BANDA REFLECTIVA CON - SUJECION
BROCHE DE PRESION -.
 4,000000
 100,000000
UN
UN
33
34
299-01626-0001
222-02036-0004
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 9
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.