This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 83/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
59
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
PLATAFORMA PARA PROTOTIPOS TIPO ARDUINO UNO R3, BASADO EN MICROCONTROLADOR ATMEGA 328P Y
ATMEGA 16U2, CON 14 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES (6 SALIDAS PWM), 6 ENTRADAS ANALÓGICAS, 32K DE
MEMORIA FLASH, 16MHZ DE FRECUENCIA DE CLOK. NUEVO, SIN USO
PLATAFORMA PARA PROTOTIPOS TIPO ARDUINO MEGA R3, BASADO EN MICROCONTROLADOR ATMEGA 2560 Y
ATMEGA 16U2, CON 54 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES (15 SALIDAS PWM), 16 ENTRADAS ANALÓGICAS, 256K DE
MEMORIA FLASH, 16MHZ DE FRECUENCIA DE CLOK. NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
PLACAS ELECTRONICAS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
05 de Mayo de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
ARDUINO UNO -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
ARDUINO MEGA R3 -.
 10,000000
 5,000000
UN
UN
1
2
293-03934-1217
293-03934-1255
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Mayo de 2017 a
las 16:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
PLATAFORMA PARA PROTOTIPOS TIPO ARDUINO NANO V3.0, BASADO EN MICROCONTROLADOR ATMEGA 328 Y CHIP
USB CH340G, CON 14 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES (6 SALIDAS PWM), 8 ENTRADAS ANALÓGICAS, 32K DE MEMORIA
FLASH, 16MHZ DE FRECUENCIA DE CLOK. NUEVO, SIN USO
PLATAFORMA PARA PROTOTIPOS TIPO ARDUINO ZERO, BASADO EN MICROCONTROLADOR ATSAMD21G18, 32BIT
ARM CORTEX MO+, CON 20 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, TODOS LOS PINES CONFIGURABLES COMO PWM MENOS
EL 2 Y EL 7,  6 ENTRADAS ANALÓGICAS ADC DE 12BITS, 1 PIN ANALOGICO 10 BITS DAC, 256K DE MEMORIA FLASH,
48MHZ DE FRECUENCIA DE CLOK. NUEVO, SIN USO
SHIELD ADAPTADOR PARA ARDUINO NANO A ARDUINO UNO. CON ALIMENTACION EXTERNA DE 7,5V A 12V MEDIANTE
CONECTOR PLUG. NUEVO, SIN USO
DISPOSITIVO TIPO MODULO CELULAR  GSM GPRS SIM800L DE COMUNICACIÓN CELULAR PARA PROTOTIPOS QUE
IMPLEMENTAN LA PLATAFORMA ARDUINO, FUNCIONALIDAD EN QUADBAND GSM/GPRS, RANGOS DE FRECUENCIA
GSM850MHZ, EGSM900MHZ, DCS1800MHZ Y PCS1900MHZ, DEBE SOPORTAR TEXTO, DATOS, VOZ Y SMS. NUEVO, SIN
USO
MÓDULO TIPO MX-05V RECEPTOR DE RADIO FRECUENCIA 433MHZ Y MÓDULO TIPO MX-FS-03VRF TRANSMISOR  DE
RADIO FRECUENCIA, AMBOS  PARA PROTOTIPOS QUE IMPLEMENTAN LA PLATAFORMA ARDUINO, RECEPTOR DE
433,92MHZ, SENSIBILIDAD -105DB, EMISOR DE 20 A 200METROS, RANGO DE 4KB/S, MODO DE OPERACIÓN AM,
POTENCIA DE TRANSMICIÓN 10MW. NUEVO, SIN USO
MODULO ETHERNET LAN NETWORK TIPO ENC28J60 PAR CONEXIÓN A RED DE PROTOTIPOS QUE IMPLEMENTAN LA
PLATAFORMA ARDUINO, PLACA BASADA EN CONTROLADOR ETHERNET ENC28J60 DE MICROCHIP, INTERFAZ
ETHERNET 802,3 10MBPS HALF O FULL DUPLEX (MANUAL), CRISTAL DE 25MHZ. NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
ARDUINO NANO V3.0 -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
ARDUINO ZERO -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO NANO
PRO SHIELD -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MICROCONTROLADOR -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MODULO RF -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MODULO ETHERNET -.
 3,000000
 1,000000
 3,000000
 2,000000
 5,000000
 8,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
293-03934-1256
293-03934-1257
293-03934-1258
293-03934-1259
293-03934-1260
293-03934-1261
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
MÓDULO SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFERICA Y TEMPERATURA TIPO BMP180 PARA PROTOTIPOS QUE
IMPLEMENTAN LA PLATAFORMA ARDUINO, CONEXIÓN MEDIANTE INTERFAS I2C, RANGO DE MEDICIÓN DE 300 A 1100
HPA, ALIMENTACION DE 1,8V A 3,6V. SENSOR DE TEMPERATURA INCLUIDO DE 0ºC A 65ºC. NUEVO, SIN USO
MÓDULO STEP-UP DC-DC CON DISPLAY VOLTIMÉTRICO (FUENTE DE ALIMENTACIÓN), SALIDA DE 3 VOLTS A 35
VOLTS AJUSTABLE POR PRESET Y 6 AMPERS, PARA PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS. PLACA SIN GABIENTE CON
DISIPADOR INCORPORADO. NUEVO, SIN USO
MÓDULO WIFI ARDUINO TIPO ESP8266 ESP-12, FLASH DE 4MB, ANTENA INCORPORADA, 802,11 B/G/H, WIFI DIRECT
(P2P), SOFT-AP, STACK DE PROTOCOLO TCP/IP INTEGRADO, CORRIENTE DE FUGA MENOR A 10UA. NUEVO, SIN USO
MÓDULO DE LECTURA ESCRITURA DE TARJETAS Y LLAVEROS RFID VASADOS EN CHIP RC522, DEBE SOPORTAR
ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN QUICK CRYPO1 Y MIFARE. CADA MÓDULO DEBE INCLUIR 5 TARJETAS RFID POR
MODULO. NUEVO, SIN USO
MÓDULO CONVERSOR/ADAPADOR DE LCD I2C PARA PROTOTIPOS QUE IMPLEMENTAN LA PLATAFORMA ARDUINO,
CONVERSOR DE LCD PARALELO A LCD I2C SERIE, BASADO EN CHIP PCF8574, CAPACIDAD DE MANEJO 8 LCD EN
FORMA SIMULTANEA. (ADAPTADOR I2C DISPLAY LCD). NUEVO, SIN USO
PANTALLA TÁCTIL DE 3,95 PULGADAS CON RESOLUCIÓN DE 480X320, CONTROLADOR ILI9488, COMPATIBILIDAD CON
ARDUINO UNO Y MEGA R3. NUEVA, SIN USO
DISPOSITIVO DAQ MULTIFUCIÓN TIPO NATIONAL INSTRUMENTS MODELO: NI USB-6009, CON 8 ENTRADAS
ANALÓGICAS (14BITS 48KS/S), 2 SALIDAS ANALÓGICAS ESTÁTICAS (12 BITS), 2 E/S DIGITALES, CONTADOR DE
32BITS, COMPATIBLE CON LABVIEW. NUEVA, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MODULO SENSOR PRESION Y TEMP -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MODULO STP-UP DC-DC -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
MODULO WIFIARDUINO -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO RFID
RC522 -.
CIRCUITOS INTEGRADOS; ENCAPSULADO SIN
- POTENCIA NO CORRESPONDE - TIPO
CONVERSOR/ADAPADOR DE LCD I2C -.
DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO; CODIGO SIN -
CANT. DE RENGLONES 4 - DIMENSION 9,7 X
6,9Cm -.
PLACA DE ADQUISICION; TIPO NI USB-6009 -.
 5,000000
 10,000000
 5,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
9
10
11
12
13
14
15
293-03934-1262
293-03934-1263
293-03934-1264
293-03934-1265
293-03934-1266
293-03984-0014
293-04164-0021
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
DISPOSITIVO DAQ MULTIFUCIÓN TIPO NATIONAL INSTRUMENTS MODELO: NI USB-6210 SERIE M, CON 16 ENTRADAS
ANALÓGICAS (16BITS 250KS/S), 4 ENTRADAS DIGITALES, 4 SALIDAS DIGITALES, 2 CONTADOR DE 32BITS,
ENERGIZADO POR USB, CONECIVIDAD DE SEÑAL INTEGRADA, COMPATIBLE CON LABVIEW. NUEVO, SIN USO
DISPOSITIVO DAQ MULTIFUCIÓN TIPO NATIONAL INSTRUMENTS MODELO: NI USB-6003, CON 8 ENTRADAS
ANALÓGICAS (16BITS 100KS/S), 2 SALIDAS ANALÓGICAS (16BITS 5KS/S/CANAL), 13 LINEAS DE E/S DIGITALES, 1
CONTADOR DE 32BITS, ENERGIZADO POR USB, COMPATIBLE CON LABVIEW. NUEVO, SIN USO
CAUDALIMETRO PARA FLUIDOS CON SENSOR DE EFECTO HALL + MOLINETE, ROSCA DE CONEXIONDE DE ENTRADA
Y SALIDA DEL CUERPO DE 3/4", PRESIÓN DE TRABAJO MENOR O IGUAL A 1,75MPA, RANGO DE TEMPERATURA DE -
25ºC A 80ºC. MEDICIÓN DE CAUDAL A 5 PULSOS POR LITRO.  NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PLACA DE ADQUISICION; TIPO NI USB-6210 -.
PLACA DE ADQUISICION; TIPO NI USB-6003 -.
CAUDALIMETROS; TIPO MOLINETE Y SENSOR
- RANGO DE MEDICION 160L/MIN -
RESOLUCION 200CM3 -.
 1,000000
 1,000000
 3,000000
UN
UN
UN
16
17
18
293-04164-0022
293-04164-0023
433-03915-0056
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: