This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 148/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
90
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
CAPACIDAD 175 LITROS
INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
2 PUERTAS LATERALES; CIERRE CON TRABA Y BURLETE SILICONADO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. 
TERMORREGULADOR HIDRÁULICO A CAPILAR
RESISTENCIAS BLINDADAS
RANGO DE TEMPERATURA: 30°C A 200°C.  EXACTITUD ± 1,5°C
2 ESTANTES TIPO REJILLA REGULABLES DE ACERO INOXIDABLE
AIREADOR EN LA PARTE SUPERIOR
PORTA TERMÓMETRO
INDICADORES LUMÍNICOS DE FUNCIONAMIENTO
INTERRUPTOR GENERAL
CONEXIÓN 220 V/50-60HZ
CABLE NORMALIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA
GARANTÍA: 12 MESES
EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE CON MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DE MANTENIMIENTO.

Especificación técnica:
EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTALES
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
16 de Mayo de 2017 a las 16:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE
TEMPERATURA 20 A 200°C - PRECISION
TERMOREGULADOR 1°C - ALIMENTACION 220V
- CAPACIDAD 175L -.
 1,000000
UN
1
433-06867-0018
Recepción de Ofertas hasta el 16 de Mayo de 2017 a
las 16:30 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
BOMBA DE VACÍO PARA USO EN LABORATORIO, DE 220 VOLT.
MOTOR PROTEGIDO TÉRMICAMENTE. NO UTILIZA ACEITE
TIPO DE BOMBA: PISTÓN CON JUNTA DE TEFLON
VÁLVULAS CON LLAVE: ACERO INOXIDABLE
VACÍO: 690 MM HG; PRESIÓN: 50 PSI CONT., 80 PSI INTERMITENTE
CABEZAL Y DIAFRAGMA RESISTENTES A LA CORROSIÓN DE QUÍMICOS Y SOLVENTES. 
CON MANGUERA DE SILICONA TRANSPARENTE DE 1/4" AUTOCLAVABLE. 
CON UN FILTRO DE 50 MM DE DIÁMETRO 0,22 MICRONES DE PORO EN TEFLON HIDROFÓBICO PARA PROTEGER LA
LÍNEA DE VACÍO.
2 KITASATOS CAPACIDAD 4 LITROS
3 PORTAFILTROS DE 500 ML. EMBUDO Y BASE DE POLISULFONA; REJILLA-SOPORTE DEL FILTRO DE
POLIPROPILENO; TAPÓN Y JUNTA DE SILICONA; TAPÓN DE SILICONA Nº 8 PARA ACOPLAR A KITASATO DE 4 LITROS. 
PINZAS DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA PLANA PARA MANIPULAR MEMBRANAS.
GARANTÍA: 12 MESES.
EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE CON MANUAL DE INSTRUCCIONES, DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

TAMIZ DE ENSAYO N°10

TAMIZ DE ENSAYO NORMALIZADO ASTM N°10 (2 MM). PORO DE LA MALLA 2,00 MM. TOLERANCIA PERMITIDA NO MÁS
DEL 5% DE LA ABERTURA NOMINAL. DIÁMETRO NOMINAL DE ALAMBRE: 0,28 MM. MATERIAL DEL ARMAZÓN Y MALLA
DE ACERO INOXIDABLE, DE 200 MM DE DIÁMETRO. 

TAMIZ DE ENSAYO N°35

TAMIZ DE ENSAYO NORMALIZADO ASTM N°35 (0,5 MM) PORO DE LA MALLA 0,5 MM. TOLERANCIA PERMITIDA NO MÁS
DEL 5% DE LA ABERTURA NOMINAL. DIÁMETRO NOMINAL DE ALAMBRE: 0,28 MM. MATERIAL DEL ARMAZÓN Y MALLA
DE ACERO INOXIDABLE, DE 200 MM DE DIÁMETRO. 

JUEGO DE TAPA Y FONDO
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO. JUEGO DE TAPA Y FONDO PARA EQUIPO
TAMIZADORA EN ACERO INOXIDABLE DE 200 MM DE DIÁMETRO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BOMBAS DE VACIO Y PRESION; MATERIAL
ALUMINIO - DIMENSION 20 X 23 X 25Cm -
RANGO DE VACIO 921mBAR - RANGO DE
PRESION 5,4Bar - ALIMENTACION 220V -
ADAPTADOR CONEXION 1/4 NPT -.
TAMIZ DE ENSAYO; DIAMETRO 200mm - PORO
DE MALLA 2,00mm - MATERIAL DEL ARMAZON
ACERO INOXIDABLE -.
TAMIZ DE ENSAYO; DIAMETRO 200mm - PORO
DE MALLA 0,5mm - MATERIAL DEL ARMAZON
ACERO INOXIDABLE -.
REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;
ELEMENTO JUEGO DE TAPA Y FONDO -
MARCA EQUIPO ROTAP - MODELO EQUIPO RX
29 - EQUIPO TAMIZADORA -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
433-04063-0011
295-04060-0012
295-04060-0017
296-08904-0226
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
BALANZA DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO
3200 G DE CAPACIDAD 
0,01 G DE LECTURA MÍNIMA
TOLERANCIA ± 100 G
DISPLAY LCD DE ALTO CONTRASTE
PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 18 CM DE DIÁMETRO
DIFERENTES UNIDADES DE PESADA CON UNIDAD DE USUARIO
CONTEO DE PARTES
PORCENTAJE
INDICADOR DE NIVELACIÓN FRONTAL
CONTROLES DE AJUSTE PARA EL MEDIO AMBIENTE 
ALIMENTACIÓN POR ADAPTADOR DE RED 220 VCA INCLUIDO 
GARANTÍA: 12 MESES. 
EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE CON MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

DESECADOR DE VIDRIO BOROSILICATO CON LLAVE PARA VACÍO Y PLACA DE PORCELANA 30 CM DE DIÁMETRO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BALANZAS P/LABORATORIO; TIPO
ELECTRONICA - CAPACIDAD 3100GR -
SENSIBILIDAD 0,01GR -.
DESECADORES; ACCESORIO DESECADOR -
ALTO 40Cm - DIAMETRO 33Cm - MATERIAL
VIDRIO BOROSILICATO - USO P/LABORATORIO
-.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
6
7
433-09154-0031
295-08735-0019
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: