This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 111/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
97
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
BOMBA PERISTÁLTICA - CAUDAL REGULABLE RANGO: 0,1-15L/MIN  CIRCUITO DE CONTROL DE CAUDAL - DISPLAY
DIGITAL - CONTROL AUTOMÁTICO -TEMPORIZADOR -  NUEVA, SIN USO
BOMBA ELEVADORA PARA AGUA DE 2HP, CENTRÍFUGA - TRIFÁSICA - PARA USO EN 380V/50HZ - CAUDAL MÁXIMO DE
AL MENOS 100 LITROS/MINUTO - CAPAZ DE ELEVAR EL AGUA EN AL MENOS 15 METROS - CAPAZ DE SUCCIONAR
AGUA DESDE AL MENOS 3 METROS DE PROFUNDIDAD - AUTOCEBANTE - NUEVA SIN USO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
EQUIPOS PARA SALA LIMPIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
29 de Mayo de 2017 a las 16:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BOMBAS PERISTALTICAS; CAUDAL 0 A
1.6L/MIN - PRESION MAXIMA 40psi -.
BOMBAS RECIRCULANTES; POTENCIA
TRIFASICA - TIPO ELEVADORA CENTRIFUGA -
CAUDAL 100L/MIN -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
1
2
431-00091-0005
431-06447-0007
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Mayo de 2017 a
las 16:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
EQUIPOS DE ULTRASONIDO TIPO  LAVADOR ULTRASÓNICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS - 220V, HASTA 2 LITROS,
BATEA DE ACERO INOXIDABLE, CANASTO INCORPORADO, VÁLVULA DE DRENAJE Y TAPA. DIMENSIONES DE LA
CUBA MÁX.: 150 X 140 X 100 MM. POTENCIA ULTRASÓNICA 160 W - FRECUENCIA 40.000 HZ - USO MECANISMOS DE
PRESICION (TIPO TB 02) NUEVO SIN USO
EQUIPOS DE ULTRASONIDO; USO SONICACION DE SOLUCIONES - 220V, HASTA 4 LITROS, CON CALEFACCIÓN -
BATEA DE ACERO INOXIDABLE, CANASTO INCORPORADO, VÁLVULA DE DRENAJE Y TAPA. DIMENSIONES DE LA
CUBA MÁX.: 295 X 150 X 100 MM. POTENCIA ULTRASÓNICA 160 W. NUEVO, SIN USO (TIPO TB 04). OPCIONAL:
CANASTO PARA CONTENEDORES MÁS PEQUEÑOS   NUEVO, SIN USO
MULTIMETRO DE BANCO DIGITAL 6 ½ DÍGITOS - RANGO DE TENSIÓN 100MV-DC CON RESOLUCIÓN 0.1V A 1000 V-DC
CON RESOLUCIÓN 1MV - RANGO DE CORRIENTE 100UA-DC CON RESOLUCIÓN DE 10UA - DISPLAY 1200000 CUENTAS
- DOBLE DISPLAY - AUTO RANGO - RESISTENCIA 2 A 4 HILOS - MEDICIÓN DE CAPACIDAD, FRECUENCIA Y
TEMPERATURA (RTD Y TERMOCUPLA) - SALIDA RS232, USB Y GPIB - 
TIPO GW INSTEK MODELO GDM-8261A.
CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 
1) PLACA MULTIPLEXORA DE 16 CANALES MÍNIMO TIPO GDM-SC1 DE GW INSTEK.
2) CABLE ADAPTADOR GPIB-USB TIPO GTL-251 DE GW INSTEK.
3)CABLE TEST PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA 4 HILOS TIPO GTL-108ADE GW INSTEK.

SIMILAR O SUPERIOR, NUEVO SIN USO 
SE ADJUDICARA EL RENGLÓN AL OFERENTE QUE OFERTE LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA
MARCA DEL MULTÍMETRO OFERTADO.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD,  VERTICAL, FABRICADO EN POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD, CON TAPA SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS Y FLOTANTES, APTO PARA SER
ENTERRADO. NUEVO SIN USO
CONTROLADOR DE TEMPERATURA UNIVERSAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ENTRADA: TODAS LAS
TERMOCUPLAS, RTDS, 4/20MA, 0-5V. SALIDA PROPORCIONAL. AUTO TUNNING. RAMPAS. FUENTE INTERNA PARA
ALIMENTAR SENSORES. RETRANSMISIÓN A PC. DOBLE DISPLAY (PV Y SP) TIPO NOVUS MODELO 2000, SIMILAR O
SUPERIOR. NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
EQUIPOS DE ULTRASONIDO; TIPO LIMPIEZA
EQUIPOS - ALIMENTACION 220V - TIPO
CABEZAL SIN - USO MECANISMOS DE
PRECISION -.
EQUIPOS DE ULTRASONIDO; TIPO LIMPIADOR
ULTRASONICO - ALIMENTACION 220VAC - TIPO
CABEZAL SIN - USO SONICACION DE
SOLUCIONES -.
MULTIMETRO; RESISTENCIA 1000ohm -
TENSION DC 1000V - TENSION AC 1000V -
CORRIENTE DC 10A - CORRIENTE AC 10A -.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO; TIPO
VERTICAL P/ENTERRAR - CAPACIDAD 5000L -
MATERIAL POLIETILENO - BRIDA SIN -.
CONTROLADORES DE TEMPERATURA; TIPO
DIGITAL - USO P/LABORATORIO -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
 1,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
433-06033-0007
433-06033-0014
439-01690-0027
439-02590-0054
438-06134-0013
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: