This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 169/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
130
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
CUPLA 1 1/2" TIPO DAISA
BOQUILLAS TERMINAL DE CAÑO 1 1/2" TIPO DAISA
BORNERA 2,5 MM2 PARA RIEL DIN. CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES. PARA MONTAJE SOBRE
RIEL DIN 35 MM. TIPO ZOLODA. CÓDIGO  BPN 04
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS ELECTRICOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
07 de Junio de 2017 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO ACOPLE - DIAM.
CAÑERIAS 1 1/2pulg - MATERIAL ALUMINIO -.
ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO BOQUILLA - DIAM.
CAÑERIAS 1 1/2pulg - MATERIAL ALUMINIO -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE
20A - SECCION 2,5mm² - TIPO P/CONDUCTOR -.
 20,000000
 20,000000
 200,000000
UN
UN
UN
1
2
3
279-08857-0042
279-08857-0092
293-00295-0026
Recepción de Ofertas hasta el 07 de Junio de 2017 a
las 15:30 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
BORNERA DOBLE PISO 2,5 MM PARA MONTAJE EN RIEL DIN. CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES.
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM
CAJA DE PASO DE ALUMINIO PINTADO 250 X 250 X 90 MM. CAJA DE ALUMINIO GENERICA TIPO DAISA O CONEXTUBE
CAJA DE PASO DE ALUMINIO PINTADO 100 X 100 X 90 MM. CAJA DE ALUMINIO GENERICA TIPO DAISA O CONEXTUBE
CAÑO 1 1/2" METALICO ZINCADO TIPO DAISA
TERMINALES PUNTERAS HUECAS PARA CABLE 1,5 MM2. PRESENTACIÓN X 100
MICRORELÉ CUBICO DE 4 CONTACTOS - COMANDO 220 VCA. PARA MONTAJE ENCHUFABLE SOBRE ZÓCALO
NORMALIZADO PARA RIEL DIN. TENSION DE COMANDO 220 V-50 HZ CAPACIDAD DE CONTACTOS 5 A
ACOPLE CON ROSCA 1 1/2" PARA CAJA
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE
20A - SECCION 2,5mm² - TIPO P/CONDUCTOR -.
CAJAS DE PASE; MATERIAL ALUMINIO - TIPO A
PRUEBA EXPLOSION -.
CAJAS DE PASE; MATERIAL ALUMINIO - TIPO A
PRUEBA EXPLOSION -.
CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO
1½pulg - MATERIAL HIERRO SEMIPESADO -
SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO COMPRESION - SECCION
1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN -
DIAMETRO INTERIOR 2,2mm -.
RELAY; TIPO DE ESTADO SOLIDO - TENSION
240V - CORRIENTE 45A -.
CONECTORES; DIAMETRO 1 1/2pulg - MATERIAL
HIERRO GALVANIZADO - TIPO TANQUE -.
 200,000000
 6,000000
 15,000000
 100,000000
 5,000000
 46,000000
 20,000000
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
293-00295-0026
293-00352-0028
293-00352-0028
293-00353-0076
293-01453-0464
293-01506-0048
293-01550-0152
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
PULSADOR HONGO PARA EMERGENCIA CON RETENCIÓN
GABINETE METALICO ESTANCO 450 X 600 X 240
PULSADOR RASANTE COLOR VERDE DIAM 22MM - IP44 CONTACTO NA
PULSADOR RASANTE COLOR ROJO DIAM 22MM - IP44 CONTACTO NC
ZOCALO BASE PARA RIEL DIN, PARA RELÉ CUBICO DE 4 CONTACTOS
OJO DE BUEY BLANCO
OJO DE BUEY VERDE
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA -
POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN LUZ
- REGULACION SIN -.
GABINETES METALICOS; DIMENSION ESTANDAR -
CON PLACA DE MONTAJE -.
PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE ORIFICIO DE
22mm - TIPO AEA 1000 S/RETENCION -
TRANSFORMADOR SIN - SIN LUZ -.
PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE ORIFICIO DE
22mm - TIPO AEA 1000 S/RETENCION -
TRANSFORMADOR SIN - SIN LUZ -.
RELE; MONTAJE SOBRE BASE - SIN INVERSORES
- 5 CORRIENTEA -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
 17,000000
 1,000000
 18,000000
 18,000000
 46,000000
 30,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
11
12
13
14
15
16
17
293-01768-0009
293-02215-0004
293-02217-0004
293-02217-0004
293-02218-0021
293-02307-0025
293-02307-0025
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM2 COLOR NEGRO CLASE 5 ROLLO DE 100 M. METAL: COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO.
AISLANTE: PVC ECOLÓGICO TIPO D. COLOR NEGRO. NORMATIVAS: IRAM NM 247-3, NBR NM 247-3, IEC 60227-3.
ENVOLTURA: PVC ECOLÓGICO TIPO ST5 COLOR NEGRO. TENSIÓN NOMINAL DE SERVICIO: 450/750 [V]. CARACTERÍSTICAS:
"CABLES PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS CIVILES E
INDUSTRIALES, EN CIRCUITOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y DERIVACIONES, INSTALADOS EN TABLEROS, EN CONDUCTOS
SITUADOS SOBRE SUPERFICIES O EMPOTRADOS, O EN SISTEMAS CERRADOS ANÁLOGOS." TIPO MARCA PRYSMIAN
SUPERASTIC FLEX.
CONMUTADOR 0-1 DIAM 22 CON CONTACTOS NA. LLAVE SELECTORA POSICIÓN 1;0, MONTAJE 22MM
CONMUTADOR CON CERROJO 0-1-2 CON 2 CONTACTOS NA. LLAVE SELECTORA POSICIÓN 1;0;2, MONTAJE 22MM C
CERROJO
GRAMPAS PARA CAÑOS 1 1/2"  (TIPO DAISA)
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE
CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC -
APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE
NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO
DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -
SECCION 1,5mm² -.
LLAVE CONMUTADORA; TIPO MONOFASICA -
CORRIENTE 16A - TENSION 220V -.
LLAVE CONMUTADORA; TIPO MONOFASICA -
CORRIENTE 16A - TENSION 220V -.
GRAMPAS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA -
CARACTERISTICA P/TUBO PVC -.
 3,000000
 12,000000
 30,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
18
19
20
21
293-03722-0064
293-06072-0008
293-06072-0008
279-00656-0135
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas
elevando a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o
no supere esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB, CENTRO
ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: