This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 7
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 179/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
147
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
CORTACABLE CON SISTEMA DE CRIQUET PARA CABLES DE COBRE Y ALUMINIO, PARA CONDUCTORES DE
DIAMETRO HASTA 52MM, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A KNIPEX  95 31 280
HERRAMIENTA HIDRÁULICAS PARA COMPRESIÓN DE TERMINALES CON KIT DE MATRICES HEXAGONAL PARA
TERMINALES DESDE 25MM2 HASTA 240MM2 INCLUYENDO MEDIDAS INTERMEDIAS, Y MATRICES PARA IDENTACION
DE MORSETERIA DE PUESTA A TIERRA TIPO LCT CCD Y CCG DE 35MM2. SIMILAR LCT HM-12CB O SUPERIOR CALIDAD
CAJA RECTANGULAR PARA EXTERIOR PLÁSTICA, 10CMX5CM
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
14 de Junio de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINZAS CORTA CABLE; MEDIDA 52mm -
MATERIAL HIERRO - CABLE 52mm -.
PINZAS P/IDENTAR CONECTORES; TIPO
P/TERMINALES -.
CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 10 X 5Cm - TIPO
COMUN -.
 1,000000
 1,000000
 50,000000
UN
UN
UN
1
2
3
275-02295-0006
275-05809-0005
258-02729-0012
Recepción de Ofertas hasta el 14 de Junio de 2017 a
las 16:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 7
ESPECIFICACIONES
FICHA 3 PATAS MACHO 10A, SALIDA LATERAL. TIPO RICHI, CAMBRE O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
FICHA 3 PATAS HEMBRA SALIDA LATERAL 10A. TIPO RICHI, CAMBRE O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
FICHA 3 PATAS MACHO 16A, SALIDA LATERAL. TIPO RICHI, CAMBRE O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
FICHA 3 PATAS HEMBRA SALIDA LATERAL 16A. TIPO RICHI, CAMBRE O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
TÉRMICA BIPOLAR 16A, 3KA.  SIEMENS O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
TÉRMICA BIPOLAR 10A, 3KA. SIEMENS O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
CINTA AISLADORA MATERIAL PVC ANCHO 19 MM LONG. DE CUERPO 20 M CALIDAD VINI TAPE O SUPERIOR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS
BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE
10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION
220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS -.
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS
BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE
10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V
- TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3
P + T - CORRIENTE ADMISIBLE 16A -
ELEMENTO MACHO - TENSION 380V - TIPO
FICHA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2
P + T - CORRIENTE ADMISIBLE 16A -
ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO
ACOPLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO
BIPOLAR - CORRIENTE 16A - NORMA DIN -.
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS;
CORRIENTE 10A -.
CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO
19mm - LONG.DE CUERPO 20M -.
 15,000000
 15,000000
 5,000000
 5,000000
 30,000000
 20,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
293-00360-0062
293-00360-0164
293-00360-0185
293-00360-0186
293-00658-0031
293-00658-0118
293-01033-0024
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 7
ESPECIFICACIONES
CABLE DE COBRE 2.5 MM² DE SECCIÓN COLOR CELESTE.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O SUPERIOR.

CABLE DE COBRE 2.5 MM² DE SECCIÓN COLOR MARRON.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O SUPERIOR.

CABLE DE COBRE 2.5 MM² DE SECCIÓN COLOR VERDE/AMARILLO.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O
SUPERIOR.

LINTERNA FRONTAL ALTA POTENCIA, CON LED, 4,5V. CABEZAL CON INCLINACIÓN REGULABLE. BANDA ELÁSTICA
AJUSTABLE.
TERMINAL TIFF PINES TUBULARES 1.5MM2

TERMINAL TIFF PINES TUBULARES 4MM2

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 3,6mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 18A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 3,6mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 18A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 3,6mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 18A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 3W - CANT.
DE PILAS 3 - PILA TIPO AAA -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 1,5mm² -
PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO
INTERIOR 1,5mm -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 4mm² -
PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO
INTERIOR 4mm -.
 500,000000
 300,000000
 300,000000
 2,000000
 100,000000
 100,000000
M
M
M
UN
UN
UN
11
12
13
14
15
16
293-01137-0282
293-01137-0282
293-01137-0282
293-01203-0053
293-01453-0336
293-01453-0337
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 7
ESPECIFICACIONES
TERMINAL TIFF PINES TUBULARES 2.5MM2

TERMINAL TIFF PINES TUBULARES 6MM2

BASTIDOR SICA LINEA LIFE, PARA CAJA DE 10X5CM

TAPA SICA LINEA LIFE 3MODULOS BLANCA

PORTALÁMPARA PORCELANA E 27

CABLE TIPO TALLER 3 X 1.5 MM²  - NORMA IRAM 247
LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. ROSCA E27 - LUZ CÁLIDA - TIPO PHILIPS O SUPERIOR
EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² -
PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 2,5mm -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 6mm² -
PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 6mm -.
BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 3 -.
TAPA; TIPO STANDARD - MODULO 3 -
TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO -.
PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA -
TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO
DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION
PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 -
DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm² -
APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5
A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.
LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO
CONSUMO - POTENCIA 45W -.
 100,000000
 100,000000
 50,000000
 50,000000
 100,000000
 200,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
17
18
19
20
21
22
23
293-01453-0417
293-01453-0419
293-01454-0005
293-01455-0069
293-01514-0041
293-02285-0091
293-03430-0027
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 7
ESPECIFICACIONES
LAMPARA ELECTRONICA DE  BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W.ROSCA E27 - LUZ CÁLIDA - TIPO PHILIPS O SUPERIOR
EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.

LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W. ROSCA E40 - LUZ CÁLIDA - TIPO PHILIPS O SUPERIOR
EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.

ARTEFACTOS P/ILUMINACION DE EXTERIOR, HERMETICO PARA LAMPARA BAJO CONSUMO TIPO LANIN L-23 CON
PORTALÁMPARA ROSCA E40 ARTEFACTO CHAPA Y POLICARBONATO P/COLUMNA.

TÉRMICA TETRAPOLAR 10A 3KA.. SIEMENS O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.
FNB 83 P/HT YAESU FNB 83 DE NI-MH CON 7,2 V. Y 1400 MAH
FNB -V131LI-UNI DE LI-ION CON 7,4 V. Y 1380 MAH
LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W. ROSCA E40 - LUZ CÁLIDA - TIPO PHILIPS O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRESTACIÓN.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO
CONSUMO - POTENCIA 65W -.
LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO
CONSUMO - POTENCIA 85W -.
ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR
- MODELO HERMETICO - MATERIAL ALUMINIO -
LAMPARA BAJO CONSUMO - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS;
CORRIENTE 10A -.
BATERIAS  RECARGABLES; TIPO FNB 83 -.
BATERIAS  RECARGABLES; TIPO ION LITIO DE
7,4V -.
LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO
CONSUMO - POTENCIA 105W -.
 50,000000
 50,000000
 20,000000
 20,000000
 14,000000
 6,000000
 50,000000
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
24
25
26
27
28
29
30
293-03430-0052
293-03430-0047
293-06568-0123
293-00658-0118
293-04180-0077
293-04180-0084
293-03430-0046
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 7
ESPECIFICACIONES
CABLE DE COBRE 4 MM² DE SECCIÓN COLOR CELESTE.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O SUPERIOR.

CABLE DE COBRE 4 MM² DE SECCIÓN COLOR MARRON.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O SUPERIOR.

CABLE DE COBRE 4 MM² DE SECCIÓN COLOR VERDE/AMARILLO.IRAM247. CALIDAD PRYSMIAN PIRELLI O SUPERIOR.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 4,1mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 25A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 4,1mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 25A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT;
DIAMETRO EXTERIOR 4,1mm - CORRIENTE
ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE
NOMINAL 25A - TENSION NOMINAL 450/750V -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
 100,000000
 100,000000
 100,000000
M
M
M
31
32
33
293-01137-0283
293-01137-0283
293-01137-0283
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 7
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: