This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 209/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
156
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES
 Rubro comercial:
CALZADO DE SEGURIDAD, MODELO BOTÍN FRANCÉS, TIPO CALIDAD FUNCIONAL TITANIUM PLANTA DE
POLIURETANO MULTIDENSIDAD. PROPIEDADES: PISADA ANCHA, ESTRIAS PARA ESCALERAS, RESISTENTES A LA
ABRASIÓN, RESISTENTES A LA FLEXIÓN, AUTOLIMPIANTE, ANTEDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
SHOCK ABSORBER. IPD TECHNOLOGY. MICROTEC PRO. DRYMAX. FOAM FREE.INSERTO DE DCP SYSTEM. ADHESIÓN
CAPELLADA PLANTA POR INYECCIÓN DIRECTA. EXTERIOR: REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD COLOR GRIS PLATA,
CUERO FLOR LISO HQ, INTERIOR: FORRO DRYMAX (PARTE INFERIOR). CUELLO ACOLCHADO, LENGÜETA CON
FUELLE, FORRADA Y ACOLCHADA. PUNTERA DE ACERO. CORDONES ULTRARESISTENTES A LA TRACCIÓN CON
REFLEMAX. PASACORDONES COMPOSITE DE ALTA TENACIDAD CERRADOS NO METALICOS. PLANTILAS: CONFORT
DE CAUCHO BAJA DENSIDAD  COLOR: MARRÓN. TRATAMIENTO RUBBERSKIN. PLANTILLA RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN. RIESGOS CUBIERTOS: DIELECTRICOS. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESOLUCIONES: 896/99 EX
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RESOLUCIÓN 299/2011 SRT, IRAM 3610, NORMA EN 20345,
NORMA ASTM 2413. PRESENTAR CERTIFICACIONES DE LAS NORMAS. PEDIR UNA MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR
DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO. TALLES DE 36 AL 47.
Especificación técnica:
INDUMENTARIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
16 de Junio de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO BORCEGUI -
SUELA POLIURETANO - PUNTERA CON -
MATERIAL CUERO FLOR -.
 40,000000
UN
1
222-06728-0036
Recepción de Ofertas hasta el 16 de Junio de 2017 a
las 15:00 horas
Muestra
SI
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
CALZADO DE SEGURIDAD, MODELO ZAPATO FRANCÉS, COLOR MARRÓN, TIPO CALIDAD FUNCIONAL OCKER PLANTA
DE POLIURETANO MULTIDENSIDAD. PROPIEDADES: PISADA ANCHA, ESTRIAS PARA ESCALERAS, RESISTENTES A LA
ABRASIÓN, RESISTENTES A LA FLEXIÓN, AUTOLIMPIANTE, ANTEDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
SHOCK ABSORBER. IPD TECHNOLOGY. MICROTEC PRO. DRYMAX. FOAM FREE. INSERTO DE DCP SYSTEM.
ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA POR INYECCIÓN DIRECTA. EXTERIOR: CUERO FLOR HQ, INTERIOR: FORRO DRYMAX
(PARTE INFERIOR). CUELLO ACOLCHADO, LENGÜETA CON FUELLE, FORRADA Y ACOLCHADA. PUNTERA DE ACERO.
CORDONES ULTRARESISTENTES A LA TRACCIÓN CON REFLEMAX. PASACORDONES GANCHOS ALPINOS
METÁLICOS. PLANTILAS: CONFORT DE CAUCHO BAJA DENSIDAD  COLOR: MARRÓN. TRATAMIENTO RUBBERSKIN.
PLANTILLA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN. RIESGOS CUBIERTOS: DIELECTRICOS. CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS Y RESOLUCIONES: 896/99 EX SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RESOLUCIÓN 299/2011
SRT, IRAM 3610, NORMA EN 20345, NORMA ASTM 2413. PRESENTAR CERTIFICACIONES DE LAS NORMAS. PEDIR UNA
MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.
TALLES 35 AL 46.

CALZADO DE SEGURIDAD, MODELO ZAPATO FRANCÉS, COLOR BLANCO CALIDAD FUNCIONAL OMEGA PLANTA DE
POLIURETANO MULTIDENSIDAD. PROPIEDADES: PISADA ANCHA, ESTRIAS PARA ESCALERAS, RESISTENTES A LA
ABRASIÓN, RESISTENTES A LA FLEXIÓN, AUTOLIMPIANTE, ANTEDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
SHOCK ABSORBER IPD TECHNOLOGY. MICROTEC PRO. DRYMAX. FOAM FREE. INSERTO DE DCP SYSTEM. ADHESIÓN
CAPELLADA PLANTA POR INYECCIÓN DIRECTA. EXTERIOR: CUERO FLOR HQ, INTERIOR: FORRO DRYMAX (PARTE
INFERIOR). CUELLO ACOLCHADO, LENGÜETA CON FUELLE, FORRADA. PUNTERA DE ACERO. CORDONES ALTA
TRACCIÓN. PLANTILAS: CONFORT DE CAUCHO BAJA DENSIDAD. TRATAMIENTO RUBBERSKIN. PLANTILLA
RESISTENTE A LA PERFORACIÓN. RIESGOS CUBIERTOS: DIELECTRICOS. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y
RESOLUCIONES: 896/99 EX SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RESOLUCIÓN 299/2011 SRT, IRAM
3610, NORMA EN 20345, NORMA ASTM 2413. PRESENTAR CERTIFICACIONES DE LAS NORMAS. PEDIR UNA MUESTRA.
QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.
CALZADO DE SEGURIDAD, MODELO ZAPATILLA ULTRALIVIANA  COLOR BEIGE CALIDAD FUNCIONAL BALI PLANTA DE
POLIURETANO MULTIDENSIDAD. PROPIEDADES: PISADA ANCHA, ESTRIAS PARA ESCALERAS, RESISTENTES A LA
ABRASIÓN, RESISTENTES A LA FLEXIÓN, AUTOLIMPIANTE, ANTEDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
SHOCK ABSORBER IPD TECHNOLOGY. ALUMINUM TOE CAP-DRATEX-MICROCELL-AIR CORE-MICROTEC PRO- FOAM
FREE. INSERTO DE DCP SYSTEM. ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA POR INYECCIÓN DIRECTA. EXTERIOR: CUERO
FLOR HQ, INTERIOR: FORRO DRYMAX (PARTE INFERIOR). CUELLO ACOLCHADO, LENGÜETA FORRADA Y
ACOLCHADA. PUNTERA DE ALUMINIO CORDONES ULTRARESISTENTES A LA TRACCIÓN CON REFLEMAX.
PASACORDONES: OJALILLOS REFORZADOS. PLANTILAS: ULTRACONFORT CONFORMADA ERGONÓMICA.
TRATAMIENTO RUBBERSKIN. PLANTILLA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN. RIESGOS CUBIERTOS: DIELECTRICOS.
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESOLUCIONES: 896/99 EX SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA.
RESOLUCIÓN 299/2011 SRT, IRAM 3610, NORMA EN 20345, NORMA ASTM 2413. PRESENTAR CERTIFICACIONES DE LAS
NORMAS. PEDIR UNA MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE
SER NECESARIO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO ZAPATO
SEGURIDAD DIELECTRICO - SUELA
POLIURETANO INYECTADO - PUNTERA ACERO
- MATERIAL CUERO FLOR -.
CALZADOS; TIPO  ZUECO  - MATERIAL
POLIMERO ELASTOMERO INYECTADO - SUELA
ELASTOMERO INYECTADO - SEXO UNISEX -.
CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO ZAPATILLA -
SUELA POLIURETANO - PUNTERA ACERO -
MATERIAL CUERO ENGRASADO -.
 30,000000
 4,000000
 10,000000
UN
UN
UN
2
3
4
222-06728-0051
222-06729-0108
222-06728-0078
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO ZAPATILLA, TIPO MARCA FUNCIONAL, MODELO CROSS, LÍNEA INFINIT. PLANTA DE
POLIURETANO MULTIDENSIDAD. PROPIEDADES: PISADA ANCHA, ESTRIAS PARA ESCALERAS, RESISTENTES A LA
ABRASIÓN, AUTOLIMPIANTE, ANTEDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, SHOCK ABSORBER IPD
TECHNOLOGY. INSERTO DE TPU SYSTEM. ADEHESIÓN CAPELLADA PLANTA POR INYECCIÓN DIRECTA. EXTERIOR:
GAMUZA HIDRÓFUGA, COMBINACIÓN DE CUEROS Y TEXTILES. INTERIOR: FORRO DRYMAX (PARTE INFERIOR).
CUELLO ACOLCHADO, LENGÜETA CON FUELLE, FORRADA Y ACOLCHADA. PUNTERA DE ACERO. CORDONES
ULTRARESISTENTES A LA TRACCIÓN CON REFLEMAX. PASACORDONES COMPOSITE DE ALTA TENACIDAD
CERRADOS NO METÁLICOS. PLANTILAS: CONFORT DE CAUCHO BAJA DENSIDAD  COLOR: NEGRO. DE 36 AL 47.
PLANTILLA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN. RIESGOS CUBIERTOS: DIELECTRICOS. CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS Y RESOLUCIONES: 896/99 EX SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RESOLUCIÓN 299/2011
SRT, IRAM 3610, NORMA EN 20345, NORMA ASTM 2413. PRESENTAR CERTIFICACIONES DE LAS NORMAS.
OBSERVACIONES: SE SOLICITA LA COMPRA DE DICHO CALZADO PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA CONTROLADA
EN LA PLANTA MOCK UP, CUÁNDO EL MÓDULO SE ENCUENTRE FUNCIONANDO Y A UNA ELEVADA TEMPERATURA.

CAMISA STD DE TRABAJO, MANGA LARGA, MARCA OMBU, 1640 SARGA MEDIANA CONSTRUCCIÓN SARGA 2/1 S. PESO
190 GR/M2 - ANCHO 161 CM. COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON FUELLE, TAPA Y
APERTURA PORTALAPIZ SOBRE EL IZQUIERDO. ATRAQUES DE SEGURIDAD EN PUNTOS DE EXIGENCIA. ENTRETELA
EN CUELLO Y PUÑOS. TALLES DL 36 AL 54. COLOR: 507 PANTONE 194025TP. SOLICITAR MUESTRA. QUE EL
PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLLES DE SER NECESARIO.

PANTALÓN HOMBRE/MUJER CARGO REFORZADO, TEJIDO 1650 SARGA PESADA CONSTRUCCIÓN SARGA 3/1 S. PESO
264 GR/M2 - ANCHO 161 CM. COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN. DOS BOLSILLOS LATERALES A LA ALTURA DEL MUSLO.
DOS BOLSILLOS LATERALES FRONTALES. DOS BOLSILLOS POSTERIORES. UN BOLSILLO FRONTAL. TALLE DE 38 AL
54. COLOR PANTONE 180615TP. PRESENTAR MUESTRA POR CADA TALLE. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE
STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.

CAMPERA ALTA MONTAÑA ( -15° A -25°): TELA TASLON (1500MM) CON RECUBRIMIENTO INTERIOR MILKY (BLANCO).
COLOR AZUL MARINO RELLENO: FISILINE DE 140 GRS: UNA CAPA EN CUERPO Y CAPUCHA, DOS CAPAS EN MANGAS.
FORRO: POLAR ANTIPEELING EN CUERPO. TAFETA EN CAPUCHA Y MANGAS. BOLSILLOS SUPERIORES: UNO, CON
CIERRE.-BOLSILLOS INFERIORES: DOS, DE ENTRADA INVERSA CON CIERRE Y TAPACIERRE, CON UNA CARA
INTERIOR EN POLAR. BOLSILLO INTERNO: UNO VERTICAL CON CIERRE PLÁSTICO A LA VISTA. CAPUCHA: TERMICA
DESMONTABLE CON 3 BROCHES METALICOS, TIPO ANTÁRTICA, CON BARBIJO AJUSTABLE, CON TRES TIRAS DE
VELCRO, TRES GAJOS. PUÑOS: DOBLES, UNO INTERNO MOVIBLE Y EXTERNO MEDIO ELASTIZADO AJUSTABLE CON
VELCRO. CIERRES: DELANTERO, CON TAPA CIERRE Y BROCHES METÁLICOS. CORDÓN DE AJUSTE: EN RUEDO CON
TANCA DE 2 AGUJEROS Y TOPE.CINTA REFLECTIVA: GRIS PLATA DE 5 CM EN PECHO Y ESPALDA.- LOGO BORDADO
DELANTERO. TALLES DESDE XS HASTA XXXL. SE SOLICITARÁN TALLES GRANDES ESPECIALES MAXIMOS 10
UNIDADES. SE SOLICITARÁN TALLES GRANDES ESPECIALES MAXIMOS 10 UNIDADES. QUE EL PROVEEDOR
DISPONGA DE STOCK PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO. PRESENTAR MUESTRA POR CADA
TALLE
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO ZAPATILLA -
SUELA POLIURETANO - PUNTERA ACERO -
MATERIAL CUERO ENGRASADO -.
CAMISAS; TIPO DE TRABAJO - TELA ALGODON
SARGA - MANGA LARGA - COSTURA
REFORZADA - BOLSILLO 2 -.
PANTALONES; TIPO DE TRABAJO - TELA
SARGA - SEXO MASCULINO -.
CAMPERAS; CIERRE CON - CAPUCHA CON -
TIPO DE MANTENIMIENTO - MATERIAL
ALGODON-POLIESTER -.
 40,000000
 80,000000
 80,000000
 25,000000
UN
UN
UN
UN
5
6
7
8
222-06728-0078
222-06731-0037
222-06738-0019
222-06734-0067
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
GUARDAPOLVOS TIPO Y CALIDAD MARCA QUINTAS, HOMBRE COLOR AZUL DE ALGODÓN/POLIÉSTER CON BROCHES
DE METAL Y PUÑOS CERRADOS. PRESENTAR MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA
REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.
GUARDAPOLVOS TIPO Y CALIDAD MARCA QUINTAS, HOMBRE COLOR BLANCO DE ALGODÓN/POLIÉSTER CON
BROCHES DE METAL Y PUÑOS CERRADOS. PRESENTAR MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK
PARA REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.
GUARDAPOLVOS TIPO Y CALIDAD MARCA QUINTAS, DAMA COLOR BLANCO DE ALGODÓN/POLIÉSTER CON BROCHES
DE METAL Y PUÑOS CERRADOS. PRESENTAR MUESTRA. QUE EL PROVEEDOR DISPONGA DE STOCK PARA
REALIZAR CAMBIO DE TALLES DE SER NECESARIO.
CHAQUETA DE COLOR BLANCA, CON VIVOS NEGROS, UNISEX CON BROCHE, TELA ACROCEL (GUARDAPOLVO)
ALGODÓN Y POLYESTER MANGA 3/4. UN BOLSILLO.
PANTALÓN DE COLOR NEGRO, UNISEX CON BROCHE, ALGODÓN Y POLYESTER, UN BOLSILLO TRASERO Y DOS
BOLSILLOS DELANTEROS.
DELANTAL COLOR BLANCO, ALGODÓN 100%
GORRO DE COCINERO COLOR NEGRO, TELA GABARDINA.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUARDAPOLVOS; USO LABORATORIO -
MODELO CLASICO - ABOTONADO CON - TELA
ALGODON Y POLIESTER -.
GUARDAPOLVOS; USO LABORATORIO -
MODELO CLASICO - ABOTONADO CON - TELA
ALGODON Y POLIESTER -.
GUARDAPOLVOS; USO LABORATORIO -
MODELO CLASICO - ABOTONADO CON - TELA
ALGODON Y POLIESTER -.
CAMISAS; TIPO CHAQUETA - TELA
GABARDINA-POLIESTER-ALGODON - MANGA
3/4 - COSTURA DOBLE - BOLSILLO 1 -
CRITERIO SOCIAL SIN -.
PANTALONES; TIPO COCINERO - TELA JEAN -
100% ALGODON - SEXO UNISEX - CRITERIO
SOCIAL SIN - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN -.
DELANTALES; TIPO COCINA - MATERIAL
ALGODON Y POLIESTER - PROTECCION
PECHO HASTA RODILLA -.
GORROS; MATERIAL TELA GROS -.
 15,000000
 15,000000
 15,000000
 4,000000
 4,000000
 4,000000
 4,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
9
10
11
12
13
14
15
222-00838-0483
222-00838-0483
222-00838-0483
222-06731-0179
222-06738-0197
222-01721-0008
222-08293-0006
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Anexo I - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones: