This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 288/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
172
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
MICRO MEASUREMENTS 050AH 
STRAIN GAUGES MICRO MEASUREMENTS 050AH SERIE SA
GALGAS EXTENSOMETRICAS DE CONSTANTAN ENCAPSULADAS CON PUNTOS DE SOLDADURA
TIPO: LINEALES UNIAXIAL
RESISTENCIA DE LAS GALGAS: 120 ?
LONGITUD DE GALGA:  1,27 MM
LONGITUD TOTAL DE LA MATRIZ: 5,8 MM
ANCHO TOTAL DE LA MATRIZ: 3,5 MM

Especificación técnica:
EQUIPOS DE LABORATORIO
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
23 de Junio de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
GALGAS EXTENSOMETRICAS; TIPO DE
MEDICION UNIDIRECCIONAL - MATERIAL A
MEDIR ACERO - LONGITUD GRILLA 1,27mm -
RESISTENCIA 120ohm -.
 1,000000
UN
1
293-09537-0015
Recepción de Ofertas hasta el 23 de Junio de 2017 a
las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
MICRO MEASUREMENTS 031RB
STRAIN GAUGES MICRO MEASUREMENTS 031RB SERIE SA
GALGAS EXTENSOMETRICAS DE CONSTANTAN ENCAPSULADAS CON PUNTOS DE SOLDADURA
TIPO: ROSETA RECTANGULAR A 45º
RESISTENCIA DE LAS GALGAS: 120 ?
LONGITUD DE GALGA:  0,79 MM
LONGITUD TOTAL DE LA MATRIZ: 4,8 MM
ANCHO TOTAL DE LA MATRIZ: 6,1 MM

PUENTES DE WEASTONE 
OMEGA BCM-1
MODULO PARA COMPLETAR PUENTES WHEASTONE PARA GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS
COMPLETACIÓN DEL PUENTE DE ¼ PARA GALGAS EXTENSIÓMETRICAS DE 120 O 350 ?
COMPLETACIÓN DEL PUENTE DE ½ PARA GALGAS DE CUALQUIER RESISTENCIA
EXCITACIÓN MÁXIMA: 
PUENTE DE 120 ?: 10 VCC
PUENTE DE 350 ?: 16 VCC
TOLERANCIA DEL RESISTOR: ±0,1%
COEFICIENTE DE TEMP. DEL RESISTOR: 5 PPM/ °C

MÓDULO DE ADQUISICIÓN DATA TRANSLATION DT 9816S
GENERADOR DE FUNCIONES GW INSTEK SFG-1013

GENERADOR SINTETIZADO DE FUNCIONES:

RANGO DE FRECUENCIA: 0,1 HZ A 3 MHZ
RESOLUCIÓN: 0,1 HZ
DISPLAY DE 6 DÍGITOS
ESTABILIDAD: ± 20 PPM
RANGO DE AMPLITUD: ±10 VPP
ATENUADOR DE 40 DB
FUNCIONES: SENOIDAL, CUADRADA, TRIANGULAR, TTL

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GALGAS EXTENSOMETRICAS; TIPO DE
MEDICION TRIDIRECCIONAL ROSETA -
MATERIAL A MEDIR ACERO - LONGITUD
GRILLA 0,79mm - RESISTENCIA 120ohm -.
CONVERSORES DE SEÑAL ANALOGICA; TIPO
ANALOGICO - USO PUENTE DE WHEATSTONE
-.
PLACAS ADQUISIDORAS DE DATOS;
CONVERSION AD - RESOLUCION 8 A 16BIT -
CANTIDAD ENTRADAS 100 - TIEMPO DE
OPERACION 10nSEG -.
GENERADORES DE FUNCIONES; FRECUENCIA
DE SALIDA 0,1 A 2000000Hz - CONTADOR DE
FRECUENCIA SIN - TENSION DE SALIDA 20V -.
 1,000000
 2,000000
 1,000000
 18,000000
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
293-09537-0016
433-06208-0008
436-03973-0006
434-04226-0018
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
SENSORES DE NIVEL POR PRESION HIDROSTATICA TIPO "SOR 510 IM-5-20" O SIMILAR
SENSORES DE HUMO DE 4 HILOS (24V)

BOMBA AGUA TUBIA SUMERGIBLE 1HP
REFLECTORES LED 12V 60W MINIMO (CON FUENTE DE ALIMENTACION)
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SENSORES DE NIVELES DE FLUIDOS; TIPO
HIDROSTATICO - RANGO DE MEDICION 0 A
2000mm -.
DETECTORES DE HUMO; TIPO
FOTOELECTRICO - NIVELES DE ALARMA 3 -.
BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO SUMERGIBLE -
CAUDAL 15L/MIN - ALTURA MANOMETRICA 10M
- DIAM. BOCA ASPIRACION 2pulg - DIAM. BOCA
DESCARGA 2pulg -.
REFLECTOR; POTENCIA 20W - TIPO DE MANO -
ALIMENTACION 12V - LAMPARA LED -.
 2,000000
 40,000000
 4,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
6
7
8
9
433-03917-0008
299-07375-0001
431-01665-0051
293-02159-0046
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA Y CINCO (35) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: