This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 348/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
299
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
MPRESORA 3D CON HABITÁCULO CERRADO Y CALEFACCIONADO, Y VOLUMEN DE IMPRESIÓN (300X300X260) MM
CON RESULUCIÓN DE HASTA 50 MICRONES POR CAPA. CONECTIVIDAD USB Y COMPATIBLE CON CARTUCHOS PLA Y
ABS, APTO PARA IMPRESIONES BAJO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, MACOS Y LINUX,  MODELO CARTECH3D
FRIGGA XY O SIMILAR. NUEVA Y SIN USO,
ESCANER PORTATIL 3D CON UNA PRECISIÓN DE 30 MICRÓMETROS (0.03 MM), UNA PRECISIÓN VOLUMÉTRICA DE AL
MENOS 0.02 MM + 0.06 MM/M, Y UNA RESOLUCIÓN DE 0.05 MM, QUE PERMITA REALIZAR HASTA 480000 MEDICIONES
POR SEGUNDO CON 7 CRUCES LÁSER. EL ÁREA DE ESCANEADO DEBE SER DE AL MENOS 275 MM X 250 MM CON
UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 250 MM. CONEXIÓN USB 3.0. NUEVO Y SIN USO, MODELO HANDYSCAN 700 O
SIMILAR.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO DE FISICA MEDICA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
17 de Agosto de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
IMPRESORA 3D; TIPO DE PRECISION -
DIMENSION 210 X 300 X 250mm - RESOLUCION
50Mn - PRECISION 0,05mm - ESPESOR CAPA
0,04mm -.
ESCANERS; TIPO PORTATIL - RESOLUCION
600 X 600DPI - ALIMENTACION BATERIA -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
1
2
436-09707-0011
436-09181-0019
Recepción de Ofertas hasta el 17 de Agosto de 2017
a las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
ESTACIÓN DE SOLDADO DIGITAL CON PISTOLA DE VACÍO Y SOLDADOR DE CONTACTO PARA USO MULTIFUNCIÓN EN
ELECTRÓNICA. VOLTAJE DE ENTRADA 220-240 VAC, 3A, EQUIPADA CON: 1) SOLDADOR DE CONTACTO 60W (RANGO
MÁXIMO HASTA 130W), VOLTAJE DE TRABAJO 24VAC, EQUIPADO CON 3 PUNTAS PARA PISTOLA (0.8MM, 1.0MM Y
1.3MM), ELEMENTO CALEFACTOR CERÁMICO Y TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 160OC Y 480 OC;
2) DESOLDADOR DE VACÍO, POTENCIA 80 (RANGO MÁXIMO HASTA 130W), VOLTAJE DE TRABAJO 24VAC, PRESIÓN DE
VACÍO 60MMHG (0.08 BAR) CON BOMBA DE AIRE A DIAFRAGMA, ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CERÁMICO Y RANGO
DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 160OC Y 480OC, Y 3X AGUJAS DE LIMPIEZA, 4X FILTROS DE RESPUESTOS.,
MODELO SMD ZD917 O SIMILAR  TODO NUEVO Y SIN USO
SISTEMA DE COMPRESIÓN DE AIRE INCLUYENDO SECADOR Y FILTROS CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:
FLUJO DE AIRE REAL Y DE FORMA CONTINUA A LA SALIDA DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN CON UN MÍNIMO DE 300
L/MIN A PRESIÓN DE 6 A 8 BAR (80-120 PSI)
EL AIRE QUE SUMINISTRE DEBE TENER UN NIVEL DE ACEITE <0.005PPM ("OIL FREE COMPRESSOR"), SEGÚN NORMA
ISO 8573 - 1:2010 CLASE CERO (COMPRESOR OIL FREE) O MEJOR.
DEBE ESTAR FILTRADO CON UN MÍNIMO DEL 99.99% DE PARTÍCULAS DEL TAMAÑO > 1 MICRÓN. SEGÚN NORMA ISO
8573 - 1:2010 CLASE 1 O MEJOR.
EL COMPRESOR UTILIZADO DEBE SUMINISTRAR EL CAUDAL Y PRESIÓN REQUERIDOS, TRABAJANDO MENOS DEL
50% DEL TIEMPO PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO. CUMPLIMENTANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
· TIPO: SCROLL (OIL FREE, EXENTO DE ACEITE). SEGÚN NORMA ISO 8573 - 1:2010 CLASE CERO.
· CAPACIDAD: CAUDAL MÍNIMO DE 9 L/S A 8 BAR.
· NIVEL SONORO: IGUAL Ó < 59 DB (A) (TRABAJARÁ DENTRO DE UN LABORATORIO).
L SECADOR DE AIRE DEBE SER A TRAVÉS DE UN SECADOR DE ABSORCIÓN Y PROVEER UN PUNTO DE ROCÍO A
PRESIÓN DE TRABAJO DE -51 CELSIUS, O MENOR, SEGÚN NORMA ISO 8573 - 1:2010 CLASE 1 O MEJOR.
- UN TANQUE PULMÓN (BUFFER TANK) DE AL MENOS 270 LTS, APTO PARA AL MENOS UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 11
BAR DEBE INCLUIRSE. ESTE DEBE ESTAR DESPUÉS DEL SECADOR PARA POSIBILITAR UN FLUJO DE AIRE
CONTINUO. EL TANQUE PULMÓN PUEDE ESTAR SEPARADO O PREFERENTEMENTE CON EL COMPRESOR MONTADO
SOBRE EL.
- TODOS LOS COMPONENTES Y TODOS LOS ACCESORIOS PERTINENTES AL SISTEMA DE COMPRESIÓN DEBERÁN
SER NUEVOS Y SIN USO
INSTALACIÓN A CARGO DEL COMPRADOR, DEBIENDO EL PROVEEDOR BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO, JUNTO
A ESQUEMAS DE CONEXIONADO Y MANUALES RESPECTIVOS DE USUARIO (CASTELLANO O INGLÉS), COTIZAR EL
COSTO DE FLETE Y EL SEGURO DE TRANSPORTE, HASTA EL CENTRO ATÓMICO BARILOCHE.
- COTIZAR EL COSTO DE FLETE Y EL SEGURO DE TRANSPORTE, HASTA EL CENTRO ATÓMICO BARILOCHE.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESTACION SOLDADORA DESOLDADORA;
CORRIENTE 1A - TENSION 220V - PRESION
0,8Bar - DIMENSION 20,5 X 16 X 17Cm -.
COMPRESORES ; TIPO AIRE - MOTOR 3HP -
CAUDAL 300L/MIN -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
3
4
439-08230-0008
438-05039-0152
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: