This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 9
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 397/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
310
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
GRAMPA DE FIJACION DE CABLE DE TIERRA CON FIJACION A SUPERFICIE -DOS PLACAS -UN CONDUCTOR. TIPO LCT
G2
BORNERA GRIS 2,5 MM2 PARA RIEL NS-35 (DIN). CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES.
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  BPN 2,5
Especificación técnica:
Especificación técnica:
TABLERO DE DESCARGA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
23 de Agosto de 2017 a las 11:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GRAMPAS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO -
CARACTERISTICA P/FIJACION -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 20A - SECCION 2.5mm² - TIPO DE
PASO -.
 40,000000
 60,000000
UN
UN
1
2
279-00656-0108
293-00295-0001
Recepción de Ofertas hasta el 23 de Agosto de 2017
a las 11:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 9
ESPECIFICACIONES
BORNERA GRIS 4 MM2 PARA RIEL NS-35 (DIN). CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES.
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  BPN 04
BORNERA AZUL 4 MM2 PARA RIEL NS-35 (DIN). CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES.
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  BPN 04
BORNE DE TIERRA 6 MM2 PARA RIEL NS-35. CONEXIÓN MEDIANTE TORNILLO. PARA EL USO DE TERMINALES. PARA
MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  BSLKN-06
CAJA DE PASO DE ALUMINIO PINTADO 150 X 150 X 90 MM. DE ALUMINIO INYECTADO Y TAPA DE CIERRE POR
TORNILLOS. PROTECCION IP65. TIPO CONEXTUBE CAP005
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 10 AMP CAPACIDAD DE CORTE 3 KA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.
TRIPOLAR. IN=10[AMP], IK=3[KA], CURVA DE DISPARO C. TIPO MARCA SIEMENS
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 40 AMP CAPACIDAD DE CORTE 6 KA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.
TETRAPOLAR. IN=40[AMP], IK=6[KA], CURVA DE DISPARO C. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SY6440-7
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10 A  ICC= 3KA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. BIPOLAR. IN=10[AMP],
IK=3[KA], CURVA DE DISPARO C. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SX1210-7
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 28A - SECCION 4mm² - TIPO DE
PASO -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 28A - SECCION 4mm² - TIPO DE
PASO -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 32A - SECCION 6mm² - TIPO
P/MONTAJE -.
CAJAS DE PASE; MATERIAL ALUMINIO - TIPO A
PRUEBA EXPLOSION -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMICO - CORRIENTE 10A - TENSION 380V -
POLARIDAD TRIFASICA -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICA - CORRIENTE 40A -
TENSION 380V - POLARIDAD TETRAPOLAR -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
 40,000000
 40,000000
 15,000000
 6,000000
 1,000000
 1,000000
 4,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
9
293-00295-0051
293-00295-0051
293-00295-0053
293-00352-0028
293-00657-0157
293-00657-0159
293-00657-0168
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 9
ESPECIFICACIONES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 AMP CAPACIDAD DE CORTE 3 KA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.
BIPOLAR. IN=16[AMP], IK=3[KA], CURVA DE DISPARO C. IPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SX1216-7
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 16 AMP CAPACIDAD DE CORTE 6 KA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.
TETRAPOLAR. IN=16[AMP], IK=6[KA], CURVA DE DISPARO C. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SY6416-7
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR IN 25A, I?N 30MA MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SM1312-0MB. INTERRUPTOR
DIFERENCIAL IN 25A, I?N 30MA, TIPO AC, 2 POLOS. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 5SM1312-0MB
CABLECANAL RANURADO PVC 40 X 50 (ANCHO X ALTURA) X 2 METROS
CABLECANAL RANURADO PVC 30 X 40 (ANCHO X ALTURA) X 2 METROS
RIEL DIN (NS-35) X TRAMO DE UN METRO. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO Y PASIVADO. ESPESOR CHAPA 1,6 MM.
TIPO MARCA ZOLODA
PULSADOR TIPO HONGO CON RETENCIÓN, PARA EMERGENCIA CON 1 CONTACTO NC. TIPO SIEMENS MODELO
3SB3203-1HA20
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A -
TENSION 220V - POLARIDAD TETRAPOLAR -.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION
220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION
BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 -
FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA -
.
CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 40
X 50mm - CONDUCTO 1 -.
CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 30
X 40mm - CONDUCTO 1 -.
RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1,2M -.
PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA -
POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN
LUZ - REGULACION SIN -.
 10,000000
 1,000000
 12,000000
 4,000000
 4,000000
 6,000000
 6,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10
11
12
13
14
15
16
293-00657-0178
293-00657-0222
293-01205-0015
293-01451-0103
293-01451-0107
293-01456-0002
293-01768-0009
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 9
ESPECIFICACIONES
PULSADOR RASANTE ILUMINADO LED. PULSADOR RASANTE ILUMINADO LED, COLOR BLANCO, TENSION DE LA
LAMPARA 220 VCA CON 1 CONTACTO NA Y 1 CONTACTO NC. TIPO SIEMENS MODELO 3SB3245-0AA61
CABLE ENVAINADO TIPO SUBTERRÁNEO 4 X 6 MM² DE SECCIÓN. METAL: COBRE ELECTROLÍTICO  SEGÚN IRAM NM
280. ENVOLTURA: PVC ECOLÓGICO TIPO ST2, IRAM 2178. NORMATIVAS: IRAM 2178, IEC 60502-1 IRAM NM IEC 60332-1;
NFC 32070-C2. NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74. NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO. TENSIÓN NOMINAL DE SERVICIO: 1,1[KV]. CARACTERÍSTICAS: CABLES DISEÑADOS PARA DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, EN TENDIDOS SUBTERRÁNEOS O
SOBRE BANDEJAS. ESPECIALMENTE APTOS PARA INSTALACIONES EN INDUSTRIAS Y EMPLEOS DONDE SE
REQUIERA AMPLIA MANIOBRABILIDAD Y SEGURIDAD ANTE LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. TIPO MARCA
PRYSMIAN SINTENAX VALIO.
CABLE ENVAINADO TIPO SUBTERRÁNEO 4 X 2,5 MM² DE SECCIÓN. METAL: COBRE ELECTROLÍTICO  SEGÚN IRAM NM
280. ENVOLTURA: PVC ECOLÓGICO TIPO ST2, IRAM 2178. NORMATIVAS: IRAM 2178, IEC 60502-1 IRAM NM IEC 60332-1;
NFC 32070-C2. NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74. NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO. TENSIÓN NOMINAL DE SERVICIO: 1,1[KV]. CARACTERÍSTICAS: CABLES DISEÑADOS PARA DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, EN TENDIDOS SUBTERRÁNEOS O
SOBRE BANDEJAS. ESPECIALMENTE APTOS PARA INSTALACIONES EN INDUSTRIAS Y EMPLEOS DONDE SE
REQUIERA AMPLIA MANIOBRABILIDAD Y SEGURIDAD ANTE LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. TIPO MARCA
PRYSMIAN SINTENAX VALIO.
CONTACTOR TRIFÁSICO 5,5 KW/400V/12 AMP TAMAÑO S00. TAMAÑO S00. BORNES A TORNILLO. TRIFÁSICO PARA
CONEXIÓN DE MOTORES. BOBINA DE ACCIONAMIENTO DE 220[V]. CON CAPACIDAD DE ACOPLE MODULAR A
GUARDAMOTOR MEDIANTE ACCESORIO. FRECUENCIA: 50/60[HZ]. DURACIÓN DE SERVICIO MECÁNICO 30 MILLONES
DE CICLOS DE MANIOBRAS. TIPO MARCA SIEMENS SIRIUS 3RT1017-1AP01
ZOCALO CON BORNES A TORNILLO PARA RELE CUBICO 4 CONTACTOS.
RELE CUBICO DE 4 CONTACTOS TENSIÓN DE COMANDO 24 VCC. MICRORELÉ CÚBICO DE 4 CONTACTOS PARA
MONTAJE ENCHUFABLE SOBRE ZÓCALO NORMALIZADO PARA RIEL DIN. TENSION DE COMANDO 24 VCC CAPACIDAD
DE CONTACTOS 5 A
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PULSADOR; USO SEÑALIZACION - POLARIDAD
UNIPOLAR - TENSION 230V - CON LUZ -
REGULACION SIN -.
CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE
HILOS - SECCION 6mm -.
CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE
HILOS - SECCION 2,5mm -.
CONTACTORES; TIPO TRIFASICO -
CORRIENTE 12A - NORMA IEC 60947 -.
ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO PARA RELE
CUBICO - TIPO 4 CONTACTOS - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
RELAY / RELE; TIPO CUBICO 4 CONTACTOS -
TENSION 24V - CORRIENTE CONTINUA -.
 15,000000
 100,000000
 100,000000
 16,000000
 45,000000
 18,000000
UN
M
M
UN
UN
UN
17
18
19
20
21
22
293-01768-0011
293-01803-0002
293-01803-0004
293-02120-0053
293-01579-0064
293-01506-0060
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 9
ESPECIFICACIONES
RELE CUBICO DE 4 CONTACTOS TENSIÓN DE COMANDO 220 VCA. MICRORELÉ CÚBICO DE 4 CONTACTOS PARA
MONTAJE ENCHUFABLE SOBRE ZÓCALO NORMALIZADO PARA RIEL DIN. TENSION DE COMANDO 220 V-50 HZ
CAPACIDAD DE CONTACTOS 5 A
CABLE ENVAINADO TIPO SUBTERRÁNEO 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN. METAL: COBRE ELECTROLÍTICO  SEGÚN IRAM NM
280. ENVOLTURA: PVC ECOLÓGICO TIPO ST2, IRAM 2178. NORMATIVAS: IRAM 2178, IEC 60502-1. IRAM NM IEC 60332-1;
NFC 32070-C2. NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74. NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO. TENSIÓN NOMINAL DE SERVICIO: 1,1[KV]. CARACTERÍSTICAS: CABLES DISEÑADOS PARA DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, EN TENDIDOS SUBTERRÁNEOS O
SOBRE BANDEJAS. ESPECIALMENTE APTOS PARA INSTALACIONES EN INDUSTRIAS Y EMPLEOS DONDE SE
REQUIERA AMPLIA MANIOBRABILIDAD Y SEGURIDAD ANTE LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. TIPO MARCA
PRYSMIAN SINTENAX VALIO.
GUARDAMOTOR, TAMAÑOS00, CLASE 10, IN 6,3A, IR 4,5-6,3A, II 70A, ICU 100KA. GUARDAMOTOR. HASTA 5,5 [KW] DE
POTENCIA. BORNES A TORNILLO. ANCHO 45 [MM]. .TRIFÁSICO 400[V] AC, 50[HZ]. TAMAÑO S00. RESISTENTE A
CORTOCIRCUITOS DE 100[KA] O MAYOR. MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 [MM]. CATEGORÍA DE SERVICIO A. CLASE DE
DISPARO(CLASS) 10. GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. REGULACIÓN DE INTENSIDAD POR MEDIO DE TORNILLO
INDICADOR SOBRE ESCALA. CON CAPACIDAD DE ACOPLE MODULAR A CONTACTOR MEDIANTE MÓDULOS DE UNIÓN
P / ARMADO DE COMBINACIONES DE ARRANQUE. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 
3RV1011-1GA10
GUARDAMOTOR, TAMAÑOS00, CLASE 10, IN1,6A, IR 1,4-2,0A, II 22A, ICU 100KA. GUARDAMOTOR. HASTA 5,5 [KW] DE
POTENCIA. BORNES A TORNILLO. ANCHO 45 [MM]..TRIFÁSICO 400[V] AC, 50[HZ]. TAMAÑO S00. RESISTENTE A
CORTOCIRCUITOS DE 100[KA] O MAYOR. MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 [MM]. CATEGORÍA DE SERVICIO A. CLASE DE
DISPARO(CLASS) 10. GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. REGULACIÓN DE INTENSIDAD POR MEDIO DE TORNILLO
INDICADOR SOBRE ESCALA. CON CAPACIDAD DE ACOPLE MODULAR A CONTACTOR MEDIANTE MÓDULOS DE UNIÓN
P / ARMADO DE COMBINACIONES DE ARRANQUE. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 3RV1011-1AA10
GUARDAMOTOR, TAMAÑOS00, CLASE 10, IN 3,2A, IR 2,2-3,2A, II 42A, ICU 100KA. GUARDAMOTOR. HASTA 5,5 [KW] DE
POTENCIA. BORNES A TORNILLO. ANCHO 45 [MM].TRIFÁSICO 400[V] AC, 50[HZ]. TAMAÑO S00. RESISTENTE A
CORTOCIRCUITOS DE 100[KA] O MAYOR. MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 [MM]. CATEGORÍA DE SERVICIO A. CLASE DE
DISPARO(CLASS) 10. GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. REGULACIÓN DE INTENSIDAD POR MEDIO DE TORNILLO
INDICADOR SOBRE ESCALA. CON CAPACIDAD DE ACOPLE MODULAR A CONTACTOR MEDIANTE MÓDULOS DE UNIÓN
P / ARMADO DE COMBINACIONES DE ARRANQUE. TIPO MARCA SIEMENS CÓDIGO 3RV1011-1DA10
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
RELAY / RELE; TIPO CUBICO 4 CONTACTOS -
TENSION 220V - CORRIENTE CONTINUA -.
CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION
PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 -
DIAMETRO 1,78mm - SECCION 2,5mm² -
APLICACION CONEXION ELECTRICA -
CORRIENTE NOMINAL 25A - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION
NOMINAL 450V -.
GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO -
FRECUENCIA 50/60Hz - CORRIENTE 4,5/6,3A -.
GUARDAMOTOR; TIPO TERMOMAGNETICO -
FRECUENCIA 50 A 60Hz - CORRIENTE 1,4 A 2A
-.
GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO -
FRECUENCIA 50Hz - CORRIENTE 2,2 A 3,2A -.
 23,000000
 200,000000
 2,000000
 1,000000
 2,000000
UN
M
UN
UN
UN
23
24
25
26
27
293-01506-0061
293-02285-0089
293-02286-0042
293-02286-0043
293-02286-0045
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 9
ESPECIFICACIONES
PORTAFUSIBLES TABAQUERA PARA RIEL DIN PARA FUSIBLE 10 X 38MM. TIPO MARCA ZOLODA BMFN 10X38
OJO DE BUEY A LED Ø22MM COLOR ROJO TENSION 220VCA. LÁMPARA PILOTO (OJO DE BUEY) CON MULTILED
INCORPORADO, DIÁMETRO 22 MM COLOR ROJO. IP 65. CON ATENUADOR 220 V/110V. TIPO BAW B6EV674
OJO DE BUEY A LED Ø22MM COLOR AMBAR TENSION 220VCA. LÁMPARA PILOTO (OJO DE BUEY) CON MULTILED
INCORPORADO, DIÁMETRO 22 MM COLOR AMBAR. IP 65. CON ATENUADOR 220 V/110V. TIPO BAW B6EV675
OJO DE BUEY A LED Ø22MM COLOR VERDE TENSION 220VCA. LÁMPARA PILOTO (OJO DE BUEY) CON MULTILED
INCORPORADO, DIÁMETRO 22 MM COLOR VERDE. IP 65. CON ATENUADOR 220 V/110V. TIPO BAW B6EV673
OJO DE BUEY A LED Ø22MM COLOR BLANCO TENSION 220VCA. LÁMPARA PILOTO (OJO DE BUEY) CON MULTILED
INCORPORADO, DIÁMETRO 22 MM COLOR BLANCO. IP 65. CON ATENUADOR 220 V/110V. TIPO BAW B6EV671
CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM2 COLOR NEGRO CLASE 5 ROLLO DE 100 M. METAL : COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO.
AISLANTE: PVC ECOLÓGICO TIPO D. COLOR NEGRO. NORMATIVAS: IRAM NM 247-3, NBR NM 247-3, IEC 60227-3.
ENVOLTURA: PVC ECOLÓGICO TIPO ST5 COLOR NEGRO. TENSIÓN NOMINAL DE SERVICIO: 450/750 [V].
CARACTERÍSTICAS: "CABLES PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EL INTERIOR
DE EDIFICIOS CIVILES E INDUSTRIALES, EN CIRCUITOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y DERIVACIONES, INSTALADOS
EN TABLEROS, EN CONDUCTOS SITUADOS SOBRE SUPERFICIES O EMPOTRADOS, O EN SISTEMAS CERRADOS
ANÁLOGOS." TIPO MARCA PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.
CONMUTADOR 0-1 DIAM 22 CON CONTACTOS NA. TIPO SIEMENS MODELO 3SB3000-2KA11
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SECCIONADOR A FUSIBLE; CORRIENTE 25A -
CANT. DE POLOS 1 - TENSION 400V -
ACCESORIO CON -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 22mm -
ALIMENTACION 220V -.
CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE
CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC -
APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE
NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD
SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL
220V - SECCION 1,5mm² -.
LLAVE CONMUTADORA; TIPO MONOFASICA -
CORRIENTE 16A - TENSION 220V -.
 2,000000
 6,000000
 6,000000
 6,000000
 6,000000
 100,000000
 12,000000
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
28
29
30
31
32
33
34
293-02305-0010
293-02307-0025
293-02307-0025
293-02307-0025
293-02307-0025
293-03722-0064
293-06072-0008
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 9
ESPECIFICACIONES
CONMUTADOR PARA COMANDO CON CERROJO, POSICION 0-1, MONTAJE Ø22MM - CON UN CONTACTO NA Y UN
CONTACTO NC (PUEDE SER CONTACTO INVERSOR). 2 POSICIONES, CON RETENCION - LLAVE EXTRAIBLE EN
POSICION 1. TIPO SIEMENS MODELO 3SB3000-4AD21
FUSIBLE CERÁMICO 4AMP - TUBULAR 10 X 38 MM
TAPAS DE BORNERA PARA RIEL NS-35. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  D-BPN-2,5/10
SEPARADOR ELECTRICO CHICO PARA BORNERA SOBRE RIEL  NS-35. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  D-BPN-16/35
TOPES EXTREMOS DE BORNERA RIEL  NS-35. TIPO MARCA ZOLODA. CÓDIGO  EK-1
PRENSACABLES 3/4"
PRENSACABLES 1"
PRENSACABLES 1 1/4"
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LLAVE CONMUTADORA; TIPO MONOFASICA -
CORRIENTE 16A - TENSION 220V -.
CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO CILINDRICO -
DIMENSION 10 X 38mm - CORRIENTE 4A -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO TAPA -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
SEPARADOR -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
EXTREMOS P/MONTAJE -.
PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO -
FORMATO RECTO - APERTURA 3/4pulg - USO
P/CONECTOR CIRCULAR -.
PRENSACABLES; MATERIAL POLIAMIDA -
FORMATO CILINDRICO - APERTURA 1pulg -
USO CABLE -.
PRENSACABLES; MATERIAL POLIAMIDA -
FORMATO CILINDRICO - APERTURA 1pulg -
USO CABLE -.
 6,000000
 15,000000
 10,000000
 20,000000
 8,000000
 20,000000
 20,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
35
36
37
38
39
40
41
42
293-06072-0008
293-07609-0092
296-09286-0005
296-09286-0006
296-09286-0007
299-03269-0010
299-03269-0036
299-03269-0036
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 9
OBSERVACIONES GENERALES
ESPECIFICACIONES
CAJA CON INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO TIPO SIEMENS 3LD2565-0TB53 CAPACIDAD 63 AMP - 400V AC-21. TIPO
MARCA  SIEMENS CÓDIGO 3LD2565-0TB53
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
SECCIONADOR TRIPOLAR; TIPO MANUAL
ROTATIVO DE EMERGENCIA - MONTAJE CAJA
IP65 - TENSION 690V - CORRIENTE 63A -.
 15,000000
UN
43
439-08768-0005
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 9
ANEXOS
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.