This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 395/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
354
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
TERMOSTATO INTELIGENTE,PROGRAMABLE.
MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: TTR31-A3B111AE1BAB. SENSOR: PT100, ESTABLE A LARGO PLAZO.
PROTECCIÓN: IP65. HOMOLOGACIÓN: ZONAS NO CLASIFICADAS.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: CONECTOR M12.
ALIMENTACIÓN: 12-30VDC. SALIDA: 2 CONTACTOS PNP. DISPLAY: DIGITAL
SENSOR: PT100, A. RANGO MEDIDA: - 50OC ..150OC/-58OF..302OF. LONGITUD CUELLO: 0MM. AJUSTE: CALIBRACIÓN
FÁBRICA, UNIDAD ºC. CONEXIÓN A PROCESO: THREAD ISO228 G1/2, 316L. LONGITUD INSERCIÓN L; DIÁMETRO D:
50MM; 6 MM. ACCESORIO: INCLUYE CONECTOR M12X1 RECTO CON CABLE 4X 0.34 MM2, MOLDED PVC LARGO
5METROS, IP67. CICLOS DE SWICHEO: 10.000.000. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN:         -40OC.. 85OC.
TEMPERATURA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: -40OC..85OC. VOLTAGE DROP PNP: ? 2 V
Especificación técnica:
INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA DE DESCARGA DE EMERGENCIA DE SCDA Y
SERVICIOS AUXILIARES DE PDGA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
20 de Octubre de 2017 a las 14:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
DETECTOR RESIST.DE TEMPERATURA; TIPO
DE 2 HILOS - RANGO DE MEDICION -200 A
600°C - PRECISION 0,1% -.
 3,000000
UN
1
293-08378-0003
Recepción de Ofertas hasta el 20 de Octubre de 2017
a las 14:30 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
DISPOSITIVO DE MEDICION DE NIVEL DE 2 CANALES, LIMITE DE NIVEL, RETARDO DE CONMUTACION, CONTROL DE
DOS PUNTOS. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO NIVOTESTER FTW325-A2B1A. FUNCION: LIMITE DE NIVEL.
RETARDO DE CONMUTACION: AJUSTABLE. PUNTOS DE CONTROL: 2 PUNTOS. CONTACTOS DE SALIDA: 1 RELE NIVEL
+ 1 RELE ALARMA. ALIMENTACION: 20-30VDC. MONTAJE: RIEL DIN.CANALES: 2. DENSIDAD MINIMA DEL MEDIO: MIN. 10
US. ACCESORIOS REQUERIDOS: SONDA CONDUCTIVA DE VARILLAS MARCA ENDRESS+HAUSER MODELO
LIQUIDPOINT FTW31-A1A3IB0A.
SONDA CONDUCTIVA PARA TRANSMISOR DE NIVEL MARCA TIPO ENDRESS+HAUSER MODELO LIQUIPOINT FTW31-
A1A3IB0A - PRINCIPIO DE MEDICION: CONDUCTIVIDAD. SUMINISTRO: DC PNP 10,8V…45V. TEMP. AMBIENTE: -40ºC -
70ºC. TEMP. PROCESO: -40ºC - 100º C. PRESION DE PROCESO ABSOLUTA: VACIO A 10BAR. MINIMA CONDUCTIVIDAD
DEL MEDIO: 10US/CM. PRINCIPALES PARTES HUMEDAS: 316L, PP. PPS. RESISTENCIA A LA TENSION MAXIMA: 1000 N.
CONEXION A PROCESO: ROSCA G 1 1/22. LONGITUD DE SENSOR: 1500MM. COMUNICACION: DC PNP. CERTIFICADOS:
ATEX, SHG. ACCESORIO DE:  TRANSMISOR DE NIVEL PARA SENSORES CONDUCTIVOS MARCA TIPO
ENDRESS+HAUSER MODELO NIVOTESTER FTW325-A2B1A.
DETECTOR DE CAUDAL,INTELIGENTE, PROGRAMABLE. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: DTT31-A3B111AA2CAB.
SENSOR: CALORIMÉTRICO. PROTECCIÓN: IP65
HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. CONEXIÓN ELÉCTRICA: CONECTOR M12.
ALIMENTACIÓN: 18-30VDC. SEÑAL DE SALIDA: 2 SALIDAS CONTACTOS PNP. DISPLAY: DIGITAL. APLICACIÓN:
LÍQUIDOS. RANGO DE MEDIDA: -20...85OC, 0-3M/S
AJUSTE: EN CAMPO. CONEXIÓN A PROCESO: RACORD DE COMPRESIÓN, 316L, L =>100 MM LONGITUD DE
INSERCIÓN.  ACCESORIO: RACORD DEBE PEDIRSE POR SEPARADO. LONGITUD INSERCIÓN L: 100MM. DIÁMETRO D:
6MM. TIEMPO DE REACCIÓN DEL SENSOR: 6 A 12 SEG. ESTABILIDAD A LARGO PLAZO 0,5% DE URL/AÑO. TIEMPO DE
RESPUESTA DEL SWITCH DE SALIDA: 100 MS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE: –40 TO +85 °C. TEMPERATURA
DE ALMACENAMIENTO –40 TO +85 °C. RESISTEMCIA A LOS GOLPES: 50 G TO DIN IEC 68-2-27 (11 MS). RESISTENCIA A
LA VIBRACIÓN: 20 G TO DIN IEC 68-2-6 (10-2000HZ).
CICLOS DE CONMUTACION: > 10,000,000.
PRESOSTATO INTELIGENTE. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: PTP31-A1B13P1DD1A. MEMBRANA: METAL. GRAN
ESTABILIDAD + RESISTENCIA A SOBREPRESIONES. PRECISIÓN <0.5%. HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. 
CONEXIÓN ELÉCTRICA: CONECTOR M12, IP65 RELATIVO, IP66 ABSOLUTO. ALIMENTACIÓN: 12-30VDC. SEÑAL DE
SALIDA: 2 CONTACTOS PNP 4 HILOS
DISPLAY: DIGITAL. RANGO DEL SENSOR: 0...10BAR/1000KPA/150PSI RELATIVOS.
SOBREPRESIÓN: 40BAR/4000KPA/600PSI. CALIBRACIÓN; UNIDADES: RANGO DEL SENSOR; BAR. CONEXIÓN A
PROCESO: ROSCA ANSI 1/2" NPTM, 316L. JUNTA: FKM VITON. FLUIDO DE RELLENO: ACEITE SINTÉTICO. ESTABILIDAD
A LARGO PLAZO 0,15% DE URL/AÑO. TEMPERATURA DEL PROCESO -40°C...100°C. TEMPERATURA AMBIENTE -
40°C...85°C. APROBACIÓN DE DISEÑOS EN10203-3.1. ACCESORIO: INCLUYE CONECTOR M12X1 RECTO CON CABLE 4X
0.34 MM2, MOLDED PVC LARGO 5METROS, IP67. RESISTEMCIA A LOS GOLPES: 50 G TO DIN IEC 68-2-27 (11 MS).
RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN: 20 G TO DIN IEC 68-2-6 (10-2000HZ)
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SENSORES DE NIVELES DE FLUIDOS; TIPO
CONDUCTIVO - RANGO DE MEDICION 500 A
1500mm -.
SENSORES DE NIVELES DE FLUIDOS; TIPO
CONDUCTIVO - RANGO DE MEDICION 500 A
1500mm -.
DETECTORES DE FLUJOS; RANGO DE
TEMPERATURA -25 A 80°C - PRESION MAXIMA
30Bar - METODO DISPERSION TERMICA -
RANGO DE VELOCIDAD 3 A 300cm/seg -.
PRESOSTATOS; ACTUACION REGULABLE 0 A
10Bar -.
 2,000000
 2,000000
 5,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
433-03917-0005
433-03917-0005
433-08372-0002
439-03392-0036
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES

PRESOSTATO INTELIGENTE. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: PTP31-A1B14H1AE1A. MEMBRANA: METAL. GRAN
ESTABILIDAD + RESISTENCIA A SOBREPRESIONES. PRECISIÓN <0.5%. HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. 
CONEXIÓN ELÉCTRICA: CONECTOR M12, IP65 RELATIVO, IP66 ABSOLUTO. ALIMENTACIÓN: 12-30VDC. SEÑAL DE
SALIDA: 2 CONTACTOS PNP 4 HILOS. 
DISPLAY: DIGITAL. RANGO DEL SENSOR: 0...1BAR/100KPA/15PSI ABSOLUTOS.
SOBREPRESIÓN: 4BAR/400KPA/60PSI. CALIBRACIÓN; UNIDADES: RANGO DEL SENSOR; BAR. CONEXIÓN A PROCESO:
ROSCA ANSI 1/2" NPTM, 316L. JUNTA: FKM VITON. FLUIDO DE RELLENO ACEITE SINTÉTICO. ESTABILIDAD A LARGO
PLAZO 0,15% DE URL/AÑO. TEMPERATURA DEL PROCESO -40°C...100°C. TEMPERATURA AMBIENTE -40°C...85°C.
APROBACIÓN DE DISEÑOS EN10203-3.1. ACCESORIO: INCLUYE CONECTOR M12X1 RECTO CON CABLE 4X 0.34 MM2,
MOLDED PVC LARGO 5METROS, IP67. RESISTEMCIA A LOS GOLPES: 50 G TO DIN IEC 68-2-27 (11 MS). 
RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN: 20 G TO DIN IEC 68-2-6 (10-2000HZ).
TRANSMISOR DE PRESIÓN, CAPACITIVO COMPACTO. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: PMC71-ACC2HCGA1AA.
APLICACIÓN: PRESIÓN, NIVEL. MEMBRANA: CERAPHIRE, SIN FLUIDO DE RELLENO, RESISTENTE A VACÍO.
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, RESISTENTE A SOBREPRESIONES. ALTA FIABILIDAD EN LA MONITORIZACIÓN DEL
PROCESO. ALTA ESTABILIDAD. CONSTRUCCIÓN MODULAR. SEÑAL DE SALIDA: 4-20MA HART; AJUSTES INTERNOS.
VALOR INFERIOR DEL RANGO 0.000 BAR. VALOR SUPERIOR DEL RANGO 1.000 BAR. LECTURA DISPLAY A 4MA: 0.
LECTURA DISPLAY A 20MA: 100. UNIDAD INDICADOR: %. HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. CABEZAL:
ENTRADA DE CABLE: T14 ALU IP66/67 NEMA6P;  ROSCA 1/2" NPT T14 = TAPA LATERAL. RANGO DEL SENSOR:
1BAR/100KPA/15PSI ABSOLUTOS. SOBREPRESIÓN: 10BAR/1MPA/150PSI. CALIBRACIÓN, UNIDADES: CERTIFICADO
CALIBRACIÓN DE FÁBRICA 5 PUNTOS. CONEXIÓN A PROCESO: ROSCA ISO228 G 1/2" EN837, 316L. JUNTA: FKM VITON.
LIBRE DE GRASA+ACEITE. PRESICIÓN: 0,075%. ESTABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO: 0,05% DE URL/AÑO.
TEMPERATURA DE PROCESO: -20°C...150°C. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -40°C...85°C. RESISTENCIA
AL VACÍO: 0 MBAR ABS.MÁX. RELACIÓN DE REDUCCIÓN 100:1. APROBACIÓN DE DISEÑOS EN10204-3.1
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PRESOSTATOS; ACTUACION REGULABLE
INTELIGENTE 0 - 1Bar -.
MEDIDORES DE PRESION; TIPO
ELECTRONICO - RANGO DE MEDICION 0 A 1Bar
- USO MODELOS HIDRAULICOS -.
 2,000000
 5,000000
UN
UN
6
7
439-03392-0038
439-07365-0024
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
DOLAR
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Observaciones: