This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 9
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 419/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
357
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
PRECINTO PLÁSTICO TIPO PRENSACABLE 2,5MM X 100MM

PRECINTO PLÁSTICO TIPO PRENSACABLE 3,6MM X 150MM

PRECINTO PLÁSTICO TIPO PRENSACABLE 4,6MM X 250MM

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS PARA ELECTRICIDAD SICADE
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
10 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PRECINTOS PLASTICOS; TIPO PRENSA CABLE
- TRABAS DE SEGURIDAD CON -.
PRECINTOS PLASTICOS; TIPO PRENSA CABLE
- TRABAS DE SEGURIDAD CON -.
PRECINTOS PLASTICOS; TIPO PRENSA CABLE
- TRABAS DE SEGURIDAD CON -.
 300,000000
 300,000000
 200,000000
UN
UN
UN
1
2
3
258-00723-0103
258-00723-0103
258-00723-0103
Recepción de Ofertas hasta el 10 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 9
ESPECIFICACIONES
BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE (TABAQUERA) MARCA: ZOLODA MODELO BMFN 10X38  CODIGO: 368.002 -
INTENSIDAD MAXIMA EN FUNCION DE TENSION DE TRABAJO 400V: 32A. TENSION NOMINAL DE IMPULSO: 8KV.
CORRIENTE CONDICIONAL DE CORTOCIRCUITO: 50KA. TEMPERATURA MAXIMA DE USO: 110-120ºC. CONTACTOS:
ALEACION DE COBRE NIQUELADO. POTENCIA DISIPABLE MAXIMA: 3W. FABRICACION: SEGÚN NORMA IEC 60947-1/3
RESOLUCIÓN 92/98. MATERIAL: POLIÉSTER AUTOEXTINGUIBLE V0 DE ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA.
CONTACTOS: COBRE ELECTROLÍTICO PLATEADOS. AMPLIA SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL FUSIBLE (ESPECIAL
DISEÑO). BASES PROVISTAS DE ZONA PARA ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN. BASES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN
EN ZONA DE BORNES. BASES SOLDADAS POR TODO EL PERFIL (SIN POSIBILIDAD DE LÍNEAS DE FUGA). FIJACIÓN
RIEL EN MATERIAL AISLANTE, PARA RIEL DIN DE 35MM.
BORNE DE PASO DOBLE PISO. MARCA ZOLODA MODELO BDN-04  CODIGO: 090.001. MONTAJE: UNIVERSALCUERPO
AISLANTE: POLIAMIDA 6.6. COLOR: GRIS RAL 7035. ESPESOR DE BORNE:6,2MM. ESPESOR TAPA: 1,5MM. TENSION:
500VCA. CORRIENTE: 32A. CONDUCTOR: FLEXIBLE 4MM2 / RIGIDO 6MM2. LONGITUD DEL CABLE A PELAR 9MM.
DIAMETRO DE DESTORNILLADOR: 4MM. PAR DE APRIETE: 5,5 - 0,7 N X M.
BORNE DOBLE PISO SECCIONABLE A CUCHILLA. MARCA ZOLODA, MODELO BDN-C. CODIGO: 092.001. TENSION DE
SERVICIO AC 50HZ: 400V. INTENSIDAD NOMINAL: 10A. INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE DURANTE 1 SEG: 0,48KA.
CUERPO AISLANTE: POLIAMIDA 6.6. AUTOEXTINGUIBILIDAD DEL MATERIAL DEL CUERPO AISLANTE:  UL 94 GRADO
V0. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 35ºC. TEMPERRATURA AMBIENTE MINIMA: -5ºC. TIPO DE MATERIAL QUE
CONSTITUYE LOS ELEEMNTOS DE APRIETE DE CONDUCTOR: ACERO, CON TRATAMIENTO DE CINCADO, PASIVADO
CROMATIZADO TRIVALENTE. TIPO DE CONEXION: TORNILO. 
TORQUE: 0,5 N X M. DIAMETRO DESTORNILLADOR: 4MM.LONGITUD DEL CABLE A PELAR: 9MM. MATERIAL
ELEMENTOS DE CONDUCCION DE CORRIENTE: COBRE ESTAÑADO. DIMENSIONES (LXAXE) :85MM X 60MM X 6,2MM.
MONTAJE EN RIEL: UNIVERSAL. ACCESORIOS DE IDENTIFICACION: CW6.
BORNE DOBLE PISO SECCIONABLE CON FUSIBLE E INDICACION DE FUSIBLE QUEMADO 24VDC. MARCA ZOLODA
MODELO BDN-SI-520-LL024  CODIGO: 093.001. TENSION DE SERVICIO AC 50HZ: 300V. INTENSIDAD NOMINAL: 6,3A.
TAMAÑO FUSIBLE: 5X20MM. INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE DURANTE 1 SEG: 0,48KA. CUERPO AISLANTE:
POLIAMIDA 6.6. AUTOEXTINGUIBILIDAD DEL MATERIAL DEL CUERPO AISLANTE:  UL 94 GRADO V0.   TIPO DE
MATERIAL QUE CONSTITUYE LOS ELEEMNTOS DE APRIETE DE CONDUCTOR: ACERO, CON TRATAMIENTO DE
CINCADO, PASIVADO CROMATIZADO TRIVALENTE. TIPO DE CONEXION: TORNILO. TORQUE: 0,5 N X M. DIAMETRO
DESTORNILLADOR: 4MM.  MATERIAL ELEMENTOS DE CONDUCCION DE CORRIENTE: COBRE ESTAÑADO.
DIMENSIONES (LXAXE) :85MM X 97MM X 6,2MM. MONTAJE EN RIEL: UNIVERSAL. ACCESORIOS DE IDENTIFICACION:
CW6. INDICADOR LUMINOSO DE FUSIBLE QUEMADO: SI. TIPO DE INDICADOR: LED - ROJO. TENSION DE INDICACION:
15-24VCA/VCC.
CAJA METÁLICA DE ALUMINIO 150X200X100 PINTADA, MARCA CONEXTUBE CODIGO 50001011
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BASES PORTAFUSIBLES; CORRIENTE 25A -
TIPO TABAQUERA -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 10A - SECCION 4mm² - TIPO
DOBLE PISO C/SECCIONADOR -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 10A - SECCION 4mm² - TIPO
DOBLE PISO C/SECCIONADOR -.
BORNES DE PASO Y SECCIONABLES;
CORRIENTE 10A - SECCION 4mm² - TIPO
DOBLE PISO C/SECCIONADOR -.
CAJAS DE PASE; MATERIAL ALUMINIO - TIPO
ESTANCA -.
 10,000000
 200,000000
 100,000000
 130,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
293-00282-0031
293-00295-0049
293-00295-0049
293-00295-0049
293-00352-0031
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 9
ESPECIFICACIONES
CAÑO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA SISTEMA ARGEFLEX MEDIDA 3/4"

TERMOMAGNÉTICA 2X10A CURVA C

CABLECANAL RANURADO GRIS 40X70X2000 (B X H X L), MARCA ZOLODA MODELO CK-040-70 CODIGO 670.240
PUNTERAS TIF 0,5MM2

PUNTERAS TIF 0,75MM²

PUNTERAS TIF 1MM²

PUNTERAS TIF DOBLES 0,5MM

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD;
DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM.
X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO
CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 70
X 40mm - CONDUCTO 2 -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 0,75mm² -
PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 0,75mm -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 0,75mm² -
PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 0,75mm -.
TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO
PUNTERA TUBULAR - SECCION 1mm² -
PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 1mm -.
TERMINAL; CONTACTO PUNTERA TIF DOBLE -
SECCION 0,5mm² - PRESENTACION ENVASE X
100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,5mm -.
 100,000000
 1,000000
 10,000000
 1.000,000000
 1.000,000000
 500,000000
 500,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
9
10
11
12
13
14
15
293-00354-0045
293-00657-0142
293-01451-0118
293-01453-0413
293-01453-0413
293-01453-0414
293-01453-0485
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 9
ESPECIFICACIONES
PUNTERAS TIF DOBLES 0,75MM²

RIEL SIMÉTRICO DIN 35MM X 1000MM

CONECTOR RECTO CON ROSCA PARA CAÑO FLEXIBLE SISTEMA ARGEFLEX MEDIDA 3/4"

GABINETE METÁLICO ESTANCO 700MM X 600MM X 210MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)

GABINETE METALICO ESTANCO 450MM X 450MM X 225MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN PAR BLINDADO 1X2X18AWG.  MARCA MARLEW. MODELO AR5100. CONDUCTOR:
COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO. AISLACIÓN: PVC NO PROPAGANTE DEL INCENDIO, RESISTENTE A LA LUZ SOLAR
E HIDROCARBUROS. BLINDAJE: CINTA HELICOIDAL DE ALUMINIO-POLIESTER. TEMPERATURA MÁXIMA: 105ºC DE
SERVICIO. TENSIÓN NOMINAL: 300 VOLT. NORMA CONSTRUCTIVA: UL 13 PLTC - UL 2250 ITC. NORMA DE FUEGO: UL
1685. NORMA DE CONDUCTORES: ASTM B8 CLASE B. NORMA HIDROCARBUROS: NFC 32-200 - ASTM D 1239.
CABLE DE INSTRUMENTACIÓN MULTIPAR BLINDADO 2X2X18AWG. MARCA MARLEW. MODELO AR7102. BLINDAJE
GENERAL. CONDUCTOR: COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO. AISLACIÓN: PVC NO PROPAGANTE DEL INCENDIO,
RESISTENTE A LA LUZ SOLAR E HIDROCARBUROS. BLINDAJE: CINTA HELICOIDAL DE ALUMINIO-POLIESTER.
TEMPERATURA MÁXIMA: 105ºC DE SERVICIO. TENSIÓN NOMINAL: 300 VOLT. NORMA CONSTRUCTIVA: UL 13 PLTC - UL
2250 ITC. NORMA DE FUEGO: UL 1685. NORMA DE CONDUCTORES: ASTM B8 CLASE B.NORMA HIDROCARBUROS: NFC
32-200 - ASTM D 1239.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TERMINAL; CONTACTO PUNTERA TIF DOBLE -
SECCION 0,75mm² - PRESENTACION ENVASE X
100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,8mm -.
RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1,2M -.
CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL
ALUMINIO - TIPO P/CAÑO ELECTRICO -.
GABINETES METALICOS; DIMENSION 450 X 450
X 225mm - CON PLACA DE MONTAJE -.
GABINETES METALICOS; DIMENSION 450 X 450
X 225mm - CON PLACA DE MONTAJE -.
CABLES P/TRANSMISION DE DATOS;
MATERIAL COBRE - TIPO DE PARES
RETORCIDOS - CANT. PARES 1 -.
CABLES P/TRANSMISION DE DATOS;
MATERIAL COBRE - TIPO DE PARES
RETORCIDOS - CANT. PARES 2 -.
 500,000000
 10,000000
 40,000000
 2,000000
 3,000000
 1.000,000000
 1.000,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
16
17
18
19
20
21
22
293-01453-0486
293-01456-0002
293-01550-0035
293-02215-0057
293-02215-0057
293-04310-0005
293-04310-0006
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 9
ESPECIFICACIONES
CABLE DE INSTRUMENTACION MULTIPAR BLINDADO  12X2X20AWG.  MARCA MARLEW. MODELO AR7012.
CONDUCTOR: COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO EN FORMACION DE 7 HILOS, CLASE B. AISLACIÓN: PVC NO
PROPAGANTE DEL INCENDIO, RESISTENTE A LA LUZ SOLAR E HIDROCARBUROS. BLINDAJE: CINTA HELICOIDAL DE
ALUMINIO-POLIESTER. TEMPERATURA MÁXIMA: 105ºC DE SERVICIO. TENSIÓN NOMINAL: 300 VOLT. C31NORMA
CONSTRUCTIVA: UL 13 PLTC - UL 2250 ITC. NORMA DE FUEGO: UL 1685. NORMA DE CONDUCTORES: ASTM B8 CLASE
B. NORMA HIDROCARBUROS: NFC 32-200 - ASTM D 1239. PASO DEL TRENZADO: 50MM (20 TORSIONES POR METRO).
DESGARRE: HILO DE POLIAMIDA DEBAJO DE LA CUBIERTA.
CABLE 1X0,75MM² AMARILLO (ROLLO X 100M) CLASE 5

CABLE 1X0,75MM² GRIS (ROLLO X 100M) CLASE 5

CABLE 1X0,75MM² MARRON (ROLLO X 100M) CLASE 5

CABLE 1X0,75MM² NEGRO (ROLLO X 100M) CLASE 5

CABLE 1X0,75MM² ROJO (ROLLO X 100M) CLASE 5

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CABLES P/TRANSMISION DE DATOS;
MATERIAL COBRE - TIPO INSTRUMENTACION
ELECTRONICA - NIVEL DE TRANSMISIÓN S/V -
CANT. PARES 2 -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 0,75mm² - CORRIENTE
NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON
- TENSION NOMINAL 500V -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 0,75mm² - CORRIENTE
NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON
- TENSION NOMINAL 500V -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 0,75mm² - CORRIENTE
NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON
- TENSION NOMINAL 500V -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 0,75mm² - CORRIENTE
NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON
- TENSION NOMINAL 500V -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 0,75mm² - CORRIENTE
NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON
- TENSION NOMINAL 500V -.
 100,000000
 5,000000
 5,000000
 5,000000
 3,000000
 3,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
23
24
25
26
27
28
293-04310-0009
293-04362-0289
293-04362-0289
293-04362-0289
293-04362-0289
293-04362-0289
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 9
ESPECIFICACIONES
FUSIBLE CILINDRICO CERAMICO GG 4A

FUSIBLE VIDRIO (5MM X 20MM) 2A

FUSIBLE VIDRIO (5MM X 20MM)  500MA

FUSIBLE VIDRIO (5MM X 20MM) 100MA

FUSIBLE VIDRIO (5MM X 20MM) 250MA

TAPA PARA BORNE DE PASO DOBLE PISO. MARCA ZOLODA MODELO D-BDN-04  CODIGO: 098.001. CUERPO AISLANTE:
POLIAMIDA 6.6. ESPESOR: 1,5 MM. ACCESORIO PARA BORNE ZOLODA BDN-04 CODIGO 090.001.
TOPE DE BORNE MARCA ZOLODA MODELO EK1  CODIGO: 095.006. CUERPO AISLANTE: POLIAMIDA 6.6. DIMENSIONES
(LXAXE): 43MM X 39MM X 10MM.
PUENTE FIJO PARA BORNERAS. MARCA ZOLODA MODELO JSSBN  CODIGO: 103.036. ACCESORIO DE: BORNES DE
PASO DOBLE PISO ZOLODA MODELO BDN-04. ELEMENTOS DE CONEXIÓN: 10.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO CILINDRICO -
DIMENSION 8 X 31Cm - CORRIENTE 4A -.
FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 2A -.
FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 0,5A -
DIMENSION 5 X 20mm - PRESENTACION CAJA
X 5 -.
FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 0,25A -
DIMENSION 5 X 20mm - PRESENTACION
ENVASE X 5UN -.
FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 0,25A -
DIMENSION 5 X 20mm - PRESENTACION
ENVASE X 5UN -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO TAPA -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
EXTREMOS P/MONTAJE -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO PUENTE
-.
 10,000000
 20,000000
 100,000000
 100,000000
 100,000000
 50,000000
 60,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
29
30
31
32
33
34
35
36
293-07609-0039
296-03156-0012
296-03156-0014
296-03156-0110
296-03156-0110
296-09286-0005
296-09286-0007
296-09286-0008
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 9
ESPECIFICACIONES
PUENTE FIJO PARA BORNERAS MARCA ZOLODA MODELO P-10-06/BDN-MB CODIGO: 103.039. ACCESORIO DE:
BORNDE DOBLE PISO SECCIONABLE A CUCHILLA ZOLODA MODELO BDN-C. ELEMENTOS DE CONEXIÓN: 10
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 1-10. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-01  CODIGO: 108.022. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 1-10.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 11-20. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-02  CODIGO: 108.023. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 11-20.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 21-30. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-03  CODIGO: 108.024. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 21-30.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 31-40. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-04  CODIGO: 108.025. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 31-40.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 41-50. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-05  CODIGO: 108.026. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 41-50.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 51-100. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-06  CODIGO: 108.027. ACCESORIO PARA
BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 51-100.
PLANCHA NUMERADORA DE BORNES 101-200. MARCA ZOLODA MODELO CW-6-07  CODIGO: 108.028. ACCESORIO
PARA BORNES CON PASO DE: 6MM. RANGO NUMERACION: 101-200.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO PUENTE
-.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO
PLANCHA DE NUMEROS -.
 30,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
37
38
39
40
41
42
43
44
296-09286-0008
296-09286-0010
296-09286-0010
296-09286-0010
296-09286-0010
296-09286-0010
296-09286-0010
296-09286-0010
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 9
ESPECIFICACIONES
PREENSACABLE DE POLIAMIDA CON TUERCA . ROSCA 1" BSC (ROSCA ELÉCTRICA). AJUSTE POR CORONA DENTADA.
COLOR NEGRO. RANGO DE AJUSTE 15 A 20MM.

PREENSACABLE DE POLIAMIDA CON TUERCA . ROSCA 3/4" BSC (ROSCA ELÉCTRICA). AJUSTE POR CORONA
DENTADA. COLOR NEGRO. RANGO DE AJUSTE 10 A 14MM.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PRENSACABLES; MATERIAL POLIAMIDA 66
BLANCO - FORMATO M-25 ROSCA METRICA
25,5mm - USO P/CABLE 2 A 44 MM -.
PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO -
FORMATO RECTO - APERTURA 3/4pulg - USO
P/CONECTOR CIRCULAR -.
 30,000000
 160,000000
UN
UN
45
46
299-03269-0005
299-03269-0010
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 9
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: