This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 11
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 440/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
359
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INFORMATICA
 Rubro comercial:
EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
01 de Septiembre de 2017 a las 11:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 01 de Septiembre de
2017 a las 11:30 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 11
ESPECIFICACIONES
 por CONDICIONES PARTICULARES

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y ACTUALIZADA SER REPRESENTANTE OFICIAL O
CANAL OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA.

CONDICIONES DE ENTREGA

" LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
" CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN.

" PARLANTES EXTERNOS CON ALIMENTACIÓN USB.
" PLACA DE RED 1000/100 (ETHERNET FAST, ETHERNET GIGABIT ETHERNET) CON PUERTO RJ45 Y SOPORTE WOL,
PXE, RSS.
" TECLADO ESPAÑOL LATINOAMERICANO QWERTY EXPANDIDO INCLUYENDO 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO
NUMÉRICO SEPARADO Y JUEGO DE 4 TECLAS PARA DESPLAZAMIENTO DEL CURSOR INDEPENDIENTES
DISPUESTOS EN FORMA DE T INVERTIDA. INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONES PARA: MAYÚSCULAS, TECLADO
NUMÉRICO Y SCROLL LOCK. TECLAS DE WINDOWS.
" MOUSE ÓPTICO CON BOTÓN DE SCROLL, SU CORRESPONDIENTE DRIVER Y MOUSEPAD CON DESCANSA MUÑECA.
" EL BIOS DEBE CONTENER UNA ROM DE ARRANQUE CON PROTECCIÓN DE ESCRITURA TAL QUE LE PERMITA
RECUPERARSE DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS INTERRUMPIDA, EVITANDO QUE EL SISTEMA SE VUELVA
INUTILIZABLE. EL BIOS DEBE TENER PROTECCIÓN CONTRA LA INSTALACIÓN VERSIONES NO AUTORIZADAS.
" LOS CABLES Y CONECTORES DEBEN ESTAR DIFERENCIADOS POR COLORES DENTRO DEL EQUIPO.
" DEBE POSEER TECNOLOGÍA TPM PARA DESACTIVAR LOS PUERTOS USB. 
" SIN SISTEMA OPERATIVO.
" GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE DE 3 (TRES) AÑOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO CON MODALIDAD EN SITIO
NBD Y VALIDEZ EN SAN CARLOS DE BARILOCHE. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL SITIO DE
INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO QUEDARÁ
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.

Servicio:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
COMPUTADORAS; TIPO DE ESCRITORIO
AVANZADA - CODIGO ETAP PC-004 - VERSION
ETAP 22.0 -.
 4,000000
UN
1
436-06160-0200
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 11
ESPECIFICACIONES
 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA SIN MONITOR CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES Y
CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMO:

" PROCESADOR INTEL I7 DE 3.5 GHZ CON 8 MB DE CACHE O MÁS, CON CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA TIPO
INTEL HD GRAPHICS 530 O SUPERIOR CON 
O SOPORTE DE COLOR DE 32 BITS,
O SOPORTE DE DIRECTX11,
O SALIDA A 2 MONITORES CON CONECTORES  HDML O DISPLAY PORT,
O RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080.
" 64GB DE RAM DEL TIPO DDR4-2133 NO-ECC REGISTRADA SDRAM (O SUPERIOR).
" DISCO RÍGIDO 1 TB SATA, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 6.0 GB/S, 7200 RPM, CACHE 32 MB.
" PUERTOS DE CONEXIÓN (INCORPORADOS EN PLACA MADRE):
O 10 USB:
" DE ACCESO TRASEROS: (2) USB 3.0 Y (4) USB 2.0.
" DE ACCESO DESDE EL FRENTE: (2) USB 3.0 Y (2) USB 2.0.
O 1 RJ45
O 1 DVI, HDMI O DISPLAY PORT CON ADAPTADOR VGA
O 2 DISPLAY PORT
O 1 JACK DE AUDIO (LINE IN/LINE OUT)
O 1 SALIDA PARA AURICULARES
O 1 SALIDA PARA MICRÓFONO
O 1 LECTOR DE TARJETAS SD
" RANURAS DE EXPANSIÓN (LIBRES DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN):
O 1 RANURA PCIE X1 
O 1 RANURA PCIE X1/X4 
O 1 RANURA PCIE X16 
" BAHÍAS DE EXPANSIÓN:
O 2 COMPARTIMIENTOS INTERNO DE 3.5"
O 1 COMPARTIMIENTO INTERNO DE 2.5" PARA SSD
O 1 COMPARTIMIENTO INTERNO DE 5.25"
O EL GABINETE DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DOBLE DISCO DURO INTERNO.
O EL GABINETE DEBE TENER CAPACIDAD DE INTEGRAR UNA  TARJETA GRÁFICA DE LARGO COMPLETO Y DOBLE
RANURA.
" FUENTE MODULAR DE AL MENOS 750 W Y 55 A (CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS GOLD), CON CONECTORES PARA
TARJETA GRÁFICA DISCRETA.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 11
ESPECIFICACIONES
 por CONDICIONES PARTICULARES

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y ACTUALIZADA SER REPRESENTANTE OFICIAL O
CANAL OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA.

CONDICIONES DE ENTREGA

" LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
" CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN.

" PARLANTES EXTERNOS CON ALIMENTACIÓN USB.
" UNIDAD DE DVD+/-RW DUAL LAYER SUPER MULTI SATA.
" PLACA DE RED 1000/100 (ETHERNET FAST, ETHERNET GIGABIT ETHERNET) CON PUERTO RJ45 Y SOPORTE WOL,
PXE, RSS.
" FUENTE DE AL MENOS 550 W (CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS GOLD).
" PARLANTES EXTERNOS CON ALIMENTACIÓN USB.
" UNIDAD DE DVD+/-RW DUAL LAYER SUPER MULTI SATA.
" PLACA DE RED 1000/100 (ETHERNET FAST, ETHERNET GIGABIT ETHERNET) CON PUERTO RJ45 Y SOPORTE WOL,
PXE, RSS.
" TECLADO ESPAÑOL LATINOAMERICANO QWERTY EXPANDIDO INCLUYENDO 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO
NUMÉRICO SEPARADO Y JUEGO DE 4 TECLAS PARA DESPLAZAMIENTO DEL CURSOR INDEPENDIENTES
DISPUESTOS EN FORMA DE T INVERTIDA. INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONES PARA: MAYÚSCULAS, TECLADO
NUMÉRICO Y SCROLL LOCK. TECLAS DE WINDOWS.
" MOUSE ÓPTICO CON BOTÓN DE SCROLL, SU CORRESPONDIENTE DRIVER Y MOUSEPAD CON DESCANSA MUÑECA.
" EL BIOS DEBE CONTENER UNA ROM DE ARRANQUE CON PROTECCIÓN DE ESCRITURA TAL QUE LE PERMITA
RECUPERARSE DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS INTERRUMPIDA, EVITANDO QUE EL SISTEMA SE VUELVA
INUTILIZABLE. EL BIOS DEBE TENER PROTECCIÓN CONTRA LA INSTALACIÓN VERSIONES NO AUTORIZADAS.
" LOS CABLES Y CONECTORES DEBEN ESTAR DIFERENCIADOS POR COLORES DENTRO DEL EQUIPO.
" DEBE POSEER TECNOLOGÍA TPM PARA DESACTIVAR LOS PUERTOS USB. 
" SIN SISTEMA OPERATIVO.
" GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE DE 3 (TRES) AÑOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO CON MODALIDAD EN SITIO
NBD Y VALIDEZ EN SAN CARLOS DE BARILOCHE. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL SITIO DE
INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO QUEDARÁ
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.

Servicio:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
COMPUTADORAS; TIPO DE ESCRITORIO
AVANZADA - CODIGO ETAP PC-004 - VERSION
ETAP 22.0 -.
 10,000000
UN
2
436-06160-0200
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 11
ESPECIFICACIONES
CONDICIONES PARTICULARES

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y ACTUALIZADA SER REPRESENTANTE OFICIAL O
CANAL OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA.

CONDICIONES DE ENTREGA

" LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
" CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN MONITOR CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:

" PROCESADOR INTEL I5 DE 3.5 GHZ CON 6 MB DE CACHE O MÁS, CON CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA TIPO
INTEL HD GRAPHICS 515  O SUPERIOR CON 
O SOPORTE DE COLOR DE 32 BITS,
O SOPORTE DE DIRECTX11,
O SALIDA A 2 MONITORES CON CONECTORES VGA Y HDML/DISPLAY PORT,
O RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080.
" 16GB DE RAM DEL TIPO DDR4-2133 NON-ECC REGISTRADA SDRAM (O SUPERIOR), AMPLIABLE A POR LO MENOS 32
GB SIN CAMBIAR LA MEMORIA PREVIAMENTE INSTALADA.
" PUERTOS DE CONEXIÓN (INCORPORADOS EN TARJETA MADRE):
O 10 USB:
" DE ACCESO TRASEROS: (2) USB 2.0.
" DE ACCESO DESDE EL FRENTE: (2) USB 3.0 Y (2) USB 2.0.
O 1 RJ45
O 1 HDMI/DISPLAY PORT CON ADAPTADOR VGA.
O 1 JACK DE AUDIO (LINE IN/LINE OUT)
O 1 SALIDA PARA AURICULARES
O 1 SALIDA PARA MICRÓFONO
" RANURAS DE EXPANSIÓN (LIBRES DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN):
O 1 RANURA PCIE X1 DE PERFIL BAJO
O 1 RANURA PCIE X16 DE PERFIL BAJO
" DISCO RÍGIDO 1 TB SATA, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 6.0 GB/S, 7200 RPM, CACHE 32 MB.

MEMORIA RAM
" MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 16 GB
" DDR3 1600 MHZ
" REGISTRADA ECC
" COMPATIBLE CON SERVIDORES CON CHIPSET INTEL Y MICROPROCESADORES XEON SERIE E5.
" GARANTÍA DE POR VIDA OFICIAL DEL FABRICANTE DE BUEN FUNCIONAMIENTO CON MODALIDAD EN SITIO NBD Y
VALIDEZ EN SAN CARLOS DE BARILOCHE. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL SITIO DE INSTALACIÓN
DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO QUEDARÁ BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MODULOS DE MEMORIAS; CAPACIDAD 16Gb -.
 4,000000
UN
3
434-01435-0008
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 11
ESPECIFICACIONES
CONDICIONES PARTICULARES

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y ACTUALIZADA SER REPRESENTANTE OFICIAL O
CANAL OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA.

CONDICIONES DE ENTREGA

" LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
" CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN.

DISCO RÍGIDO 
" CAPACIDAD DE AL MENOS 3 TB (TERABYTES)
" INTERFAZ SATA III DE 6.0 GB/S.
" FACTOR DE FORMA 3.5 PULGADAS
" VELOCIDAD MÍNIMA 7200 RPM
" CON AL MENOS 64 MB DE CACHÉ
" TIPO SEAGATE BARRACUDA 3TB ST3000DM008
" GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE DE 3 (TRES) AÑOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO CON MODALIDAD EN SITIO
NBD Y VALIDEZ EN SAN CARLOS DE BARILOCHE. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL SITIO DE
INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO QUEDARÁ
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
DISCOS RIGIDOS; VELOC. MEDIA ACCESO
7200RPM - CONTROLADOR DISCO USB -
CAPACIDAD 3Tbyte - TIPO EXTERNO -.
 4,000000
UN
4
436-00010-0185
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 11
ESPECIFICACIONES
CONDICIONES PARTICULARES

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE Y ACTUALIZADA SER REPRESENTANTE OFICIAL O
CANAL OFICIAL DE LA MARCA OFERTADA.

CONDICIONES DE ENTREGA

LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CONEXIÓN.

CONDICIONES DE ENTREGA

LOS EQUIPOS DEBEN ENTREGARSE EN CAJAS INDIVIDUALES. LAS MISMAS DEBEN INDICAR MARCA Y MODELO DEL
FABRICANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE SERIE CON SUS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE BARRA
IDENTIFICATORIOS.
CADA CAJA CONTENDRÁ LOS MANUALES DE USUARIO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CONEXIÓN.

TARJETA GRÁFICA 
" CON AL MENOS 2000 NÚCLEOS DE CÁLCULO
" MEMORIA MÍNIMA: 8 GB GDDR5X 
" INTERFACE DE MEMORIA DE 256-BIT
" ANCHO DE BANDA DE MEMORIA DE AL MENOS 300 GB POR SEGUNDO 
" INTERFASE PCI EXPRESS 3.0
" COMPATIBLE CON DIRECTX 12.1
" COMPATIBLE CON API VULKAN
" COMPATIBLE CON OPENGL 4.5
" COMPATIBLE CON ARQUITECTURA CUDA 
" COMPATIBLE CON WINDOWS 7 A 10, LINUX, FREEBSD Y OSX
" CON CONECTORES DISPLAY PORT 1.43, HDMI 2.0B
" CON SOPORTE MULTIMONITOR
" TIPO NVIDIA GTX 1080
" GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE DE 3 (TRES) AÑOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO CON MODALIDAD EN SITIO
NBD Y VALIDEZ EN SAN CARLOS DE BARILOCHE. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL SITIO DE
INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO QUEDARÁ
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.

PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRÍPODE Y SISTEMA RETRÁCTIL:

" ÁREA DE PROYECCIÓN: 1,75M X 2,34 M
" RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3
" TAMAÑO DE DIAGONAL: APROX. 120 PULGADAS
" TELA BLANCO MATE
" BORDES NEGROS (MEJORAN EL ENCUADRE DE LA PROYECCIÓN)
" CARCAZA METÁLICA

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PLACAS DE VIDEO; CONEXION PCI-E 3.0 -
MEMORIA 6Gb -.
PANTALLAS DE PROYECCION; DIMENSION 175
X 234 - TIPO RETRACTIL MANUAL - MATERIAL
TELA -.
 3,000000
 2,000000
UN
UN
5
6
436-09176-0014
435-01589-0010
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 11
ESPECIFICACIONES
PROYECTOR FULL HD 
" RESOLUCIÓN NATIVA: 1920 X 1080 (FULL HD)/1080P
" SALIDA DE BRILLO EN COLOR: 3000 LÚMENES 
" SALIDA DE BRILLO BLANCO Y NEGRO: 3000 LÚMENES
" RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 O 4:3
" LÁMPARA DE 200 W O SUPERIOR
" TIEMPO DE VIDA MÍNIMO: 
O MODO ECO: UP TO 10,000 HORAS
O NORMAL MODE: UP TO 5,000 HORAS
" CONTRASTE MÍNIMO 10000:1
" FULL-COLOR 
" ÓPTICA:
O CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN KEYSTONE V: +/- 30°, H: +/- 30°
" ENTRADAS
O 2 HDMI
O 1 RCA 
O 2 RCA (1 AUDIO L/R) ESTÉREO
O 1 VGA D-SUB 15 PIN 
O 1 USB TIPO A
O COMPATIBILIDAD CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE VIDEO: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I /
1080PCOMPUTER 
O COMPATIBILIDAD MAC / PC
" TIPO EPSON POWERLITE 1040 1080P 3LCD O SUPERIOR.

Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CAÑONES PROYECTORES; RESOLUCION
WXGA 1920 X 1200 - DISTANCIA DE
PROYECCION P/120pulg - ENTRADAS PARA PC
RGB HDMI USB - ALIMENTACION 220VAC -.
 2,000000
UN
7
436-06814-0052
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 11
ESPECIFICACIONES
" GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE DE 1 AÑO COMO MÍNIMO. EL SOPORTE TÉCNICO SE DEBE REALIZAR EN EL
SITIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE NO PODER HACERSE IN SITU, EL RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO
QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
" LA GARANTÍA DEBE INCLUIR EL CAMBIO DE TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA.
" EL FABRICANTE DEBE PODER PRESTAR LA GARANTÍA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CNEA.

IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DOBLE FAZ, CON CONEXIÓN DE RED

" SISTEMA: ELECTROSTATIC LASER.
" VELOCIDAD IMPRESIÓN:
O SIMPLE FAZ A4: 40 PPM O MÁS.
O DOBLE FAZ A4: 18 PPM O MÁS
" TIEMPO HASTA PRIMERA IMPRESIÓN MÁXIMO: 6.5 S.
" RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN NO INFERIOR A 1,200 X 1,200 DPI
" LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA:
O PCL 5/6
O POSTSCRIPT 3
O XPS
" SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:
O WINDOWS VISTA (32/64)
O WINDOWS 7 (32/64)
O WINDOWS 8 (32/64)
O WINDOWS SERVER 2008 (32/64)
O WINDOWS SERVER 2008 R2 (64)
O WINDOWS SERVER 2012 (64)
O WINDOWS SERVER 2012 R2
O MACINTOSH OS X 10.X
O LINUX
O CITRIX
" INTERFAZ:
O 10-BASE-T/100-BASE-TX ETHERNET
O USB 2.0 O SUPERIOR.
" ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
O MEMORIA SISTEMA MÍNIMA: 256 MB 
" TAMAÑO DE PAPEL IMPRIMIBLE CONFIGURABLE DE A6 - A4
" GRAMAJE DE PAPEL IMPRIMIBLE DE 60 -163 GSM
" CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL:
O MÍNIMA: 350 HOJAS
" CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL MÁX.: 150 HOJAS O MÁS.
" DÚPLEX AUTOMÁTICO A4; 60 - 90 GSM
" VOLUMEN MENSUAL DE IMPRESIÓN:
O RECOMENDADO: 5000 PAGINAS COMO MÍNIMO
O MÁX.: 80,000 PAGINAS
" CONSUMO DE ENERGÍA:
O 220/240,  50/60 HZ
" TIPO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES AL MODELO BIZHUB 4000P

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
IMPRESORAS; TIPO ELECTROGRAFICA DE
ALTO VOLUMEN - CODIGO ETAP PR-018 -
VERSION ETAP OTOÑO 2002 (V.8.0) -.
 1,000000
UN
8
436-06161-0017
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 11
ESPECIFICACIONES
CONDICIONES PARTICULARES

GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE POR 1 AÑO COMO MÍNIMO.

MONITOR LED 23" CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TAMAÑO DE LA PANTALLA VISIBLE MEDIDO EN
DIAGONAL: 23/24"
" RELACIÓN DE ASPECTO AMPLIADO O WIDESCREEN (16:9 O 16:10)
" INTERFAZ DE CONEXIÓN A MONITOR: HDMI
" INTERFAZ DE CONEXIÓN A MONITOR ADICIONAL: ANALÓGICA RGB-DB15
" RESOLUCIÓN NATIVA: 1920X1080 (FULL HD)  O SUPERIOR.
" TIEMPO DE RESPUESTA: NO MAYOR A 5 MS
" BRILLO: NO INFERIOR A 250 CD/M2.
" RELACIÓN DE CONTRASTE: NO MENOR DE 2.000.000:1
" ANGULO DE VISIÓN: NO MENOR A 170° HORIZONTAL / 160° VERTICAL.
" ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: DE 220 V - 50 HZ SIN NECESIDAD DE TRANSFORMADORES EXTERNOS.
" TIPO MODELO LG 23MP55
" SE PROVEERÁN LOS CABLES CORRESPONDIENTES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LA INTERCONEXIÓN
HDMI CON LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO.

PENDRIVE USB 3.0 DE 64 GB DE CAPACIDAD.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MONITORES; TIPO TFT/LCD/LED P/DISEÑO
GRAFICO - CODIGO ETAP MN-007 - VERSION
ETAP 22.0 -.
MEMORIAS USB; CAPACIDAD 64Gb - TIPO PEN
DRIVE -.
 16,000000
 5,000000
UN
UN
9
10
436-06169-0100
292-09597-0007
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 11
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES A PÑARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: