This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 469/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
360
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
TUBO NEUMÁTICO AZUL FESTO PUN 10X1,5MM
TUBO NEUMÁTICO AZUL FESTO PUN 8X1,25MM
Especificación técnica:
Especificación técnica:
TERMINALES DE VALVULAS Y TUBOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
01 de Septiembre de 2017 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MANGUEROTE
- MATERIAL GOMA - DIAMETRO 10mm -
LONG.DE CUERPO 50M -.
MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MANGUERA -
MATERIAL POLIURETANO - DIAMETRO 12mm -
PRESION DE TRABAJO 8Bar - LONG.DE
CUERPO 50M -.
 20,000000
 100,000000
M
M
1
2
258-06597-0011
258-06597-0057
Recepción de Ofertas hasta el 01 de Septiembre de
2017 a las 15:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
RACORD RÁPIDO ROSCADO, ROSCA EXTERIOR MARCA FESTO MODELO QS-G1/8-8-I (ROSCA EXT. DE 1/8 PARA TUBO
DE 8MM)
RACORD RÁPIDO ROSCADO, ROSCA EXTERIOR MARCA FESTO MODELO QS-1/4-10-I (ROSCA EXT. DE 1/4 PARA TUBO
DE 10MM)
TERMINAL DE VÁLVULAS CON 4 MÓDULOS DE 2 ELECTROVÁLVULAS CADA UNO DE 3/2 VÍAS NORMALMENTE
CERRADAS CON RETORNO NEUMÁTICO ACCIONADAS POR 24 VCC (SIENDO UN TOTAL DE 8 EV), CON ALIMENTACIÓN
DE PRESIÓN PARA MANGUERA DE 10 MM Y SALIDAS DE 8 MM, SILENCIADOR, CABLE CON CONECTOR MULTIPOLAR Y
FIJACIÓN PARA RIEL DIN INCLUIDOS. MARCA FESTO, MODELO  VTUG-14-MSDR-B1T-25V22-Q10L-UL-Q8S-4K+HM1.
POSICIÓN DE MONTAJE: INDISTINTA. TIPO DE CONEXIÓN: PLACA DE CONEXIÓN. CONEXIÓN NEUMÁTICA
ALIMENTACIÓN: G1/4. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: –20 … 60. CERTIFICACIÓN: C UL US - RECOGNIZED
(OL); C CSA US (OL). MATERIAL PERFIL DISTRIBUIDOR: ALEACIÓN DE FORJA DE ALUMINIO. TIPO DE VÁLVULA:
VÁLVULA PARA PLACA BASE. TENSIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO: 24 V DC. ACCIONAMIENTO MANUAL
AUXILIAR: CON PULSADOR,  ENCLAVADO. AIRE DE PILOTAJE: INTERNO. TIPO DE CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE
PRESIÓN: RECTO. CONEXIÓN DE ESCAPE: SILENCIADOR. TIPO DE CONEXIÓN MULTIPOLO: CONECTOR SUB-D.
PROTOCOLO DE BUS/ACCIONAMIENTO: SIN. GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA: ESTÁNDAR. SENTIDO DE LA
SALIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO: TOP. NÚMERO DE PINES: 25 PINES. TIPO DE FIJACIÓN ELECTRO-VÁLVULA: SOBRE
PERFIL DISTRIBUIDOR. PESO ELECTRO-VÁLVULA [G]: 102. MEDIO DE FUNCIONAMIENTO ELECTRO-VÁLVULA> AIRE
COMPRIMIDO SEGÚN ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO ALIMENTACIÓN INTERNA DEL AIRE DE
PILOTAJE [BAR]> 1,5 …8. TEMPERATURA AMBIENTE [°C]: –5 … +60. TEMPERATURA DEL MEDIO [°C]: –5 … +60.
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO [V DC]: 24 ±10%. CONSUMO DE POTENCIA [W]: 1/0,4 (TRAS 25 MS). TIEMPO DE
UTILIZACIÓN [%]: 100. FRECUENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN [HZ]: 3. CUERPO ELECTRO-VÁLVULA: ALEACIÓN
FORJABLE DE ALUMINIO. JUNTAS: HNBR, NBR."
TERMINAL DE VÁLVULAS CON 5 MÓDULOS DE 2 ELECTROVÁLVULAS CADA UNO DE 3/2 VÍAS NORMALMENTE
CERRADAS CON RETORNO NEUMÁTICO ACCIONADAS POR 24 VCC (SIENDO UN TOTAL DE 10 EV), CON
ALIMENTACIÓN DE PRESIÓN PARA MANGUERA DE 10 MM Y SALIDAS DE 8 MM, SILENCIADOR, CABLE CON CONECTOR
MULTIPOLAR Y FIJACIÓN PARA RIEL DIN INCLUIDOS. MARCA FESTO, MODELO VTUG-14-SDR-B1T-25V22-Q10L-UL-Q8S-
5K+HM1. POSICIÓN DE MONTAJE: INDISTINTA. TIPO DE CONEXIÓN: PLACA DE CONEXIÓN. CONEXIÓN NEUMÁTICA
ALIMENTACIÓN: G1/4. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: –20 … 60. CERTIFICACIÓN: C UL US - RECOGNIZED
(OL); C CSA US (OL). MATERIAL PERFIL DISTRIBUIDOR: ALEACIÓN DE FORJA DE ALUMINIO. TIPO DE VÁLVULA:
VÁLVULA PARA PLACA BASE. TENSIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO: 24 V DC. ACCIONAMIENTO MANUAL
AUXILIAR: CON PULSADOR, ENCLAVADO. AIRE DE PILOTAJE: INTERNO. TIPO DE CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE
PRESIÓN: RECTO. CONEXIÓN DE ESCAPE: SILENCIADOR. TIPO DE CONEXIÓN MULTIPOLO: CONECTOR SUB-D.
PROTOCOLO DE BUS/ACCIONAMIENTO: SIN. GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA: ESTÁNDAR. SENTIDO DE LA
SALIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO: TOP. NÚMERO DE PINES: 25 PINES. TIPO DE FIJACIÓN ELECTRO-VÁLVULA: SOBRE
PERFIL DISTRIBUIDOR. PESO ELECTRO-VÁLVULA [G]: 102. MEDIO DE FUNCIONAMIENTO ELECTRO-VÁLVULA> AIRE
COMPRIMIDO SEGÚN ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO ALIMENTACIÓN INTERNA DEL AIRE DE
PILOTAJE [BAR]> 1,5 …8. TEMPERATURA AMBIENTE [°C]: –5 … +60. TEMPERATURA DEL MEDIO [°C]: –5 … +60.
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO [V DC]: 24 ±10%. CONSUMO DE POTENCIA [W]: 1/0,4 (TRAS 25 MS). TIEMPO DE
UTILIZACIÓN [%]: 100. FRECUENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN [HZ]: 3. CUERPO ELECTRO-VÁLVULA: ALEACIÓN
FORJABLE DE ALUMINIO. JUNTAS: HNBR, NBR."
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
RACORD; PRESION ALTA - TIPO UNION CODO -
DIAMETRO 1/4pulg - MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - NORMA BSPT -.
RACORD; PRESION ALTA - TIPO UNION CODO -
DIAMETRO 1/4pulg - MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - NORMA BSPT -.
MANIFOLD P/INST. NEUMATICA; TENSION 24V -
DIAMETRO 1/2pulg -.
MANIFOLD P/INST. NEUMATICA; TENSION 24V -
DIAMETRO 1/2pulg -.
 36,000000
 4,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
296-06759-0012
296-06759-0012
299-06594-0003
299-06594-0003
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ESPECIFICACIONES
SILENCIOADOR P/INST. NEUMATICA; DIAMETRO 1/8PULG
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
SILENCIOADOR P/INST. NEUMATICA;
DIAMETRO 1/8pulg -.
 36,000000
UN
7
299-06599-0002
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
ANEXOS
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.