This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 18
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 437/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
452
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
HERRAMIENTAS
 Rubro comercial:
A- CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MEDIDAS EN PULGADAS, CON PUNTA DE BOLA (EXCEPTO LAS
MEDIDAS PEQUEÑAS PARA EVITAR ROTURAS).EL JUEGO DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LLAVES DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 Y 3/8 EN PULGADAS. DEBE TENER GARANTÍA DE
POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MEDIDAS EN MILÍMETROS, CON PUNTA DE BOLA (EXCEPTO
LAS MEDIDAS PEQUEÑAS PARA EVITAR ROTURAS). EL JUEGO DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LLAVES DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 EN MILÍMETROS. DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL
NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
HERRAMIENTAS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
06 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN EN
PULGADAS -.
JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN
MILIMETRICA -.
 2,000000
 2,000000
UN
UN
1
2
275-01815-0017
275-01815-0037
Recepción de Ofertas hasta el 06 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS: SE DEBEN PROVEER DOS JUEGOS DE BOCALLAVE TUBO DE ENCASTRE, UN JUEGO CON
MEDIDAS DE BOCALLAVES EN PULGADAS Y OTRO EN MILÍMETROS. AMBOS JUEGOS DEBEN CONTENER AL MENOS
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
1. ESTUCHE DE METAL, Y BANDEJA INTERIOR DE POLIURETANO SEMIRRÍGIDO
2. MANGO ARTICULADO
3. MANGO CON CRIQUE, DISEÑO ERGONÓMICO BI-COMPONENTE, ANTIDESLIZANTE Y CON UN AGUJERO QUE LE
PERMITA COLGARLO EN UN TABLERO
4. EL JUEGO EN MILÍMETROS DEBE TENER BOCALLAVES HEXAGONALES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 MILÍMETROS
5. EL JUEGO EN PULGADAS DEBE TENER BOCALLAVES HEXAGONALES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1/4, 5/16, 3/8,
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/18, 1.3/16 Y 1.1/4
6. GARANTÍA: AMBOS JUEGOS DEBEN TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA)
CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- CANTIDAD: 2 (DOS JUEGOS, UNO CON MEDIDAS EN PULGADAS Y UNO CON MEDIDAS EN MILÍMETROS).
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA 1
1/16pulg - LARGO 44mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA 1
1/8pulg - LARGO 47mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA 1pulg -
LARGO 44mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
11/16pulg - LARGO 37mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
13/16pulg - LARGO 41mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
15/16pulg - LARGO 43mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
19/32pulg - LARGO 36mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
21/32pulg - LARGO 37mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA
25/32pulg - LARGO 40mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA 3/4pulg -
LARGO 39mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1
BOCALLAVE DE ENCASTRE; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - BOCA ESTRIADA - ABERTURA DE BOCA 3/8pulg -
LARGO 35mm - ENCASTRE 1/2pulg -.   1

Especificación técnica:
Despiece:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
JUEGOS DE LLAVES; TIPO BOCALLAVE DE
ENCASTRE -.
 2,000000
UN
3
275-01815-0002
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS: SE DEBEN PROVEER DOS JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS, UN JUEGO CON MEDIDAS EN
PULGADAS Y OTRO EN MILÍMETROS. AMBOS JUEGOS DEBEN CONTENER AL MENOS LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: 
1. ESTUCHE DE MATERIAL RESISTENTE A GRASAS, ACEITES Y SOLVENTES, CON PRECINTO DE SEGURIDAD QUE
IMPIDA QUE SE ABRAN ACCIDENTALMENTE. EN SU INTERIOR DEBE POSEER DISTINTOS COMPARTIMENTOS PARA
CADA UNA DE LAS LLAVES, QUE A SU VEZ PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE LAS MISMAS
2. LAS LLAVES DEBEN SER FORJADAS EN UNA ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO
3. LAS LLAVES DEBEN TENER UNA DE SUS PUNTAS CON BOCA ABIERTA Y LA OTRA CON FORMA DE ANILLO
ESTRIADO
4. LAS LLAVES DEBEN POSEER CABEZAS DELGADAS Y COMPACTAS QUE PERMITAN EL ACCESO A ESPACIOS
REDUCIDOS. DEBEN SER NIQUELADAS Y CROMADAS. DEBEN SOBREPASAR LOS VALORES DE TORSIÓN
ESPECIFICADOS EN LA NORMA ISO 1711-1 SIN DEFORMARSE
5. EL JUEGO EN MILÍMETROS DEBE TENER BOCALLAVES HEXAGONALES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 MILÍMETROS
6. EL JUEGO EN PULGADAS DEBE TENER BOCALLAVES HEXAGONALES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1/4, 5/16, 3/8,
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 Y 1
7. GARANTÍA: AMBOS JUEGOS DEBEN TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA)
CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS: SE DEBEN PROVEER DOS LLAVES FRANCESAS, PREFERIBLEMENTE UNA CON ABERTURA DE
BOCA DE 34 MM Y LA OTRA CON ABERTURA DE BOCA DE 53 MM. AMBAS LLAVES DEBEN CONTENER AL MENOS LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
1. DEBEN SER FORJADAS EN UNA ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO, CON ACABADO
FOSFATIZADO. TEMPLADO DE PRECISIÓN Y TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
2. DEBEN CUMPLIR PREFERIBLEMENTE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107, 8M-2003 Y
BS 6333
3. GARANTÍA: AMBAS LLAVES DEBEN TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA)
CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5.
C- CANTIDAD: 2 (DOS, PREFERIBLEMENTE UNA DE 34 MM Y OTRA DE 53 MM DE ABERTURA DE BOCA)
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADAS -.
LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA -
MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA
34mm - LARGO 305mm -.
 2,000000
 2,000000
UN
UN
4
5
275-01815-0038
275-01728-0022
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS: SE DEBEN PROVEER DOS LLAVES TIPO STILSON, PREFERIBLEMENTE CON DIFERENTES
TAMAÑOS DE ABERTURA DE BOCA, IDEALMENTE 45 MM Y 65 MM. AMBAS LLAVES DEBEN CONTENER AL MENOS LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
1. FABRICADAS DE UNA ALEACIÓN DE ACERO CON MORDAZAS TEMPLADAS POR INDUCCIÓN
2. CON MANGO CÓMODO, BI-COMPONENTE Y CON ALMA DE ACERO
3. TERMINACIÓN FOSFATADA CON TRATAMIENTO ANTI-OXIDACIÓN
4. LAS MORDAZAS DE LAS LLAVES DEBEN ESTAR DISEÑADAS DE MODO QUE GARANTICEN UN AGARRE ÓPTIMO EN
TUBOS DE DIFERENTES TAMAÑOS. DEBEN SER FORJADAS EN UNA ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y
RENDIMIENTO
5. GARANTÍA: AMBAS LLAVES DEBEN TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA)
CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- CANTIDAD: 2 (DOS, PREFERIBLEMENTE CON DIFERENTES TAMAÑOS DE ABERTURA DE BOCA, IDEALMENTE 45 MM
Y 65 MM).
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE HERRAMIENTAS TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET DE ACERO VANADIO EXTRA, CON AL
MENOS 120 UNIDADES, QUE PUEDEN COMBINARSE EN TUBOS, LLAVES FIJAS Y ESTRIADAS, ADAPTADORES,
EXTENSORES, BOCALLAVES, Y SIMILARES, CON MEDIDAS EN MILÍMETROS Y PULGADAS. DEBEN CONTAR CON UN
ESTUCHE CONTENEDOR QUE PERMITA GARANTIZAR LA UBICACIÓN PRECISA DE CADA COMPONENTE Y SU
TRANSPORTE. DEBEN TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LLAVES AJUSTABLES; TIPO STILSON -
MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 2pulg
- LARGO 14pulg -.
JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO LLAVE
TUBO Y CRIQUET - MATERIAL ACERO
VANADIO EXTRA - CANTIDAD 136UN - USO
AERONAUTICA -.
 2,000000
 2,000000
UN
UN
6
7
275-01728-0041
275-03790-0138
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 18
ESPECIFICACIONES
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.
 A- CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS:
1. TODOS LOS ACCESORIOS DETALLADOS DEBEN POSEER ENCASTRE HEXAGONAL DE ¼" Y ESTAR CONSTRUIDOS
EN ALEACIÓN DE ACERO CON CROMO Y VANADIO
2. GUÍA/PROLONGACIÓN PARA DESTORNILLADOR CON PUNTA MAGNÉTICA (LARGO 75MM, ENCASTRE Y SOPORTE
DE ¼")
3. GUÍA/PROLONGACIÓN FLEXIBLE CON PUNTA MAGNÉTICA
4. PUNTAS DESTORNILLADORES PLANOS: LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 5.5MM X 0.8MM 
" LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 6MM X 1MM , LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 7.2MM X 1.2MM, LARGO: 50MM,
TAMAÑO PUNTA: 5.5MM X 0.8MM , LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: 6MM X 1MM , LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA:
7.2MM X 1.2MM
5. PUNTAS DESTORNILLADORES PHILLIPS: LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: PH1 
" LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: PH2 , LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: PH3, LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: PH1,
LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: PH2, LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: PH3
6. PUNTAS DESTORNILLADORES HEX: LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 4 
" LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 5 , LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 6, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 7, LARGO:
25MM, TAMAÑO PUNTA: 8, LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: 4, LARGO: 50MM, TAMAÑO PUNTA: 5, LARGO: 50MM,
TAMAÑO PUNTA: 6, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 7, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: 8
7. PUNTAS DESTORNILLADOR TIPO TORX/ESTRELLA:LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T4
" LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T5, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T6, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T7,
LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T8, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA:  T9, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T10,
LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T15, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T20, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T25,
LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T30, LARGO: 25MM, TAMAÑO PUNTA: T40
8. PUNTAS DESTORNILLADOR TUBO (12 CARAS) LARGO ½": MEDIDA:  8MM
" MEDIDA: 9MM, MEDIDA:  10MM, MEDIDA:  11MM, MEDIDA:  12MM, MEDIDA:  13MM, MEDIDA:  14MM, MEDIDA:  15MM,
MEDIDA:  3/16MM, MEDIDA:  1/4", MEDIDA:  5/16", MEDIDA:  3/8", MEDIDA:  1/2", MEDIDA:  5/8", MEDIDA:  3/4"
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
2. CORTE DIAGONAL
3. FILO DE CORTE PROGRESIVO, TEMPLADO POR INDUCCIÓN
4. BOCAS REDONDEADAS
5. ACABADO PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
6. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
7. DEBE TENER INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 125 MM DE LARGO TOTAL, 14 MM DE LARGO DE CORTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGOS PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO
VARIAS - CANTIDAD DE PIEZAS 100 - TIPO
DESTORNILLADOR ELECTRICO -.
PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE CHICA -
ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO
AISLANTE - LARGO 100mm - ACABADO
ESTANDAR -.
 2,000000
 1,000000
UN
UN
8
9
275-06810-0010
275-00746-0039
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
2. CORTE DIAGONAL
3. FILO DE CORTE PROGRESIVO, TEMPLADO POR INDUCCIÓN
4. BOCAS REDONDEADAS
5. ACABADO PREFERIDO PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
6. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
7. DEBE TENER INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 140 MM DE LARGO TOTAL, 16 MM DE LARGO DE FILO DE CORTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
2. ACABADO PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
3. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
4. SUPERFICIE DE AGARRE DENTADA ADECUADAS PARA MATERIAL REDONDO Y PLANO
5. BOCAS REDONDEADAS
6. DEBE TENER INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
7. DEBE TENER UNA ZONA DE CORTE CON CAPACIDAD DE CORTAR ALAMBRE DE ACERO TEMPLADO
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 180 MM DE LARGO TOTAL, 36 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA, 14 MM DE
LARGO DE FILO DE CORTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA TIPO ALICATE DE BOCA PLANA
2. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
3. ACABADO PREFERIBLEMENTE PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
4. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
5. DEBE TENER UNA ZONA DE CORTE CON FILO DISEÑADO PARA CORTAR MATERIALES BLANDOS. DEBE TENER
INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
6. LAS PUNTAS DEBEN PROPORCIONAR UN AGARRE ADECUADO Y ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS
7. SUPERFICIE DE AGARRE ADECUADAS PARA MATERIAL PLANO
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 160 MM DE LARGO TOTAL, 50 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE MEDIANA -
ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO
AISLANTE - LARGO 150mm - ACABADO
ESTANDAR -.
PINZAS P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - MANGO
AISLANTE - LARGO 180mm -.
PINZAS P/TALLER; TIPO BOCA PLANA -
ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO
150mm - ACABADO ACERO INOXIDABLE -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
10
11
12
275-00746-0040
275-00746-0075
275-00746-0089
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA TIPO ALICATE DE BOCA SEMI-REDONDA CURVA EN 60°
2. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
3. ACABADO PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
4. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
5. DE BOCA ESTRECHA, SEMI-REDONDA Y DENTADA
6. DEBE TENER UNA ZONA DE CORTE CON FILO DISEÑADO PARA CORTAR MATERIALES BLANDOS. DEBE TENER
INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
7. LAS PUNTAS DEBEN PROPORCIONAR UN AGARRE ADECUADO Y ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 160 MM DE LARGO TOTAL, 150 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA VISTA
DESDE FRENTE, 60° DE CURVATURA DE LA PUNTA, 12 MM DE LA ZONA DE CORTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA DE PRESIÓN CON MORDAZA MULTIUSO
2. MORDAZAS CURVADAS PARA TRABAJOS EN GENERAL
3. MORDAZAS ESTRECHAS PARA LOGRAR UNA BUENA ACCESIBILIDAD
4. CON FILOS DE CORTE EN LA PARTE FINAL DE LA APERTURA
5. DIMENSIONES PREFERIDAS: 180 MM DE LARGO TOTAL, 30 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA, 7 MM DE LA
ZONA DE CORTE, 42 MM DE APERTURA MÁXIMA DE BOCA
6. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA TIPO ALICATE DE BOCA PLANA MEDIA CAÑA RECTA
2. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
3. ACABADO LACADO Y PULIDO
4. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
5. DEBE TENER UNA ZONA DE CORTE CON FILO DISEÑADO PARA CORTAR MATERIALES BLANDOS. DEBE TENER
INCORPORADO UN MUELLE RETRAÍBLE
6. LAS PUNTAS DEBEN PROPORCIONAR UN AGARRE ADECUADO Y ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS
7. SUPERFICIE DE AGARRE ADECUADA PARA MATERIAL PLANO
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 160 MM DE LARGO TOTAL, 50 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA CURVA -
ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO
160mm - ACABADO PAVONADO -.
PINZAS P/TALLER; TIPO DE PRESION -
ACCESORIO SIN - MANGO ACERO CROMO
VANADIO - LARGO 7pulg - ACABADO PULIDO -.
PINZAS P/TALLER; TIPO MEDIA CAÑA RECTA -
ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO
165mm - ACABADO PAVONADO -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
13
14
15
275-00746-0143
275-00746-0155
275-00746-0242
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA ARTICULADA AJUSTABLE, TIPO PICO DE LORO
2. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
3. ACABADO FOSFATIZADO O PAVONADO ANTI-CORROSIÓN
4. MANGO BI-COMPONENTE CON SUPERFICIE TERMOPLÁSTICA DE POLIPROPILENO
5. MORDAZAS TEMPLADAS DE FORMAS TUBULARES Y PLANAS
6. DIENTES DISEÑADOS PARA ASEGURAR UN EXCELENTE AGARRE
7. BOTÓN AUTO-AJUSTABLE LATERAL
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 250 MM DE LARGO TOTAL, 45 MM DE APERTURA MÁXIMA, 40 MM DE LARGO DE LA
CABEZA
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5.
C- CANTIDAD: 1 (UNO).
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA TIPO ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN
2. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
3. ACABADO PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN
4. MANGO RECUBIERTO DE PVC
5. MORDAZAS RECTAS CON PUNTAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN
6. DIMENSIONES DE PREFERENCIA: 150 MM DE LARGO TOTAL, 38 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA, 20 MM
DE APERTURA MÁXIMA EN LAS PUNTAS
7. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. PINZA TIPO ALICATE DE BOCA SEMI-REDONDA AISLADA
2. DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ISO5745 E IEC60900 PARA TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN HASTA 1000 V EN
CORRIENTE ALTERNA Y 1500 V EN CORRIENTE CONTINUA
3. MANGO DE RECUBRIMIENTO AISLANTE CON CÓDIGO DE COLOR, CON AL MENOS TRES CAPAS DE COLOR QUE
PERMITAN AL USUARIO ADVERTIR DETERIOROS EN EL AISLANTE
4. FABRICADO DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO
5. DEBE TENER UNA ZONA DE CORTE CON FILO DISEÑADO PARA CORTAR MATERIALES BLANDOS
6. LAS PUNTAS DEBEN PROPORCIONAR UN AGARRE ADECUADO Y ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS
7. SUPERFICIE DE AGARRE ADECUADAS PARA MATERIAL PLANO
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: 160 MM DE LARGO TOTAL, 50 MM DE LARGO DE LA ZONA DE APERTURA, 12 MM DE
LARGO DE LA ZONA DE CORTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO -
ACCESORIO SN - MANGO AISLANTE - LARGO
254mm - ACABADO FOSFATIZADO -.
PINZAS P/TALLER; TIPO PINZA DE PUNTA -
ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO
160mm - ACABADO CROMO VANADIO -.
PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA -
MANGO AISLANTE - LARGO 160mm - ACABADO
PAVONADO -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
16
17
18
275-00746-0144
275-00746-0240
275-00746-0027
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. MARTILLO DE CARPINTERO CON CUELLO OCTOGONAL Y CARA REDONDA
2. MANGO FABRICADO DE MADERA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA CALIDAD
3. TERMINACIÓN PULIDO BRILLANTE
4. LA EMPUÑADURA DEL MANGO DEBE SER ANTIDESLIZANTE Y DISEÑADA PARA UN AGARRE ÓPTIMO
5. EL MANGO DEBE ESTAR FIJADO FIRMEMENTE CON CUÑAS
6. DIMENSIONES PREFERIDAS: 350 MM DE LARGO TOTAL, 28 MM DE DIÁMETRO DE LA CABEZA, 130 MM DE ANCHO EN
LA PARTE METÁLICA, EL PESO DE LA PARTE METÁLICA DEBE SER 450 G Y EL PESO DEL MARTILLO COMPLETO DEBE
SER DE 680 G
7. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. EL JUEGO DE DESTORNILLADORES PUEDE ESTAR CONSTITUIDO POR DESTORNILLADORES INDEPENDIENTES,
POR DESTORNILLADORES QUE PERMITAN CAMBIO DE PUNTAS, O UNA MEZCLA DE AMBOS
2. SE DEBEN PROVEER AL MENOS 34 PUNTAS DIFERENTES
3. LAS PUNTAS DEBEN GARANTIZAR UN ACOPLE PERFECTO AL TORNILLO
4. SE DEBEN PROVEER PUNTAS PLANAS, PHILLIPS Y TORX
5. SE DEBE PROVEER UNA VALIJA CONTENEDORA RESISTENTE QUE PERMITA LA COLOCACIÓN PRECISA DE CADA
DESTORNILLADOR, CON TEXTOS QUE INDIQUEN LA POSICIÓN CORRECTA DE CADA PIEZA
6. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL
DEL MANGO MADERA - MANGO
ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 225GR -.
JUEGO DE DESTORNILLADORES;
COMPONENTES 34UN - TIPO DE PRECISION -.
 2,000000
 1,000000
UN
UN
19
20
275-00770-0089
275-02321-0048
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. EL JUEGO DE DESTORNILLADORES PUEDE ESTAR CONSTITUIDO POR DESTORNILLADORES INDEPENDIENTES,
POR DESTORNILLADORES QUE PERMITAN CAMBIO DE PUNTAS, O UNA MEZCLA DE AMBOS.
2. SE DEBEN PROVEER AL MENOS 40 PUNTAS DIFERENTES.
3. MANGOS DISEÑADOS EN BASE A LA ERGONOMÍA DE LA MANO, COMBINANDO DOS MATERIALES, EL PRIMERO
ALTAMENTE RESISTENTE A ESFUERZOS MECÁNICOS, SUJETANDO FIRMEMENTE LA VARILLA, Y EL SEGUNDO DEBE
SER DE ELASTÓMERO QUE PERMITA AL USUARIO UN AGARRE ÓPTIMO SIN RESBALAMIENTOS
4. LAS PUNTAS DEBEN GARANTIZAR UN ACOPLE PERFECTO AL TORNILLO Y DEBEN ESTAR PROTEGIDAS CONTRA LA
OXIDACIÓN, PREFERIBLEMENTE MEDIANTE FOSFATIZADO.
5. LAS VARILLAS DEBEN SER DE UNA ALEACIÓN DE ACERO QUE COMBINE CROMO, VANADIO Y MOLIBDENO, DE
GRAN DUREZA, COMPLETAMENTE TEMPLADAS.
6. SE PUEDE PROVEER UN JUEGO QUE NO SOLO TENGA PUNTAS PLANAS Y PHILLIPS SINO TAMBIÉN PUNTAS TORX,
EN CUYO CASO SE DEBEN PROVEER LAS SIGUIENTES MEDIDAS TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Y T40
7. SIENDO UN JUEGO DE DESTORNILLADORES CON PUNTAS PLANAS Y PHILLIPS, SE PREFIEREN LOS SIGUIENTES
RANGOS DE DIMENSIONES:
" LARGO DEL MANGO: ENTRE 60 MM Y 120 MM
" LARGO DE LA VARILLA: ENTRE 30 MM Y 200 MM
" PUNTAS PLANAS: DESDE 0.8 X 4.0 MM HASTA 1.6 X 10.0 MM
" PUNTAS PHILLIPS: DEBEN PROVEERSE LAS MEDIDAS PH0, PH1, PH2 Y PH3
" PESO TOTAL: DESDE 30 G HASTA 160 G
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. LAS 19 MECHAS DEL JUEGO DEBEN SER DISEÑADAS PARA TRABAJOS EN METAL
2. FABRICADAS DE ACERO RÁPIDO
3. MANGO CILÍNDRICO
4. PROFUNDIDAD 4XD
5. TRATAMIENTO PUNTA DE TITANIO Y RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO
6. ANGULO DE PUNTA: 118° 
7. SE DEBE PROVEER UN CONTENEDOR CON ESPACIO PARA CADA MECHA, CON NUMERACIÓN QUE PERMITA
IDENTIFICAR EL LUGAR PARA CADA MECHA.
8. TAMAÑOS: SE DEBEN PROVEER MEDIDAS DESDE 1 MM HASTA 10 MM CON INCREMENTOS CADA 0.5 MM, ESTO ES:
1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 MM
9. GARANTÍA: DEBE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, O MÁS, CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGO DE DESTORNILLADORES;
COMPONENTES 40 - TIPO PUNTA PLANA Y
PHILIPS -.
JUEGO DE MECHAS; TIPO ACERO RAP.
REV.NITRURO TITANIO - VASTAGO
CILINDRICO - COMPONENTES 19 -.
 2,000000
 1,000000
UN
UN
21
22
275-02321-0041
275-01976-0012
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UN JUEGO DE 9 MECHAS TIPO WIDIA CON VÁSTAGO CILÍNDRICO DISEÑADAS PARA TRABAJOS
EN MAMPOSTERÍA
2. FABRICADAS DE ACERO CON PUNTA DE WIDIA
3. SE DEBE PROVEER UN CONTENEDOR CON ESPACIO PARA CADA MECHA, CON NUMERACIÓN QUE PERMITA
IDENTIFICAR EL LUGAR PARA CADA MECHA
4. TAMAÑOS: SE DEBEN PROVEER LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16 MM
5. GARANTÍA: DEBE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, O MÁS, CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UN JUEGO DE 6 LIMAS O MÁS, TODAS CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
3. EL JUEGO PUEDE ESTAR CONSTITUIDO POR LIMAS QUE NORMALMENTE SE VENDEN POR SEPARADO. NO SE
NECESITA UN EMBALAJE PARA EL JUEGO
4. MANGO PREFERIBLEMENTE BI-COMPONENTE, NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y REVESTIDO EN UN ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
5. PERFIL DE LAS LIMAS: PREFERENTEMENTE SE DEBE PROVEER 3 LIMAS CON PERFIL MEDIA CAÑA, 1 CON PERFIL
RECTANGULAR, UNA CON PERFIL CIRCULAR Y 1 CON PERFIL TRIANGULAR
6. TODAS LAS LIMAS DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2, DIN PARA LIMAS, BS498:1990
7. DENTADO Y PICADO: TODAS LAS LIMAS DEBEN TENER AL MENOS UNO DE SUS LADOS CON DENTADO DIAGONAL Y
PICADO BASTO
8. DIMENSIONES PREFERIDAS: TODAS LAS LIMAS DEBEN SER DE AL MENOS 250 MM DE LARGO, LAS MEDIACAÑA Y
RECTANGULAR DEBEN SER DE 20 A 25 MM DE ANCHO, LA CIRCULAR DEBE SER DE 10 MM DE DIÁMETRO Y LA
TRIANGULAR DE 17 MM DE LADO
9. GARANTÍA: CADA UNA DE LAS LIMAS DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA
HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 12mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 13mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 16mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 4mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 5mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 14mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -.   1

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Despiece:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGO DE MECHAS; TIPO DE WIDIA -
VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 9 -.
JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 6 - USO
MECANICO -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
23
24
275-01976-0002
275-03121-0006
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 12 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA ESCOFINA TIPO MEDIA CAÑA CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MANGO DE DOS COMPONENTES, EL NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y EL REVESTIMIENTO DE ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
3. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
4. DUREZA: AL MENOS 65HRC
5. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2
6. TIPO DE ACABADO: FINO
7. DIMENSIONES PREFERIDAS: AL MENOS 300 MM DE LARGO (12 PULGADAS) Y 25 MM DE ANCHO
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA ESCOFINA TIPO MEDIA CAÑA CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MANGO DE DOS COMPONENTES, EL NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y EL REVESTIMIENTO DE ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
3. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
4. DUREZA: AL MENOS 65HRC
5. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2
6. TIPO DE ACABADO: MEDIO
7. DIMENSIONES PREFERIDAS: AL MENOS 300 MM DE LARGO (12 PULGADAS) Y 25 MM DE ANCHO
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA ESCOFINA TIPO MEDIA CAÑA CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MANGO DE DOS COMPONENTES, EL NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y EL REVESTIMIENTO DE ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
3. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
4. DUREZA: AL MENOS 65HRC
5. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2
6. TIPO DE ACABADO: FINO
7. DIMENSIONES PREFERIDAS: AL MENOS 250 MM DE LARGO (10 PULGADAS) Y 20 A 25 MM DE ANCHO
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg
- DIAMETRO SIN - ACABADO FINO -.
ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg
- DIAMETRO SIN - ACABADO MEDIO -.
ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg
- ACABADO FINO -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
25
26
27
275-00772-0031
275-00772-0032
275-00772-0006
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 13 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA ESCOFINA TIPO MEDIA CAÑA CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MANGO DE DOS COMPONENTES, EL NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y EL REVESTIMIENTO DE ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
3. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
4. DUREZA: AL MENOS 65HRC
5. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2
6. TIPO DE ACABADO: ENTREFINO
7. DIMENSIONES PREFERIDAS: AL MENOS 250 MM DE LARGO (10 PULGADAS) Y 20 A 25 MM DE ANCHO
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA ESCOFINA TIPO MEDIA CAÑA CON SU RESPECTIVO MANGO
2. MANGO DE DOS COMPONENTES, EL NÚCLEO DE POLIPROPILENO Y EL REVESTIMIENTO DE ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO ANTIDESLIZANTE
3. MATERIAL: ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO
4. DUREZA: AL MENOS 65HRC
5. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS: ISO 234/1, ISO234/2
6. TIPO DE ACABADO: BASTO
7. DIMENSIONES PREFERIDAS: AL MENOS 250 MM DE LARGO (10 PULGADAS) Y 20 A 25 MM DE ANCHO
8. GARANTÍA: DEBE TENER GARANTÍA DE POR VIDA (VIDA ÚTIL NORMAL DE LA HERRAMIENTA) CONTRA FALLAS Y
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. SOLDADOR DE ESTAÑO TIPO LÁPIZ PARA TRABAJOS EN PLACAS Y CIRCUITOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN
2. PUNTA DE CERÁMICA FINA DE LARGA VIDA
3. POTENCIA: 40W
4. ALIMENTACIÓN: 220V
5. INERCIA TÉRMICA: DEBE POSEER ALTA INERCIA TÉRMICA
6. DEBE POSEER UN SOPORTE PARA CONTENER EL SOLDADOR MIENTRAS SE TRABAJA
7. MANGO: DEBE SER ANTI-TÉRMICO Y ANATÓMICO
8. CABLE: EL CABLE DEBE SER TERMO-RESISTENTE
9. GARANTÍA: DEBE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, O MÁS, CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg
- ACABADO ENTREFINO -.
ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg
- ACABADO BASTO -.
SOLDADORES; TIPO DE ESTAÑO - POTENCIA
40W - ALIMENTACION ELECTRICO - TIPO
PUNTA CERAMICA -.
 1,000000
 1,000000
 2,000000
UN
UN
UN
28
29
30
275-00772-0007
275-00772-0008
275-05877-0033
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 14 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. SOLDADOR DE ESTAÑO TIPO PISTOLA PROFESIONAL
2. PUNTAS: DEBE CONTENER AL MENOS UNA PUNTA PARA SOLDADURAS CON ESTAÑO GENERALES. PUEDE
CONTENER MÁS DE UNA PUNTA DIFERENTE. SE PREFIEREN PUNTAS DE CERÁMICA O ALEACIÓN CROMO-PLATINO-
ALUMINIO
3. POTENCIA: VARIABLE DE 30W A 200W
4. ALIMENTACIÓN: 220V
5. MANGO: DEBE SER ANTI-TÉRMICO Y ANATÓMICO
6. GARANTÍA: DEBE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, O MÁS, CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. JUEGOS DE PINZAS DE PRECISIÓN DE ALTA CALIDAD PARA ELECTRÓNICA
2. SE DEBEN PROVEER 2 JUEGOS DE PINZAS, DE LOS CUALES EL PRIMERO DEBE CONTENER AL MENOS 6 PINZAS
DIFERENTES ENTRE SÍ Y EL SEGUNDO AL MENOS 4 PINZAS DIFERENTES ENTRE SÍ
3. PUNTAS: LAS PUNTAS DE LAS PINZAS CORRESPONDIENTES A CADA JUEGO DEBEN SER DIFERENTES, POR
EJEMPLO: PUNTAS PLANAS, PUNTAS REDONDAS, PUNTAS CURVADAS, ETC
4. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA DUREZA Y BUENA TENACIDAD, CON RECUBRIMIENTO PREFERIBLEMENTE
ANTI-ESTÁTICO, ANTI-MAGNÉTICO Y ANTI-ÁCIDO
5. DIMENSIONES: EL LARGO DE LAS PINZAS DEBE SER APROXIMADAMENTE DE ENTRE 10 Y 13 CM
6. GARANTÍA: LAS PINZAS DEBEN TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO, O MÁS, CONTRA FALLAS Y DEFECTOS DE
FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5.
C- CANTIDAD: 2 (DOS JUEGOS, PUEDEN SER DIFERENTES).
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. MEDIDOR DE NIVEL DE LÁSER AUTO-NIVELANTE EN CRUZ, CON PROYECCIÓN DEL PLANO HORIZONTAL Y
VERTICAL. DISEÑO DURADERO
2. PROYECCIÓN: DEBE SER CAPAZ DE PROYECTAR UNA LÍNEA HORIZONTAL Y UNA LÍNEA VERTICAL SOBRE UNA
PARED CERCANA. LAS LÍNEAS DEBEN SER AUTO-NIVELANTES Y CRUZARSE EN UN PUNTO
3. CLASE DE LOS LÁSERES: CLASE 2
4. ALCANCE: DEBE TENER UN ALCANCE VISIBLE DE 10 METROS COMO MÍNIMO
5. PRECISIÓN: DEBE TENER UNA PRECISIÓN DE ± 3MM POR CADA 1 M
6. RANGO DE AUTO-NIVELACIÓN: ± 4°
7. CARCASA: DEBE TENER UNA CARCASA SOBRE-MOLDEADA RESISTENTE AL AGUA Y ESCOMBROS, CON BASE
PIVOTANTE, MAGNÉTICA Y CON ROSCA DE 1/4". DEBE TENER IMANES EN LA PARTE POSTERIOR QUE PERMITA LA
FIJACIÓN EN RIELES DE METAL 
8. SE DEBE PODER SELECCIONAR EL LÁSER QUE SE DESEA ACTIVAR (HORIZONTAL, VERTICAL O AMBOS)
9. ALIMENTACIÓN: DEBE ALIMENTARSE CON PILAS AA
10. MALETÍN: SE DEBE PROVEER CON MALETÍN APTO PARA TRASLADO
11. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
Y 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATUITO.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SOLDADORES PISTOLAS; POTENCIA 30 A
200W -.
JUEGOS DE PINZAS; TIPO DE PRECISION -
CANTIDAD DE PIEZAS 6 -.
MEDIDORES DE NIVEL; USO NIVELACION DE
SUPERFICIES - TIPO LASER 2 - RANGO DE
MEDICION 30M -.
 2,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
31
32
33
275-02318-0005
275-08146-0012
299-07111-0021
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 15 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS:
1. ATORNILLADOR TIPO DE IMPACTO ENCASTRE HEX ¼"
2. FUNCIONAMIENTO A BATERÍA
3. TIPO DE BATERÍA: ION DE LITIO
4. TENSIÓN DE LA BATERÍA: 10.8 VOLTIOS
5. CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH
6. CARGADOR DE BATERÍA
7. PESO SIN BATERÍA: NO MAYOR A 1 KG
8. TORQUE MÁXIMO: 90NM
9. VELOCIDAD SIN CARGA: REGULABLE CON LA PRESIÓN DEL ACCIONADOR ENTRE 0- 2600 RPM
10. LUZ LED
11. 2 (DOS) BATERÍAS
12. ACCESORIO MANDRIL (PORTA BROCA) AUTOAJUSTABLE
13. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS:
1. SE DEBE PROVEER UNA MORSA PROFESIONAL (TAMBIÉN CONOCIDA COMO TORNILLO DE BANCO O MORDAZA DE
TALLER) DE GRAN ROBUSTEZ QUE PERMITA SUJETAR OBJETOS GRANDES Y PESADOS. LA BASE DEBE PERMITIR
SER ATORNILLADA FIRMEMENTE A UN BANCO
2. TIPO: LA MORSA DEBE SER DE TIPO "MORSA PARALELA". LA BASE PUEDE SER FIJA O GIRATORIA. PUEDE INCLUIR
TAMBIÉN UNA PARTE DE YUNQUE
3. MATERIAL: LA MORSA DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, LIBRE DE FÓSFORO E
IMPUREZAS
4. DIMENSIONES:
" ANCHO DE BOCA: 128MM (5")
" APERTURA DE BOCA: 164MM (6 1/2")
" PESO: 22.1 KG APROXIMADAMENTE
5. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 1 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. TALADRO CON POSIBILIDAD TANTO DE ROTACIÓN CLÁSICA COMO CON PERCUSIÓN
2. MOTOR: MOTOR DE 700 WATTS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS. ALIMENTACIÓN: 220V
3. TAMAÑO DEL MANDRIL: 13MM
4. VELOCIDAD: VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 0 Y 2600 RPM SIN CARGA
5. GATILLO: EL GATILLO DEBE SER DE GOMA Y TIPO "DOS DEDOS" 
6. PESO: DEBE PESAR ENTRE 1.7 A 1.9 KG
7. DEBE POSEER UN MANGO LATERAL DE 360° CON VARILLA METÁLICA DE PROFUNDIDAD
8. SE DEBE PROVEER CON MALETÍN Y LLAVE DE PORTA-BROCAS CON SUJETADOR
9. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y
1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATUITO.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION
10,8V - VUELTAS 2600RPM -.
MORSAS; APOYO FIJO - ANCHO DE BOCA
128mm - APERTURA DE BOCA 164mm -.
TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO
13mm - POTENCIA 700W - VELOCIDAD GIRO
2700RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD 2 -
TENSION 220V -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
34
35
36
438-03122-0026
438-00640-0015
438-00110-0039
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 16 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA, PARA APLICACIONES DE TALADRO Y ATORNILLADO
2. BATERÍA: EL TALADRO DEBE TRABAJAR CON BATERÍA, PREFERIBLEMENTE DE TECNOLOGÍA "IÓN DE LITIO (LI-
ION)" DE 20V, AUNQUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁN TECNOLOGÍA DE BATERÍAS DE NICD DE 18V
3. CAPACIDAD DE LA BATERÍA: LA BATERÍA DEBE TENER UNA CAPACIDAD ENTRE 1.5 Y 2 AH
4. MANDRIL: EL MANDRIL DEBE SER DE TECNOLOGÍA "AUTOAJUSTABLE" DE 13MM
5. MOTOR: EL MOTOR DEBE SER DE ALTAS PRESTACIONES, REFRIGERADO POR VENTILACIÓN. TODOS LOS
ENGRANAJES DEBEN SER DE METAL. DEBE POSEER FRENO ELECTRÓNICO
6. TORQUE: EL TORQUE MÁXIMO DEBE SER DE AL MENOS 35 NM
7. VELOCIDAD: LA VELOCIDAD DEL MOTOR SIN CARGA DEBE SER DE AL MENOS 1500 RPM. DEBE TENER DOS
MODOS DE USO, UNO PARA PERFORACIÓN Y OTRO PARA FIJACIÓN. TAMBIÉN DEBE POSEER CONTROL DE
VELOCIDAD ELECTRÓNICO EN EL GATILLO Y POSIBILIDAD DE INVERTIR EL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR
(DESATORNILLAR)
8. EL MANGO DEBE SER ERGONÓMICO, CUBIERTO CON GOMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONTROL DEL USUARIO
9. SE DEBE PROVEER DE AL MENOS UNA BATERÍA, UN CARGADOR DE BATERÍA Y UN MALETÍN PARA GUARDADO Y
TRANSPORTE DEL CONJUNTO
10. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
Y 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATUITO.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- CARACTERÍSTICAS:
1. AMOLADORA ANGULAR PARA DISCOS DE 115MM DE DIÁMETRO (4 ½")
2. MOTOR: MOTOR DE 900 WATTS Y 12000 RPM (TAMBIÉN SE ACEPTA DE 11000 RPM). ALIMENTACIÓN: 220V
3. CAJA DE ENGRANAJES: DEBE SER COMPACTA (O SÚPER COMPACTA) PARA PERMITIR AL USUARIO TRABAJAR EN
LUGARES ESTRECHOS
4. INTERRUPTOR: EL INTERRUPTOR DEBE SER PREFERIBLEMENTE DE "TIPO PALETA", SINO DEBE SER SELLADO Y
DESLIZABLE
5. TRABA EJE: DEBE POSEER TRABA EJE, PREFERIBLEMENTE UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COMODIDAD
DEL USUARIO
6. PESO: DEBE PESAR ENTRE 1.85 A 2 KG
7. MANGO AUXILIAR: DEBE POSEER UN MANGO AUXILIAR DE DOS POSICIONES
8. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y
1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATUITO.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO
13mm - TIEMPO CARGA (HS) 1 - VELOCIDAD
GIRO 2000RPM - PERCUSION CON -
VELOCIDAD 3 - TENSION 18V -.
AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD
11000RPM - POTENCIA 900W - DIAMETRO
115mm -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
37
38
438-00111-0013
438-00121-0044
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 17 de 18
ESPECIFICACIONES
A- CARACTERÍSTICAS:
1. DESOLDADOR MANUAL A PISTÓN (CHUPA ESTAÑO) CON ALTO PODER DE SUCCIÓN, OPERABLE CON UNA MANO
2. DEBE SER COMPACTO, LIGERO Y TENER UN DEPÓSITO DE RESIDUOS
3. PUNTA: LA PUNTA DEBE SER DE TEFLÓN Y SE DEBE PODER REEMPLAZAR
4. MATERIAL: PREFERENTEMENTE LA PARTE INFERIOR DEBE SER DE ALUMINIO ANODIZADO Y LA PARTE SUPERIOR
DE PVC
5. DIMENSIONES: LAS DIMENSIONES APROXIMADAS QUE DEBE TENER EL PRODUCTO SON 215 MM DE LARGO Y 20
MM DE DIÁMETRO
6. GARANTÍA: EL PRODUCTO DEBE TENER AL MENOS 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
B- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PBCP.
EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO

Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
DESOLDADORES; TIPO A PISTON - LARGO
273mm - DIAMETRO 22mm -.
 1,000000
UN
39
293-06040-0002
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 18 de 18
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.