This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 475/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
453
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
HERRERIA
 Rubro comercial:
AEROSOL ANTI-ADHERENTE PARA MIG-MAG - SIN SILICONA- PRESENTACIÓN X440CM3 - MARCA DE REFERENCIA
AEROSOL CLEAR SOLD FERROLAN 440CM3 Ó NS390 X440CM3
MANGUERA DE PRESION REFORZADA 3/8 PARA AIRE DOBLE TRENZADO 4-ESPIRALES DE CONSTRUCCIÓN
REFORZADA
GUARDIAS DE VINILO EN CADA EXTREMO
TAMAÑO DE LA MANGUERA: 3/8''
PRESIÓN MÁXIMA BAR: 20
PRESIÓN DE TRABAJO BAR: 10
PRESIÓN DE RUPTURA BAR: 83
POR METRO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS PARA SOLDADURA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
05 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LUBRICANTES SECOS; MATERIAL SOLVENTE
A BASE DE ACEITE - PRESENTACION
AEROSOL X 440CM3 -.
MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MANGUERA -
MATERIAL GOMA - DIAMETRO 3/8pulg -
PRESION DE TRABAJO 8KG/CM2 - LONG.DE
CUERPO 4M -.
 15,000000
 50,000000
UN
UN
1
2
256-06772-0002
258-06597-0020
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
VARILLA APORTE DE BRONCE XØ2,5MM XKG
VARILLA DE PLATA 707 PARA SOLDAR COBRE-COBRE - SECCIÓN CUADRADA 2X1MM
FUNDENTE  P/ SOLDADURAS PLATA X 100GS
APORTE DE ALAMBRE PARA SOLDADORA - ROLLO ALAMBRE ACERO AL CARBONO MIG ER 70S-6 1.2 MM.
PRESENTACION ROLLO POR 18 KG
TUBO CAÑOS CON COSTURA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A-312 - TIPO SCH 10S -  Ø1/4"NOMINAL -  DIÁMETRO EXT.
13,72MM - ESPESOR 1,63MM - PESO 0,66KG/M - LARGO 6M.
TUBO DE 1/4" COBRE CALIDAD PARA REFRIGERACIÓN ESPESOR PARED 0,8MM - PRESENTACION ROLLO X15
METROS
ELECTRODOS  309L - APORTE CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO, ESPECIAL PARA UNIR ACEROS INOXIDABLES
AISI 309, 310, 310CB - TIPO E309L-16 Ø2,5MM - PRESENTACIÓN CAJA X KG
ELECTRODOS PARA SOLDADORA TIG INFUSIBLES TUNGSTENO-TORIO,TEMPERATURA TRABAJO HASTA 3500°C PARA
TIG  Ø2,4MM X CAJA DE 10U
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
VARILLAS P/SOLDAR; MATERIAL BRONCE -
DIAMETRO 2 1/2mm -.
VARILLAS P/SOLDAR; MATERIAL PLATA -
DIAMETRO SECCION CUADRADA 2 X 1mm -.
FUNDENTES; USO SOLDADURA CON PLATA -
PRESENTACION 100GR - FORMA DE
PRESENTACION PASTA -.
ALAMBRES P/SOLDAR; CALIDAD AWE ER ER
70 S - 6 - DIAMETRO 1,2mm - PESO ROLLO
18Kg - PRESENTACION ROLLO -.
TUBOS DE ACERO; TIPO S/COSTURA -
CALIDAD ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO
EXTERIOR 6,4mm - ESPESOR DE PARED
0,9mm - LONG.DE CUERPO 6M -.
TUBOS; MATERIAL COBRE - DIAMETRO
EXTERIOR 1/4pulg - EXTREMO LISO -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO
ACERO INOXIDABLE -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2,4mm - USO
P/SOLDAR -.
 1,000000
 5,000000
 10,000000
 4,000000
 4,000000
 1,000000
 20,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
9
10
279-01501-0002
279-01501-0058
259-06845-0002
271-05365-0008
271-05479-0166
272-01782-0082
275-01432-0009
275-01432-0040
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
ELECTRODO REVESTIDO CON POLVO DE HIERRO Y BAJO HIDRÓGENO - TIPO E7018-1 - Ø3,25MM - PRESENTACIÓN X
KG
ELECTRODO REVESTIDO CON POLVO DE HIERRO Y BAJO HIDRÓGENO - TIPO E7018-1 - Ø2,5MM - PRESENTACIÓN X
KG
ELECTRODO RUTÍLICO - TIPO E 6013 - Ø2,0MM - PRESENTACIÓN X KG
ELECTRODO RUTÍLICO - TIPO E 6013 - Ø2,5MM - PRESENTACIÓN X KG
ELECTRODOS PARA SOLDADORA TIG INFUSIBLES TUNGSTENO-TORIO,TEMPERATURA TRABAJO HASTA 3500°C PARA
TIG  Ø1MM X CAJA DE 10U.
ELECTRODO CON NÚCLEO DE NIQUEL(NI) PURO Y REVESTIMIENTO ESPECIAL BÁSICO-GRAFÍTICO - TIPO NI100(ENI-
CL) Ø2,5MM - PRESENTACIÓN CAJA X KG
CONDUCTO FLEXIBLE DE VENTILACION 12" IGNIGUGO - AUTOEXTINGUIBLE EN PRESENCIA DE LLAMA -
CONFECCIONADO EN LONA FIBRA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC, CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO - ESTRUCTURA:
ESPIRAL DE ALAMBRE ACERADO PROTEGIDO CON CORDÓN DE PVC IGNIFUGO - ACOPLE: BRIDA DE PRFV, EN LOS
EXTREMOS- RANGO DE TEMPERATURA ACEPTADA:-10°C / 70°C 
DIÁMETRO 300MM - XMETRO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ELECTRODOS; DIAMETRO 3,25mm - USO
P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO
PUNTA E7018 -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO
P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO
PUNTA E7018 -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO
SOLDADURA - TIPO PUNTA AWS 6013 -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO
P/SOLDAR - TIPO PUNTA AWSE 6013 -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 1,6mm - USO
P/SOLDADURA DE TUNGSTENO T.I.G - TIPO
PUNTA ROJA -.
ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO
P/SOLDAR - TIPO PUNTA NIQUEL 100 -.
CODOS P/VENTILACION; MATERIAL MANGA
FLEXIBLE PVC IGNIFUGA - DIAMETRO 12pulg -.
 40,000000
 75,000000
 40,000000
 75,000000
 1,000000
 10,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
11
12
13
14
15
16
17
275-01432-0041
275-01432-0042
275-01432-0044
275-01432-0052
275-01432-0060
275-01432-0075
279-02213-0011
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
PINZA MASA MAGNÉTICA 500AMP - RENDIMIENTO 500AMP AL 60%
PINZA PORTAELECTRODO 300AMP - MANGO TERMOPLÁSTICO, CUBRE MORDAZA. 30 % POLIESTER + FIBRA DE
VIDRIO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO
PINZA MASA - TIPO SOLDADOR - MODELO
EQUIPO GENERICO -.
REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO
PINZA PORTA ELECTRODOS - TIPO
SOLDADOR - MODELO EQUIPO GENERICO -.
 7,000000
 7,000000
UN
UN
18
19
296-07269-0045
296-07269-0044
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.