This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 11
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 497/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
455
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
CASCO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CRANEANA, TIPO LIBUS MILLENIUM CLASS.  PRESENTA 8 RANURAS PARA
ANCLAJE DE ARNES. ADMITIR MONTAJE DE PROTECCIÓN FACIAL, AUDITIVA, OCULAR Y SOLDADURA. PERFIL PARA
FAVORECER EL ESCURRIMIENTO DE LLUVIA. MATERIAL POLIETILENO. VISERA FRONTAL DE 3,5 CM. SIN
VENTILACIÓN. ARNÉS CON MECANISMO A CREMALLERA CON PERILLA REGULADORA PARA AJUSTE. REGULACIÓN
DE ALTURA DE 3 POS. Y BANDA DE NUCA DE 2 POS. MAYOR PROFUNDIDAD EN LA BANDA DE NUCA. SUSPENSIÓN
PLÁSTICA INYECTADA CON ANILLO CENTRAL DE APOYO EN LA CABEZA. BANDA FRONTAL CON TELA SINTÉTICA
PERFORADA PARA ABSORCIÓN DE TRANSPIRACIÓN DESMONTABLE Y LAVABLE. DEBE CUMPLIR CON NORMA IRAM
3620, TIPO 1 CLASE B. DETALLE DE COLORES: 20 AMARILLOS,  10 AZULES Y 20 GRISES.

MAMELUCO TYVEK CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS. MOD.127 S. TALLE L - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
ELEMENTOS DE PROTECCION
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
05 de Octubre de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE 8 ANCLAJES -
MATERIAL ALTO IMPACTO - S/NORMA IRAM
3620 TIPO 1 -.
MAMELUCOS; CIERRE CREMALLERA -
BOLSILLO SIN - TELA ALGODON/POLIESTER -.
 50,000000
 50,000000
UN
UN
1
2
222-00388-0034
222-00829-0207
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Octubre de 2017
a las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 11
ESPECIFICACIONES
MAMELUCO TYVEK CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS. MOD.127 S. TALLE XL - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

MAMELUCO TYVEK CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS. MOD.127 S. TALLE XXL - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DE CUERO DESCARNE AMERICANO PARA SOLDADOR. PUÑO LARGO.COSTURA DE KEVLAR, FORRADO
INTERIOR. 14CM. COLOR BORDÓ.  DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN
N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DE VAQUETA AMARILLO MEDIO PASEO, 5 DEDOS, PULGAR VOLCADO. DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTES DESCARTABLES DE VINILO - TALLE L - TIPO MAPA SOLO PVC 990, MATERIAL PVC. LONGITUD: 24CM -
GROSOR: 0,10MM - COLOR TRANSLÚCIDO - ACABADO INTERIOR EMPOLVADO - ACABADO EXTERIOR SUAVE - CAJA
X100 UNIDADES - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTES DESCARTABLES DE VINILO - TALLE XL - TIPO MAPA SOLO PVC 990, MATERIAL PVC. LONGITUD: 24CM -
GROSOR: 0,10MM - COLOR TRANSLÚCIDO - ACABADO INTERIOR EMPOLVADO - ACABADO EXTERIOR SUAVE - CAJA
X100 UNIDADES - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MAMELUCOS; CIERRE CREMALLERA -
BOLSILLO SIN - TELA ALGODON/POLIESTER -.
MAMELUCOS; CIERRE CREMALLERA -
BOLSILLO SIN - TELA ALGODON/POLIESTER -.
GUANTES; MATERIAL CUERO DESCARNE -
TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 -
CIERRE SIN -.
GUANTES; MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO
5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 -
CIERRE SIN -.
GUANTES; PROTECCION CLASE 30 -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO
CORTO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
ACOLCHADO -.
GUANTES; PROTECCION CLASE 30 -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO
CORTO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
ACOLCHADO -.
 150,000000
 150,000000
 30,000000
 400,000000
 50,000000
 200,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
222-00829-0207
222-00829-0207
222-01629-0003
222-01629-0006
222-01629-0091
222-01629-0091
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE MAPA ULTRANE 548 TEJIDO DE POLIAMIDA - DORSO VENTILADO CON BAÑO DE POLIURETANO. LARGO 22-
24CM - 5 DEDOS - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO. TALLE 8 - LARGO: 32CM - COLOR VERDE - ESPESOR:
0,38MM - ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA - ACABADO INTERIOR FLOCADO - 5 DEDOS - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

GUANTE MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO. TALLE 9 - - LARGO: 32CM - COLOR VERDE -
ESPESOR: 0,38MM - ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA - ACABADO INTERIOR FLOCADO - 5 DEDOS - DEBE
SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

GUANTE MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO. TALLE 10 - - LARGO: 32CM - COLOR VERDE -
ESPESOR: 0,38MM - ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA - ACABADO INTERIOR FLOCADO - 5 DEDOS - DEBE
SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

GUANTE BIL-VEX NEOPRENE/LÁTEX BI COLOR - LARGO: 33CM - TALLE 9 - DEBEN SER RESISTENTES A
HIDROCARBUROS, ÁCIDOS Y ALCOHOLES - ACABADO EXTERIOR DE NEOPRENE CON TEXTURA GRABADA -
ACABADO INTERIOR FLOCADO - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION ANTICORTE -
MATERIAL POLIAMIDA - TIPO 5 DEDOS -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE ELASTICO -
MATERIAL INTERNO ACOLCHONAMIENTO DE
KEVLAR -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NEOPRENE - TIPO 5
DEDOS - LARGO HASTA CODO - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO FLOCADO DE ALGODON -.
 200,000000
 200,000000
 300,000000
 200,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
9
10
11
12
13
222-01629-0098
222-01629-0154
222-01629-0154
222-01629-0154
222-01629-0188
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE BIL-VEX NEOPRENE/LÁTEX BI COLOR - LARGO: 33CM - TALLE 10 - DEBEN SER RESISTENTES A
HIDROCARBUROS, ÁCIDOS Y ALCOHOLES - ACABADO EXTERIOR DE NEOPRENE CON TEXTURA GRABADA -
ACABADO INTERIOR FLOCADO - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2.

GUANTE MAPA TITÁN 385. NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO SEGURIDAD (LONA) - TALLE 8 - LONGITUD: 24-
26CM - GROSOR: 1,4MM - ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL - ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO -
DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

GUANTE MAPA TITÁN 385. NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO SEGURIDAD (LONA) - TALLE 9 - LONGITUD: 24-
26CM - GROSOR: 1,4MM - ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL - ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO -
DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

GUANTE MAPA TITÁN 385. NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO SEGURIDAD (LONA) - TALLE 10 - LONGITUD: 24-
26CM - GROSOR: 1,4MM - ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL - ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO -
DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DE LÁTEX DESCARTABLE TIPO MAPA SOLO 992 - TALLE XL - MATERIAL: LATEX NATURAL - LONGITUD: 23CM -
GROSOR: 0,10MM - COLOR TRASLÚCIDO - ACABADO INTERIOR EMPOLVADO - ACABADO EXTERIOR LISO - CAJA X100
UNID - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NEOPRENE - TIPO 5
DEDOS - LARGO HASTA CODO - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO FLOCADO DE ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION SIN - MATERIAL
LATEX - TIPO EXAMINACION - LARGO CORTO -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX -.
 50,000000
 20,000000
 50,000000
 50,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
UN
14
15
16
17
18
222-01629-0188
222-01629-0215
222-01629-0215
222-01629-0215
222-01629-0225
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE DESCARTABLE DE NITRILO TIPO MAPA SOLO BLUE 997 - TALLE L - MATERIAL NITRILO - LONGITUD: 24CM -
GROSOR: 0,10MM - COLOR AZUL - ACABADO INTERIOR CLORINATA - ACABADO EXTERIOR SUAVE CON PUNTAS DE
DEDOS GRANULADAS - CAJA X100 UNID - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN
N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DESCARTABLE DE NITRILO TIPO MAPA SOLO BLUE 997 - TALLE XL - MATERIAL NITRILO - LONGITUD: 24CM -
GROSOR: 0,10MM - COLOR AZUL - ACABADO INTERIOR CLORINATA - ACABADO EXTERIOR SUAVE CON PUNTAS DE
DEDOS GRANULADAS - CAJA X100 UNID - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN
N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTES MOTEADOS, TEJIDOS DE LANA Y ALGODÓN - 5 DEDOS - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DIELÉCTRICO TIPO GLOVEX CLASE 0 (HASTA 5.000V) - MATERIAL: CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO "S"
NORMA IRAM 3604 IEC 903 EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA S DE ICYM - TENSIÓN DE PRUEBA 5.000V,
TENSIÓN DE USO HASTA 1.000V - ESPESOR 0,1MM - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE DIELÉCTRICO TIPO GLOVEX CLASE 2 (HASTA 20.000V) - MATERIAL: CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO "S"
NORMA IRAM 3604 IEC 903 EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA S DE ICYM - TENSIÓN DE PRUEBA 20.000V,
TENSIÓN DE USO HASTA 17.000V - ESPESOR 2,3MM - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION MOTEADO
ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODON Y
POLIESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO 20Cm -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION 5000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
GUANTES; PROTECCION 20000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
 100,000000
 200,000000
 300,000000
 10,000000
 5,000000
UN
UN
UN
UN
UN
19
20
21
22
23
222-01629-0232
222-01629-0232
222-01629-0250
222-01629-0345
222-01629-0346
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE DIELÉCTRICO TIPO GLOVEX CLASE 3 (HASTA 30.000V) - MATERIAL: CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO "S"
NORMA IRAM 3604 IEC 903 EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA S DE ICYM - TENSIÓN DE PRUEBA 30.000V,
TENSIÓN DE USO HASTA 26.500V - ESPESOR 2,9MM - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

GUANTE NYLON BAÑADO CON HTP ESPUMADO - GUANTE SIN COSTURA DE NYLON G15 CON BAÑO DE PVC
ESPUMADO HIDRO-REPELENTE (HPT). TERMINACIÓN POROSA DE PVC. TRATADO CON ACTIFRESH. DEBE
SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

DELANTAL DE CUERO DE DESCARNE SIN PLACA DE PLOMO TIPO SOLDADOR - CON CINTAS  AJUSTABLES EN
CUELLO Y CINTURA - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO
2.

DELANTAL BLANCO DE PVC PARA TAREAS CON LÍQUIDOS QUÍMICOS - CON CORREA AJUSTABLE Y HEBILLA DE
PLÁSTICO - POSEE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA DEBIDO A QUE SU MATERIA PRIMA ES DE NEOPRENO -
ERGONÓMICO - UNISEX - CATEGORÍA III - COMPOSICIÓN: DOBLE CARA DE POLIAMIDA RECUBIERTO CON NEOPRENO
360 G/M2. TALLA ÚNICA - NORMAS: EN 14605 + A1. DIMENSIONES: 70X90 (ANCHO X LARGO).

CAMPERA DE DESCARNE PARA SOLDADOR REALIZADA EN CUERO DE DESCARNE CON 1,6 MM DE ESPESOR -
COSTURAS CON ATRAQUES EN TODAS SUS TERMINACIONES Y PUÑOS - COSTURAS CON HILO DE ALGODÓN 20/3 Y
20/4, LUSTRADAS. LAS MISMAS TIENEN 4 PUNTADAS POR CM LINEAL - ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA
PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURAS Y LOS RESIDUOS INCANDESCENTES QUE ESTAS DESPIDEN. COLOR AMARILLO
O GRIS.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION 30000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
GUANTES; PROTECCION ANTICORTE -
MATERIAL NYLONC/HTP ESPUMADO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 25Cm - CIERRE ELASTICO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
DELANTALES; TIPO P/SOLDAR - MATERIAL
CUERO DESCARNE - PROTECCION DE PLOMO
-.
DELANTALES; TIPO P/PROTECCION QUIMICA -
MATERIAL PVC -.
SACOS P/SOLDADOR; MATERIAL CUERO DE
DESCARNE - ESPESOR 1,5mm -.
 5,000000
 10,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
24
25
26
27
28
222-01629-0347
222-01629-0348
222-01721-0001
222-01721-0011
222-05140-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 11
ESPECIFICACIONES
CARETA PARA SOLDAR PLÁSTICA CON VISOR MÓVIL Y ARNÉS A CREMALLERA - VISOR MÓVIL DE 105X50MM. CARETA
APTA PARA USAR CON RESPIRADOR PARA HUMO DE SOLDADURA - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

PROTECTOR ENDOAURAL -  FABRICADO EN POLÍMERO ULTRA-SOFT HIPO ALERGÉNICO, REUTILIZABLE Y LAVABLE -
GRIP RESISTENTE PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CON CORDÓN TEXTIL DE POLIÉSTER - ATENUACIÓN (NRR)
22DB - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO, RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2. 

PROTECTOR AUDITIVO CON VINCHA PLÁSTICA FLEXIBLE DE ALTA ATENUACIÓN - CALIDAD TIPO MODELO LIBUS L320
- DISEÑO PARA AMBIENTES DONDE SE SOBREPASEN LOS 85DB - OREJERA ACOLCHADA - SISITEMA DE ANCLAJE A
LA COPA DE UN PUNTO TIPO PIVOT - REGULACIÓN DE ALTURA MULTIPUNTO - OREJERA LAVABLE - NORMA NRRSF
20DB (ANSI S3.19-1974) - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2.

KIT PARA CONTROL DE DERRAMES. 1 CONTENEDOR PLÁSTICO 120LTS. C/TAPA Y RUEDAS. 3 BOLSAS DE
ABSORBENTE MINERAL DIATOM– 21® DE 10KG. C/U.5 BARRERAS ABSORBENTES DE 6CMX1,5M CONTENIENDO
DIATOM –21®.5 ALMOHAD. ABSORBENTES CONTENIENDO DIATOM -21 DE 22.5X45 CM. 10 PAÑOS ABSORB.
SYNTHETICSORB DE 50X50CM CONTENIENDO 180GRS/M² E INSTRUCTIVO – DETALLE: KIT TIPO ECO-WAY EN
CONTENEDOR DE 120LTS C/RUEDAS, 1 INSTRUCTIVO, 1 LENTES DE SEGURIDAD, 1 PAR GUANTES NITRILO, 1
MAMELUCO, 2 MANTAS ABSORB. DE 30X30X5CM. 75 PAÑOS ABSORB. PREMIUM DE 40X50CM. 8 MANGAS ABSORB. DE
9X150CM. 6 BOLSAS P/RESIDUOS. 6 PRECINTOS. DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNAC. ISO,  RESOLUCIÓN
N°896/99 ARTÍCULO 2.

BARBIJOS N95 CON FILTRO DE EXALACIÓN. AJUSTABLE, LIBRE DE LATEX, APROBADO (NIOSH). ALTA EFICIENCIA DE
FILTRACIÓN. CAPACIDAD DE FILTRACIÓN BACTERIANA MAYOR AL 99% Y MAYOR DEL 95% PARA PARTÍCULAS DE 0.1
MICRAS.CAJAS POR 20 UNIDADES.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL
PLASTICO - TIPO P/SOLDAR -.
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
SILICONA BLANDA - PRESENTACION CAJA
PLASTICA - ACCESORIO CINTA P/CUELLO -.
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD -
ACCESORIO SIN - TIPO AURICULAR -
ATENUACION 85db -.
ABSORBENTES PARTICULADOS; USO
LIQUIDOS PELIGROSOS - CAPACIDAD DE
ABSORCION 100 +- 20L - PRESENTACION
ENVASE X 120L -.
RESPIRADORES P/LABORATORIO; TIPO N95
PARA PARTICULAS - PRESENTACION UNIDAD -
RENDIMIENTO 95 % -.
 20,000000
 300,000000
 30,000000
 3,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
UN
29
30
31
32
33
222-07905-0014
243-00935-0010
243-00935-0020
259-02493-0006
295-06353-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 11
ESPECIFICACIONES
MAMELUCO DUPONT TYCHEM TK 612T - TRAJE ENCAPSULADO TOTAL, NIVEL "A" DUPONT® TAYCHEM TK MODELO
TK612T. TALLE XL. COSTURAS TERMO SELLADAS -  DOBLE CARTEA DE 3 CAPAS (PVC 40 MIL*/DUPONT TEFLON 5
MIL/PVC20 MIL); CREMALLERA DE PVC HERMÉTICA DOBLE SOLAPA CON VELCRO - GUANTES INTERNOS BARRIER
INCORPORADOS - BOTAS CALCETÍN INTEGRADAS - SOLAPA CUBRE BOTAS - REFUERZOS DE RODILLAS - 2
VÁLVULAS DE VENTILACIÓN - CINTURÓN DE AJUSTE INTERNO 1/CS - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

MAMELUCO DUPONT TYCHEM SL - TALLE XL -  LAMINADO CON FILM DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, TIPO OVEROL
CON CAPUCHA (SL 127T),  SIN BOTAS, COSTURAS TERMO SELLADAS - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

MAMELUCO DUPONT TYCHEM SL - TALLE XXL - LAMINADO CON FILM DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, TIPO OVEROL
CON CAPUCHA (SL 127T),  SIN BOTAS, COSTURAS TERMO SELLADAS - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E
INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

FILTROS MSA GME P 100 ENCASTRABLES. PACK X 2 UNIDADES - PARA VAPORES ORGÁNICOS, AMBIENTES DONDE
EXISTA LA PRESENCIA DE VAPORES, HUMOS, POLVOS O NEBLINAS CON O SIN ACEITES - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON TRATAMIENTO ANTI RAYAS - MEDIO MARCO CON PUENTE NASAL -
LENTE Y PATILLAS DE POLICARBONATO - FILTRO UV - TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON PATILLAS
REGULABLES - ENVOLVENTE - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QUIMICA - BOTAS INCLUIDAS - MASCARA
P/PROTECCION FACIAL - ANTIPARRA CON -.
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QBNR - BOTAS SIN - MASCARA SIN -
ANTIPARRA SIN -.
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QBNR - BOTAS SIN - MASCARA SIN -
ANTIPARRA SIN -.
FILTROS P/MASCARAS; USO MASCARA -
PROTECCION VAPORES, GASES
PARTICULARES -.
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR DE
POLICARBONATO - TIPO ANTEOJO - MATERIAL
RIGIDO -.
 3,000000
 20,000000
 20,000000
 60,000000
 300,000000
UN
UN
UN
UN
UN
34
35
36
37
38
295-06561-0005
295-06561-0006
295-06561-0006
296-01637-0029
299-00939-0008
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 11
ESPECIFICACIONES
ANTEOJO DE SEGURIDAD OUTDOOR/INDOOR OSCUROS CON TRATAMIENTO ANTI RAYAS - MEDIO MARCO CON
PUENTE NASAL - LENTE Y PATILLAS DE POLICARBONATO - FILTRO UV - TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON
PATILLAS REGULABLES - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2.

ANTIPARRA DE SEGURIDAD TIPO MSA DE GOMA CON VISOR TRANSPARENTE, VISIÓN PANORÁMICA Y BANDA
ELÁSTICA DE SUJECIÓN A LA CABEZA CON HEBILLAS PLÁSTICAS REGULABLES - DISEÑO ESTRUCTURAL EN CAUCHO
SINTÉTICO ATOXICO - CONFORMACIÓN ANATÓMICA, SE ADAPTA A TODO TIPO DE ROSTRO Y VENTILACIÓN DIRECTA
- VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA TEMPERATURA - DEBE
SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

CINTA ANTIDESLIZANTE TIPO 3M SW.25MM. NEGRO X ROLLO 18METROS.

PROTECTOR FACIAL  CON VISOR DE POLICARBONATO TRASNPARENTE DE 1MM DE ESPESOR, 38CM DE ANCHO Y
20CM DE ALTO - CON ARNÉS REGULABLE A CREMALLERA FAST ZIPPERR CON BANDA ANTISUDORAL Y REGULACIÓN
EN ALTURA SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO - DEBE SATISFACER NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

RESPIRADOR SEMI-MÁSCARA CON BI FILTRO DE ACOPLE RÁPIDO - CON ARNÉS DE SUJECIÓN DE 2 PUNTOS, CON
BANDA ELÁSTICA SIMPLE, SISTEMA DE REGULACIÓN Y HEBILLA DE COLOCACIÓN RÁPIDA - DEBE SATISFACER
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES ISO,  RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR DE
POLICARBONATO - TIPO ANTEOJO - MATERIAL
RIGIDO -.
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR
POLICARBONATO FLEXIBLE - TIPO
P/RADIACION UV - NORMA 15/73 18/60 -
MATERIAL POLIAMIDA FLEXIBLE -.
CINTAS ANTIDESLIZANTES; TIPO
ANTIDESLIZANTE-FOTOLUMINICENTE - ANCHO
2,5Cm - LARGO 18M -.
PROTECTORES FACIALES; TIPO CARETA -
ACCESORIO SIN - MATERIAL ACRILICO -.
SEMIMASCARAS; TIPO C/DOBLE FILTRO -
MATERIAL SILICONA -.
 200,000000
 50,000000
 5,000000
 30,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
UN
39
40
41
42
43
299-00939-0008
299-00939-0018
299-01626-0001
299-02273-0012
299-06122-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 11
ESPECIFICACIONES
MASCARA COMPLETA FULLFACE CON BIFILTRO INTERCAMBIABLE MSA  ADVANTAGE 4000 (DADO QUE LOS FILTROS
EN EL STOCK DE LA PLANTA SON DE DICHA EMPRESA) CINTAS DE AJUSTE A LA CABEZA REGULABLE. SISTEMA DE
FIJACIÓN DE FILTRO POR ACOPLE, PARA FILTROS MSA GME P 100.. BORDE DE SILICONA HIPOALERGÉNICA. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2

Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
VEINTE (20) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MASCARAS P/GAS; TIPO DOBLE FILTRO -
PROTECCION HUMO, GASES TOXICO - FILTRO
INTERCAMBIABLE -.
 20,000000
UN
44
299-01633-0005
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 11
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.