This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 495/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
542
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
HERRAMIENTAS
 Rubro comercial:
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

LIJADORA DE BANDA PARA METALES: LONGITUD DE BANDA NO MENOR A LOS TRES METROS DE PERÍMETRO,CON
REGULADOR DE TENSION DE BANDA Y DE ALINEACION
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
EQUIPOS E INSUMOS DE TALLER
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
25 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
LIJADORAS DE BANDA; VELOCIDAD VARIABLE
- SUPERFICIE 3M - POTENCIA 1,5HP - PESO
100Kg -.
 1,000000
UN
1
438-00113-0020
Recepción de Ofertas hasta el 25 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

4O EJE PARA CENTRO DE MECANIZADO
4O EJE PARA CENTRO DE MECANIZADO CON PLATO DE 3 MORDAZAS AUTO CENTRANTE Y CONTRAPUNTA.
DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y MONTAJE EN NUESTRO DOMICILIO (GIA - CENTRO ATÓMICO BARILOCHE).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
100% COMPATIBLE CON CENTRO DE MECANIZADO TRAVIS M800 SL CON CONTROLADOR FANUC
(ACTUALMENTE INSTALADO EN EL CENTRO ATÓMICO BARILOCHE)
DIÁMETRO DEL PLATO 200MM O SUPERIOR
ALTURA PLATO EN HORIZONTAL 165MM
ALTURA CENTRO  PLATO EN VERTICAL 160MM O SUPERIOR
DIÁMETRO AGUJERO PASANTE PLATO 35MM O SUPERIOR
SERVO MOTOR COMPATIBLE FANUC ?4I
RELACIÓN 1:90 
MAX RPM CON MOTOR A 2000/RPM: 22.2 O SUPERIOR
MAX FUERZA DE MAQUINADO 23 KG*M O SUPERIOR
REPETITIVIDAD: UNIDIRECCIONAL 4 SEC / BIDIRECCIONAL 8 SEC O MEJOR
MÁXIMA CARGA: VERTICAL 100KGS / HORIZONTAL 200KGS O SUPERIOR

TALADRO PERCUTOR CON MANDRIL DE HASTA 13MM CON POTENCIA DE 800W O SUPERIOR. CON VELOCIDAD
VARIABLE Y REVERSIBLE DE 0 A 2700 RPM O MAYOR. CON UN IMPACTO POR MINUTO DE 0 A 51000 IPM O MAYOR.
CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES AL MILWAUKEE, MODELO 5375-59A
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REP. MAYOR P/CENTRO MECANIZADO;
ELEMENTO CUARTO EJE - MARCA TRAVIS -
MODELO M800SL -.
AGUJEREADORAS MANUALES; TIPO
C/PERCUTOR - POTENCIA 850W - VELOCIDAD
GIRO 2800RPM - VELOC. GIRO PERCUSION
2800RPM - DIAMETRO MAYOR 13mm -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
2
3
438-09272-0024
438-02349-0011
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

TORNO NEUMATICO ENCASTRE DE 1/4"
CON 10 PUNTAS MONTADAS Y ACCESORIOS
BOQUILLA DE 3 MM
VELOCIDAD 22000 RPM, EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE Y CONTRA VIBRACIONES, RACOR PARA CONEXIÓN DE AIRE,
MALETÍN DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, PALANCA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIONAMIENTO
INVOLUNTARIO, CONSUMO DE AIRE (VALOR MEDIO) 128.3 L/MIN, PRES.MÁX 6.3 BAR, VELOC. SIN CARGA 22000 1/MIN,
KIT DE 10 PUNTAS DE AMOLAR, 2 CASQUILLOS ADAPTADORES DIAM.3 Y 6 MM, LLAVES DE MANDRIL

SIERRA CALADORA PENDULAR: POTENCIA 500W
VELOCIDAD 0-3.200 CPM
LONGITUD DE CORTE 3/4"
SOPLADOR DE POLVO NO
ENCASTRE DE CUCHILLAS SIN LLAVE SÍ
PESO 2,6 KG 

SOPORTE VERTICAL DREMEL 220 GIRATORIO WORKSTATION MINITORNO
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TORNOS; TIPO NEUMATICO - ANCHO
BANCADA NO CORRESPONDE - POTENCIA
0,3KW -.
SIERRAS CALADORAS; PROF. CORTE 34mm -
POTENCIA 500W - N° CARRERAS 0-3200Ca/min
-.
REP. Y ACC. P/TORNO; MARCA EQUIPO
DREMEL - ELEMENTO SOPORTE VERTICAL -
MODELO EQUIPO 220 -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
4
5
6
438-00201-0089
438-00112-0029
296-08872-0085
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 
30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN,  POR
MENOR PRECIO  Y 
DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

CALIBRE DE ACERO
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CALIBRES; PRECISION 0,1mm - RANGO DE
MEDICION 0-150mm -.
 1,000000
UN
7
275-00389-0060
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.