This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 11
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 902/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
714
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES
 Rubro comercial:
CASCO DE PROTECCIÓN CRANEANA, TIPO LIBUS MILLENIUM CLASS. CARACTERÍSTICAS: PRESENTA 8 RANURAS
PARA EL ANCLAJE DE ARNÉS. DISEÑO MODULAR QUE PERMITE EL MONTAJE DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN
FACIAL, AUDITIVA, OCULAR Y SOLDADURA. PERFIL QUE FAVORECE EL ESCURRIMIENTO DE LA LLUVIA. FABRICADO
EN POLIETILENO. VISERA FRONTAL DE 3,5 CM. SIN VENTILACIÓN. ARNÉS: MECANISMO A CREMALLERA CON PERILLA
REGULADORA PARA UN AJUSTE CONTINUO DE TAMAÑO. REGULACIÓN DE ALTURA DE 3 POSICIONES Y BANDA DE
NUCA DE 2 POSICIONES. MAYOR PROFUNDIDAD EN LA BANDA DE NUCA LO QUE GENERA UNA MEJOR SUJECIÓN,
PUDIENDO EVITAR EL USO DE MENTONERA. SUSPENSIÓN PLÁSTICA INYECTADA CON ANILLO CENTRAL DE APOYO
EN LA CABEZA. BANDA FRONTAL EN TELA SINTÉTICA PERFORADA PARA ABSORCIÓN DE TRANSPIRACIÓN
(SUDADERA); ES DESMONTABLE, LAVABLE Y PUEDE SER REEMPLAZADA POR UN REPUESTO. 
 DEBE CUMPLIR CON NORMA IRAM 3620, TIPO 1 CLASE B   DETALLE DE UNIDADES Y COLORES: 100  AMARILLOS,  50
BLANCOS, 20 VERDES, 50 NARANJAS, 40 AZULES, 30 ROJOS Y 40 GRISES
Especificación técnica:
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
16 de Septiembre de 2016 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE 8 ANCLAJES -
MATERIAL ALTO IMPACTO - S/NORMA IRAM
3620 TIPO 1 -.
 330,000000
UN
1
222-00388-0034
Recepción de Ofertas hasta el 16 de Septiembre de
2016 a las 16:00 horas
Muestra
SI
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 11
ESPECIFICACIONES
MAMELUCO DESCARTABLE EN TELA TYVEK CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS. MAMELUCO
DESCARTABLE EN TELA TYVEK CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS.. TALLE XL. DEBE SATISFACER
LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E
INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
MAMELUCO DESCARTABLE SB 60 GRAMOS, COLOR BLANCO. CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS.
TALLE XL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
MAMELUCO DESCARTABLE SB 60 GRAMOS, COLOR BLANCO. CON CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTIZADOS.
TALLE XXL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES DE CUERO DESCARNE PARA SOLDADOR. COSTURA EN KEVLAR, FORRADO INTERIOR. 14 CMS. COLOR
BORDÓ. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES DE VAQUETA AMARILLO MEDIO PASEO, CINCO DEDOS, PULGAR VOLCADO.  DEBE SATISFACER LAS
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E
INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO PVC 990,  MATERIAL PVC. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR TRANSLÚCIDO.
ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR SUAVE. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE L. DEBE SATISFACER
LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E
INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MAMELUCOS; CIERRE CREMALLERA -
BOLSILLO SIN - TELA ALGODON/POLIESTER -.
ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO MAMELUCO
DESCARTABLE - ESPECIFICACION TALLE XL -.
ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO MAMELUCO
DESCARTABLE - ESPECIFICACION TALLE XL -.
GUANTES; MATERIAL CUERO DESCARNE -
TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 -
CIERRE SIN -.
GUANTES; MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO
5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 -
CIERRE SIN -.
GUANTES; PROTECCION CLASE 30 -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO
CORTO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
ACOLCHADO -.
 150,000000
 50,000000
 100,000000
 20,000000
 300,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
6
7
222-00829-0207
222-00915-0011
222-00915-0011
222-01629-0003
222-01629-0006
222-01629-0091
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTES TIPO MAPA SOLO PVC 990,  MATERIAL PVC. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR TRANSLÚCIDO.
ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR SUAVE. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE XL. DEBE SATISFACER
LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E
INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO PVC 990,  MATERIAL PVC. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR TRANSLÚCIDO.
ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR SUAVE. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE XXL. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA ULTRANE 548, TEJIDO DE POLIAMIDA, DORSO VENTILADO, CON BAÑO DE POLIURETANO,
LARGO 22-24 CM. CINCO DEDOS. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL
INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2
GUANTE SIMILAR MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO, 32 CM LARGO, COLOR VERDE,  ESPESOR
0,38MM. ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA, ACABADO INTERIOR FLOCADO. CINCO DEDOS. TALLE 8. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE SIMILAR MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO, 32 CM LARGO, COLOR VERDE,  ESPESOR
0,38MM. ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA, ACABADO INTERIOR FLOCADO. CINCO DEDOS. TALLE 9. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION CLASE 30 -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO
CORTO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
ACOLCHADO -.
GUANTES; PROTECCION CLASE 30 -
MATERIAL PVC - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO
CORTO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO
ACOLCHADO -.
GUANTES; PROTECCION ANTICORTE -
MATERIAL POLIAMIDA - TIPO 5 DEDOS -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE ELASTICO -
MATERIAL INTERNO ACOLCHONAMIENTO DE
KEVLAR -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
 100,000000
 100,000000
 175,000000
 50,000000
 75,000000
UN
UN
UN
UN
UN
8
9
10
11
12
222-01629-0091
222-01629-0091
222-01629-0098
222-01629-0154
222-01629-0154
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE SIMILAR MAPA ULTRANITRIL AF 492. NITRILO VERDE FLOCADO, 32 CM LARGO, COLOR VERDE,  ESPESOR
0,38MM. ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA, ACABADO INTERIOR FLOCADO. CINCO DEDOS. TALLE 10. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE COMBINADO ESTILO BIL-VEX NEOPRENE /LÁTEX. DIFERENCIADOS POR COLORACIÓN. LONGITUD DE 33 CM.
DEBE BRINDAR RESISTENCIA HIDROCARBUROS, ÁCIDOS Y ALCOHOLES. ACABADO EXTERIOR DE NEOPRENE CON
TEXTURA GRABADA, ACABADO INTERIOR FLOCADO. TALLE 9. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD,
ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE COMBINADO ESTILO BIL-VEX NEOPRENE /LÁTEX. DIFERENCIADOS POR COLORACIÓN. LONGITUD DE 33 CM.
DEBE BRINDAR RESISTENCIA HIDROCARBUROS, ÁCIDOS Y ALCOHOLES. ACABADO EXTERIOR DE NEOPRENE CON
TEXTURA GRABADA, ACABADO INTERIOR FLOCADO. TALLE 10. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD,
ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE TIPO MAPA TITÁN 385 NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO DE SEGURIDAD DE LONA. LONGITUD 24-26
CM.  GROSOR 1,4 MM. ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL. ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO.
DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE TIPO MAPA TITÁN 385 NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO DE SEGURIDAD DE LONA. LONGITUD 24-26
CM.  GROSOR 1,4 MM. ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL. ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO.
DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NITRILO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 240mm - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NEOPRENE - TIPO 5
DEDOS - LARGO HASTA CODO - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO FLOCADO DE ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION P/TAREAS
GENERALES - MATERIAL NEOPRENE - TIPO 5
DEDOS - LARGO HASTA CODO - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO FLOCADO DE ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
 75,000000
 40,000000
 40,000000
 20,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
13
14
15
16
17
222-01629-0154
222-01629-0188
222-01629-0188
222-01629-0215
222-01629-0215
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE TIPO MAPA TITÁN 385 NITRILO AZUL. DORSO VENTILADO, PUÑO DE SEGURIDAD DE LONA. LONGITUD 24-26
CM.  GROSOR 1,4 MM. ACABADO INTERIOR DE SOPORTE TEXTIL. ACABADO EXTERIOR CON DORSO VENTILADO.
DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO 992,  MATERIAL LÁTEX NATURAL. LONGITUD 23 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR
TRASLUCIDO. ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR LISO. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE L.  DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO 992,  MATERIAL LÁTEX NATURAL. LONGITUD 23 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR
TRASLUCIDO. ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR LISO. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE XL. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO 992,  MATERIAL LÁTEX NATURAL. LONGITUD 23 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR
TRASLUCIDO. ACABADO INTERIOR EMPOLVADO. ACABADO EXTERIOR LISO. CAJA X 100 UNIDADES. TALLE XXL. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO BLUE 997,  MATERIAL NITRILO. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR AZUL.
ACABADO INTERIOR CLORINATA. ACABADO EXTERIOR SUAVE CON PUNTAS DE DEDOS GRANULADAS. CAJA X 100
UNIDADES. TALLE L. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION MECANICA/QUIMICA -
MATERIAL NITRILO - TIPO INDUSTRIAL -
LARGO 28Cm - CIERRE PUÑO ELASTIZADO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION SIN - MATERIAL
LATEX - TIPO EXAMINACION - LARGO CORTO -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX -.
GUANTES; PROTECCION SIN - MATERIAL
LATEX - TIPO EXAMINACION - LARGO CORTO -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX -.
GUANTES; PROTECCION SIN - MATERIAL
LATEX - TIPO EXAMINACION - LARGO CORTO -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX -.
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
 50,000000
 50,000000
 100,000000
 100,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
18
19
20
21
22
222-01629-0215
222-01629-0225
222-01629-0225
222-01629-0225
222-01629-0232
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTES TIPO MAPA SOLO BLUE 997,  MATERIAL NITRILO. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR AZUL.
ACABADO INTERIOR CLORINATA. ACABADO EXTERIOR SUAVE CON PUNTAS DE DEDOS GRANULADAS. CAJA X 100
UNIDADES. TALLE XL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MAPA SOLO BLUE 997,  MATERIAL NITRILO. LONGITUD 24 CM. GROSOR 0,10 MM. COLOR AZUL.
ACABADO INTERIOR CLORINATA. ACABADO EXTERIOR SUAVE CON PUNTAS DE DEDOS GRANULADAS. CAJA X 100
UNIDADES. TALLE XXL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTES TIPO MOTEADOS TEJIDOS DE LANA Y ALGODÓN. CINCO DEDOS. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE DIELÉCTRICO DE CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO “S” EN CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3604 IEC 903
EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. CLASE 0 TENSIÓN DE
PRUEBA 5.000 V, TENSIÓN DE USO HASTA 1.000 V.  ESPESOR 0,1 MM. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE DIELÉCTRICO DE CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO “S” EN CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3604 IEC 903
EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. CLASE 2 TENSIÓN DE
PRUEBA 20.000 V, TENSIÓN DE USO HASTA 17.000 V.  ESPESOR 2,3 MM. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS -
MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION -
LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN -
MATERIAL INTERNO SIN -.
GUANTES; PROTECCION MOTEADO
ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODON Y
POLIESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO 20Cm -
CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON -.
GUANTES; PROTECCION 5000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
GUANTES; PROTECCION 20000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
 100,000000
 100,000000
 500,000000
 8,000000
 5,000000
UN
UN
UN
UN
UN
23
24
25
26
27
222-01629-0232
222-01629-0232
222-01629-0250
222-01629-0345
222-01629-0346
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 11
ESPECIFICACIONES
GUANTE DIELÉCTRICO DE CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO “S” EN CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3604 IEC 903
EXIGIDO EN RESOLUCIÓN 896/99 POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. CLASE 3 TENSIÓN DE
PRUEBA 30.000 V, TENSIÓN DE USO HASTA 26.500 V.  ESPESOR 2,9 MM. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
GUANTE SIN COSTURA DE NYLON G15 CON BAÑO DE PVC ESPUMADO HIDRO-REPELENTE (HPT). CAPA ESPONJOSA,
SUAVE, DURABLE Y FLEXIBLE QUE REPELE LOS LÍQUIDOS PROVEYENDO UN AGARRE FIRME EN SECO O MOJADO.
TERMINACIÓN POROSA DE PVC. TRATADO CON ACTIFRESH.  DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD,
ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
DELANTALES DE CUERO DE DESCARNE  SIN PLACA DE PLOMO TIPO SOLDADOR . CON CINTAS AJUSTABLES EN
CUELLO Y CINTURA. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
CARETAS PARA SOLDAR PLÁSTICA CON VISOR MÓVIL Y ARNÉS A CREMALLERA. VISOR MÓVIL DE 105 X 50MM.
CARETA APTA PARA USAR CON RESPIRADOR PARA HUMO DE SOLDADURA, POSEE ARNÉS CON REGULACIÓN A
CREMALLERA. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA
DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
PROTECTOR ENDOAURAL. FABRICADO EN POLÍMERO ULTRA-SOFT HIPO ALERGENICO, REUTILIZABLE Y LAVABLE.
GRIP RESISTENTE PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CON CORDÓN TEXTIL DE POLIÉSTER. ATENUACIÓN  (NRR)  22
DB. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE
NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES; PROTECCION 30000V - MATERIAL
CAUCHO VULCANIZADO - TIPO DIELECTRICO -
LARGO 9 A 11Cm - CIERRE SIN - MATERIAL
INTERNO CAUCHO VULCANIZADO -.
GUANTES; PROTECCION ANTICORTE -
MATERIAL NYLONC/HTP ESPUMADO - TIPO 5
DEDOS - LARGO 25Cm - CIERRE ELASTICO -
MATERIAL INTERNO ALGODON -.
DELANTALES; TIPO P/SOLDAR - MATERIAL
CUERO DESCARNE - PROTECCION DE PLOMO
-.
MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL
PLASTICO - TIPO P/SOLDAR -.
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
SILICONA BLANDA - PRESENTACION CAJA
PLASTICA - ACCESORIO CINTA P/CUELLO -.
 2,000000
 10,000000
 30,000000
 15,000000
 300,000000
UN
UN
UN
UN
UN
28
29
30
31
32
222-01629-0347
222-01629-0348
222-01721-0001
222-07905-0014
243-00935-0010
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 11
ESPECIFICACIONES
PROTECTOR AUDITIVO CON VINCHA PLÁSTICA FLEXIBLE DE ALTA ATENUACIÓN. DISEÑADO PARA AMBIENTES
DONDE SE SOBREPASEN LOS 85 DB. OREJERA ACOLCHADA. SISTEMA DE ANCLAJE A LA COPA DE UN PUNTO, TIPO
PIVOT. REGULACIÓN DE ALTURA MULTIPUNTO. OREJERA LAVABLE.  NORMA NRRSF 20 DB (ANSI S3.19-1974) DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
KIT QUÍMICO ANTI DERRAME TIPO ECO-WAY  EN CONTENEDOR DE 120 LTS CON RUEDAS CONTENIENDO: 1
INSTRUCTIVO, 1 PAR DE LENTES DE SEGURIDAD, 1 PAR DE GUANTES DE NITRILO, 1 MAMELUCO, 2 MANTAS
ABSORBENTES DE 30 CM DE ANCHO POR 30 CM DE ALTO X 5 CM DE ANCHO. 75  PAÑOS ABSORBENTES PREMIUM DE
40CM X 50 CM. 8 MANGAS ABSORBENTES DE 9 CM  X 150 CM. 6  BOLSAS PARA DISPONER DE RESIDUOS
CONTAMINADOS GENERADOS. 6 PRECINTOS. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS
POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99
ARTÍCULO 2
KIT DE BOTELLAS LAVAOJOS. UNIDAD PORTÁTIL FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO. NO REQUIERE LA
INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS, EQUIPADO CON SOPORTE DE FÁCIL INSTALACIÓN. CONTIENE DOS BOTELLAS DE UN
LITRO DE CAPACIDAD CADA UNA, CARGADAS CON SOLUCIÓN FISIOLÓGICA PARA LAVADO DE OJOS. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
TRAJE ENCAPSULADO TOTAL NIVEL A DUPONT TYCHEM TK MODELO: TK612T. TALLE XL. COSTURA TERMO
SELLADAS; DOBLE CARETA DE TRES CAPAS (PVC 40 MIL*/DUPONT TEFLON 5 MIL/PVC20 MIL); CREMALLERA DE PVC
HERMETICA DOBLE SOLAPA CON VELCRO ; GUANTES INTERNOS BARRIER INCORPORADOS;BOTAS CALCETIN
INTEGRADAS ; SOLAPA CUBRE BOTAS; REFUERZOS DE RODILLAS ; DOS VALVULAS DE VENTILACION ; CINTURON DE
AJUSTE INTERNO 1/CS. LA UNICA EMPRESA QUE FABRICA ESTE TIPO DE TRAJES ES DUPONT . YA QUE SE
ESPECIALIZAN EN ROPA PARA TRABAJOS ESPECIALES . ES EL TRAJE QUE SE NECESITA PARA PODER TRABAJAR
EN INTERVENCIONES CON EL ACIDO FLUORHIDRICO. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD,
ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
MAMELUCO TIPO  DUPONT TYCHEM SL, LAMINADO CON FILM DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, TIPO OVEROL CON
CAPUCHA (SL 127T) SIN BOTAS, COSTURAS TERMO SELLADAS, TALLES XL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD -
ACCESORIO SIN - TIPO AURICULAR -
ATENUACION 85db -.
ABSORBENTES PARTICULADOS; USO
LIQUIDOS PELIGROSOS - CAPACIDAD DE
ABSORCION 100 +- 20L - PRESENTACION
ENVASE X 120L -.
LAVAOJOS DE EMERGENCIA; MATERIAL
POLIURETANO ALTO IMPACTO -.
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QUIMICA - BOTAS INCLUIDAS - MASCARA
P/PROTECCION FACIAL - ANTIPARRA CON -.
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QBNR - BOTAS SIN - MASCARA SIN -
ANTIPARRA SIN -.
 40,000000
 1,000000
 8,000000
 5,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
UN
33
34
35
36
37
243-00935-0020
259-02493-0006
295-06327-0005
295-06561-0005
295-06561-0006
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 11
ESPECIFICACIONES
MAMELUCO TIPO DUPONT TYCHEM SL, LAMINADO CON FILM DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, TIPO OVEROL CON
CAPUCHA (SL 127T) SIN BOTAS, COSTURAS TERMO SELLADAS, TALLES XXL. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
FILTROS MSA GME P 100 ENCASTRABLES (DADO QUE LAS MASCARAS UTILIZADAS EN LA EMPRESA SON MSA). PARA
VAPORES ORGÁNICOS, EN AMBIENTES DONDE EXISTA LA PRESENCIA DE VAPORES, HUMOS, POLVOS O NEBLINAS
CON O SIN ACEITES. PRESENTACIÓN EN BOLSA CON 2 UNIDADES.  DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON TRATAMIENTO ANTI RAYAS. MEDIO MARCO CON PUENTE NASAL.
LENTE Y PATILLAS DE POLICARBONATO, FILTRO UV, TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE. CON PATILLAS
REGULABLES. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA
DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
ANTEOJO DE SEGURIDAD OUT DOOR / IN DOOR OSCUROS CON TRATAMIENTO ANTI RAYAS. MEDIO MARCO CON
PUENTE NASAL. LENTE Y PATILLAS DE POLICARBONATO, FILTRO UV, TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE. CON
PATILLAS REGULABLES. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD TIPO MSA DE GOMA CON VISOR TRANSPARENTE,  VISIÓN PANORÁMICA Y BANDA
ELÁSTICA DE SUJECIÓN A LA CABEZA CON HEBILLAS PLÁSTICAS REGULABLES. DISEÑO ESTRUCTURAL EN CAUCHO
SINTÉTICO ATÓXICO, CONFORMACIÓN ANATÓMICA, SE ADAPTA A TODO TIPO DE ROSTRO Y VENTILACIÓN DIRECTA.
VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA TEMPERATURA. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
EQ. DE BIOSEGURIDAD; TRAJE PROTECCION
QBNR - BOTAS SIN - MASCARA SIN -
ANTIPARRA SIN -.
FILTROS P/MASCARAS; USO MASCARA -
PROTECCION VAPORES, GASES
PARTICULARES -.
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR DE
POLICARBONATO - TIPO ANTEOJO - MATERIAL
RIGIDO -.
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR DE
POLICARBONATO - TIPO ANTEOJO - MATERIAL
RIGIDO -.
ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR
POLICARBONATO FLEXIBLE - TIPO
P/RADIACION UV - NORMA 15/73 18/60 -
MATERIAL POLIAMIDA FLEXIBLE -.
 10,000000
 60,000000
 300,000000
 150,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
UN
38
39
40
41
42
295-06561-0006
296-01637-0029
299-00939-0008
299-00939-0008
299-00939-0018
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 11
ESPECIFICACIONES
MASCARA COMPLETA FULLFACE CON BIFILTRO INTERCAMBIABLE MSA  ADVANTAGE 4000 (DADO QUE LOS FILTROS
EN EL STOCK DE LA PLANTA SON DE DICHA EMPRESA) CINTAS DE AJUSTE A LA CABEZA REGULABLE. SISTEMA DE
FIJACIÓN DE FILTRO POR ACOPLE, PARA FILTROS MSA GME P 100.. BORDE DE SILICONA HIPOALERGÉNICA. DEBE
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN
IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
ARNÉS ANTI CAÍDA APTO PARA FORMAR PARTE DE UN SISTEMA ANTI CAÍDAS Y/O DE SUJECIÓN. CARACTERÍSTICAS:
5 REGULACIONES, 2 EN HOMBROS, 2 EN PIERNAS Y 1 EN LA BANDA DE CINTURA. 2 ARGOLLAS DE SUJECIÓN, UNA A
CADA LADO DE LA BANDA DE CINTURA. EN LA  ESPALDA INCORPORA UNA ARGOLLA QUE CONSTITUYE EL PUNTO DE
ENGANCHE  ANTI CAÍDAS DEL ARNÉS. BANDAS DE FIBRA SINTÉTICA DE ALTA TENACIDAD. COSTURAS
AUTOMÁTICAS CON ATRAQUE. REGULACIÓN RÁPIDA CON HEBILLAS DE INSERCIÓN. AJUSTE  TRANSVERSAL DE
BANDAS DE PECHO. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO
ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
PROTECTORES  FACIALES  CON VISOR DE ACRÍLICO POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1MM DE ESPESOR 38 CM
DE ANCHO POR 20 CM DE ALTO. CON ARNÉS REGULABLE A CREMALLERA FAST ZIPPERR  CON BANDA
ANTISUDORAL Y REGULACIÓN EN ALTURA SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE
SEGURIDAD, ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO,
SEGÚN RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
SEMI-MÁSCARA CON BI FILTRO DE ACOPLE RÁPIDO  MSA ( DADO QUE LOS FILTROS EN EL STOCK DE LA PLANTA
SON DE DICHA EMPRESA)  POSEE ARNÉS DE SUJECIÓN DE 2 PUNTOS, CON BANDA ELÁSTICA SIMPLE, SISTEMA DE
REGULACIÓN Y HEBILLA DE COLOCACIÓN RÁPIDA. DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD,
ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ARGENTINA DE NORMALIZACIÓN IRAM E INTERNACIONALES ISO, SEGÚN
RESOLUCIÓN N°896/99 ARTÍCULO 2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MASCARAS P/GAS; TIPO DOBLE FILTRO -
PROTECCION HUMO, GASES TOXICO - FILTRO
INTERCAMBIABLE -.
ARNESES; COMPLETO BANDAS DE CINTURA -
BANDAS DE HOMBROS COMPLETO -
ARGOLLAS 5 - REGULADORES COMPLETO -
MATERIAL POLIESTER Y NAILON -.
PROTECTORES FACIALES; TIPO CARETA -
ACCESORIO SIN - MATERIAL ACRILICO -.
SEMIMASCARAS; TIPO C/DOBLE FILTRO -
MATERIAL SILICONA -.
 12,000000
 5,000000
 25,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
43
44
45
46
299-01633-0005
299-01722-0018
299-02273-0012
299-06122-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 11
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Dec 893/12 articulo 83 inciso b) apartado 2). (O copia de la Multinota presentada
ante la AFIP, acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 893/12 Art 103, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FIRMADAS EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: