This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 357/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
744
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Rubro comercial:
PLACA DE FENOLICO DE 1,22X2,44M  X  18MM
ADHESIVO PARA PLACA DE YESO  X30KG
MASILLA PARA DURLOCK (TIPO MARCA DURLOCK) POR 32KG
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
11 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PANELES DE MADERA P/REVEST.; MEDIDA
1,22 X 2,44M - MATERIAL FENOLICO -
ESPESOR 18mm -.
MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 30Kg -.
MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 32Kg -.
 60,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
1
2
3
215-00501-0024
255-00579-0006
255-00579-0028
Recepción de Ofertas hasta el 11 de Octubre de 2016
a las 11:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
MASILLA PARA DURLOCK TIPO RAPIDO (POLVO) X 25 KGS (BOLSA)
REVOQUE PLÁSTICO IMPERMEABLLE - TIPO TERPLAST PRESENTACIÓN X25KG
REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIOR- BASE QUIMICA: DISPERSIÓN ACUOSA A BASE DE
COPÓLIMEROS-COLOR BLANCO- RENDIMIENTO MÍNIMO 12M2/LITRO -ALARGAMIENTO A LA ROTURA (IRAM 113004):
300 – 350 %
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (IRAM 113004): 15 – 20 KG/CM2 -PRESENTAR CON LA OFERTA HOJA TÉCNICA DEL
FABRICANTE, EXCLUYENTE - PRESENTACIÓN ENVASE X20LTS
SELLADOR POLIURETANICO X600CM3 TIPO PROTEX PU40
LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12 X18 X 33CM
LADRILLO CERÁMICO 18X18X33CM
BOLSA DE CEMENTO TIPO PORTLAND X 50KG.
PLACAS ROCA YESO ESTANDAR MEDIDA 1,20X2,40 M. ESPESOR 12,5MM.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 25Kg -.
IMPERMEABILIZANTES; TIPO EXTERIOR -
PRESENTACION ENVASE X 25Kg -.
IMPERMEABILIZANTES; TIPO EXTERIOR -
PRESENTACION ENVASE X 20L -.
SELLADORES; USO JUNTAS - PRESENTACION
ENVASE X 600mL -.
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION
12 X 18 X 33Cm -.
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION
18 X 18 X 33Cm -.
CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA
RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X
50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3 -.
PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR
12,5mm - TIPO NORMAL -.
 20,000000
 30,000000
 45,000000
 40,000000
 100,000000
 50,000000
 100,000000
 60,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
11
255-00579-0033
255-03205-0010
255-03205-0022
255-07012-0083
261-00716-0004
261-00716-0010
265-00335-0013
265-01740-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
PLACA ROCA YESO MEDIDA 1,20X2,40 M. ESPESOR 9,5MM.
BOLSA DE CAL HIDRAÚLICA X25KG
BOLSA DE REVOQUE FINO A LA CAL X25KG.
CHAPA LISA GALVANIZADA 1MX2MX2MM DE ESPESOR
ESTRUCT. DURLOCK MONTANTE 35MM X2,60M
ESTRUCT. DURLOCK SOLERA 70MM X2,60M
ESTRUCT. DURLOCK MONTANTE 69MM X2,60M
ESTRUCT. DURLOCK SOLERA 35MM X2,60M
PERFIL PARA CIELORRASO DESMONTABLE TIPO LARGUERO "L"  PARA SISTEMA KNAUF O DURLOCK, MATERIAL
ACERO GALVANIZADO; CARA A LA VISTA PREPINTADA COLOR BLANCO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR
9,5mm - TIPO NORMAL -.
CAL; PRESENTACION BOLSA 25Kg - USO
REVOQUE - TIPO HIDRAULICA -.
CAL; PRESENTACION BOLSA X 25Kg - USO
ALBAÑILERIA - TIPO COMUN -.
CHAPAS GALVANIZADAS; ANCHO 1M - LARGO
2M -.
PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE -
ESPESOR 35mm -.
PERFILES DE CHAPA; TIPO SOLERA -
ESPESOR 70mm -.
PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE -
ESPESOR 69mm -.
PERFILES DE CHAPA; TIPO SOLERA -
ESPESOR 35mm -.
PERFILES DE CHAPA; TIPO L DE LADOS
IGUALES - ESPESOR 2mm - MATERIAL ACERO
GALVANIZADO -.
 60,000000
 10,000000
 4,000000
 20,000000
 60,000000
 30,000000
 80,000000
 20,000000
 40,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
265-01740-0002
265-01741-0002
265-01741-0019
271-00331-0054
271-06897-0004
271-06897-0007
271-06897-0016
271-06897-0021
271-06897-0030
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
PERFIL PARA CIELORRASO DESMONTABLE TIPO LARGUERO "T"  PARA SISTEMA KNAUF O DURLOCK, MATERIAL
ACERO GALVANIZADO; CARA A LA VISTA PREPINTADA COLOR BLANCO
ALAMBRE ATAR RECOCIDO CALIBRE 16(ISWG) - Ø1,63MM - PRESENTACIÓN X1KG
CINTA PAPEL PARA JUNTA DE PLACA DE ROCA YESO ROLLO 50 MM X 75 M.
CINTA TIPO MALLA AUTOADHESIVA PARA JUNTA DE PLACA DE ROCA YESO 50 MM X 91 M.
ZOCALO DE MELAMINA MDF - BISELADO- ALTURA 57MMX2,4M  - COLOR ROBLE CLARO
PLACA ANDINA ISOVER DE PVC + LANA DE VIDRIO MEDIDAS 0,6X1,2 M. ESPESOR 2CM
PLACA SUPERBOARD 10MM  MEDIDAS 1,22X2,44M
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PERFILES DE CHAPA; TIPO T - ESPESOR 2mm
- MATERIAL ACERO GALVANIZADO -.
ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 1,63mm -
SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO
RECOCIDO -.
CINTAS ADHESIVAS; ANCHO 5Cm - LARGO 50M
- MATERIAL PAPEL -.
CINTAS ADHESIVAS; TIPO TRAMADA - ANCHO
50mm - LARGO 90M - MATERIAL PLASTICO -
ACCESORIO SIN -.
ZOCALOS; DIMENSION 57mm - TIPO SIMPLE -
MATERIAL MDF -.
PLACA; USO PARA CIELORRASO - ESPESOR
20mm - DIMENSION 0,60 X 1,20M -.
PLACA; USO CONSTRUCCION - ESPESOR
10mm - MATERIAL FIBROCEMENTO -
DIMENSION 240 X 120Cm -.
 70,000000
 100,000000
 50,000000
 20,000000
 100,000000
 150,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
21
22
23
24
25
26
27
271-06897-0031
271-07114-0003
292-01153-0016
292-01153-0118
299-01150-0030
299-04911-0001
299-04911-0178
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL
LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: