This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 8
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 388/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
745
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PINTURAS
 Rubro comercial:
LIJA PAPEL NO PAST GRANO 80 - DOBLE A

LIJA PAPEL NO PAST GRANO 120 - DOBLE A

LIJA PAPEL NO PAST GRANO 100 - DOBLE A

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
PINTURAS PARA EL C.T.P.
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
11 de Octubre de 2016 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE -
NUMERO 80 - PRESENTACION UNIDAD -.
PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE -
NUMERO 120 - PRESENTACION UNIDAD -.
PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE -
NUMERO 100 - PRESENTACION UNIDAD -.
 250,000000
 300,000000
 200,000000
UN
UN
UN
1
2
3
234-00999-0066
234-00999-0067
234-00999-0072
Recepción de Ofertas hasta el 11 de Octubre de 2016
a las 15:30 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 8
ESPECIFICACIONES
LIJA PAPEL IMPERMEABLE AL AGUA GRANO 240 - DOBLE A

LIJA PAPEL NO PAST GRANO 220 - DOBLE A

ESMALTE ANTI-CORROSIVO DE BASE ACUOSA APTO PARA METALES NO FERROSOS - COLOR BLANCO -
PRESENTACIÓN X4LTS

FIJADOR AL AGUA X4LTS

MASILLA POLIESTER A BASE DE RESINAS POLIÉSTER CATALIZADAS - PRESENTACIÓN X1KG

CONVERTIDOR DE OXIDO -   COLOR BLANCO - TERMINACIÓN MATE - LATA X4LTS 

CONVERTIDOR DE OXIDO -   COLOR NEGRO - TERMINACIÓN MATE - LATA X4LTS 

CONVERTIDOR DE OXIDO + ESMALTE 2EN1-   COLOR AZUL TRAFUL - TERMINACIÓN SATINADO O BRILLANTE - LATA
X4LTS 

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PAPELES DE LIJA; TIPO P/PARED - NUMERO
240 - PRESENTACION UNIDAD -.
PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE -
NUMERO 220 - PRESENTACION UNIDAD -.
ESMALTES SINTETICOS; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
FIJADORES; PRESENTACION ENVASE X 4L -.
MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 1Kg -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
 200,000000
 300,000000
 40,000000
 20,000000
 20,000000
 10,000000
 10,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
11
234-00999-0138
234-00999-0151
255-00570-0034
255-00578-0002
255-00579-0036
255-00581-0003
255-00581-0003
255-00581-0003
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 8
ESPECIFICACIONES
CONVERTIDOR DE OXIDO + ESMALTE 2EN1-   COLOR BERMELLÓN - TERMINACIÓN SATINADO - LATA X4LTS 

CONVERTIDOR DE OXIDO + ESMALTE 2EN1-   COLOR GRIS ESPACIAL- TERMINACIÓN SATINADO O BRILLANTE - LATA
X4LTS 

CONVERTIDOR DE OXIDO + ESMALTE 2EN1-   COLOR NEGRO - TERMINACIÓN SATINADO O BRILLANTE - LATA X4LTS 

CONVERTIDOR DE OXIDO + ESMALTE 2EN1-   COLOR VERDE INGLÉS - TERMINACIÓN SATINADO O BRILLANTE - LATA
X4LTS 

REMOVER UNIVERSAL EN GEL X1LTS.

DILUYENTE PARA PINTURA EPOXI DEBE SER COMPATIBLE CON EL PRODUCTO DEL ÍTEM 21  - MARCA DE
REFERENCIA DILUYENTE EPO-LUX (CÓD. 33-0003). PRESENTACIÓN 4 LTS.

AGUARRAS MINERAL X18LTS.

THINNER SELLO DE ORO X18LTS.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION
ENVASE X 4L -.
REMOVEDORES; ENVASE LATA -
PRESENTACION GEL -.
DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L -.
DILUYENTES; PRESENTACION LATA 18L -.
DILUYENTES; PRESENTACION LATA 18L -.
 10,000000
 20,000000
 5,000000
 20,000000
 20,000000
 5,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
12
13
14
15
16
17
18
19
255-00581-0003
255-00581-0003
255-00581-0003
255-00581-0003
255-01078-0010
255-05444-0001
255-05444-0013
255-05444-0013
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 8
ESPECIFICACIONES
ESMALTE EPOXI AUTOIMPRIMANTE DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS - TIPO: EPOXI-POLIAMIDA DE DOS
COMPONENTES (BASE PIGMENTADA + AGENTE REACTIVO). COLOR: GRIS - CÓDIGO RAL 7047. PRESENTACION: 1LT -
MARCA DE REFERENCIA STEELCOTE EPO-LUX 400.

ESMALTE EPOXI DOS COMPONENTES - SEGÚN IRAM 1196 - COLOR OCRE PARA INSTALACIONES DE GAS X1LTS

"LATEX BLANCO- LAVABLE - LÍNEA PROFESIONAL -ACABADO MATE - RENDIMIENTO MÍNIMO 12M2/LITRO - EL
FABRICANTE DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 VIGENTE AL MOMENTO DE LA OFERTA Y CON UN MÍNIMO
DE 6 AÑOS DE VIGENCIA ININTERRUMPIDA - PESO ESPECÍFICO: 1.31 ± 0.02 KG/L - VISCOSIDAD (UK, 25º C): 89 ± 2 
CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 53 ±1 % -  PRESENTACIÓN ENVASE X4LTS"

"LATEX BLANCO- LAVABLE - LÍNEA PROFESIONAL -ACABADO SATINADO - RENDIMIENTO MÍNIMO 12M2/LITRO - EL
FABRICANTE DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 VIGENTE AL MOMENTO DE LA OFERTA Y CON UN MÍNIMO
DE 6 AÑOS DE VIGENCIA ININTERRUMPIDA - PESO ESPECÍFICO: 1.31 ± 0.02 KG/L - VISCOSIDAD (UK, 25º C): 89 ± 2 
CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 53 ±1 % -  PRESENTACIÓN ENVASE X4LTS"

PINTURA EPOXI PARA PISOS AUTONIVELANTE CON CUARZO INCORPORADO JUEGO. PRESENTACIÓN:13KG
(COMPONENTE A+B) + 13KG CUARZO (ARÍDO PARA MORTERO) - CARACTERÍSTICAS:EPOXI CON COLOR EN DOS
COMPONENTES, SIN SOLVENTES,CONSTITUÍDO POR RESINAS EPOXI, ENDURECEDORES, ADITIVOS Y PIGMENTOS -
AUTOIMPRIMANTE Y COMPATIBLE CON SUPERFICIES HÚMEDAS - RESISTENTE A ÁCIDOS, ÁLCALIS, SALES Y
SOLVENTES - COLOR GRIS RAL - 7047 - MARCA DE REFERENCIA  POXIKRETE 265 Ó SIKA 263

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINTURAS; TIPO EPOXI IMPRIMACION -
PRESENTACION ENVASE X 1Kg -.
PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION
ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN -
PORCENTAJE DE PLOMO O% -.
PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION
ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN -
PORCENTAJE DE PLOMO O% -.
PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION
ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN -
PORCENTAJE DE PLOMO O% -.
PINTURAS; TIPO EPOXI AUTONIVELANTE
C/CUARZO - PRESENTACION ENVASE X 13Kg -
COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE
DE PLOMO 0% -.
 20,000000
 10,000000
 40,000000
 30,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
UN
20
21
22
23
24
255-06979-0250
255-06979-0288
255-06979-0288
255-06979-0288
255-06979-0338
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 8
ESPECIFICACIONES
PINTURA EPOXI PARA PISOS AUTONIVELANTE. PRESENTACIÓN:13KG (COMPONENTE A+B) - CARACTERÍSTICAS:
EPOXI CON COLOR EN 2 COMPONENTES, SIN SOLVENTES, CONSTITUÍDO POR RESINAS EPOXI, ENDURECEDORES,
ADITIVOS Y PIGMENTOS - AUTOIMPRIMANTE Y COMPATIBLE CON SUPERFICIES HÚMEDAS - RESISTENTE A ÁCIDOS,
ÁLCALIS, SALES Y SOLVENTES - COLOR GRIS RAL - 7047 MARCA DE REFERENCIA POXIKRETE 265 Ó SIKA 263

PINCEL Nº 20MEDIDAS: ANCHO 51MM-ESPESOR20MM-LARGO71MM)CERDA PORCINA CHINA BLANCA -  CALIDAD
PROFESIONAL-PRESENTAR MUESTRA

PINCEL Nº 30(MEDIDAS: ANCHO 76MM-ESPESOR20MM-LARGO76MM)CERDA PORCINA CHINA BLANCA -  CALIDAD
PROFESIONAL-PRESENTAR MUESTRA

PINCEL Nº 10(MEDIDAS: ANCHO 25MM-ESPESOR20MM-LARGO60MM)CERDA PORCINA CHINA BLANCA -  CALIDAD
PROFESIONAL-PRESENTAR MUESTRA

PINCEL Nº 15MEDIDAS: ANCHO 38MM-ESPESOR20MM-LARGO66MM)CERDA PORCINA CHINA BLANCA -  CALIDAD
PROFESIONAL-PRESENTAR MUESTRA

RODILLOS LANA PRIMERA CALIDAD PELO LARGO 22CM

RODILLO PARA PINTURA EPOXI -  ELABORADO EN MATERIAL SINTÉTICO, CON UN ESPESOR DE PELO=6MM
ADHERIDOS AL TUBO CENTRAL POR TERMOFUSIÓN - ANCHO 22CM - TIPO MARCA DE REFERENCIA "EL RODILLO"

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PINTURAS; TIPO EPOXI AUTONIVELANTE
S/CUARZO - PRESENTACION ENVASE X 13Kg -
COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE
DE PLOMO 0% -.
PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 20 -
MATERIAL CERDA CHINA -.
PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 30 -
MATERIAL CERDA CHINA -.
PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA -
NUMERO 10 - MATERIAL CERDA -.
PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA -
NUMERO 15 - MATERIAL CERDA -.
RODILLOS; MATERIAL CORDERITO - LARGO
22Cm -.
RODILLOS; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO
22Cm -.
 20,000000
 40,000000
 30,000000
 70,000000
 40,000000
 55,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
25
26
27
28
29
30
31
255-06979-0339
275-01059-0023
275-01059-0025
275-01059-0033
275-01059-0055
275-01416-0002
275-01416-0005
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 8
ESPECIFICACIONES
RODILLOS GOMA ESPUMA CALIDAD PROFESIONAL 22CM

RODILLO PARA PINTURA EPOXI - ELABORADO EN MATERIAL SINTÉTICO, CON UN ESPESOR DE PELO=6MM
ADHERIDOS AL TUBO CENTRAL POR TERMOFUSIÓN - ANCHO 10CM - TIPO MARCA DE REFERENCIA "EL RODILLO"

RODILLOS GOMA ESPUMA CALIDAD PROFESIONAL 6CM

RODILLOS GOMA ESPUMA CALIDAD PROFESIONAL 15CM

TRAPO POR BOLSA 10KG

ESMALTE FONDO DESOXIDANTE FOSFATIZANTE P/LIMPIEZA A SUPERFICIES FERROSAS. BASE ACUOSA X1LT.

CINTA ENMASCARAR 24MM X50MTS

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
RODILLOS; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO
22Cm -.
RODILLOS; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO
10Cm -.
RODILLOS; MATERIAL POLIURETANO - LARGO
60mm -.
RODILLOS; MATERIAL ESPONJA - LARGO
15Cm -.
TRAPOS; TIPO DE LIMPIEZA - PRESENTACION
BOLSA X 10Kg -.
LIMPIADORES; TIPO ANTICORROSIVO -
PRESENTACION ENVASE X 1L -.
CINTAS ADHESIVAS; TIPO DE ENMASCARAR -
ANCHO 24mm - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL
- ACCESORIO SIN -.
 50,000000
 50,000000
 200,000000
 50,000000
 30,000000
 10,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
32
33
34
35
36
37
38
275-01416-0005
275-01416-0038
275-01416-0065
275-01416-0069
291-01654-0017
291-06951-0238
292-01153-0019
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 8
ESPECIFICACIONES
CINTA DE ENMASCARAR PARA USO PROFESIONAL EN OBRA. RESISTENCIA A RAYOS UVPRESENTACIÓN ROLLO
48MM X50MTS

CINTA ENMASCARAR - PRESENTACIÓN ROLLO 48MM X50MTS

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los CUARENTA (40) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CINTAS ADHESIVAS; TIPO DE ENMASCARAR -
ANCHO 48mm - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL
- ACCESORIO SIN -.
CINTAS ADHESIVAS; TIPO DE ENMASCARAR -
ANCHO 48mm - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL
- ACCESORIO SIN -.
 50,000000
 50,000000
UN
UN
39
40
292-01153-0029
292-01153-0029
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 8
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.