This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1022/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
813
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN ESCAMAS  TIPO COLE-PARMER 00223-MQ Ó CALIDAD SUPERIOR- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PRODUCCIÓN DE 100 A 185 KG DE HIELO POR DÍA. 
- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 20 A 45 KG.
 - CON UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ENFRIADO. 
- DIMENSIONES EXTERNAS: (60 X 60 X 100)±25 CM (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA). 
- A OPERAR EN: 220V/50HZ. 
EL PRODUCTO DEBE INCLUIR:
GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA TODO DEFECTO DE FÁBRICA.
MANUALES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN. 
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTORIZADO EN LA ARGENTINA

Especificación técnica:
FABRICADORA DE HIELO, LECTOR MICROPLACAS Y MICROCENTRIFUGA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
02 de Noviembre de 2016 a las 12:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
FABRICADORA DE HIELO; CAPACIDAD DE
CARGA 20Kg - PRODUCCION DIARIA 85Kg -
TIPO ALMACENAMIENTO -.
 1,000000
UN
1
439-09093-0011
Recepción de Ofertas hasta el 02 de Noviembre de
2016 a las 12:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
ESPECTROFOTÓMETRO AUTOMÁTICO UV/VISIBLE PARA MICROPLACAS TIPO THERMO SCIENTIFIC LABSYSTEMS
CAT: 51119200/CALIDAD SUPERIOR. 
PARA APLICACIONES DE CUANTIFICACIÓN Y PURIFICACIÓN DE ARN Y ADN,  ENSAYOS CON PROTEÍNAS (SIN LA
NECESIDAD DE DERIVATIZACIÓN), ENZIMÁTICOS, CINÉTICOS, INMUNOENSAYOS,  PROLIFERACIÓN CELULAR Y
ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD, ENSAYOS DE APOPTOSIS, ENSAYOS DE GPCR , ENSAYOS DE GENE REPORTER,
ENTRE OTROS. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS: 
RANGO DE LONGITUDES DE ONDA: (170 A 1400)±40 NM. CON INCREMENTOS DE ?1 NM
SISTEMA EN PLACAS: WELL DE 96 Y 384 POSISIONES.
BARRIDO DE LONGITUD DE ONDA EN TODO EL ESPECTRO, ENSAYOS DE PUNTO FINAL Y CINETICA. CON SISTEMA
DE TERMOSTATIZACIÓN. 
SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA: CON MONOCROMADOR INCORPORADO.  
DETECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: SINGLE Y DUAL 
ANCHO DE BANDA ESPECTRAL O RESOLUCIÓN (NM): ?2
EXACTITUD DE LA LONGITUD (NM) ?1
REPETIBILIDAD DE LA LONGITUD (NM) ?1
EXACTITUD FOTOMÉTRICA (UNIDADES DE ABSORBANCIA) ±0.003 A 0.4
REPETIBILIDAD FOTOMÉTRICA ±0.001
NIVEL BÁSICO DE RUIDO ?0.001
FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE XENON PULSADA/VARIANTE DE SÍMIL CALIDAD
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL  INCUBADOR: ± 4ºC DE LA TEMPERATURA AMBIENTE 
SISTEMA DE AGITACIÓN LINEAL DE PLACA.
EL EQUIPO SE DEBERÁ ENTREGAR CON SOFTWARE DE APLICACIÓN QUE PERMITA REALIZAR BARRIDO ESPECTRAL
DE ABSORBANCIA Y LICENCIA. 
ALMACENAMIENTO DE DATOS ONBOARD
ALIMENTACIÓN: 110 -240 VOLTS 50/60 HERTZ
SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE INCLUYAN LECTURA EN LA REGIÓN INFRARROJA CERCANA (NIR) QUE CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
EL PRODUCTO DEBE INCLUIR:
GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA TODO DEFECTO DE FÁBRICA.
MANUALES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN. 
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTORIZADO EN LA
ARGENTINA.
EL OFERENTE DEBERÁ SER REPRESENTANTE OFICIAL DEL PRODUCTO EN LA ARGENTINA

CENTRIFUGA PARA APLICACIONES DE LABORATORIO MOLECULAR CON ROTORES INTERCAMBIABLES PARA PLACAS
DE 96 WELL Y MICROTUBOSS DE 1.5 Y 2 ML. 
EL EQUIPO DE PERMITIR CENTRIFUGAR 2 MICROPLACAS SIMULTÁNEAMENTE 
VELOCIDAD MAX PARA TUBOS DE 1.5 Y 2 ML (RCF): 12000±40 G.
VELOCIDAD MAX PARA MICRO PLACAS (MICROTITRE PLATES) (RCF): 1800±40 G. 
TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN: HASTA 90 MIN
CANTIDAD DE TUBOS DE 1.5-2 ML: >18 UNIDADES
NIVEL DE RUIDO <65 DBA
TAPA ALUMINIO CERRADO HERMÉTICAMENTE 
EL PRODUCTO DEBE INCLUIR:
GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA TODO DEFECTO DE FÁBRICA.
MANUALES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN. 
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTORIZADO EN LA
ARGENTINA.
EL OFERENTE DEBERÁ SER REPRESENTANTE OFICIAL DEL PRODUCTO EN LA ARGENTINA

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LECTOR DE MICROPLACAS; RANGO DE
LECTURA 190 - 1100nM - EXACTITUD +/- 1% -
PRECISION CV<0,5% -.
MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO P/PLACA
- RANGO DE TEMPERATURA 15 A 30°C -
VELOCIDAD 2500RPM - CANTIDAD DE TUBOS 2
PLACAS -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
2
3
433-05118-0004
433-06499-0022
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Dec 893/12 articulo 83 inciso b) apartado 2). (O copia de la Multinota presentada
ante la AFIP, acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 893/12 Art 103, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: