This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1044/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
822
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
INSUMOS PARA COMUNICACIONES
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
02 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 02 de Noviembre de
2016 a las 11:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

RACK TIPO ARMARIO:
CAPACIDAD DE 45 UNIDADES
MONTANTES A 19", REGULABLES EN PROFUNDIDAD, PERFORACIÓN PARA TUERCA
C/JAULA+E16.
50 CONJUNTOS DE FIJACIÓN 10X10 (TORNILLO, ARANDELA CUNA Y TUERCA JAULA)
ENTRE 950MM Y 1000MM DE PROFUNDIDAD
PUERTAS DELANTERA Y TRASERA CON CERRADURA.
LATERALES DESMONTABLES
TECHO DE AIREACIÓN CON ACOMETIDA DE CABLES, PREPARADO PARA MONTAJE DE
UNIDADES DE VENTILACIÓN.
PISO DE AIREACIÓN CON ACOMETIDA DE CABLES.
ACCESORIOS A ENTREGAR CON EL RACK: ZAPATILLA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA RACKEABLE, 2 MODULOS DE LUZ
DE TUBOS FLUORESCENTES, MINIMO 2 JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS Y TORNILLOS JAULA PARA MONTAJE 

UNIFI AP 
INDOOR 802.11 ACCESS POINT
FRECUENCIA 2,4 GHZ
ANCHO DE BANDA 300 MBPS
ALCANCE 122MTS
OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR DEBE ACREDITAR POR NOTA EL ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
COMO VENDEDOR AUTORIZADO DE LA RESPECTIVA MARCA. SE ESPECIFICAN EQUIPOS DE LA LÍNEA SIEMENS-
UNIFY POR COMPATIBILIDAD CON LA CENTRAL TELEFONICA IP FUNCIONANDO EN EL CENTRO ATÓMICO BARILOCHE,
Y POR POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE ACCESO A LA RED  DE TELEFONÍA DEFINIDAS PARA EL CENTRO ATÓMICO
BARILOCHE. LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y EL CÓDIGO DE CATÁLOGO ES REFERENCIAL. CUALQUIER ELEMENTO NO DESCRIPTO EN LAS
CONDICIONES PARTICULARES DEBERÁ AJUSTARSE AL CÓDIGO CATÁLOGO. EL EQUIPO Y TODOS SUS
COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SE DEBERÁN ENTREGAR TODOS
LOS MANUALES ORIGINALES DE LOS EQUIPOS Y DE SUS COMPONENTES.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
RACKS P/SERVIDORES; MATERIAL CHAPA DE
ACERO - DIMENSION 44 UNIDADES X 19pulg -.
ROUTERS; TIPO INALAMBRICO - CODIGO ETAP
LAN-019 - VERSION ETAP 20.0 -.
 1,000000
 10,000000
UN
UN
1
2
436-03609-0023
436-07964-0035
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

SWITCH GERENCIABLE, DE 48 BOCAS, RJ-45 (10/100/1000 BASE-T), CON DOS BOCAS DUALES 10/100/1000  SFP, CON
QOS, CON CAPACIDAD DE  VLANS , CON CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN MÍNIMA 8GBPS, CON 64MB DE MEMORIA
(MÍNIMO), COMPATIBLE CON EL CDP (CISCO DISCOVERY PROTOCOL) Y NAC (NETWORK ACCESS CONTROL DE
CISCO). CON SERVICIO CON-SNT-2960S4TS
ESPECIFICACIONES TECNICAS."TIPO  CISCO- WS-C2960X-48TS-L O SUPERIOR"CADA UNIDAD DEBE INCLUIR 2
MODULOS SFP PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO "TIPO CISCO GLC-LH-SM".OBSERVACIONES PROPIAS EL
PROVEEDOR DEBE ACREDITAR POR NOTA EL ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE COMO VENDEDOR
AUTORIZADO DE LA RESPECTIVA MARCA.SE ESPECIFICAN EQUIPOS DE LA LÍNEA CISCO POR COMPATIBILIDAD CON
LAS HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED ADOPTADAS, Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE ACCESO A
LA RED DEFINIDAS PARA EL CENTRO ATÓMICO BARILOCHE. LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE
A LO SOLICITADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES Y EL CÓDIGO DE CATÁLOGO ES REFERENCIAL. CUALQUIER
ELEMENTO NO DESCRIPTO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEBERÁ AJUSTARSE AL CÓDIGO CATÁLOGO.
EQUIPO Y TODOS SUS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE
DEBERÁN ENTREGAR TODOS LOS MANUALES ORIGINALES DE LOS EQUIPOS Y DE SUS COMPONENTES. 
SE DEBERÁN ENTREGAR LOS "DRIVERS" DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN TODOS LOS EQUIPOS. SE DEBERÁN
ENTREGAR TODOS LOS CABLES DE CONEXIÓN.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CONMUTADORES (SWITCHS); TIPO
ETHERNET/FAST ETHERNET - CODIGO ETAP
LAN-005 - VERSION ETAP PRIMAVERA 2001 (V
7.0) -.
 2,000000
UN
3
436-06195-0003
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

SWITCH GERENCIABE PARA TELEFONÍA IP. , DE 24 BOCAS, RJ-45 (10/100/ BASE-T), CON DOS BOCAS DUALES
10/100/1000  SFP, CON QOS, CON CAPACIDAD DE  VLANS , CON CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN MÍNIMA 8GBPS, CON
64MB DE MEMORIA (MÍNIMO), COMPATIBLE CON EL CDP (CISCO DISCOVERY PROTOCOL) Y NAC (NETWORK ACCESS
CONTROL DE CISCO). ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN PLIEGO.
"TIPO CISCO WS-C2960-24 PC-L- O SUPERIOR"CADA UNIDAD DEBE INCLUIR 2 MODULOS SFP PARA FIBRA ÓPTICA
MONOMODO "TIPO CISCO GLC-LH-SM".
ESPECIFICACIONES TÉCNICASSWITCH GERENCIABLE, DE 24 BOCAS, RJ-45 (10/100/BASE-T), CON DOS BOCAS
DUALES 10/100/1000  SFP"TIPO CISCO WS-C2960-24 PC-L- O SUPERIOR" PUERTOS 24 X 10/100 + 2 X SFP + 2 X
10/100/1000ALIMENTACIÓN POR ETHERNET (POE) RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN : 32 GBPS
RENDIMIENTO DE REENVÍO (TAMAÑO DE PAQUETE DE 64 BYTES) : 13.3 MPPSTAMAÑO DE TABLA DE DIRECCIÓN MAC
8K DE ENTRADAS PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TELNET,
SNMP 3, SNMP 2C, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH 
ALGORITMO DE CIFRADO: SSL MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN SECURE SHELL (SSH), RADIUS,
TACACS+CARACTERÍSTICAS CONMUTACIÓN LAYER 2, AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
DINÁMICA IP, ALIMENTACIÓN MEDIANTE ETHERNET (POE), NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA, SOPORTE BOOTP, SOPORTE
ARP, EQUILIBRIO DE CARGA, SOPORTE VLAN, SEÑAL ASCENDENTE AUTOMÁTICA (MDI/MDI-X AUTOMÁTICO),
SNOOPING IGMP, SOPORTE PARA SYSLOG, SOPORTE DIFFSERV, BROADCAST STORM CONTROL, SOPORTE IPV6,
MULTICAST STORM CONTROL, UNICAST STORM CONTROL, ADMITE RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP),
ADMITE MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), SNOOPING DHCP, SOPORTE DE DYNAMIC TRUNKING
PROTOCOL (DTP), SOPORTE DE PORT AGGREGATION  PROTOCOL (PAGP), SOPORTE DE ACCESS CONTROL LIST
(ACL), QUALITY OF SERVICE (QOS), PROTOCOLO DE CONTROL DE ADICIÓN DE ENLACES (LACP), PORT SECURITY,
MAC ADDRESS NOTIFICATION, REMOTE SWITCH PORT ANALYZER (RSPAN)
cumplimiento de normas  ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3z, ieee 802.1d, ieee 802.1q, ieee 802.3ab, ieee 802.1p, ieee
802.3af, ieee 802.3x, ieee 802.3ad (lacp), ieee 802.1w, ieee 802.1x, ieee 802.1s, ieee 802.3ah, ieee 802.1ab (lldp)memoria ram:
64 mb - memoria flash: 32 mb indicadores de estado actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, modo puerto
duplex, alimentación, tinta ok, sistema expansión / conectividad interfaces 24 x 10base-t/100base-tx - rj-45 - poe 2 x 10base-
t/100base-tx/1000base-t - rj-45 2 x sfp (mini-gbic)alimentación dispositivo de alimentación fuente de alimentación - interna voltaje
necesario ca 120/230 v ( 50/60 hz )cada unidad debe incluir 2 modulos sfp para fibra óptica monomodo "tipo cisco glc-lh-sm".con
servicio de mantenimiento cisco smartnet por 1 año.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Tolerancia:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
SWITCH ESPECIFICO; TIPO CISCO - Nº DE
PARTE CATALYST 3750X 24TS -.
 2,000000
UN
4
436-05472-0031
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Dec 893/12 articulo 83 inciso b) apartado 2). (O copia de la Multinota presentada
ante la AFIP, acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 893/12 Art 103, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: