This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1096/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
1029
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
TUPI PARA CARPINTERIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
29 de Diciembre de 2016 a las 12:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Diciembre de
2016 a las 12:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
LEASE: TUPI CON AVANCE
DATOS TECNICOS
DIMENSIONES MÍNIMAS:
DIMENSIONES DE LA MESA DE TRABAJO 1200 MM X 730 MM 
ALTURA ÚTIL DEL EJE TUPÍ, DIÁMETRO: 30-35 (40-50) [MM] 140 (180) 
SALIENTE DE LA BASE EJE DESDE LA MESA  5 MM
SALIENTE DE LA BASE EJE DESDE LA MESA CON EJE INTERCAMBIABLE: 33 MM
DIÁMETRO MÁXIMO HERRAMIENTA ENTRANTE BAJO LA MESA  (45°) 320 MM X 85 MM 
DIÁMETRO EXTERNO BOCA DE ASPIRACIÓN SOBRE LA CAMPANA TUPÍ 120 MM
DIÁMETRO EXTERNO BOCAS DE ASPIRACIÓN SOBRE LA BASE 120 MM
EQUIPO ESTANDAR
MOVIMENTACIÓN MANUAL PARA LA ELEVACIÓN DEL EJE PORTA-HERRAMIENTA COMPLETO DE VISUALIZADOR
NUMÉRICO PARA ADVERTIR LA COTA DE TRABAJO.
GUÍA TUPÍ REGULABLE CON MESAS EN MADERA.
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL EJE 3000/4500/6000/7000/10000 G/MIN  50HZ
PREDISPOSICIÓN ELÉCTRICA PARA EL ARRASTRE
VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE LA VELOCIDAD INSERTADA
POTENCIA MOTOR 5KW 50HZ (6KW 60HZ)
INVERSIÓN DE ROTACIÓN DEL EJE TUPÍ CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO PARA EL ARRANQUE.

AVANCE - ALIMENTADOR PARA TUPI
4 RUEDAS 4 VELOCIDADES
SOPORTE UNIVERSAL.
COMPATIBLE CON TUPI
VELOCIDAD DE AVANCE: 4-8-11-22 METROS POR MINUTOS.
DIAMETRO DE LOS RODILLOS 120 MM
ANCHO DE LOS RODILLOS: 60 MM
CARRERA DE SUSPENSION: 20 MM
POTENCIA DEL MOTOR 1 HP
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
TUPI; SUPERFICIE APOYO 1200 X 750mm -
ALTURA MESA 90Cm - DIAMETRO DE EJE
45mm - VELOCIDAD GIRO 4000 A 10000RPM -
POTENCIA MOTOR 5HP -.
 1,000000
UN
1
438-08822-0004
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes
Observaciones: