This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 6
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1170/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
1057
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
GASES INDUSTRIALES
 Rubro comercial:
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

CILINDRO Y CARGA DE N2(95%) H2(5%)
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CILINDROS DE GASES Y ACCESORIOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
09 de Marzo de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CILINDROS DE GAS; USO INVESTIGACION -
TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 2M3/MIN -.
 2,000000
UN
1
433-08070-0082
Recepción de Ofertas hasta el 09 de Marzo de 2017 a
las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 6
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

CILINDRO Y CARGA DEARGON 5.0
GAS ARGÓN DE PUREZA MÍNIMA 99,999%. EL FLUIDO DEBERÁ OCUPAR UN VOLUMEN HIDRÁULICO DE 50 L
EQUIVALENTE A UNA CARGA DE HELIO MÍNIMA DE 10 M3 ALMACENADO BAJO UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 180 ATM.
IMPUREZAS EN PMM CANTIDADES MÁXIMAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: (H20 < 2,0; O2 < 2,0; N2 < 5.0; CH4 < 0,5
; H2 < 1,0 ; CO < 1.0)

CILINDRO Y CARGA DE  HIDRÓGENO 5.0 GAS HIDRÓGENO DE PUREZA MÍNIMA 99,999%. EL FLUIDO DEBERÁ OCUPAR
UN VOLUMEN HIDRÁULICO DE 50 L EQUIVALENTE A UNA CARGA DE HIDRÓGENO DE 10 M3 BAJO UNA PRESIÓN
MÍNIMA DE 180 ATM. CONTENIDO DE IMPUREZAS MÍNIMAS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: (H2O < 2.0; O2 < 2.0; N2 <
5,0; CH4 < 0,5, CO < 1,0)
CILINDRO Y CARGA DE ARGON 5.0 H2O 5.0
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CILINDROS DE GAS; USO INVESTIGACION -
TIPO ARGON 5.0 - CAPACIDAD 10,7M3 -.
CILINDROS DE GAS; USO INVESTIGACION -
TIPO H2, CO, CO2 Y AR - CAPACIDAD 2M3 -.
CILINDROS DE GAS; USO INVESTIGACION -
TIPO ARGON 5.0 - CAPACIDAD 10,7M3 -.
 11,000000
 7,000000
 2,000000
UN
UN
UN
2
3
4
433-08070-0047
433-08070-0029
433-08070-0047
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 6
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

CILINDRO Y CARGA DE NITRÓGENO 5.0 GAS NITRÓGENO DE PUREZA MÍNIMA 99,999%. EL FLUIDO DEBERÁ OCUPAR
UN VOLUMEN HIDRÁULICO DE 50 L EQUIVALENTE A UNA CARGA DE HIDRÓGENO DE 10 M3 BAJO UNA PRESIÓN
MÍNIMA DE 180 ATM. CONTENIDO DE IMPUREZAS MÍNIMAS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: (H2O < 2.0; O2 < 2.0; N2 <
5,0; CH4 < 0,5, CO < 1,0)
CILINDRO Y CARGA DE OXÍGENO 5.0
MANGUERA METÁLICA PARA USO BAJO PRESIÓN Y/O VACÍO. DIÁMETRO NOMINAL DE LA MANGUERA 1/4". LONGITUD
40". ANIMA DE ACERO INOXIDABLE 316L. MALLA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 316/316L. PRESIÓN DE SERVICIO
DE 210 BAR. PRESIÓN DE ROTURA IGUAL O SUPERIOR A 450 BAR. LAS CONEXIONES EN LOS EXTREMOS DEBEN SER
A TUBO DE 1/4", A RACOR DE 1/4" O NPTM DE 1/4". TIPO MARCA SWAGELOK, MODELO SS-FM4-PF4-PM4-36 O
FLEXIBLE DE CONEXIÓN MARCA LINDE DE 1 METRO DE LONGITUD.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CILINDROS DE GAS; USO INVESTIGACION -
TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 2M3/MIN -.
CILINDROS DE GAS; USO TOMA DE
MUESTRAS - TIPO OXIGENO - CAPACIDAD
50CM3 -.
MANGUERAS HIDRAULICAS; NORMA SAE 100
R12 - DIAMETRO 1 1/4pulg - EXTREMO 1
CONECTOR HEMBRA GIRATORIA - EXTREMO 2
CONECTOR HEMBRA GIRATORIA - LONGITUD
1000mm - MATERIAL GOMA Y METAL -.
 3,000000
 2,000000
 6,000000
UN
UN
UN
5
6
7
433-08070-0082
433-08070-0039
279-06757-0029
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 6
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

DADO DE FIJACIÓN DE BRONCE CROMADO PARA CONEXIÓN A REGULADOR EN UN EXTREMO Y CONEXIÓN A
VÁLVULA DE CIERRE EN EL OTRO. APTO PARA GASES DE PUREZA 6N. APTO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE
HASTA 220 BAR. CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A DADO DE CONEXIÓN LINDE, MODELO 705180.
SOPORTE PARA DADO DE FIJACIÓN. CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A SOPORTE LINDE, MODELO
705306
SISTEMA REGULADOR DE DOS ETAPAS PARA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 220 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA
REGULABLE EN 0-20 BAR. CUERPO DE BRONCE FORJADO CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. APTO
PARA TRABAJO CON GAS HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA. VÁLVULA DE SALIDA CON CONEXIÓN NPT O A TUBO DE
1/4". CON MANÓMETROS DE AGUJA PARA INDICACIÓN DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE REGULACIÓN.
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REGULADORA HIQ, MODELO BASELINE C106/2

SISTEMA REGULADOR DE DOS ETAPAS PARA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 220 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA
REGULABLE EN 0-100 BAR. CUERPO DE BRONCE FORJADO CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. APTO
PARA TRABAJO CON GAS HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA. VÁLVULA DE SALIDA CON CONEXIÓN NPT O A TUBO DE
1/4". CON MANÓMETROS DE AGUJA PARA INDICACIÓN DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE REGULACIÓN.
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REGULADORA HIQ, MODELO BASELINE C106/2
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CONECTORES; DIAMETRO 0,4mm - MATERIAL
BRONCE - TIPO SERIE SND -.
REGULADORES DE GAS; TIPO DE GAS
HIDROGENO - CAPACIDAD 2,5m3/h -.
REGULADORES DE GAS; TIPO DE GAS
HIDROGENO - CAPACIDAD 2,5m3/h -.
 6,000000
 2,000000
 3,000000
UN
UN
UN
8
9
10
293-01550-0109
296-02421-0025
296-02421-0025
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 6
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN POSEER GARANTÍA DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO POR 1 AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUDICARÁ POR
RENGLÓN, POR MENOR PRECIO Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

: SISTEMA REGULADOR DE DOS ETAPAS PARA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 220 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA
REGULABLE EN 0-20 BAR. CUERPO DE BRONCE FORJADO CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. APTO
PARA TRABAJO CON GAS HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA. VÁLVULA DE SALIDA CON CONEXIÓN NPT O A TUBO DE
1/4". CON MANÓMETROS DE AGUJA PARA INDICACIÓN DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE REGULACIÓN.
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REGULADORA HIQ, MODELO BASELINE C106/2
SISTEMA REGULADOR DE DOS ETAPAS PARA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 220 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA
REGULABLE EN 0-20 BAR. CUERPO DE BRONCE FORJADO CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. APTO
PARA TRABAJO CON GAS NITRÓGENO DE ALTA PUREZA. VÁLVULA DE SALIDA CON CONEXIÓN NPT O A TUBO DE
1/4". CON MANÓMETROS DE AGUJA PARA INDICACIÓN DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE REGULACIÓN.
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REGULADORA HIQ, MODELO BASELINE C106/2

SISTEMA REGULADOR DE DOS ETAPAS PARA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 220 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA
REGULABLE EN 0-10 BAR. CUERPO DE BRONCE FORJADO CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. APTO
PARA TRABAJO CON GAS ARGÓN DE ALTA PUREZA. VÁLVULA DE SALIDA CON CONEXIÓN NPT O A TUBO DE 1/4".
CON MANÓMETROS DE AGUJA PARA INDICACIÓN DE PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE REGULACIÓN.
CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REGULADORA HIQ, MODELO BASELINE C106/2
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REGULADORES DE GAS; TIPO DE GAS
HIDROGENO - CAPACIDAD 2,5m3/h -.
REGULADORES DE GAS; TIPO DE GAS
NITROGENO - CAPACIDAD 2,5m3/h -.
REGULADORES DE GAS; TIPO DE GAS ARGON
- CAPACIDAD 5,5Bar -.
 3,000000
 3,000000
 3,000000
UN
UN
UN
11
12
13
296-02421-0025
296-02421-0021
296-02421-0034
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 6
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: