shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21497);(21499,21497)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"BANDEROLA PARA DESPEDIDA DE 
BRIGADIER" 
E.T.FAA N° BA 0238 
NNE: 8345-FA-045-9663 
SIBYS: 223-01353/0178 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCiÓN DE SASTRERíA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: BANDEROLA PARA DESPEDIDA DE BRIGADIER 
DESTINO: Brigadieres, Brigadieres Mayores y Brigadieres Generales. 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
CONFECCIÓN: 
Sus medidas serán de 45 cm. de largo por 30 cm. de ancho ± 1 cm. de 
tolerancia, con dos franjas celestes y una central, blanca, de igual 
ancho. Se confeccionará en un solo paño con las respectivas franjas 
estampadas por sistema de sublimación, doble igual en el frente y el 
revés. 
En el lado izquierdo del frente, llevará cosidas 3 cintas de raso dobles de 
1,5 cm de ancho, y 25 cm de largo, una en el borde superior, otra en el 
centro, y otra en el borde inferior. 
Bordado del Escudo Aeronáutico: En el centro de la franja blanca, 
llevará el Escudo de la F.A.A. bordado realizado a mano, o a máquina si 
el resultado es igual al manual, en relieve, sin relleno, con hilo dorado. 
Sus medidas serán de 13 cm de largo, por 7,5 cm de ancho, ± 1 cm de 
tolerancia. 
Inscripciones: Irán en forma de arcos alrededor del Escudo 
Aeronáutico, y serán bordadas con hilo dorado. En la parte superior del 
Escudo Ira la inscripción "BRIGADIER", "BRIGADIER MAYOR" o 
"BRIGADIER GENERAL", según corresponda, que tendrán 2,5 cm de 
altura. En la parte inferior irá el nombre y apellido correspondiente al 
causante. 
Costuras: Se realizarán en máquina recta lA, con hilo al tono de 
poliéster N° 50 color blanco y celeste, según corresponda. 
EMPAQUE 
Las banderolas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto 
estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán planchadas y 
dobladas, y en bolsas de nylon transparente. 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCiÓN DE SASTRERíA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
TELA PARA BANDEROLA PARA BRIGADIER 

Materia prima: 
Tejido: 
Ligamento: 

Poliéster 100 
Tafetán 
Reps por urdimbre 

Requisito 		Unidad 	Mín. 	Máx. 	Método de ensayo 	
Resistencia a la tracción 1 	Urdimbre 		17 	- 	lRAM-INTI-CIT G 7509 	
	Trama 	DaN/cm 	12 	- 	(tira deshilada) 	
Solidez a la luz artificial (lámpara de xenón) 	- 	6 	- 	IRAM-AAQCT B 13529 	
Masa 			g/m2 	200 	- 	IRAM 7508 	
N° de hilo 	1 	Urdimbre 	Hilos/cm 	70 	- 	lRAM 7537 	
	I 	Trama 		28 	- 		
Estabilidad dimensional 	 	- 	-2 	IRAM 7531 	
COLOR 

Color 
Celeste 
Blanco 

Pantone 
16-4132 TC 
11-0602 TC 

Coordenadas cromáticas 
L: 67.27 a: -6.88 b: -32.23 
L: 99.99 a: 0.00 b: 0.00 
Blancura: W ~ 70 Tinte: -1< T< +1 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCiÓN DE SASTRERIA y PROVISIONES 
Anexo "BRAVO" 
ESQUEMA DE BANDEROLA PARA BRIGADIER 
45 
10 

10 30 

10 

NOTA: Todas las medidas expresadas en cm. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21496);(21499,21496)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"ESTUCHE PARA BANDEROLA PARA 
DESPEDIDA DE BRIGADIER" 
E.T.FAA N° BA 0237 
NNE: 8345-FA-045-9664 
SIBYS: 299-04835/0178 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: ESTUCHE PARA BANDEROLA PARA DESPEDIDA 
DE BRIGADIER 
DESTINO: Brigadieres, Brigadieres Mayores y Brigadieres Generales. 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
CONFECCIÓN: 
Sus medidas serán de 31 cm. de largo por 26 cm. de ancho Y 7 cm de 
alto ± 1 cm. de tolerancia. Consistirá en dos tapas iguales de madera de 
0,4 cm de grosor, las cuales irán forradas en pana azul. El sistema de 
apertura será por el frente a través de un pequeño broche metálico 
dorado que irá centrado. Deberá presentar un mecanismo de bisagra en 
el lateral posterior realizado con el mismo tejido de pana que consistirá 
en dos piezas enteras, una en el interior y otra en el exterior. La tapa irá 
rellena con una plancha de gomaespuma de 0,2 cm de espesor. En su 
interior irá forrado completo en el mismo tejido u otro similar, en color 
al tono. Dentro del forro llevará, sobre una de las esquinas, pegada una 
cinta de 1cm de grosor, en color al tono que sirva de tope al abrir la 
tapa superior. Llevará en la tapa y base costura recta simple ornamental 
en color al tono, a 0,2 cm del borde. 
Bordado del Escudo Aeronáutico: En el centro de la tapa, del lado 
externo, llevará el Escudo de la F.A.A. bordado realizado a máqulna, en 
relieve, sin relleno, con hilo dorado. Sus medidas serán de 9 cm de 
largo, por 4 cm de ancho, ± 0,5 cm de tolerancia. En la parte superior 
del Escudo Aeronáutica llevará en forma de arco la inscripción "Fuerza 
Aérea Argentina" que tendrá 0,7 cm de altura ± 0,1 cm de tolerancia. 
Placa: En el interior de la tapa llevará pegada una placa metálica de 10 
cm de largo y 1,5 cm de ancho, ubicada centrada horizontalmente, y a 4 
cm de distancia del borde superior. Tendrá grabado en color negro 
nombre y apellido completo del Brigadier correspondiente y la fecha de 
ingreso a la institución, y de pase a situación de retiro del causante. 
Costuras: Se realizarán en máqulna recta lA, con hilo de políéster N° 
36/24 color al tono. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
EMPAQUE: Los estuches deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en 
perfecto estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán en 
cajas de cartón. 

3 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
ESQUEMA DE COFRE PARA BANDEROLA PARA BRIGADIER 

J~5I 
13.51 
31 

Brig. D. ALBERTO OIAZ 
1975-2016 
10 
NOTA: Todas las medidas expresadas en cm. 

!}
1 

4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21497);(21499,21497)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"BANDERA DE GUERRA" 
E.T.FAA N° BA 0220 
NNE: 8345-FA-097-0243 
SIBYS: 223-01353/0740 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: BANDERA DE GUERRA 
DESTINO: UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
CONFECCIÓN: 
Sus medidas serán de 100 cm. de largo por 75 cm. de ancho ± 2 cm. 
de tolerancia, con dos franjas celestes y una central, blanca. Se 
confeccionará en tres paños de igual tamaño lisos, en tela gross, doble, 
igual en el frente y el revés. 
En el lado izquierdo del frente llevará cosidas 4 cintas de color blanco 
de 25 cm de largo, con 25 cm de separación entre sí, destinadas a unir 
la Bandera con el asta. 
Bordado del Sol: En el centro de la franja blanca, llevará un sol 
bordado realizado a mano, (o a máquina si el resultado es igual al 
manual), en relieve, sin relleno, con hilo metálico dorado, con sus 
dieciséis rayos flamígeros orientados en el sentido que giran las agujas 
del reloj. El diámetro del Sol será de 21 cm ± 0,5 cm, y compuesto por 
32 rayos (16 flamígeros y 16 rectos) colocados alternadamente. El 
baricentro de la bandera debe coincidir con el centro del sol, después de 
la confección. 
Inscripciones: Irán en forma de arcos alrededor del Sol, y serán 
bordadas con hilo 'metálico dorado. En la parte superior del Sol irá la 
inscripción "Fuerza Aérea Argentina" que tendrá 6 cm de altura, y en la 
parte inferior la correspondiente a la Unidad o Instituto, de 4 cm de 
altura. 
Todos los organismos, excepto Bases Aéreas, irán inscriptos sin 
abreviaturas, ejemplo: I BRIGADA AÉREA, ESCUELA DE AVIACIÓN 
MILITAR, ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA. Las Bases 
Militares iran inscriptas con las abreviaturas reglamentarias 
correspondientes, ejemplo: B.A.M. "MAR DEL PLATA". 
Costuras: Se realizarán en máquina recta lA, con hilo de polléster N° 
36/24 en color al tono. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Especificaciones Técnicas relacionadas: 
Asta y pie soporte para Bandera de guerra: E.T. N° BA 0130; Corbata 
para Bandera de guerra: E.T. N° BA 0135; Tahalí para Bandera de 
guerra: E.T. N° BA 0136. 
MARCACIÓN 
En el reverso llevará inscripto en una cinta blanca cosida los siguientes 
datos: 
•	La sigla "FAA" 
•	Nombre y apellido o razón social y domicilio legal del fabricante o 
responsable de la comercialización. 
•	Número y año de Orden de Compra. 
EMPAQUE 
Las banderas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto 
estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán planchadas y 
dobladas de tal forma que se lea la inscripción de la unidad o el instituto 
al que pertenece, embolsadas en bolsa de nylon transparente. 
3 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
TELA PARA BANDERA DE GUERRA 

Materia prima: 
Tejido: 
Ligamento: 

Poliéster 100 
Gross 
Reps por urdimbre 

Requisito 		Unidad 	Mín. 	Máx. 	Método de ensayo 	
Resistencia a la tracción ~ 	Urdimbre 	DaN/cm 	17 	- 	IRAM-INTI-CIT G 7509 	
	Trama 		12 	- 	(tira deshilada) 	
Solidez a la luz artificial (lámpara de xenón) 	- 	6 	- 	IRAM-AAQCT B 13529 	
Masa 			q/m2 	200 	- 	lRAM 7508 	
	I 	Urdimbre 	Hilos/cm 	70 	- 	IRAM 7537 	
N° de hilo 	I 	Trama 		28 			
					- 		
Estabilidad dimensional 	 	- 	-2 	IRAM 7531 	
COLOR 

Color 
Celeste 
Blanco 

Pantone 
16-4132 TC 
11-0602 TC 

Coordenadas cromáticas 
L: 67.27 a: -6.88 b: -32.23 
L: 99.99 a: 0.00 b: 0.00 
Blancura: W ;::: 70 Tinte: -1< T< +1 
4 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "BRAVO" 
ESQUEMA DE BANDERA DE GUERRA 

T 
25 
25 75 
25 

Nota: Todas las medidas expresadas en cm. 
5 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21496);(21499,21496)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"CORBATA PARA BANDERA 
DE GUERRA" 
E.T.FAA N° BA 0135 
NNE: 8345-FA-097-0244 
SIBYS: 222-0806/0018 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: CORBATA PARA BANDERA DE GUERRA 
DESTINO: UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
Corbata. Debe estar conformada por dos partes: el moño y las cintas. 
Ambas partes debe ser confeccionadas con cintas de tela doble, de igual 
tela y colores que la Bandera de guerra (E.T. N° BA 0220), de 10 cm de 
ancho. 
Moño: Deberá estar confeccionado con una cinta de 50 cm de largo 
unida en los extremos, de tal forma que esta unión quede en el medio 
de la parte posterior. En consecuencia, el ancho del moño resulta ser de 
25 cm. En el centro, debe llevar una traba con cinta de tela doble, de 6 
cm de ancho para reducir el ancho de la cinta del moño. En la parte 
posterior se debe coser una cinta blanca de 1 cm de ancho y de 50 cm 
de largo, repartida en dos partes, para sujetar la corbata al mástil. 
Cintas: Consistirá en dos cintas de 50 cm de largo, como mínimo, 
cosidas en la parte posterior, sobre el borde inferior del moño. Ambas 
cintas deben llevar, como ornato, en la parte inferior, flecos de 7 cm de 
largo, confeccionados con hilo tipo "Iurex" dorado, u otra fibra similar 
que simule hilo metálico de oro. 
Especificaciones Técnicas relacionadas: 
Bandera de guerra: E.T. N° BA 0220; Asta y pie soporte para Bandera 
de guerra: E.T. N° BA 0130; Tahalí para Bandera de guerra: E.T. N° BA 
0136. 
EMPAQUE 
Las corbatas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto 
estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán en bolsas de 
nylon. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "AL FA" 
TELA PARA CORBATA PARA BANDERA DE GUERRA 

Materia prima: 
Tejido: 
Ligamento: 

Poliéster 100 
Gross 
Reps por urdimbre 

Requisito 		Unidad 	Mín. 	Máx. 	Método de ensayo 	
Resistencia a la tracción i 	Urdimbre 	DaN/cm 	17 	- 	IRAM-INTI-CIT G 7509 	
	Trama 		12 	- 	(tira deshilada) 	
Solidez a la luz artificial (lámpara de xenón) 	- 	6 	- 	IRAM-AAQCT B 13529 	
Masa 			g/m2 	200 	- 	IRAM 7508 	
	l 	Urdimbre 		70 	- 	IRAM 7537 	
N° de hilo 	I 	Trama 	Hilos/cm 	28 			
					- 		
Estabilidad dimensional 	 	- 	-2 	IRAM 7531 	
COLOR 

Color 
Celeste 
Blanco 

Pantone 
16-4132 TC 
11-0602 TC 

Coordenadas cromáticas 
L: 67.27 a: -6.88 b: -32.23 
L: 99.99 a: 0.00 b: 0.00 
Blancura: W ~ 70 Tinte: -1< T< +1 
3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21496);(21499,21496)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"TAHALÍ PARA BANDERA DE 
GUERRA" 
E.T.FAA N° BA 0136 
NNE: 8345-FA-097-0245 
SIBYS: 223-07347/0002 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: TAHALÍ PARA BANDERA DE GUERRA 
DESTINO: UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
Tahalí: Consistirá en una banda de cuero forrada en tela de iguales 
características y colores que la Bandera de guerra (E.T. N° BA 0220). La 
tela exterior será con tres franjas de igual ancho, dos celestes y una 
blanca entre medio, y la tela interior será celeste lisa. Los extremos de 
la banda se unirán en una cuja del mismo material y características. La 
banda debe ser de 170 cm de largo y 9 cm de ancho. La cuja debe ser 
de 5 cm de diámetro interno y 9 cm de largo. 
En el frente de la banda, centrado, llevará bordado el Escudo Nacional 
realizado a mano, o a máquina si el resultado es igual al manual, en 
relieve, sin relleno, con hilo metálico dorado. Sus medidas serán 7 cm 
de ancho y 9 cm de largo con ±0,5 cm de tolerancia. 
Especificaciones Técnicas relacionadas: 
Bandera de guerra: E.T. N° BA 0220; Asta y pie soporte para Bandera 
de guerra: E.T. N° BA 0130; Corbata para Bandera de guerra: E.T. N° 
BA 0135. 
EMPAQUE 
Los tahalíes deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado 
de mantenimiento y conservación. Se presentarán en bolsas de nylon. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
TELA PARA TAHALÍ PARA BANDERA DE GUERRA 

Materia prima: 
Tejido: 
Ligamento: 

Poliéster 100 
Gross 
Reps por urdimbre 

Requisito 		Unidad 	Mín. 	Máx. 	Método de ensayo 	
Resistencia a la tracción i 	Urdimbre 	DaN/cm 	17 	- 	IRAM-INTI-CIT G 7509 	
	Trama 		12 	- 	(tira deshilada) 	
Solidez a la luz artificial (lámpara de xenón) 	- 	6 	- 	IRAM-AAQCT B 13529 	
Masa 			g/m2 	200 	- 	IRAM 7508 	
	I 	Urdimbre 		70 	- 		
ND de hilo 	I 	Trama 	Hilos/cm 	28 		IRAM 7537 	
					- 		
Estabilidad dimensional 	 	- 	-2 	IRAM 7531 	
COLOR 

Color 
Celeste 
Blanco 

Pantone 
16-4132 TC 
11-0602 TC 

Coordenadas cromáticas 
L: 67.27 a: -6.88 b: -32.23 
L: 99.99 a: 0.00 b: 0.00 
Blancura: W ~ 70 Tinte: -1< T< +1 
3 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "BRAVO" 
ESQUEMA PARA TAHALÍ PARA BANDERA DE GUERRA 

9cm 

9cm 

5cm 

4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21497);(21499,21497)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"ASTA CON PIE SOPORTE PARA 
BANDERA DE GUERRA" 
E.T.FAA N° BA 0130 
NNE: 8345-FA-097-0246 
SIBYS: 215-6881/0024 
ÚLTIMA VERSIÓN: 26-MAY-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: ASTA Y PIE SOPORTE PARA BANDERA DE 
GUERRA 
DESTINO: UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica) y 
la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de Materiales). 
Asta. Estará compuesta por tres partes: palo, moharra y regatón. 
Palo del asta: Debe ser de madera de palo blanco u otra similar, dura 
y torneable, teñida símil cedro y lustrada. Debe tener un largo de 2 
metros y un diámetro de 35 mm, divisible en 2 tramos, con unión 
roscada mediante un perno de hierro cromado, con tapas cromadas. 
En la parte superior debe llevar cuatro anillas con 25 cm de separación 
entre sí, por las que se pasan las cintas destinadas a unir la bandera 
con el asta. Estas anillas deben ser de hierro cromado de 2 mm de 
diámetro, de forma ovalada, con diámetros internos, vertical de 8 mm y 
horizontal de 4 mm. 
Moharra y regatón: Deben ser de acero pulido y cromado o aleación 
de aluminio (zamac), pulido y cromado. La moharra debe tener 26 cm 
de largo total, y debe llevar una media luna de 11 cm, medidos desde la 
parte externa de ambos extremos. El regatón debe ser de 8,2 cm de 
largo. 
Pie soporte: Consistirá en una base redonda de madera dura de 30 cm 
de diámetro, como mínimo, con un tubo en su centro de acero pulido y 
cromado, como porta asta de 45 cm de altura, como mínimo, por 4,1 
cm de diámetro. La masa de la base de madera debe ser, como mínimo 
de 1,70 kg. 
Especificaciones Técnicas relacionadas: 
Bandera de guerra: E.T. N° BA 0220; Corbata para Bandera de guerra: 
E.T. N° BA 0135; Tahalí para Bandera de guerra: E.T. N° BA 0136 
EMPAQUE 
Las astas y los pie soporte deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en 
perfecto estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán en 
cajas de cartón. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
ESQUEMA DE ASTA PARA BANDERA DE GUERRA 
11 

26 

Palo 
Regatón 

o 
o 

1---4 
3,5 

200 
8,2 

260 

Nota: Todas las medidas expresadas en cm. 

3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21498);(21499,21498)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"BANDEROLA DE HONOR" 
E.T.FAA N° BA 0234 
NNE: 8345-FA-097-0246 
SIBYS: 223-01353/0165 
ÚLTIMA VERSIÓN: 10-JUN-16 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: BANDEROLA DE HONOR 
DESTINO: JEFATURA DE UNIDADES Y ORGANISMOS 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la 
confección (a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - 
División Técnica) y la calidad (a cargo del Laboratorio de Ensayos de 
Materiales). 
CONFECCIÓN: Sus medidas serán de 90 cm de largo por 60 cm de 
ancho. 
Sus extremos y laterales serán con dobladillo doble; los extremos 
serán de 1,5 a 2 cm de ancho con dos pespuntes, uno en cada borde; 
los laterales serán de 5 a 6 mm de ancho con un pespunte en el 
borde interior. 
La tela será estampada por sistema de sublimación, con la misma 
nitidez en ambas caras, en una sola pieza. 
En uno de los extremos llevará un cordón de poliamida trenzado de 
0,5 cm de diámetro pasante por dentro del dobladillo, de 140 cm de 
longitud, de manera que sobresalgan 40 cm hacia arriba y abajo. En 
los extremos de este cordón, se colocarán herretes metálicos para 
evitar el deshilachado. 
El logo correspondiente al cargo será estampado sobre la tela, de 
acuerdo a modelo adjunto. 
MARCACIÓN 
En el lateral llevará inscripto en una cinta blanca cosida con los 
siguientes datos: 
•	La sigla "FAA" 
•	Nombre y apellido o razón social y domicilio legal del fabricante 
o responsable de la comercialización. 
•	Número y año de Orden de Compra. 
EMPAQUE 
Las banderolas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto 
estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán planchadas 
y dobladas, embaladas en bolsa de nylon transparente. 
2 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
CALIDAD: 

Materia prima: 
Tejido: 
Ligamento: 
Masa (g/m2): 
NO de hilos por cm. 
Urdimbre: 
Trama: 
Resistencia a la tracción (kq/cm): 
Urdimbre: 
Trama: 
Número de cabos por hilo: 
Urdimbre: 
Trama: 

Poliéster 1000/0 
Gross 
Reps por urdimbre 
200 - 250 
70 mínimo. 
30 mínimo. 
35 mín. 
25 mín. 
2 mín. 
1 mín. 

Resistencia al desgarre (Elmendorf) (kg): 
	Urdimbre: 	5 mín. 
	Trama: 	5 mín. 

Solidez del color: 
A la luz: 
Al agua: 
COLOR 

6 mín. 
4 mín. 

Color 	Pantone 	Coordenadas cromáticas 	
Celeste 	16-4132 TC 	L: 67.27 	a: -6.88 	b:-32.23 	
Blanco 	11-0602 Te 	L: 99.99 	a: 0.00 	b:O.OO 	
		Blancura: W ~70 	Tinte: -l<T<+l 	
Negro 	19-4007 TC 	L: 76.57 	a: -0.05 	b: -3.04 	
Amarillo 	14-1064 TC 	L: 85.89 	a: -6.88 	b:-32.23 	
				3 	

FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
ANEXO DE E.T. N° BA 0234 

Director General de Investigación y Desarrollo 

Subdirector General de Investigación y Desarrollo 

Pro 

EH 

Director de Proyectos 

Director de Evaluación y Homologación 

CID 

AOS 

Director de Centros de Investigación y Desarrollo 

Director de Análisis Operativos y Simulación 
4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21496);(21500,21496)posrelh0posrelv0pib
FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
"COFRE PARA BANDEROLA" 
E.T.FAA N° BA 0239 
NNE: 8345-FA-097-0249 
SIBYS: 299-8119/0090 
ÚLTIMA VERSIÓN: 14-JUN-16 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
DESIGNACIÓN: COFRE PARA BANDEROLA DE HONOR 
DESTINO: UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA 
ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: Se aplicará para la confección 
(a cargo de la Dirección de Sastrería y Provisiones - División Técnica). 
CONFECCIÓN: 
SUS medidas serán de 39 cm. de largo por 27 cm. de ancho y 7,5 cm 
de alto ± 1 cm. de tolerancia. Estará confeccionado en madera lustrada, 
color cedro, tapa de vidrio e interior forrado. 
La parte inferior tendrá 5 cm. ± 0,5 cm. de alto y se presentará 
totalmente forrada en su interior en tejido de pana color rojo. 
La tapa del cofre será de 2,5 de altura ± 0,5 cm., y llevará en el centro 
de la misma un vidrio de 16 cm. de ancho por 28 cm. de largo y 3 mm. 
mínimo de espesor. 
El sistema de apertura será por el frente y deberá presentar dos 
bisagras de bronce en el lateral posterior. 
El sistema de apoyo será sobre cuatro patas redondas de 1 cm. de 
diámetro y 1 cm. mínimo de altura. Se ubicarán una en cada esquina, a 
2 cm. de ésta. 
EMPAQUE 
Los cofres deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado 
de mantenimiento y conservación. Se presentarán en cajas de cartón. 
2 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES 
Anexo "ALFA" 
ESQUEMA DE COFRE PARA BANDEROLA 

VISTA SUPERIOR 

r-, 				/ 	¡-- 		
	~ 		/ 			4,5 	
					- 		
						16 	
					f---- 		
	/ 		<, 			4,5 	
/ 				"\ 	f---- 		
		1 	1 			
		28 	4,5 				
39 

27 

VISTA FRONTAL 

38,5 

	37,5 		
	¡ 	¡ 		
				
I 			\ 	
				
	u 	u 		
39 
Nota: Todas las medidas expresadas en cm. 

2,5 
5 

3 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 
DIRECCION DE SASTRERIA y PROVISIONES 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
MUESTRAS QUE DEBERÁ PRESENTAR: 

RENGLÓN 01: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
MUESTRA DE CALIDAD: 
RENGLÓN 02: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
RENGLÓN 03: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
MUESTRA DE CALIDAD: 
RENGLÓN 04: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
RENGLÓN 05: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
RENGLÓN 06: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
RENGLÓN 07: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 
MUESTRA DE CALIDAD: 
RENGLÓN 08: 
MUESTRA DE CONFECCIÓN: 

BANDEROLA PARA DESPEDIDA DE 
BRIGADIER 
l(UNA) BANDEROLA PjDESPEDIDA DE 
BRIGADIER 
1 (UN) METRO X EL ANCHO DE TELA 
PjBANDEROLA 
COFRE PARA BANDEROLA DE BRIGADIER 
1 (UN) COFRE PjBANDEROLA DE BRIGADIER 
BANDERA DE GUERRA 
l(UNA) BANDERA DE GUERRA 
1 (UN) METRO X EL ANCHO DE TELA 
BANDERA DE GUERRA 
CORBATA PARA BANDERA DE GUERRA 
l(UNA) CORBATA Pj BANDERA DE GUERRA 
TAHALI PARA BANDERA DE GUERRA 
l(UN) TAHALÍ PjBANDERA DE GUERRA 
ASTA Y PIE SOPORTE PARA BANDERA DE 
GUERRA 
l(UN) ASTA y PIE SOPORTE Pj BANDERA DE 
GUERRA 
BANDEROLA DE HONOR 
l(UNA) BANDEROLA DE HONOR 
1 (UN) METRO X EL ANCHO DE TELA 
PjBANDEROLA 
COFRE PARA BANDEROLA DE HONOR 
1 (UN) COFRE PjBANDEROLA DE HONOR 

VERIFICACIÓN DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES 
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS OFERTAS 
QUE LAS MUESTRAS HAYAN SIDO PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA Y SE AJUSTEN A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EFECTOS REQUERIDOS. 
A EFECTOS DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE DISEÑO, COLOR, 
BRILLO, TERMINACIÓN Y ESTÉTICA DE ACUERDO A MUESTRA TIPO, EL OFERENTE 
DEBERÁ CONCURRIR A LA DIRECCIÓN GENERAL INTENDENCIA - DIV. TÉCNICA - OF. 
075 PB SECTOR AMARILLO, AV. PEDRO ZANNI 250, BUENOS AIRES, TE: 4317-6722, 
DONDE SE OTORGARÁ UNA CONSTANCIA DE HABER OBSERVADO LA MUESTRA TIPO. 
	LAS MUESTRAS DEBERÁN 	INDICAR EN FORMA VISIBLE LOS DATOS 
REFERENTES A LA CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, FECHA Y HORA 
DE LA OFERTA, E IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE. 

ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES 
LUGAR: EDIFICIO CÓNDOR - PEDRO ZANNI 250 - DIRECCIÓN DE SASTRERIA y 
PROVISIONES - DIVISIÓN TÉCNICA - OF. 075 P.B (SECTOR AMARILLO) 
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 09:00 HS. A 13:00 HS. y HASTA 5 (CINCO) 
DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA APERTURA DE OFERTAS, HASTA LAS 13:00 HS. 
LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTE A LOS EFECTOS ADJUDICADOS QUEDARÁN 
EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE SASTRERÍA Y PROVISIONES PARA SER COTEJADAS 
CON LAS QUE ENTREGUE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL ADJUDICATARIO. 
LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES QUE NO RESULTARON 
ADJUDICATARIOS QUEDARAN A SU DISPOSICIÓN PARA EL RETIRO HASTA UN MES 
DESPUES DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA, VENCIDO EL PLAZO LAS MISMAS 
PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAl. 
LOS EFECTOS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN 
Y/O CONFECCIÓN DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN 
DEFINITIVA DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 
LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, 
NO DESLIGA AL ADJUDICATARIO DE SU RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y/O 
VICIOS OCULTOS O APARENTES, NO DETECTADOS EN EL MOMENTO DE SU 
INSPECCIÓN.