**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

La construcción de muebles bajo mesada en melanina 18 mm base MDF color blanco, bordes revestidos en PVC, guías de cajón telescópicas con capacidad de carga de 25 Kg por cajón; reemplazar los herrajes por manijones de aluminio “J”, bisagras de puerta italiana marca “FGV” o similar y fondos en chapadur con una cara blanca resistente a la humedad, esto para veinte (20) unidades habitacionales a designar del citado edificio por ser esta acción conveniente en cuanto a oportunidad y costo.

**RENGLON Nº 1:**

**Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:**

1. **Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:**
2. Bajo mesada de 40 cm: 1 puerta, 1 estante interno.
3. Cajonera de 50 cm: debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.
4. Bajo mesada de 1,10 metros: Debe tener dos puertas mas 1 paño fijo en la zona de la pileta del lavadero, 1 estante interno.
5. Mesada de granito de 2,00 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zocalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.
6. Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.
7. **Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)**
8. **Características y medidas de construcción:**
9. Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.
10. Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.
11. Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.
12. Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.
13. Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.
14. Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).
15. Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.
16. Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco
17. Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.

**RENGLON Nº 2**

**Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:**

1. **Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:**
2. Bajo mesada de 30 cm: 1 puerta, 1 estante interno.
3. Cajonera de 50 cm: debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.
4. Bajo mesada de 1,35 metros: Debe tener dos puertas mas 1 paño fijo en la zona de la pileta del lavadero, 1 estante interno.
5. Mesada de granito de 2,15 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.
6. Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.
7. **Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)**
8. **Características y medidas de construcción:**
9. Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.
10. Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.
11. Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.
12. Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.
13. Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.
14. Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).
15. Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.
16. Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco
17. Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.

**RENGLON Nº 3**

**Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:**

1. **Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:**
2. Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.
3. Cajonera de 40 cm: Debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.
4. Bajo mesada de 80 cm: Debe tener dos puertas, 1 estante interno.
5. Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.
6. Mesada de granito de 2,00 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.
7. Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.
8. **Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)**
9. **Características y medidas de construcción:**
10. Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.
11. Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.
12. Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.
13. Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.
14. Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.
15. Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).
16. Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.
17. Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco
18. Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor

**RENGLON Nº 4**

**Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:**

1. **Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:**
2. Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.
3. Cajonera de 40 cm: Debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.
4. Bajo mesada de 85 cm: Debe tener dos puertas, 1 estante interno.
5. Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.
6. Mesada de granito de 2,05 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.
7. Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.
8. **Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)**
9. **Características y medidas de construcción:**
10. Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.
11. Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.
12. Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.
13. Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.
14. Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.
15. Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).
16. Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.
17. Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco
18. Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.