RENGLON Nº 1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 
CODIGO ETAP: PC-004
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
•	Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)
•	Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 
•	Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 
•	Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
•	Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, 
Como mínimo de doble núcleo, y 
La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,  
Como mínimo de doble núcleo, y 
La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

MEMORIA
•	Tipo: DDR3-1333 o superior.
•	Capacidad:
•	4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.
•	Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente provista, el equipo se deberá poder ampliar a un máximo de 16 GB (se deberá justificar la selección de esta opción).
•	 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista (para este caso deberá justificar dicha solicitud).

DISCO DURO
•	Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE
•	SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE
•	Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018.
•	Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. 

VIDEO
•	Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). 
•	Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO
•	Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES
•	Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
•	Interfaz de red Wireless con las características de:
PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)

CONSOLA
•	Teclado: 
•	Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.
•	Sin Teclado.
•	Mouse: 
•	Con sensor de movimiento totalmente óptico.
•	Sin Mouse.
•	Monitor: (deberá seleccionar una alternativa): 	
•	SIN MONITOR
•	MN-005 (LCD 17”)
•	MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS
•	Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.
-	1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
•	1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
•	1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
•	1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):
•	HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
•	DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)
•	Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
•	Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
•	Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 32 bits en español con licencia original.
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
•	Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
•	Linux 
•	con suscripción para distribución _________________ (Justificar).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD
•	Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 
•	Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. 

PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar, si requiere)
•	Plaqueta adicional para captura de Vídeo PQV-001.
•	Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC).

EXPANSIÓN OPCIONAL
•	Indicar “cantidad y tipo” de expansión (slot) libre como mínimo, luego de configurada (para este caso deberá justificar dicha solicitud).
Cantidad:________  Tipo:__________
Justificación:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________