### “ANEXO IX”

### FORMULARIO DE COTIZACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LICITACION PRIVADA Nº 34/2018** | | | |
| **APERTURA DE LAS OFERTAS** | | | |
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **HORA** |
| 22 | Enero | 2019 | 10:00 |
| **LUGAR:** CONTADURÍA GENERAL DEL EJERCITO | | | |

**VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo.**

| **RENG** | **CANT** | **UMD** | **DESIGNACION DEL ELEMENTO** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **T O T A L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **20** | UN | **293 - 1033 / 30**  CINTA AISLADORA; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 10M - TIPO 3 M TEMFLEX 1550 NEGRA. |  |  |  |
| **2** | **20** | UN | **222 - 1044 / 38**  CINTA; TELA TEFLON - ANCHO 20 - LARGO 10 TIPO AQUAFLEX. |  |  |  |
| **3** | **40** | UN | **293 - 9785 / 27**  LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 10W - TENSION NOMINAL 220/240V - VIDA UTIL 10000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE - TIPO PHILIPS. |  |  |  |
| **4** | **4** | UN | **275 - 744 / 4**  SERRUCHO; TIPO CONVENCIONAL - LONG.DE CUERPO 24PULG - TIPO DIENTE ESPECIAL - TIPO DE HOJA FIJA PARA DURLOCK. |  |  |  |
| **5** | **20** | UN | **293 - 281 / 29**  BASE TOMACORRIENTE; CORRIENTE 16A - CANT. DE POLOS 2 - TENSION 220V - USO P/EMBUTIR - TIPO PERNO CHATO- PARA EMBUTIR TIPO PERNO CHATO - TIPO RICHI. |  |  |  |
| **6** | **12** | UN | **293 - 1766 / 28**  PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5 - POTENCIA MAXIMA 2400W - INTERRUPTOR CON - DE 5 TOMAS MULTIPLES TIPO SICA DE 2 Mts DE LONGITUD TIPO SICA. |  |  |  |
| **7** | **10** | UN | **275 - 1059 / 75**  PINCEL; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 10 - MATERIAL GOMA ESPUMA - TIPO GALGO. |  |  |  |
| **8** | **10** | UN | **259 - 4280 / 29**  SILICONA; TIPO P/PISTOLA ENCOLADORA - PRESENTACION ENVASE X 33UN - ENVASE X 280 ML TIPO SUPRABOND. |  |  |  |
| **9** | **4** | UN | **275 - 3905 / 3**  PISTOLA P/SELLADOR; MATERIAL CHAPA DE ACERO - USO P/SELLADOR - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 350CM3 - TIPO PARA SILICONA, TIPO TRUPER. |  |  |  |
| **10** | **4** | UN | **271 - 256 / 70**  ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 2,03mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO FARDO RECOCIDO NRO 16, POR KILOGRAMOS, TIPO ACINDAR. |  |  |  |
| **11** | **10** | UN | **259 - 6887 / 1**  CEMENTO DE CONTACTO; TIPO NORMAL - PRESENTACION LATA X 4KG - TIPO FORTEX. |  |  |  |
| **12** | **4** | UN | **275 - 1163 / 1**  CORTA VIDRIO; MATERIAL PUNTA DIAMANTE - CANT.DE PUNTAS 5 - FORMA LAPIZ - TIPO TOYO - MODELO TC90. |  |  |  |
| **13** | **10** | UN | **296 - 1792 / 87**  REP. Y ACC P/VALVULA P/INODORO; USO FV 369 - ELEMENTO DESCARGA COMPLET - SISTEMA DE DESCARGA TIPO ROCA. |  |  |  |
| **14** | **10** | UN | **296 - 1792 / 7**  REP. Y ACC P/VALVULA P/INODORO; USO VALVULA FRANKLIN - ELEMENTO BOTON DE BRONCE BOTON DE INODORO TIPO ROCA. |  |  |  |
| **15** | **20** | UN | **265 - 1740 / 7**  PLACA PREMOLDEADA DE YESO; ESPESOR 1CM - TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD MEDIDAS 1200MM X 240MM X 950MM, TIPO DURLOCK. |  |  |  |
| **16** | **20** | UN | **234 - 5938 / 1**  CINTA DE UNION P/DURLOCK; MATERIAL TELA ENTRAMADA - USO TAPAR JUNTAS - ANCHO 5CM - PRESENTACION ROLLOS X 25M |  |  |  |
| **17** | **4** | UN | **255 - 579 / 14**  MASILLA; PRESENTACION LATA X 20KG - USO PARA DURLOCK - TIPO DURLOCK. |  |  |  |
| **18** | **6** | UN | **293 - 1451 / 3**  CABLECANAL; TIPO DE PUNTA/MODELO ZOLADA - MATERIAL PVC - MEDIDA 15 X 15MM - FORMATO LINEAL - PRESENTACION TIRAS DE 2M - CONDUCTO 1 VIA - TIPO P/PARED CON ADHESIVO - ANCHO 2 CMS - LARGO 2 MTS, TIPO ZOLODA. |  |  |  |
| **19** | **10** | UN | **293 - 360 / 29**  FICHA TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 - ELEMENTO FICHA MACHO - TIPO POLARIZADA - TIPO RICHI. |  |  |  |
| **20** | **10** | UN | **293 - 360 / 18**  FICHA TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 2 X 10 A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 2 ORIFICIOS REDONDOS - TIPO RICHI. |  |  |  |
| **21** | **10** | UN | **293 - 657 / 35**  INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 40A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA SICA - TIPO SICA. |  |  |  |
| **22** | **4** | UN | **293 - 657 / 90**  INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO AUTOMATICO - CORRIENTE 25A - TENSION 440V - POLARIDAD TRIPOLAR - TIPO PUNTA TRIFASICA - TIPO SICA. |  |  |  |
| **23** | **20** | UN | **296 - 1449 / 3**  BOYA; FORMA REDONDA - MATERIAL COBRE TIPO IDEAL |  |  |  |
| **24** | **20** | UN | **296 - 4194 / 7**  REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO CUERDA DE FLOTANTE - TIPO FERRUM - FLOTANTE DE CARGA COMPLETO, TIPO FERRUM. |  |  |  |
| **25** | **4** | UN | **275 - 338 / 10**  DESTORNILLADOR; DIAMETRO 9MM - LONGITUD 175MM - TIPO PUNTA PLANA - TIPO BHACO. |  |  |  |
| **26** | **4** | UN | **275 - 768 / 69**  LIMA; TIPO MEDIA CAÑA - USO MANUAL - ACABADO GRANO MEDIO - LARGO 100MM LIMA MEDIA CAÑA 350MM CORTE MEDIANO, TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **27** | **20** | UN | **296 - 5017 / 17**  REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO PULSADOR DE DESCARGA - USO DEPOSITO EMBUTIDO  SISTEMA DE DESCARGA TIPO MOCHILA ROCA. |  |  |  |
| **28** | **2** | UN | **275 - 7891 / 41**  LLAVE FIJA; TIPO TORQUE FIJO - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - MEDIDA 13/16PULG TIPO DOBLE BOCA - MEDIDA 13 X 16 X 7/8" - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **29** | **2** | UN | **275 - 7891 / 2**  LLAVE FIJA; TIPO DOBLE BOCA - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - MEDIDA 5/8 - 11/16PULG TIPO DOBLE BOCA CERRADA DOBLE HEXAGONO - MEDIDAS 6 X 7MM - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **30** | **10** | UN | **243 - 2335 / 1**  SOPAPA DE GOMA; TIPO COMUN DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |  |
| **31** | **4** | UN | **275 - 1728 / 43**  LLAVE AJUSTABLE; TIPO ARTICULADA - MATERIAL HIERRO - ABERTURA DE BOCA 1PULG - LARGO 10PULG LLAVE TIPO BAJO LAVATORIO - ARTICULADA PROFESIONAL - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **32** | **20** | UN | **258 - 2087 / 21**  TAPON SINTETICO; USO CAÑO - DIAMETRO 1/2PULG - MATERIAL PLASTICO TIPO POLIMEX. |  |  |  |
| **33** | **20** | UN | **271 - 977 / 2**  PERFIL NORMALIZADO; TIPO DOBLE T - TRATAMIENTO LAMINADO EN CALIENTE - ALMA X ALA X ESP. 100 X 50 X 4.5MM   PERFIL TIPO PERIMETRAL PARA CIELORRASO DESMONTABLE - MEDIDA X 3 Mts - DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |  |
| **34** | **20** | UN | **275 - 421 / 1**  HOJA DE SIERRA; TIPO LAMINADAS C/RUEDA EN PTA. - LONG.DE CUERPO 26 (11") CM HOJA DE SIERRA DE 32 DIENTES - TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **35** | **40** | UN | **293 - 551 / 1**  LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOMINAL 15W - CASQUILLO E27 - TENSION 220V  LAMPARA - ROSCA - TIPO LED - CASQUILLO E27 - TIPO PHILIPS. |  |  |  |
| **36** | **20** | UN | **296 - 5017 / 12**  REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO BOTON PULSADOR - USO LEVA BAJA - BOTON PARA MOCHILA - TIPO ROCA. |  |  |  |
| **37** | **20** | UN | **279 - 1656 / 17**  CONEXION P/SANITARIO; TIPO FLEXIBLE MALLADO - MATERIAL ACERO INOX-GOMA - LONG.DE CUERPO 30CM - TIPO DE CONEXION 1/2PULG - TIPO CAPEA. |  |  |  |
| **38** | **10** | UN | **296 - 4194 / 5**  REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO MECANISMO COMPLETO - TIPO MOCHILA CAPEA BOTON LARGO PARA DEPOSITO DE INODORO - TIPO CAPEA. |  |  |  |
| **39** | **10** | UN | **296 - 4194 / 5**  REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO MECANISMO COMPLETO - TIPO MOCHILA CAPEA BOTON CORTO PARA DEPOSITO DE INODORO - TIPO CAPEA. |  |  |  |
| **40** | **20** | UN | **279 - 1513 / 3**  DESCARGA DE PILETA; USO P/LAVATORIO - MATERIAL PVC - MEDIDA 38 DIAM.MM - TIPO IDEAL. |  |  |  |
| **41** | **10** | UN | **279 - 1377 / 10**  MANIJA; TIPO PICAPORTE - MATERIAL BRONCE - ACCESORIO C/INDICADOR ABIERTO-CERRADO PICAPORTE COLOR BRONCE - TIPO KALLAY. |  |  |  |
| **42** | **10** | UN | **279 - 1625 / 52**  CERRADURA; TIPO TRABEX 2107-DERECHA - USO PUERTA DE ABRIR - PASADOR DOBLE Y PESTILLO TIPO TRABEX. |  |  |  |
| **43** | **4** | UN | **293 - 1137 / 3**  CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2.5MM² - DIAMETRO EXTERIOR 3.8MM - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC PRESENTACION ROLLO X 100 MTS - TIPO KALOP. |  |  |  |
| **44** | **4** | UN | **299 - 2273 / 7**  PROTECTOR FACIAL; TIPO VISOR - ACCESORIO CON - MATERIAL POLICARBONATO PROTECTOR VISUAL PARA HERRERÍA - TIPO LUBUS. |  |  |  |
| **45** | **8** | UN | **255 - 7012 / 3**  SELLADOR; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 220GR USO PARA GAS - TIPO SELLA ROSCA H3**.** |  |  |  |
| **46** | **150** | UN | **293 - 6568 / 181**  ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SI  PANEL PLAFON RECTANGULAR TIPO LED X 1200 MM X 300 MM DE 40 W - TIPO SICA. |  |  |  |
| **47** | **30** | UN | **293 - 6568 / 92**  ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO SPOT - MATERIAL METAL - LAMPARA LED LAMPARA HALO SPOT DIMERIZABLE - TIPO LUZ CALIDA DE 15 W - TIPO SICA. |  |  |  |
| **48** | **2** | UN | **222 - 7905 / 19**  MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL NAILON POLIAMIDA - TIPO P/SOLDAR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TIPO LUSGTOFF. |  |  |  |
| **49** | **2** | KG | **275 - 1432 / 2**  ELECTRODO; DIAMETRO 2MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL POR KILOGRAMOS - TIPO CONARCO**.** |  |  |  |
| **50** | **2** | KG | **275 - 1432 / 56**  ELECTRODO; DIAMETRO 1,5MM - USO ACERO INOXIDABLE - TIPO PUNTA AZUL - POR KILOGRAMOS - TIPO CONARCO. |  |  |  |
| **51** | **2** | UN | **296 - 3996 / 16**  REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO PINZA PORTA ELECTRODO - DESTINO MAQUINA DE SOLDAR  TIPO WELDING HOLDERS. |  |  |  |
| **52** | **200** | UN | **293 - 6568 / 26**  ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA LED LUZ LED COLOR BLANCO - TIPO NEUTRO DE 45 W MEDIDAD DEL ARTEFACTO 60 X 60 CM - TIPO SICA. |  |  |  |
| **53** | **4** | UN | **275 - 895 / 1**  NIVEL P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE CUERPO 25CM - MATERIAL ESTRUCTURA MADERA LONGITUD DE CUERPO 300 MM - TIPO STANLEY. |  |  |  |
| **54** | **2** | UN | **258 - 723 / 23**  PRECINTO PLASTICO; TRABAS DE SEGURIDAD 1 - LENGÜETA SIN - LARGO X ANCHO 220 X 4,5MM - PRESENTACION CAJA X 100 - NUMERACION NO - GRABADO NO PRECINTOS DE 250 MM X 4,6 MM ENVASE X 100 UNIDADES - TIPO GRETEL. |  |  |  |
| **55** | **4** | UN | **275 - 746 / 17**  PINZA P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - MANGO AISLANTE - LARGO 160MM - ACABADO CROMADO TIUPO BAHCO. |  |  |  |
| **56** | **2** | UN | **275 - 1728 / 1**  LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ - ABERTURA DE BOCA 3/4PULG - LARGO 6PULG - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **57** | **2** | UN | **275 - 1728 / 3**  LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ - ABERTURA DE BOCA 1 1/8PULG - LARGO 10 PULG - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **58** | **5** | UN | **279 - 626 / 76**  GRIFERIA; TIPO CIERRE CERAMICO - ACCIONAMIENTO 1/4 VUELTA - USO DUCHA - MEDIDA 1/2PULG CIERRE CERAMICO MARCA O'RING TIPO FV. |  |  |  |
| **59** | **4** | UN | **279 - 626 / 49**  GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO MINGITORIO - MEDIDA 1/2PULG - REPUESTO PRESSMATIC - TIPO FV. |  |  |  |
| **60** | **6** | UN | **296 - 4194 / 13**  REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO PALANCA OBSTURADOR P/DEP MOCH - TIPO FERRUM  PALANCAS DE ACCIONAMIENTO MODELO VSP 913 TIPO FERRUM. |  |  |  |
| **61** | **5** | UN | **296 - 4194 / 17**  REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO GOMA PARA FLAPPER - TIPO DEPOSITO MOCHILA  CINTA TIPO ESTRIADA PARA ACCIONAMIENTO - MODELO VP484 TIPO FERRUM. |  |  |  |
| **62** | **5** | UN | **296 - 5017 / 7**  REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO CADENA - USO DEPOSITOMODELO VP 141 - TIPO FERRUM. |  |  |  |
| **63** | **1** | UN | **275 - 7891 / 3**  LLAVE FIJA; TIPO DOBLE BOCA - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - MEDIDA 5/8 - 3/4PULG LLAVE FIJA 2 BOCAS CERRADAS - DOBLE HEXAGONO -10X11MM - TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **64** | **5** | UN | **275 - 573 / 32**  PUNZON; TIPO REDONDO - DIMENSION 4MM - LARGO 200MM  PUNZON CILINDRICO - MATERIAL ACERO - TIPO DE PUNTA PLANA - 250MM DIAMETRO - TIPO EL ABUELO. |  |  |  |
| **65** | **40** | UN | **243 - 7391 / 1**  JUNTA P/BASE INODORO; MATERIAL GOMA MEDIDAS 110 MM - TIPO FERRUM. |  |  |  |
| **66** | **40** | UN | **293 - 360 / 47**  FICHA TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS UNIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MODULO - TENSION 220V - TIPO LLAVE TECLA - TIPO PUNTA SIGLO XXI - TIPO RICHI. |  |  |  |
| **67** | **40** | UN | **293 - 657 / 39**  INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 220 - TENSION 10A - POLARIDAD UNIPOLAR  TIPO SICA. |  |  |  |
| **68** | **20** | UN | **296 - 3697 / 1**  FLOTANTE P/INODORO; DIAMETRO 1/2PULG - USO DEPOSITO DE EMBUTIR - MATERIAL BRONCE - FLOTANTE DE TERGOPOR - TIPO FV. |  |  |  |
| **69** | **4** | UN | **279 - 626 / 29**  GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO A SOPAPA (1/4 DE GIRO) - USO LAVATORIO - TIPO FV. |  |  |  |
| **70** | **4** | UN | **279 - 1656 / 26**  CONEXION P/SANITARIO; USO P/MINGITORIO - TIPO CAÑO DE CARGA - MATERIAL BRONCEADO - TIPO FV. |  |  |  |
| **71** | **8** | UN | **293 - 4447 / 22**  REGULADOR; USO P/VENTILADOR - CORRIENTE 2A - MODULO REGULADOR LUMINICO TIPO PERILLA APTO LED PARA EMBUTIR - TIPO SICA. |  |  |  |
| **72** | **10** | UN | **255 - 6979 / 306**  PINTURAS; TIPO EPOXI GRIS  ALTO TRANSITO TIPO BRIKOL PRESENTACION LATA POR 20 LITROS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **73** | **6** | UN | **255 - 7012 / 64**  SELLADORES; USO FIJADOR - PRESENTACION ENVASE X 20 - AL AGUA - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **74** | **20** | UN | **255 - 570 / 47**  ESMALTE SINTETICO; COLOR BLANCO  PRESENTACIÓN LATA X 4 LTS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **75** | **10** | UN | **255 - 570 / 42**  ESMALTE SINTETICO; COLOR VERDE CLARO PRESENTACIÓN LATA X 4 LTS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **76** | **10** | UN | **255 - 570 / 32**  ESMALTE SINTETICO; COLOR PERLA  GRIS PERLA PRESENTACIÓN LATA X 4 LTS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **77** | **10** | UN | **255 - 570 / 13**  ESMALTE SINTETICO; COLOR MARRON  CAOBA - PRESENTACIÓN LATA X 4 LTS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **78** | **4** | UN | **255 - 570 / 204**  ESMALTE SINTETICO; TIPO BRILLANTE - COLOR ROJO CROMO PRESENTACIÓN LATA X 4 LTS - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **79** | **4** | UN | **255 - 581 / 15**  CONVERTIDOR DE OXIDO; PRESENTACION ENVASE X 4L - COLOR TRANSPARENTE - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **80** | **4** | UN | **255 - 578 / 15**  FIJADOR; USO AL AGUARRAS - COLOR TRANSPARENTE - PRESENTACION ENVASE X 20 L - TIPO HYDRA |  |  |  |
| **81** | **4** | UN | **255 - 382 / 60**  ENTONADOR; CAPACIDAD ENVASE X 120ML COLOR MARRON - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **82** | **10** | UN | **255 - 5444 / 16**  DILUYENTES; PRESENTACION LATA X 4 LTS AGUARRAS TIPO HYDRA. |  |  |  |
| **83** | **2** | UN | **255 - 382 / 65**  ENTONADORES; CAPACIDAD 125CM  COLOR NEGRO - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **84** | **4** | UN | **255 - 382 / 65**  ENTONADORES; CAPACIDAD 125CM  COLOR AZUL - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **85** | **10** | UN | **255 - 580 / 45**  LACA; TIPO NITRO CRISTAL - PRESENTACION ENVASE X 4L - USO PARA BRILLO - COLOR TRANSPARENTE  TIPO NITRO CRISTAL - TIPO COLORIN. |  |  |  |
| **86** | **10** | UN | **255 - 5444 / 13**  DILUYENTE; PRESENTACION LATA 18 L  TIPO SELLO DE ORO. |  |  |  |
| **87** | **10** | UN | **255 - 576 / 5**  BARNIZ; TIPO MARINO - COLOR INCOLORO - PRESENTACION ENVASE X 4L - TIPO TERSUAVE. |  |  |  |
| **88** | **8** | UN | **275 - 654 / 55**  MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 5MM - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **89** | **8** | UN | **275 - 654 / 58**  MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8MM - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **90** | **8** | UN | **275 - 654 / 15**  MECHA MILIMETRICA; TIPO COMUN - DIAMETRO 8MM - LARGO ESTANDAR- TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **91** | **8** | UN | **275 - 654 / 9**  MECHA MILIMETRICA; TIPO COMUN - DIAMETRO 5MM - LARGO ESTANDAR- TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **92** | **8** | UN | **275 - 654 / 11**  MECHA MILIMETRICA; TIPO COMUN - DIAMETRO 6MM - LARGO ESTANDAR - TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **93** | **2** | UN | **275 - 769 / 6**  TENAZA; LONG. DE CORTE 50MM - DIAMETRO 14PULG - MANGO ACERO - LARGO DE 60 CMS - TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **94** | **2** | UN | **275 - 769 / 7**  TENAZA; LONG. DE CORTE 7PULG - DIAMETRO 7PULG - MANGO ACERO - LARGO DE 20 CMS - TIPO BOSCH. |  |  |  |
| **95** | **4** | UN | **275 - 338 / 318**  DESTORNILLADORES; DIAMETRO PH 2  DESTORNILLADOR TIPO BAHCO CABO VERDE S-3180-125h HEX PUNTA PLANA |  |  |  |
| **96** | **4** | UN | **275 - 338 / 16**  DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - LONGITUD 260MM - TIPO PUNTA PHILIPS- TIPO BAHCO CABO VERDE DE 260MM HEX PUNTA PHILIPS. |  |  |  |
| **97** | **4** | UN | **275 - 3578 / 24**  HOJA DE SIERRA CIRCULAR; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 180MM - ESPESOR 5/8PULG - TIPO STANLEY. |  |  |  |
| **98** | **2** | UN | **275 - 747 / 2**  FORMON; ANCHO 10MM - MATERIAL DEL MANGO DE MADERA - LARGO HOJA 140MM - TIPO BOSCH**.** |  |  |  |
| **99** | **4** | UN | **275 - 770 / 23**  MARTILLO; TIPO DE PENA - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO SIN - PESO CABEZA 500GR - TIPO STANLEY. |  |  |  |
| **100** | **2** | UN | **275 - 744 / 22**  SERRUCHO; TIPO CONVENCIONAL - USO P/MADERA - LONG.DE CUERPO 120 PASADORES MOD 20CM - TIPO DIENTE UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA - DE 47 DIENTES - STANLEY. |  |  |  |
| **101** | **10** | UN | **215 - 2086 / 166**  LISTONES DE MADERA; VARIEDAD PINO  DE 5 CM DE ANCHO x 3 MTS - 18 MM ESPESOR, DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |  |
| **102** | **4** | UN | **291 - 6952 / 37**  CEPILLOS; TIPO DE MANO - MATERIAL ACERO PARA CARPINTERO TIPO BOSCH |  |  |  |
| **103** | **8** | UN | **259 - 1142 / 6**  COLA VINILICA; ESTADO PASTA - ENVASE POTE PLASTICO - PESO 6KG - TIPO FORTEX. |  |  |  |
| **104** | **10** | UN | **259 - 267 / 8**  ADHESIVO; TIPO DE CONTACTO - SECADO LENTO - PRESENTACION ENVASE X 4 LTS - TIPO FORTEX. |  |  |  |
| **105** | **4** | UN | **293 - 1563 / 12**  CABLE UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA 6 - NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B - AISLACION PVC - ROLLO X 305 MTS, TIPO FURUKAWA. |  |  |  |
| **106** | **6** | UN | **293 - 1550 / 6**  CONECTOR; DIAMETRO 5/8PULG - MATERIAL ALUMINIO - TIPO AMERICANO RJ 45 - ENVASE X 100 UNIDADES - PRIMERA CALIDAD. |  |  |  |
| **107** | **50** | UN | **261 - 545 / 108**  CERAMICA P/PISO; DIMENSION 50 X 50 CM - TIPO PORCELANATO PULIDO POR METRO CUADRADOS, TIPO ALBERDI. |  |  |  |
| **108** | **7** | UN | **255 - 1076 / 2**  PASTINA; ENVASE BOLSA - PRESENTACION 5 KG COLOR A DEFINIR, TIPO KLAUKOL. |  |  |  |
| **109** | **12** | UN | **284 - 316 / 4**  ARENA SILICEA; GRANULOMETRIA GRUESA TIPO CONSTR. BOLSA POR 30 KGRS - DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |  |
| **110** | **3** | UN | **265 - 1741 / 1**  CAL; PRESENTACION BOLSA 25 KG - USO CONSTRUCCION COMUN - TIPO CACIQUE. |  |  |  |
| **111** | **3** | UN | **265 - 335 / 5**  CEMENTO PORTLAND; TIPO PUZOLANICO - PRESENTACION BOLSA X 50 KG  TIPO LOMA NEGRA. |  |  |  |
| **112** | **5** | UN | **265 - 335 / 54**  CEMENTO PORTLAND; TIPO REVESTIMIENTO - PRESENTACION BOLSA 30 KG  TIPO KLAUKOL. |  |  |  |
| **113** | **2** | UN | **275 - 4196 / 51**  DISCOS DE CORTE ABRASIVO; USO CERAMICO TIPO STANLEY. |  |  |  |
| **114** | **1** | UN | **274 - 8617 / 4**  PUERTA METALICA; MATERIAL CHAPA - DIMENSION 2050 X 880 X 40MM  DIMENSIONES 204 X 88 CM - INYECTADA - TIPO METALMECH. |  |  |  |
| **115** | **3** | UN | **296 - 1376 / 55**  NIVELADOR Y SEPARADOR; NIVELADOR Y SEPARADOR PARA CERAMICOS - ARCO 1,5 MM - TIPO TABIPLAST |  |  |  |
| **116** | **3** | UN | **275 - 1993 / 41**  LLAVE P/CAÑO; TIPO BAHCO 144 - MATERIAL ACERO FOSFATADO - ABERTURA DE BOCA 3 1/2PULG - USO CAÑO  TIPO BAHCO. |  |  |  |
| **117** | **100** | UN | **293 - 1202 / 5**  PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5VPRESENTACIÓN X UND. |  |  |  |
| **118** | **100** | UN | **293 - 1202 / 10**  PILA SECA; TIPO LARGA DURACION - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V  PRESENTACIÓN X UND. |  |  |  |
| **TOTAL:** | | | | | | ………………... |

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................