ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  39/2017

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

1.	RAZÓN SOCIAL

2.	DOMICILIO ESPECIAL (1)

3.	TEL FAX
	
Nro	

4.	E-MAIL

5.	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN
	
Desde                             hasta	

6.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

7.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

8.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

NOTA:
(1)	Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
(2)	Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 39 /2017 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL	
                                                                                                      	
Cuit :	 	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 	
Procedimiento de Selección	
Tipo :	Licitación  Privada 	
Clase :	De etapa única nacional	
Modalidad	Sin Modalidad	
Número :	39	
Ejercicio :	2017	
Lugar, día y hora del acto de apertura :	Bahía Blanca, 31 de Agosto de 2017 a  las 09:00 Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.
	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
DECRETO 1023/2001	
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.	
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 	
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.	
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 	
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.	
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.	
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.	
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.	
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.	
FIRMA :	 	
ACLARACIÓN :	 	
CARÁCTER :	 	
LUGAR Y FECHA :	 	

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  39/2017

1.	Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El plazo para cumplimiento de los servicios será de VEINTE (20) HABILES contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario conforme a la Especificaciones Técnicas.
.

2.	Lugar de entrega 

COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA

FLORIDA NRO 1450 
BAHIA BLANCA
(CP 8000) – BUENOS AIRES

COMPAÑÍA DE COMANDOS 603

BATALLON DE COMUNICACIONES 181
	
CUYO 1600
BAHIA BLANCA
(CP 8000) – BUENOS AIRES

                                                                                                                                              ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________

                                      …………………….,           de……………………  de   2017.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5
Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito	ESPECIFICACION TECNICA	Cdo DE 3	
	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES PARA VEHICULOS		
ET Nro. 28/CDO DE 3/17	FECHA:  02 MAY 17	3ER TRIMESTRE 2017	

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 60.000km  al VEHICULO PEUGEOT 408 NI: NTR 793. 
	
CONDICIONES A CUMPLIR:
       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

-	Cambio filtro de aceite.
-	Cambio filtro de aire.
-	Cambio filtro de combustible.
-	Cambio liquido de freno.
-	Cambio filtro polen.
-	Cambio liquido.
-	Cambio aceite motor 9000 T.
 
       Dicho vehículo se entrega en el taller de la Concesionaria Oficial PEUGEOT, donde se        realizará el Servicio de los 60.000km.

Luego de esto, el proveedor deberá entregar el vehículo con una garantía de tres (3) meses sobre los trabajos realizados.- 	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO
	
PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	
ANEXO 6
Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito	ESPECIFICACION TECNICA	Cdo DE 3	
	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES PARA VEHICULOS		
ET Nro. 29/CDO DE 3/17	FECHA: 02 MAY 17	3ER TRIMESTRE 2017	
FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 110.000Km  al VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5,  NI: LDT 160. 
	
CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para el Servicio técnico que consiste en:

-	Cambio de filtro de aceite.
-	Cambio de filtro de aire.
-	Cambio de filtro de aire acondicionado.
-	Cambio junta tapón de carter.
-	Cambio liquido lavaparabrisas.
-	Cambio de aceite motor 5w30. 

       Dicho vehículo se entrega en el taller de la Concesionaria Oficial TOYOTA, donde se realizará el Servicio de los 110.000 Km.

Luego de esto, el proveedor deberá entregar el vehículo con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.-
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO
	
PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 7
Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito	ESPECIFICACION TECNICA	Cdo DE 3	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro. 30/CDO DE 3/17	FECHA:   02 MAY 17	3ER TRIMESTRE 2017	

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 130.000 km del VEHICULO  FIAT LINEA  NI: JKS 557. 

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para el Servicio técnico que consiste en:

-	Control de alineado, rotación y estado de desgaste de neumáticos.
-	Control del estado de las pastillas de los frenos de disco delantero y trasero. Observaciones: en el caso de que el espesor de las pastillas sea menor de 5mm la misma deberá ser sustituida.
-	Control visual del estado e integridad del exterior de la carrocería y protecciones de los bajos de la carrocería (caño de escape, tubo de alimentación de combustible, frenos, dirección, refrigeración, aire acondicionado), elementos de goma (capuchón, manguitos, fuelles, retenes, bujes, etc.).
-	Reintegración del nivel de líquidos (refrigerante del motor  lavaparabrisas), fluidos (frenos, servodirección, embrague, hidráulico, etc.).
-	Control del sistema de encendido e inyección (mediante EXAMINER).
-	Control de las emisiones de los gases de escape.
-	Sustitución de aceite del motor.
-	Sustitución del filtro de aceite del motor.
-	Sustitución del filtro antipolen y carbón activo (o  bien cada 12 meses).
-	Sustitución del filtro de combustible (nafta) (consulte “advertencia” en las “tareas adicionales” en este capítulo).
-	Sustitución de las bujías, control de los cables.
-	Control visual del estado de las distintas correas de los órganos auxiliares/dirección asitidad/aire acondicionado/bomba de agua/alternador.
-	Control visual de la correa dentada de mando de la distribución, rodamiento y tensor de la correa.      

-	Sustitución de la correa dentada de mando de la distribución.
-	Control visual del sistema anti-evaporación (conexiones, tuberías, contenedores, retenes y tapón del depósito de combustible).
-	Control del nivel de aceite de la caja de cambios y diferencial.
-	Sustitución del aceite de la caja de cambio  y diferencial.
-	Control del recorrido de la palanca de freno de mano.
-	Sustitución de fluido del sistema de frenos (o bien cada dos años).
-	Control/limpieza del sistema de ventilación del carter motor (Blow by).
-	Control del extintor de fuego, escobillas limpiaparabrisas, cinturones de seguridad, sistema de  iluminación y señalización externa, comando eléctrico de los levantacristales, sistema de apertura y cierre de puertas, baúl y tapa de combustible.
-	Control de amortiguadores delanteros y traseros.
-	Pintado, limpieza, mantenimiento y sellado de óptica delantera y trasera.

       Dicho vehículo se entregara en el taller de BAHIA AUTOMOTORES S.A., Concesionaria Oficial FIAT, sito en la calle Misiones 52, ciudad de Bahía Blanca - Buenos Aires.

Luego de esto, el proveedor deberá entregar el vehículo con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.-	

LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 8
Ejército Argentino
Comando 3ra División de Ejercito	ESPECIFICACION TECNICA	Cdo DE 3	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro. 31/CDO DE 3/17	FECHA:  02 MAY 2017	3ER TRIMESTRE 2017	
FINALIDAD:
        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 40.000 km del VEHICULO OMNIBUS (VG) SPRINTER 19 + 1 PASAJEROS – M BENZ 515 CDI NI: NSN 181. 
	
CONDICIONES A CUMPLIR:
       Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para el Servicio técnico que consiste en:

-	Cambio aceite de motor 10W40.
-	Cambio de filtro de aceite.
-	Cambio de filtro de combustible.
-	Cambio de filtro de aire.
-	Cambio de filtro de habitáculo.
-	Cambio agua destilada.
-	Cambio liquido lavaparabrisas.
-	Cambio junta de carter.

       Dicho vehículo se entrega en el taller de BARI S.A., Concesionaria Oficial MERCEDES BENZ, Sucursal Bahía Blanca, sita en la calle Alfredo Palacios 2010 – Camino Parque Sesquicentenario – Ciudad de Bahía Blanca – Provincia de Bs As.

Luego de esto, el proveedor deberá entregar el vehículo con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.-
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO
	
PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 9

Ejército Argentino
Batallón de Comunicaciones 181	ESPECIFICACION TECNICA  05/BCOM181/17	

Mantenimiento de vehículos	
	
SERVICIO TECNICO DE GARANTIA DE 30.000 KM  DE VEHICULO FORD RANGER
		
FINALIDAD: 

                          La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar los trabajos necesarios a realizar  para el mantenimiento de garantía de 30.000 km del vehículo FORD RANGER NI OGH 606, según lo indicado en el manual del propietario.

TRABAJOS A REALIZAR:
Se deberán efectuar todos los trabajos detallados en el plan de mantenimiento programado en lo que respecta a control y verificación del funcionamiento de  todos los sistemas de la unidad, tales como iluminación, frenado, seguridad, electricidad, lubricación con el correspondiente recambio de filtros y fluidos, refrigeración, aire acondicionado,  carrocería,  interior y parte inferior para control de pérdidas de fluidos o desgaste irregular de componentes, etc.    

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de la unidad, será de 24 horas a partir del ingreso de la misma a los talleres de Servicio técnico oficial, salvo retraso  por  rotura o desgaste imprevisto  de algún componente que surja a la inspección, para lo cual se deberá comunicar en forma fehaciente a este Batallón, determinando el tipo de trabajo, repuesto a utilizar, costo adicional y tiempo de reparación. 

ESPECIFICACION TECNICA: CONDICIONES GENERALES. Todos los materiales a utilizar, serán nuevos de primera calidad, y originales, a efectos de mantener vigente la garantía respectiva. 	
LUGAR DE ENTREGA:

                                    Sector Materiales del Batallón de Comunicaciones 181 calle Cuyo 1600, Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires.
Contacto: Encargado de Materiales Subof Pr José Antonio Adler  – teléfono 0291-4881778 interno 114, de lunes a viernes de 0800 hs a 1200 hs.

Bahía Blanca,     de mayo de 2017	

ANEXO 10

Ejército Argentino

Hospital Militar Bahía Blanca	ESPECIFICACION TECNICA	
HMBB	
	SERVICE AUTOMOTOR		
ET NRO 16/HMBB/2017		

1.	FINALIDAD:

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer SERVICO TECNOCP DE LOS 20.000KM AL VEHICULO IVECO DAILY PATENTE PIK 967 

2.	CONDICIONES A CUMPLIR: 

Por la presentación de mano de obra especializada, herramienta y repuesto necesario para el  SESERVICIO TECNICO ,consiste en:
•	Reemplazo de filtro de aceite.
•	Reemplazo de filtro de combustible. 
•	Reemplazo de filtro de combustible.
•	Elemento filtro de aire.
•	Urania 5w30 formula daily.
•	Aceite dexron. 
•	Mano de obra. 
•	Según consta manual de mantenimiento del usuario, del mencionado vehículo.
•	Dicho vehículo se entrega en taller de Concesionaria Oficial, donde se realizara el servicio a los 20.000KM  .Luego de esto ,el proveedor deberá entregar el vehículo con la garantía de UN (1) mes sobre los trabajos realizados 

LUGAR DE ENTREGA:
    
Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA
	
 PLAZO DE ENTREGA

           El plazo de entrega será de 48 horas a partir del retiro del vehículo.

	

ANEXO 11
Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  01 /17	FECHA:     Abr 17	3er TRIMESTRE 2017	

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 70.000km de la FORD RANGER patente NNB 027. 

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de aceite sintético Elaion F50E (5W-30).
-	Reemplazo de filtro de aceite.
-	Reemplazo de filtro de habitáculo.
-	Reemplazo filtro de aire.
-	Reemplazo filtro de combustible.
-	Comprobación del funcionamiento del cuadro de instrumentos, de los faros, de las luces de emergencia, de los intermitentes y bocinas, del embrague y del freno, del equipo de aire acondicionado y calefacción.
-	Comprobación y ajuste si fuera necesario del lava/limpiaparabrisas.
-	Verificación y sustitución, si fuera necesario, de escobillas limpiaparabrisas.

Interior del vehículo:
-	Comprobación del funcionamiento y estado de las luces interiores, testigo, iluminación de cuadro de instrumentos, cinturones de seguridad y tablero de instrumentos.
-	Control de funcionamiento y ajuste, de ser necesario, de freno de estacionamiento.
-	Sustitución de filtro de polen.
-	Colocación para verificar correcto funcionamiento del equipo de diagnóstico.

 	

Exterior del vehículo:
-	Comprobación del funcionamiento y alineación de: luces exteriores, luces de emergencia, indicadores de giros y  bocina.
-	Comprobación de funcionamiento y engrasamiento de: cerraduras, pestillos de seguridad y de capó y portón; bisagras y retenedores de puertas.
-	Exanimación del estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.
-	Ajustar presión de neumáticos.
-	Verificar apriete de tuercas de neumáticos.
-	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado de ruedas y auxilio.

Bajo el capó
-	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas de cableados, tuberías, tubos flexibles, círculos de aceite, combustible y refrigeración.
-	Comprobación de posibles de bloqueos de la válvula PVC del sistema de emisiones de carácter.
-	Comprobar daños y fugas, donde sea visible, de: motor, bomba de vacío, calefactor, radiador.
-	Verificación de estado y limpieza de: sistema de enfriamiento, aire acondicionado y dirección de potencia de paneles radiadores.
-	Comprobación de estado y ajuste, si fuera necesario,  de correas auxiliares.
-	Revisión y reposición de nivel de líquido de dirección hidráulica, si fuera necesario.
-	Comprobar y reponer líquido, si fuera  necesario, de sistema de limpiaparabrisas.
-	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas de equipo de aire acondicionado y calefacción.
-	Limpieza y engrasamiento, si fuera necesario, de bornes de batería.
-	Comprobación y reposición de nivel de líquido de freno y embrague, si fuera necesario.

Bajo el vehículo:
-	Sustitución de aceite y filtro de motor.
-	Comprobar daños, fugas y pérdidas de motor, caja de velocidades, caja de transferencia, diferencial trasero y delantero.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de caja de velocidades.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de caja de transferencia.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de eje trasero.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de eje delantero.
-	Verificación daños, roces, fugas; inspección de los protectores de calor; y remoción de materiales adheridos, del sistema de escape.
-	Verificación de desgaste de neumáticos.
-	Comprobación de daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas; de dirección. De articulación de suspensión, de semiejes, de juntas homocinéticas, de fuelles, crucetas, de árbol de transmisión, de articulaciones de dirección, de amortiguadores.

-	Comprobación de estado de revestimiento de PVC y aislaciones de bajo del vehículo.
-	Comprobación de tendido, daños, roces y fugas visibles, de tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica.
-	Comprobación con ruedas desmontadas, comprobación desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma, de frenos delanteros.
-	Comprobación desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas y sopletear frenos traseros.
-	Verificación juego axial de rodamiento de rueda.

Según detalles consta en el Manual de Mantenimiento del Usuario, de la Ford Ranger. 

GARANTIA DE OFERTA:
        El proveedor deberá entregar el vehículo con una garantía de TRES (3) años o 100.000Km     sobre los trabajos realizados.	

LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603
.	

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 12

Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  02/Ca Cdo(s) 603 /17	FECHA:     May 17 		

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO de la ISUZU TROOPER patente DUQ 855 	

DATOS DEL VEHICULO
-	Modelo: Año 2011
-	Numero de motor: 788593
-	Numero de chasis: JACUB569G17100527
-	NI: 37908

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de bomba de embrague
-	Reemplazo de bombín auxiliar de embrague
-	Reemplazo kit placa y disco de embrague

Condiciones del servicio:

Los repuestos deben ser originales, o en su defecto de excelente calidad.
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603
.	

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 13

Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  03/Ca Cdo(s) 603 /17	FECHA:     May 17 		

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO de la motocicleta 	

DATOS DEL VEHICULO
-	Marca: Suzuki
-	Modelo: DR 350 Enduro
-	NI: 236878

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de aceite de motor
-	Reemplazo kit de transmisicion
-	Reemplazo de bujías
-	Carburacion
-	Reemplazo de filtro de aire
-	Reemplazo de filtro de aceite
-	Afinado y puesta a punto

Condiciones del servicio:

Los repuestos deben ser originales
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 14

Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  04/Ca Cdo(s) 603 /17	FECHA:     May 17 		

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO de la motocicleta 	

DATOS DEL VEHICULO
-	Marca: Suzuki
-	Modelo: DR 350 Enduro
-	NI: 237511

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de aceite de motor
-	Reemplazo kit de transmisión
-	Reemplazo de bujías
-	Carburación
-	Reemplazo de filtro de aire
-	Reemplazo de filtro de aceite
-	Afinado y puesta a punto

Condiciones del servicio:

Los repuestos deben ser originales
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 15

Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  05/Ca Cdo(s) 603 /17	FECHA:     May 17 		

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO del motor fuera de borda 	

DATOS DEL VEHICULO

-	Modelo: 55 HP
-	Marca: EVINDURE
-	NI: 05457582

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Armado
-	Programación
-	Puesta en marcha

Condiciones del servicio:

Deberá ser realizado, en una casa representante oficial de EVINDURE, que cuenta con un técnico especialista en motores fuera de borda de combustible ecológico.
Asimismo, se deberá contar CINCO (5) servicios de post-service, según las especificaciones del fabricante.
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603
.	

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	
ANEXO 16

Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  06/Ca Cdo(s) 603 /17	FECHA:     May 17 		

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO del motor fuera de borda 	

DATOS DEL VEHICULO

-	Modelo: 55 HP
-	Marca: EVINDURE
-	NI: 05458573

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Armado
-	Programación
-	Puesta en marcha

Condiciones del servicio:

Deberá ser realizado, en una casa representante oficial de EVINDURE, que cuenta con un técnico especialista en motores fuera de borda de combustible ecológico.
Asimismo, se deberá contar CINCO (5) servicios de post-service, según las especificaciones del fabricante.
	
LUGAR DE ENTREGA:

Florida Nro 1450 – Bahia Blanca – COMANDO DE COMANDO 603

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.