This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 12
LICITACION PRIVADA
ELECTROMECANICA 093172/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2017
 Ejercicio:
7
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
NORMALIZADO
NORMALIZADO, TIPO BAHCO O SIMILAR
NORMALIZADO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
27 de Marzo de 2017 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CODOS; MATERIAL PVC - EXTREMO LISO -
ROSCA SIN - MEDIDA 3/4pulg -.
ALICATES; CORTE MEDIA CAÑA - MEDIDA
160mm - MANGO CON AISLACION -.
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA -
DIAMETRO 6mm - LARGO 110mm -.
 100,000000
 6,000000
 10,000000
UN
UN
UN
1
2
3
272-01772-0081
275-00632-0025
275-00654-0163
Recepción de Ofertas hasta el 27 de Marzo de 2017 a
las 10:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
NORMALIZADO TIPO BAHCO O SIMILAR
NORMALIZADO PARA CAÑO RIGIDO
NORMALIZADO MEDIDA 3/4
NORMALIZADO
NORMALIZADO
TIPO JELUZ O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO JELUZ O SIMILAR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA -
DIAMETRO 10mm - LARGO 160mm -.
PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA
SEMIREDONDA RECTA - MANGO AISLANTE -
LARGO 160mm -.
GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA
3/4pulg -.
GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA
20mm -.
ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO
UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 20/40W -.
BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A -
CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO
P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO
-.
BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A -
CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V -
USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
 10,000000
 6,000000
 100,000000
 500,000000
 300,000000
 200,000000
 200,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
275-00654-0166
275-00746-0022
279-00656-0117
279-00656-0124
293-00275-0018
293-00281-0030
293-00281-0085
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
TIPO JELUZ O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO JELUZ O SIMILAR
NORMALIZADO
EATON PARA REPOSICION
NORMALIZADO
MODULO JELUZ VERONA
PARA REPOSICION

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD;
DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM.
X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO
CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS
BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE
10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V
- TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2
- CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO
FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3
ORIFICIOS PLANOS - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V -
POLARIDAD UNIPOLAR -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO MODULO
P/EMBUTIR - CORRIENTE 10A - TENSION 250V -
POLARIDAD BIPOLAR -.
 100,000000
 300,000000
 300,000000
 200,000000
 200,000000
 300,000000
M
UN
UN
UN
UN
UN
11
12
13
14
15
16
293-00354-0045
293-00360-0164
293-00360-0174
293-00657-0079
293-00657-0149
293-00657-0164
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
EATON PARA REPOSICION
NORMALIZADO
TIPO EATON O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO VINE TAPE O SIMILAR
NORMALIZADO
COLOR NEGRO TIPO VINE TAPE O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO ATOMLUX
NORMALIZADO
EATON PARA REPOSICION
NORMALIZADO
EATON PARA REPOSICION
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO
TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 40A -
TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR -.
CINTAS AISLADORAS; MATERIAL
AUTOSOLDABLE - ANCHO 3/4pulg - LONG.DE
CUERPO 9M -.
CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO
19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M -.
ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO
RECARGA 18H - AUTONOMIA 20H -.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION
220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION
MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30
- FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL
30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A -.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION
220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION
MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30
- FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL
30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A -.
 200,000000
 200,000000
 100,000000
 500,000000
 50,000000
 100,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
17
18
19
20
21
22
23
293-00657-0168
293-00657-0177
293-01033-0067
293-01033-0075
293-01204-0043
293-01205-0001
293-01205-0002
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
EATON PARA REPOSICION
NORMALIZADO
CON PEGAMENTO DE CONTACTOR
2 MTS
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION
220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION
TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20
- FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA
- CORRIENTE DE CORTE 1500A -.
CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO -
MEDIDA 10 X 20mm - CONDUCTO 1 -.
TERMINAL; CONTACTO EMPALME - SECCION
70mm - PRESENTACION POR UNIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO EMPALME - SECCION
50mm - PRESENTACION POR UNIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO EMPALME RECTO -
SECCION 25mm - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO EMPALME RECTO -
SECCION 35mm - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO EMPALME RECTO -
SECCION 50mm - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 16mm²
- PRESENTACION POR UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 5,5mm -.
 50,000000
 500,000000
 5,000000
 10,000000
 5,000000
 5,000000
 10,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
24
25
26
27
28
29
30
31
293-01205-0021
293-01451-0122
293-01453-0045
293-01453-0046
293-01453-0058
293-01453-0059
293-01453-0060
293-01453-0112
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
JELUZ VERNO PARA RESPOSICION 
CON TAPA BASTIDOR SERIE 3 MODULO
COLOR BLANCO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 50mm²
- PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 7,5mm -.
TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 25mm²
- PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO
INTERIOR 5mm -.
TERMINAL; CONTACTO OJAL ABIERTO -
SECCION 10mm² - PRESENTACION UNIDAD -
DIAMETRO INTERIOR 6,3mm -.
TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 70mm²
- PRESENTACION ENVASE X 100UN -
DIAMETRO INTERIOR 20mm -.
BASTIDORES; TIPO RECTANGULAR - MODULO
3 - TIPO DE PUNTA/MODELO TAPAS A
FIJACION A TORNILLO -.
PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA -
TIPO BRONCE E-27 - ROSCA EDISON -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA
160 X 125 X 90mm - MATERIAL PVC -
CAPACIDAD 2 MODULO -.
CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA
100 X 50mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 3
MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO
DE SEGURIDAD -.
ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO DICROICA -
TIPO GU10 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO
DE SEGURIDAD -.
 50,000000
 100,000000
 100,000000
 1,000000
 500,000000
 300,000000
 25,000000
 25,000000
 20,000000
UN
UN
UN
Caja
UN
UN
UN
UN
UN
32
33
34
35
36
37
38
39
40
293-01453-0218
293-01453-0220
293-01453-0303
293-01453-0371
293-01454-0002
293-01514-0048
293-01568-0009
293-01568-0080
293-01579-0042
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
CON ROTOR Y CABLEADO PARA LISTON CON 0,75MM, TUBOS LED T8 10 W A 18W.
NORMALIZADO
CON CALBE DE 3 MTS 
TOMAS UNIVERSAL COLOR NEGRO
NORMALIZADO
MODULO JERUZ VERONA PARA REPOSICION
NORMALIZADO
NORMAS IRAN,TIPO PIRELLI O SIMILAR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO
FLUORESCENTE - TIPO G13 - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 2M -.
JABALINAS; MATERIAL ACERO / COBRE -
LARGO 3M -.
CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL PVC
- DIMENSION 20 X 20Cm -.
PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5 -
POTENCIA MAXIMA 2200W - INTERRUPTOR
CON -.
PULSADOR; POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION
220V - SIN LUZ - REGULACION SIN -.
CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE
HILOS - SECCION 25mm² - AISLACION
ANTIFLAMA -.
FUSIBLES NH; TIPO OO - 100 CORRIENTE - 500
TENSION -.
FUSIBLES NH; TIPO 00 - 125 CORRIENTEA - 500
TENSIONV -.
BUSCAPOLOS; TIPO COMUN - RANGO DE
TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO -.
 300,000000
 15,000000
 15,000000
 20,000000
 100,000000
 50,000000
 300,000000
 50,000000
 50,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
293-01579-0053
293-01701-0001
293-01701-0007
293-01704-0006
293-01766-0031
293-01768-0004
293-01803-0035
293-01806-0009
293-01806-0057
293-01984-0003
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
PARA TUBOS LED
NORMALIZADO
PARA TUBOS LED
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI O SIMILAR
NORMALIZADO
JERUZ VERONA PARA REPOSICION
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE
LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 124,5Cm -
ALTO 5Cm - ANCHO 20Cm - TIPO LISTON -
POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE
LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 660mm -
ALTO 94mm - ANCHO 95mm - TIPO PLAFON -
POTENCIA LAMPARA 20W - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO FIJO -
ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED -.
REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO FIJO -
ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED -.
SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL
TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 70mm
-.
SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL
TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 27mm
-.
CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION
PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 -
DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² -
APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE
NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD
SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL
220V -.
TAPON CIEGO; USO GENERAL - TIPO DE
PUNTA/MODELO EDY-JELUX -.
 20,000000
 10,000000
 50,000000
 50,000000
 15,000000
 20,000000
 300,000000
 800,000000
UN
UN
UN
UN
M
M
M
UN
51
52
53
54
55
56
57
58
293-02092-0059
293-02092-0060
293-02159-0037
293-02159-0041
293-02272-0104
293-02272-0121
293-02285-0106
293-02291-0003
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI O SIMILAR
PRESNETACION ROLLO DE 100 MTS
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI O SIMILAR
PRESENTACION POR ROLLO DE 100 MTS
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI  O SIMILAR
PRESENTACION 400 MTS COLOR ROJO - 400 MTS VERDE/AMARILLO - 400 MTS CELESTE
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI O SIMILAR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION
EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V -
POTENCIA 1000W -.
CAJAS P/CABLECANALES; MATERIAL PVC -
DIMENSION 11,5 X 7Cm -.
CABLES PARALELOS; NUMERO DE
CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 1,5mm -
AISLACION BAJO PLOMO -.
CABLES PARALELOS; NUMERO DE
CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2,5mm -
AISLACION PVC -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 1 X 2,5mm² -.
CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X
100M - SECCION 1 X 6mm² - CORRIENTE
NOMINAL 150A - CRITERIO DE SEGURIDAD
SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL
500V -.
PROBADORES DE TENSION; TIPO DIODOS LED
- TENSION 12 - 380V -.
 300,000000
 50,000000
 500,000000
 500,000000
 1.200,000000
 500,000000
 10,000000
UN
UN
M
M
M
M
UN
59
60
61
62
63
64
65
293-02301-0001
293-03712-0003
293-03721-0010
293-03721-0012
293-04362-0001
293-04362-0279
293-04771-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
TIPO MELIZA COMPLETA EXTERIOR C/ BRAZO Y SOPORTE P/ POSTE
NORMALIZADO
PARA TUBOS T8 LED 18W. BASE G13.
NORMALIZADO
PARA TUBOS DE T8 10W BASE G13
NORMALIZADO
PARA 1 TUBO T8
18W.
BASE G13
NORMALIZADO JELUZ VERONA
PARA REPOSICION
NORMALIZADO
NORMAS IRAN
TIPO PIRELLI O SIMILAR
PRESENTACION ROLLO DE 10 MTS.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR
- MODELO HERMETICO - MATERIAL ALUMINIO -
LAMPARA BAJO CONSUMO - CRITERIO DE
SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.
ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PLAFON -
MODELO INTERIOR - MATERIAL
POLICARBONATO - LAMPARA 2 TUBOS -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PLAFON
DE TECHO - MODELO RECTANGULAR -
MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA LED -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR
- MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL
METAL Y POLICARBONATO - LAMPARA LED -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD -.
MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR;
CORRIENTE 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD
SELLO DE SEGURIDAD -.
CABLES PREENSAMBLADOS; MATERIAL
COBRE - SECCIONES 4 X 6mm² -.
 50,000000
 500,000000
 20,000000
 500,000000
 500,000000
 500,000000
UN
UN
UN
UN
UN
M
66
67
68
69
70
71
293-06568-0123
293-06568-0170
293-06568-0191
293-06568-0201
293-06736-0007
293-07102-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 12
ESPECIFICACIONES
NORMALIZADO
NORMAS IRAN 
TIPO PIRELLI O SIMILAR
PRESENTACION ROLLO DE 100 MTS
NORMALIZADO
TIPO PHILLIPS O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO PHILLIPS O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO PHILLIPS O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO PHILLIPS O SIMILAR
NORMALIZADO
TIPO PHILLIPS O SIMILAR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CABLES PREENSAMBLADOS; MATERIAL
COBRE - SECCIONES 2 X 6mm² -.
LAMPARAS LED; CASQUILLO E40 - POTENCIA
NOMINAL 45W - TENSION NOMINAL 220V -
VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR
FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A -.
LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA
NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V -
VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR
4000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.
LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA
NOMINAL 10W - TENSION NOMINAL 220V -
VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR
4000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.
LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA
NOMINAL 56W - TENSION NOMINAL 220V -
VIDA UTIL 4000LM - TEMPERATURA DE COLOR
2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.
LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA
NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V -
VIDA UTIL 20000H - TEMPERATURA DE COLOR
5000-8300 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A
-.
 500,000000
 500,000000
 250,000000
 200,000000
 250,000000
 2.000,000000
M
UN
UN
UN
UN
UN
72
73
74
75
76
77
293-07102-0013
293-09785-0012
293-09785-0016
293-09785-0017
293-09785-0019
293-09785-0023
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 12 de 12
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
5 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:
EN EL HORARIO DE 8 A 13 HS. DE LUNES A VIERNES
Observaciones:
Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos.
Observaciones: