This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
LICITACION PRIVADA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1169/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2016
 Ejercicio:
130
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
CAMPANAS EXTRACTORAS DE GASES, GABINETES METÁLICOS Y ESTANTERÍAS
METÁLICAS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
08 de Marzo de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 08 de Marzo de 2017 a
las 16:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES:
- DIMENSIONES EXTERNAS: 1600 X 900 X 1521 MM (ANCHO X PROF. X ALTO)
- DIMENSIONES INTERNAS: 996 X 675 X 1230 MM (ANCHO X PROF. X ALTO)
- APERTURA MÁXIMA DE VENTANA: 740 MM.
- DIÁMETRO DEL COLLAR DE SALIDA: 305 MM
- ALIMENTACIÓN: 230V, AC, 50/60 HZ
DEBERÁ INCLUIR
* BASE SOPORTE DE SUSTENTACIÓN TIPO MUEBLE CON DOS PUERTAS DE ABRIR Y ESTANTE INTERNO REGULABLE,
REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO HORNEADA ANTIBACTERIAL. 
* UN GRIFO UNIVERSAL PARA AGUA
* UN GRIFO UNIVERSAL PARA GAS.
* UN GRIFO UNIVERSAL PARA VACÍO
* UN GRIFO UNIVERSAL PARA AIRE (TODOS LOS COMANDOS DE LOS GRIFOS SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR
CON MANIPULACIÓN REMOTA)
* CUATRO TOMA CORRIENTES CON TAPA 
* PILETIN DE LAVADO DE PVC
* PROVISIÓN DE DAMPER DE PVC,  REGULADOR DE FLUJO DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y ENCLAVAMIENTO
POSICIONAL CON CLAPETA OBTURADORA DE CUÁDRUPLE POSICIÓN CON BARRIDO DE A 25% DEL DIÁMETRO
*  ENSAMBLE DE ADAPTACIÓN REDUCTOR CÓNICO DE PVC DE SALIDA DE CAMPANA CON DUCTERIA DE VENTEO
*  EQUIPO EXTRACTOR COMPUESTO POR TURBINA CENTRIFUGA AXIAL TIPO CARACOL CONSTRUIDA EN
POLICARBONATO ÍNTEGRAMENTE SIN COMPONENTES METÁLICOS CON ACOPLE DIRECTO A MOTOR BLINDADO
(POTENCIA Y RPM SURGE DEL PROYECTO) MONTADO SOBRE UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE
*  UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA DE OBRA DE INSTALACIÓN LA EMPRESA DEBERÁ ENVIAR UN TÉCNICO PARA
REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PROCEDER A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
INICIAL REALIZANDO LOS TEST Y MEDICIONES DE CORRECTA OPERATIVIDAD       
* TRANSPORTE Y ENTREGA EN CNEA BARILOCHE.

TIPO O SIMILAR MARCA EPI MODELO 7502
ARMARIO PARA INFLAMABLES 1650 X 1090 X 455 MM. 
ARMARIO IGNÍFUGO DE DOS PUERTAS CONSTRUÍDO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NFPA-30 APTO
PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES.
CONSTRUIDOS CON DOBLE PARED DE CHAPA Y AISLACIÓN DE CÁMARA DE AIRE, VENTILAS DE CIERRE
AUTOMÁTICO. 
POSEE UN ESTANTE COLECTOR REGULABLE DE FÁCIL LIMPIEZA Y UNA BANDEJA COLECTORA DE DERRAMES EN EL
FONDO. CIERRE DE PUERTAS DE TRIPLE SEGURO.
PINTADO CON PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO Y BANDEJAS ELECTROCINCADAS.
POSEE JUNTAS INTUMESCENTES QUE DILATAN SU VOLUMEN 25 VECES Y SELLAN EL ARMARIO HERMÉTICAMENTE.
ALTO 1000 MM. // ANCHO: 1090 MM. // PROF: 455MM.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAMPANAS EXTRACTORAS DE GAS; TIPO
GASES LIVIANOS Y PESADOS - CAUDAL DE
EXTRACCION 15m3/h - MOTOR TRIFASICO -.
ARMARIOS; MATERIAL CHAPA - TERMINACION
CHAPA - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO)
500 X 150 X 300 -.
 3,000000
 10,000000
UN
UN
1
2
439-06385-0005
437-00035-1312
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
: ESTANTERIA METALICA DE ÁNGULO RANURADO DE 0,9M DE ANCHO X 0,30M DE PROFUNDIDAD X 2,0M DE ALTURA
ESTANTERÍA METÁLICA REFORZADA (RACK) 2 METROS DE ANCHO X 1 METRO DE PROFUNDIDAD X 3 METROS DE
ALTURA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los SESENTA (60) días hábiles contados desde la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESTANTERIAS; MATERIAL METAL - DIMENSION
720 X 45Cm - ALTURA 270Cm - ESTANTES 7 -.
ESTANTERIAS; MATERIAL METAL - DIMENSION
720 X 45Cm - ALTURA 270Cm - ESTANTES 7 -.
 15,000000
 3,000000
UN
UN
3
4
437-01404-0007
437-01404-0007
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Anexo I - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.