This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 89/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
60
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
FERRETERIA
 Rubro comercial:
CODO THERMOFUSIÓN 32. NUEVO, SIN USO
TEE THERMOFUSIÓN 75. NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
ELEMENTOS DE TERMOFUSIÓN
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
08 de Mayo de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION -
DIAMETRO 32mm - ANGULO 90°C - EXTREMO
SIN - MATERIAL POLIPROPILENO -.
TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO
REFORZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 2 1/4pulg
- DIAM. DERIVACION  2 1/4pulg - EXTREMO
HEMBRA - HEMBRA - ROSCA SIN -.
 40,000000
 10,000000
UN
UN
1
2
258-01147-0115
258-03035-0088
Recepción de Ofertas hasta el 08 de Mayo de 2017 a
las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
TEE THERMOFUSIÓN 63. NUEVO, SIN USO
UNIÓN DOBLETHERMOFUSIÓN MIXTA 32 X 1" ROSCA HEMBRA. NUEVO, SIN USO
BUJE THERMOFUSIÓN REDUCCIÓN 63 X 40. NUEVO, SIN USO
BUJE THERMOFUSIÓN REDUCCIÓN 40 X 32. NUEVO, SIN USO
BUJE THERMOFUSIÓN REDUCCIÓN 75 X 50. NUEVO, SIN USO
BUJE THERMOFUSIÓN REDUCCIÓN 50 X 32. NUEVO, SIN USO
CAÑO THERMOFUSIÓN 40  X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
CAÑO THERMOFUSIÓN 50 X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO -
DIAMETRO PRINCIPAL 2pulg - DIAM.
DERIVACION  2pulg - EXTREMO P/
TERMOFUSION - ROSCA SIN -.
UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO 32mm -
EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA -.
BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL
POLIPROPILENO - MEDIDA 63 A 40mm -.
BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL
POLIPROPILENO - MEDIDA 40 X 32mm -.
BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL
POLIPROPILENO - MEDIDA 75 X 50mm -.
BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL
POLIPROPILENO - MEDIDA 50 X 32mm -.
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC -
DIAMETRO INTERIOR 4pulg - ESPESOR 40mm -
EXTREMO SIN - LONG.DE CUERPO 4M -.
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 50mm
- ESPESOR 4,6mm - EXTREMO LISOS/FUSION -
LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO
10KG/CM2 -.
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 10,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
9
10
258-03035-0098
258-03516-0074
258-03536-0019
258-03536-0062
258-03536-0063
258-03536-0064
258-00378-0070
258-00378-0189
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
CAÑO THERMOFUSIÓN 32 X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
CAÑO THERMOFUSIÓN 63 X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
CAÑO THERMOFUSIÓN 25 X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
CAÑO THERMOFUSIÓN 20 X 4 MTS (PN20). NUEVO, SIN USO
TUBO ROSCA HEMBRA THERMOFUSIÓN 63 X 2". NUEVO, SIN USO
TUBO ROSCA HEMBRA THERMOFUSIÓN 75 X 2 1/2". NUEVO, SIN USO
TUBO POLIETILENO (MANGUERA) 3/4" K-6 . NUEVO, SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg -
ESPESOR 3mm - EXTREMO P/TERMOFUSION -
LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO
14KG/CM2 -.
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC -
DIAMETRO INTERIOR 160mm - ESPESOR
3,2mm - EXTREMO LISO - LONG.DE CUERPO
6M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 -.
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg
- ESPESOR 2mm - EXTREMO P/TERMOFUSION
- LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE
TRABAJO 20KG/CM2 -.
CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO
- DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR
3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE
CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO
14KG/CM2 -.
TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 63mm
- DIAMETRO EXTERIOR 84mm - ROSCA
HEMBRA - EXTREMO ROSCA -.
TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL
POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 75mm
- DIAMETRO EXTERIOR 100mm - ROSCA
HEMBRA - EXTREMO ROSCA -.
TUBOS; MATERIAL POLIPROPILENO -
DIAMETRO EXTERIOR 3/4pulg - EXTREMO
REDONDO -.
 4,000000
 2,000000
 4,000000
 4,000000
 1,000000
 2,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
11
12
13
14
15
16
17
258-00378-0199
258-00378-0221
258-00378-0227
258-00378-0241
258-05650-0030
258-05650-0031
272-01782-0108
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
TOBERA DE RIEGO POR ASPERCIÓN (POP-UP) RADIO 2,90/5,10MTS. NUEVO, SIN USO
VÁLVULA ESFÉRICA THERMOFUSIÓN 32. NUEVO, SIN USO
VÁLVULA ESFÉRICA THERMOFUSIÓN CON DOBLE UNIÓN 32. NUEVO, SIN USO
VÁLVULA ESFÉRICA  THERMOFUSIÓN CON DOBLE UNIÓN 63. NUEVO, SIN USO
BOMBA SUMERGIBLE RIEGO 120M 1,2 HP AILASIÓN CLASE F-IP68 . NUEVO, SIN USO
BOMBA CALEFACCIÓN 3V 220V SALIDA 1" PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO. CAUDAL 2600/6200L/H. NUEVO, SIN
USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ASPERSORES; TIPO EMERGENTE - ROSCA
HEMBRA - DIAMETRO 1/2pulg - RADIO DE
RIEGO 5,2M - CAUDAL 16L/MIN - PRESION
17,7KG/CM2 -.
VALVULAS; TIPO ESFERICA POLIPROPILENO -
USO SANITARIO -.
VALVULAS; TIPO ESFERICA - USO SISTEMA DE
AGUA -.
VALVULAS; TIPO ESFERICA - USO SISTEMA DE
AGUA -.
BOMBAS P/POZO; MOTOR SUMERGIBLE
MONOFASICO - DIAMETRO 4pulg - POTENCIA
1HP -.
BOMBAS RECIRCULANTES; POTENCIA 1,217CV
- TIPO CALEFACCION - CAUDAL 6200L/H -.
 8,000000
 10,000000
 10,000000
 2,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
18
19
20
21
22
23
296-05314-0001
296-06387-0009
296-06387-0123
296-06387-0123
431-00125-0002
431-06447-0013
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los TREINTA DIAS (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Anexo I - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones: