This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 238/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
148
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
 Rubro comercial:
ESTANTERÍAS TIPO PICKING DE ACERO CON AL MENOS TRES MANOS DE PINTURA EPOXI
DIMENSIONES APROXIMADAS: "ALTURA: 2,00 M  ANCHO: 3,90 M PROFUNDIDAD: 0,60 M CAPACIDAD DE CARGA: MÁS
DE 500 KG POR NIVEL DE ESTANTES, UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA 
CINCO NIVELES DE ESTANTES, CON ALTURAS ADAPTABLES A NECESIDAD
TRES NIVELES DE ESTANTES DE MALLA METÁLICA CON TRAVESAÑOS Y DOS NIVELES DE ESTANTES CON
TABLILLAS METÁLICAS. TODO CON AL MENOS TRES MANOS DE PINTURA EPOXI. CON PLACAS DE NIVELACIÓN.
PRODUCTO NUEVO

Especificación técnica:
MOBILIARIO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CAB
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
26 de Junio de 2017 a las 11:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
ESTANTERIAS; MATERIAL METALICA -
DIMENSION 3,90 X 0,60M - ALTURA 2M -
ESTANTES 5 - CAPACIDAD POR ESTANTE
500Kg -.
 8,000000
UN
1
437-01404-0718
Recepción de Ofertas hasta el 26 de Junio de 2017 a
las 11:30 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
ESTANTERÍAS TIPO PICKING DE ACERO CON AL MENOS TRES MANOS DE PINTURA EPOXI
DIMENSIONES APROXIMADAS: 
ALTURA: 2,00 M 
ANCHO: 3,90 M
PROFUNDIDAD: 0,60 M
CAPACIDAD DE CARGA: MÁS DE 500 KG POR NIVEL DE ESTANTES, UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA
CINCO NIVELES DE ESTANTES, CON ALTURAS ADAPTABLES A NECESIDAD, 
TRES NIVELES DE ESTANTES DE MALLA METÁLICA CON TRAVESAÑOS Y DOS NIVELES DE ESTANTES CON
TABLILLAS METÁLICAS. TODO CON AL MENOS TRES MANOS DE PINTURA EPOXI. 
CON PLACAS DE NIVELACIÓN
CON SUPERFICIE PARA DOS TAMBORES DE 200 L
CAPACIDAD DE CONTENCIÓN: AL MENOS 200 L
DIMENSIONES APROXIMADAS: 
ALTURA: 0,50 M 
ANCHO: 1,20 M
PROFUNDIDAD: 0,60 M
CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA: MÁS DE 400 KG
CON ENTRADA PARA AUTOELEVADOR. PRODUCTO NUEVO

CON CAPACIDAD PARA UN TAMBOR DE 200 L
CARRO METÁLICO CON RUEDAS DE CHAPA Y GOMA, MONTADAS SOBRE RULEMANES. UN PAR DE RUEDAS FIJAS, EL
OTRO PAR MÓVILES O FIJAS
GIRO DEL TAMBOR SOBRE CUATRO RUEDAS . PRODUCTO NUEVO

ARMARIOS DE ACERO CON PUERTA Y CERRADURA Y TERMINACIÓN DE PINTURA EPOXI
DIMENSIONES APROXIMADAS:
ALTURA: 2,10 M
ANCHO: 1,00 M
PROFUNDIDAD: 0,50 M
CON 4 ESTANTES METÁLICOS DE ALTURA REGULABLE CON PINTURA EPOXI PRODUCTO NUEVO
TAMBORES PLÁSTICOS DE 200 L DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
TAPA CON ZUNCHO METÁLICO GALVANIZADO
PRODUCTO NUEVO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
RECEPTACULOS PLASTICOS; MATERIAL
PLASTICO - FORMA RECTANGULAR -.
CARRETILLAS DE MANO; TIPO VERTICAL -
LARGO X ANCHO X ALTO 55 X 40 X 150Cm -
CAPACIDAD 250Kg -.
ARMARIOS; MATERIAL CHAPA DE ACERO -
TERMINACION AISLANTE - DIM. APROX.
(ANCHO/PROF/ALTO) 120 X 60 X 210Cm -.
TAMBORES CONICOS; USO RESIDUOS
LIQUIDOS PELIGROSOS - MATERIAL PLASTICO
- CAPACIDAD 200L - MODELO CON TAPA -.
 8,000000
 1,000000
 2,000000
 10,000000
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
258-06985-0005
432-00198-0006
437-00035-1165
295-06528-0005
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
TAMBORES PLÁSTICOS DE 60 L DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
TAPA CON ZUNCHO METÁLICO GALVANIZADO
PRODUCTO NUEVO
ESCALERA TIPO CARRO AUTOFRENANTE, ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA EPOXI; CON CUATRO RUEDAS DE
CHAPA Y GOMA, MONTADAS SOBRE RULEMANES
DIMENSIONES APROXIMADAS:
ALTURA: ENTRE 1,90 M Y 2,10 M
ANCHO: ENTRE 1,00 M Y 1,20 M
CON BARANDA Y CON PEDADAS ANTIDESLIZANTES EN LO ESCALONES, SEGÚN NORMA DE SEGURIDAD LABORAL
CON PLANO DE APOYO EN LA PARTE SUPERIOR
PRODUCTO NUEVO
CONTENEDORES PLÁSTICOS TIPO BANDEJA APTO PARA DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
CON BORDES REFORZADOS
ESPESOR: 3 MM O SUPERIOR
DIMENSIONES APROXIMADAS:
ALTURA: 0,12 M
ANCHO: 0,40 M
LARGO: 0,60 M
PRODUCTO NUEVO
MÓDULOS PLÁSTICOS ENSAMBLABLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 
DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
DIMENSIONES:
LARGO: 1,20 M
ANCHO: 0,80 M
ALTURA: DE 10 CM A 15 CM
PARA ELEVAR CARGAS PESADAS DEL PISO Y EVITAR LA CORROSIÓN
CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA: MÁS DE 600 KG
PRODUCTO NUEVO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TAMBORES CONICOS; USO RESIDUOS
LIQUIDOS PELIGROSOS - MATERIAL PLASTICO
- CAPACIDAD 50L - MODELO CON TAPA -.
ESCALERAS; MATERIAL METALICA -
ESCALONES 6 - TRAMOS UNICO -
DESARROLLO PLANO UNICO - SOPORTE
CARRO DE PICKING -.
BANDEJAS DE PLASTICO; MATERIAL
PLASTICO - LARGO X ANCHO 52 X 42Cm -
PRESENTACION UNIDAD - FORMA
RECTANGULAR -.
PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE
APOYO 1500Kg - CAPACIDAD DE CARGA 80 X
120 X 15Cm -.
 10,000000
 1,000000
 100,000000
 12,000000
UN
UN
UN
UN
6
7
8
9
295-06528-0006
437-00037-0023
258-01055-0051
258-09167-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
CARRO METÁLICO CON RUEDAS DE CHAPA Y GOMA, MONTADAS SOBRE RULEMANES. 
DIMENSIONES APROXIMADAS:
LARGO: DE 800 CM. A 860 CM.
ANCHO: DE 400 CM. A 550 CM.
ALTURA: DE 800 CM. A 860 CM.
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 150 KG.
ESTANTES: 3 ESTANTES CON BORDES DE 0.5 CM. APROX.
RUEDAS: DE GOMA DE 80 MM. A 100 MM. 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS CON FRENO. PRODUCTO NUEVO
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CARROS MOVILES P/LABORATORIO; USO
SIMULACION DE PULVERIZADO - DISTANCIA
DESPLAZ. 18M - ALIMENTACION 12V -
POTENCIA 3HP - VELOCIDAD MAX. 23Km/h -.
 1,000000
UN
10
433-04066-0001
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.