This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 309/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
214
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
VÁLVULA DE SEGURIDAD EXTREMOS ROSCADOS 1/4", ROSCA MBSP, MODELO 801, CUERPO DE BRONCE TREFILADO,
OBTURADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, RESORTE ACERO AL CARBONO CADMEADO, FLUIDO AIRE,
TEMPERATURA DE OPERACIÓN 40 °C PRESIÓN DE OPERACIÓN A 7,2 KG/CM2 PRESIÓN DE APERTURA 8 KG/CM2
VÁLVULA DE SEGURIDAD EXTREMOS ROSCADOS 3/8", ROSCA MBSP, MODELO 802, CUERPO DE BRONCE TREFILADO,
OBTURADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, RESORTE ACERO AL CARBONO CADMEADO, FLUIDO AIRE,
TEMPERATURA DE OPERACIÓN 40 °C PRESIÓN DE OPERACIÓN A 7,2 KG/CM2 PRESIÓN DE APERTURA 8 KG/CM2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
VALVULAS DE SEGURIDAD
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
20 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
VALVULAS; TIPO DE SEGURIDAD - USO P/GAS
-.
VALVULAS; TIPO DE SEGURIDAD - USO P/GAS
-.
 20,000000
 20,000000
UN
UN
1
2
296-06387-0018
296-06387-0018
Recepción de Ofertas hasta el 20 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
VÁLVULA DE SEGURIDAD EXTREMOS ROSCADOS 1/2", ROSCA MBSP, MODELO 803, CUERPO DE BRONCE TREFILADO,
OBTURADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, RESORTE ACERO AL CARBONO CADMEADO, FLUIDO AIRE,
TEMPERATURA DE OPERACIÓN 40 °C PRESIÓN DE OPERACIÓN A 7,2 KG/CM2 PRESIÓN DE APERTURA 8 KG/CM2
VALVULA DE SEGURIDAD, EXTREMOS ROSCADOS DE 3/4", ROSCA MBSP, MODELO 804, CUERPO EN BRONCE
TREFILADO, OBTURADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, RESORTE ACERO AL CARBONO CADMEADO, FLUIDO
AIRE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 40°C PRESIÓN DE OPERACIÓN A 7,2 KG/CM2, PRESIÓN DE APERTURA 8
KG/CM2
VALVULA DE SEGURIDAD, EXTREMOS ROSCADOS DE 1", ROSCA MBSP, MODELO 805, CUERPO EN BRONCE
TREFILADO, OBTURADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, RESORTE ACERO AL CARBONO CADMEADO, FLUIDO
AIRE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 40°C PRESIÓN DE OPERACIÓN A 7,2 KG/CM2, PRESIÓN DE APERTURA 8
KG/CM2
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
VALVULAS; TIPO DE SEGURIDAD - USO P/GAS
-.
VALVULAS; TIPO DE SEGURIDAD - USO P/GAS
-.
VALVULAS; TIPO DE SEGURIDAD - USO P/GAS
-.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
3
4
5
296-06387-0018
296-06387-0018
296-06387-0018
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
DOLAR
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: