This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 7
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 351/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
301
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
FERRETERIA
 Rubro comercial:
REMOVEDOR DE PARTICULAS GAS COMPRIMIDO CON GAS INERTE DE GRAN PRESIÓN, AEROSOL DE 440CC / 450G CON
GATILLO. TIPO  COMPITT OR NUEVO SIN USO
LUPA DE TRABAJO CON BRAZO BASCULANTE
LUPA 3X DIÁMETRO 12.7 CM CON BRAZO ARTICULADO METÁLICO Y BASE AJUSTABLE Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN
BASADO EN LEDS DE ALTO BRILLO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
18 de Agosto de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REMOVEDORES; ENVASE AEROSOL -
PRESENTACION LIQUIDO -.
LUPAS; POTENCIA 3X - DIAMETRO 12,7Cm -
ESTRUCTURA PLASTICO - MATERIAL LENTE
CRISTAL - ACCESORIO BASE Y BRAZO C/LUZ -.
 10,000000
 2,000000
UN
UN
1
2
255-01078-0013
262-01090-0040
Recepción de Ofertas hasta el 18 de Agosto de 2017
a las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 7
ESPECIFICACIONES
ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/RESINA - PUREZA 60/40 -DIAMETRO 1 MM - PRESENTACION ROLLO X 250G. - NUEVO
SIN USO
LADRILLOS DE PLOMO CON FORMA DE PARALELEPÍPEDO DE 50X100X200MM PARA BLINDAJE. MARCA AMAT METALPLAST
O SIMILAR-  NUEVO SIN USO
JUEGO DE LLAVES FIJAS EN PULGADAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
MATERIAL CROMO-VANADIO ESTRIADAS EN UN EXTREMO Y FIJA EN EL OTRO  NUEVO Y SIN USO
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 10mm - LARGO 144mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 12mm - LARGO 163mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 14mm - LARGO 183mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 16mm - LARGO 202mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 18mm - LARGO 221mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 20mm - LARGO 247mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 22mm - LARGO 277mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 24mm - LARGO 302mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 27mm - LARGO 318mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 30mm - LARGO 338mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 33mm - LARGO 361mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Despiece:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/RESINA -
PUREZA 40% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4Kg
-.
BLINDAJES DE PLOMO; TIPO P/DETECTOR DE
RADIACION - USO P/DETECTOR DE RADIACION -
ESPESOR 100mm -.
JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADA (FIJA Y
ESTRIADA) -.
 7,000000
 50,000000
 2,000000
UN
UN
UN
3
4
5
272-00896-0019
272-04587-0005
275-01815-0001
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 7
ESPECIFICACIONES
JUEGO DE LLAVES FIJAS MÉTRICAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 7MM, 8MM, 9MM,
10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM  MATERIAL CROMO-VANADIO ESTRIADAS EN UN EXTREMO Y FIJA EN
EL OTRO  NUEVO Y SIN USO
JUEGO DE MECHAS CON ENCASTRE COMUN DE AL MENOS 18 PIEZAS NUEVAS Y SIN USO TIPO MAKITA P-23818 O SIMILAR.
EL JUEGO DEBE POSEER AL MENOS 6 MECHAS DE ACERO RAPIDO, 6 MECHAS PARA AGUJEREAR MAMPOSTERIA Y 6
MECHAS PARA MADERA, DE 3,4,5,6,8 Y 10 MM DE DIAMETRO EN LOS TRES CASOS. NUEVO SIN USO
JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO MACHOS P/ROSCA - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 21 - USO TALLER.JUEGO DE MACHOS
PARA ROSCAR A MANO, MATERIAL ACERO AL CARBONO, CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MACHOS ROSCADORES M3,
M4, M5, M6, M7, M8, M12, M12, 1/8"; TARRAJAS DE ROSCAR: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M12, M12, 1/8"; UNA MANIJA
UNIVERSAL PORTA MACHOS; UNA MANIJA UNIVERSAL PORTA TERRAJA; UN DESTORNILLADOR. TOTAL 21 ELEMENTOS.
TODOS NUEVOS Y SIN USO.
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 10mm - LARGO 144mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 12mm - LARGO 163mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 14mm - LARGO 183mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 16mm - LARGO 202mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 18mm - LARGO 221mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 20mm - LARGO 247mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 22mm - LARGO 277mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 24mm - LARGO 302mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 27mm - LARGO 318mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 30mm - LARGO 338mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1
LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 33mm - LARGO 361mm
- INCLINACION BOCA CERRADA 15°C -.   1

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Despiece:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADA (FIJA Y
ESTRIADA) -.
JUEGO DE MECHAS; TIPO
MADERA/METAL/HORMIGON - VASTAGO
CILINDRICO - COMPONENTES 29 -.
JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO MACHOS
P/ROSCA - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 21 -
USO TALLER -.
 2,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
6
7
8
275-01815-0001
275-01976-0038
275-03790-0170
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 7
ESPECIFICACIONES
JUEGO DE PINZAS Y ALICATES COMPLETO  CONTENIENDO   - 1 PINZA PUNTA CHATA PARA ELECTRONICA LONGITUD 5"
(TIPO BREMEN CODIGO 6573), 
- 1 MEDIA CAÑA AGUJA PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6571),
- 1 PINZA UNIVERSAL PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6575),
- 1 MEDIA CAÑA CURVA PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6572),
- 1 PINZA TIPO ROSARIO CON CORTE PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6574),
- 1 ALICATE DE CORTE OBLICUO PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6570),
- 1 ALICATE DE CORTE FRONTAL PARA ELECTRONICA LONGITUD 5" (TIPO BREMEN CODIGO 6569),
NUEVO Y SIN USO,
ALICATE MICROCORTE CORTE OBLICUO LONGITUD 130 MM MANGO ANTIDESLIZANTE - TIPO MODELO PROSKIT PK-5101 O
SIMILAR - NUEVO Y SIN USO
UEGO DE DESTORNILLADORES TIPO PERILLEROS PUNTA PLANA Y PUNTA PHILLIPS, 7
COMPONENTES. PROSKIT, SIMILAR O SUPERIOR EL JUEGO DEBERÁ POSEER LAS STES. MEDIDAS: PLANA:1.6X50, 2.0X50,
2.4X50, 5.0X50 
PHILLIPS: 00X50, 0X50, 1X50 MATERIAL CROMO-VANADIO  NUEVO Y SIN USO
MARTILLO CARPINTERO CON CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO Y EMPUÑADURA ERGONOMICA DE ELASTOMERO NEGRO PESO
520G, TIPO BAHCO 428-20 O SIMILAR, NUEVO Y SIN USO
CAJA DE HERRAMIENTAS - MEDIDAS 25CM X 25CM X 60CM) FABRICADA EN PLASTICO RESISTENTE CON BROCHES
METALICOS, CON TAPA ORGANIZADORA Y UNA BANDEJA INTERNA DESMONTABLE - TIPO MODELO STANLEY 26300 O
SIMILAR - NUEVA Y SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JUEGOS DE PINZAS; TIPO DE PRECISION -
CANTIDAD DE PIEZAS 6 -.
ALICATES; CORTE MICROCORTE - MEDIDA 130mm
- TIPO OBLICUO - MANGO AISLADO -.
JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES
7 - TIPO PERILLERO -.
MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL
MANGO FIBRA DE VIDRIO - MANGO
ERGONOMICO - PESO CABEZA 520GR -.
CAJAS P/HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H) 60
X 25 X 25Cm - MATERIAL PLASTICO -.
 1,000000
 3,000000
 3,000000
 1,000000
 3,000000
UN
UN
UN
UN
UN
9
10
11
12
13
275-08146-0012
275-00632-0110
275-02321-0044
275-00770-0113
279-01977-0006
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 7
ESPECIFICACIONES
ROLLOS FILAMENTO 1.75MM PARA IMPRESORA 3D COLORES VARIOS X 1KG
CARTUCHOS P/IMPRESORAS 3D; MARCA EQUIPO STRATASYS - MODELO EQUIPO UPRINT SE - MATERIAL P430 - ABS PLUS.
NUEVO SIN USO
SOPORTE PARA ELECTRÓNICA CON LUPA
LUPA DE PIE CON BRAZO ARITUCLADO E ILUMINACIÓN DE 2 LED DE ALTA CAPACIDAD, CON LENTE DE AUMENTO 3.5X DE
65MM, BRAZO ARTICULADO, SOPORTE PARA SOLDADOR, BRAZO AJUSTABLE DE PRECISIÓN Y PINZAS COCODRILO,
NUEVA Y SIN USO, MODELO HOKENN MG16126A O SIMILAR.  NUEVO SIN USO
PULIDORAS TIPO DE BANDAS -  POTENCIA 120W VELOCIDAD DE GIRO 3200RPM
PULIDORA DE BANDAS POTENCIA 720 W CON VELOCIDAD SIN CARGA DE 224 RPM CON EMPUÑADURA AJUSTABLE DE 3
POSICIONES Y TAMAÑO DE LIJA DE 3" X 21" (75MM X 553MM) CON BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, NUEVA Y SIN USO,
MODELO STANLEY STGS7221 O SIMILAR. NUEVA SIN USO
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 18V. SELECTOR DE AVANCE O RETROCESO Y SELECTOR DE TORQUE. PARA MECHA
DE 10MM. 1300RPM MINIMO. CON BATERÍA Y CARGADOR. NUEVO, SI USO
SIERRA CALADORA A BATERÍA 18V. FUNCION PENDULAR 4 NIVELES. 2400RPM MINIMO. CARGADOR Y BATERÍA. NUEVA, SIN
USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CARTUCHOS P/IMPRESORAS 3D; MARCA EQUIPO
STRATASYS - MODELO EQUIPO UPRINT SE -
MATERIAL P430 - ABS PLUS -.
REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO
GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO
PORTATIL - ELEMENTO  LUPA DIGITAL DE
MAGNIFICACION -.
PULIDORAS; POTENCIA 720W - VELOCIDAD DE
GIRO 224RPM -.
TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO
10mm - TIEMPO CARGA (HS) 3H - VELOCIDAD
GIRO 0-1300RPM - PERCUSION SIN - VELOCIDAD
8 - TENSION 18V -.
SIERRAS CALADORAS; PROF. CORTE 90mm -
POTENCIA 450W - N° CARRERAS 2700Ca/min -.
 10,000000
 2,000000
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
14
15
16
17
18
296-09699-0001
296-06417-0037
431-09373-0005
438-00111-0008
438-00112-0028
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 7
ESPECIFICACIONES
LIJADORA ROTO ORBITAL (EXCENTRICA) 400W Y CON ENTRE 12000 Y 24000 OSCILACIONES POR MINUTO PARA DISCOS DE
125MM DE DIAMETRO CON ASPIRACION DE POLVO NUEVA Y SIN USO, MODELO EINHELL TE-RS 40E O SIMILAR NUEVA SIN
USO
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y METALES PARA OPERACION MANUAL DE 1500W, 4000 RPM, DIAMETRO DE DISCO 8",
EJE 5/8" Y PROFUNDIDAD DE CORTE MAX DE 65MM, CON DISCO DE 8" 42 DIENTES PARA METAL, NUEVA Y SIN USO, MODELO
MILWAUKEE 6370-59A O SIMILAR NUEVA SIN USO
TALADRO DE BANCO
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 18V. SELECTOR DE AVANCE O RETROCESO Y SELECTOR DE TORQUE. PARA MECHA
DE 10MM. 1300RPM MINIMO. CON BATERÍA Y CARGADOR. NUEVO, SI USO
PISTOLA DE AIRE CALIENTE, POTENCIA 2000 W, CON UN FLUJO DE AIRE DE ENTRE 50 L/MIN Y 600 L/MIN Y UNA
TEMPERATURA MAXIMA DE 600ºC, NUEVA Y SIN USO, MODELO DEWALT D26411 O SIMILAR. NUEVA SIN USO
MORSA DE BANCO EN ACERO Y ALUMINIO MULTIANGULO GIRATORIA 360º CON APERTURA DE 75MM (3"), CON SOPORTE
AJUSTABLE, ALMOHADILLAS REMOVIBLES Y TRABA PARA FIJACION DE POSICION, NUEVA Y SIN USO, MODELO STANLEY
83-069 O SIMILAR  NUEVA SIN USO
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LIJADORAS ORBITALES; N° CARRERAS
14000Ca/min - PLACA LIJADORA 125mm -
POTENCIA 450W - CIRC DE OSCILACION 2mm -
PESO 1Kg -.
SIERRAS CIRCULARES; POTENCIA ENTRADA
1500W - VELOC. EN VACIO 5000RPM - PROF.
CORTE 70mm - TIPO OPERACION MANUAL -
DIAMETRO 250mm -.
TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO
13mm - POTENCIA 350W - VELOCIDAD GIRO 570-
3050RPM - PERCUSION SIN - VELOCIDAD 5 -
TENSION 220V -.
PISTOLAS DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE -
POTENCIA 2000W - CAUDAL AIRE COMP.
650L/MIN - TENSION 220V - TEMPERATURA
MAXIMA 600°C -.
MORSAS; APOYO GIRATORIO - ANCHO DE BOCA
116mm - APERTURA DE BOCA 142mm -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
19
20
21
22
23
438-00114-0019
438-00235-0054
438-00110-0082
438-05986-0008
438-00640-0040
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 7
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas
elevando a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o
no supere esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB, CENTRO
ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: