This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 403/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
449
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INFORMATICA
 Rubro comercial:
COMPUTADORAS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
05 de Octubre de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Octubre de 2017
a las 16:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
 por GARANTÍA 3 AÑOS (GARANTÍA CON EL RESPALDO DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL SITIO/OFICINA, AL SIGUIENTE
DÍA HÁBIL DE AVISO. UN AÑO DE ASISTENCIA TÉCNICA TELEFÓNICA). CON LA POSIBILIDAD DE REEMPLAZO DE
PARTES EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES EN SITIO.

PUERTOS INCORPORADOS EN PLACA BASE:
AL MENOS 4 PORT USB CON SUS CONECTORES EXTERNOS EN GABINETE.
1 DE LOS PORTS USB DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN EL FRENTE DEL GABINETE (MÍNIMO).
1 PUERTO PARA MOUSE (PODRÁ EMPLEAR UNO DE LOS PUERTOS USB).
1 PUERTO PARA TECLADO (PODRÁ EMPLEAR UNO DE LOS PUERTOS USB).
1 PUERTO DEBERÁ SER HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE) 

SISTEMA OPERATIVO: A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE OFERTADO CON EL SISTEMA
OPERATIVO SOLICITADO, LA ESTACIÓN DE TRABAJO DEBERÁ ACREDITAR HABER PASADO FAVORABLEMENTE LOS
TEST DE COMPATIBILIDAD DE "WINDOWS 8/8.1 CLIENT FAMILY, X64", NO ACEPTANDO PARTES O COMPONENTES DE
LOS MISMOS, SINO LA ESTACIÓN EN SU TOTALIDAD. PARA ELLO LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR EN LA
OFERTA EL SUBMISSION ID JUNTO AL "WINDOWS LOGO VERIFICATION REPORT" EL CUAL DEBERÁ HABER
RESULTADO APROBADO (APPROVED). NO DEBE ESTAR INCLUIDO EL SISTEMA, SOLO TESTEADO.

OBSERVACIONES: TODAS LAS PARTES DE HARDWARE DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LA FAMILIA DE
PRODUCTOS AUTODESK AUTOCAD, Y ASPEN HYSYS.

LA COMPUTADORA DEBE SER NUEVA, NO USADA.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PC DEFINIDAS EN CESP-001, CESP-002, CESP-005, Y DE CORRESPONDER
CESP-006.
ARQUITECTURA X86 CON SOPORTE USB 3.0 (UNIVERSAL SERIAL BUS VERSIÓN 3.0) SETUP RESIDENTE EN ROM CON
PASSWORD DE BOOTEO Y SETUP. 
CAPACIDAD DE BOOTEO REMOTO A TRAVÉS DE LA CONEXIÓN LAN. 
RELOJ EN TIEMPO REAL CON BATERÍA Y ALARMA AUDIBLE.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO: SI OFERTA PROCESADOR MARCA "INTEL": EL RENDIMIENTO DEBERÁ SER NO
INFERIOR A "CORE I7", COMO MÍNIMO DE DOBLE NÚCLEO, Y LA ANTIGÜEDAD DE LANZAMIENTO AL MERCADO
NTERNACIONAL NO SERÁ MAYOR A 12 MESES. SI OFERTA PROCESADOR MARCA "AMD": EL RENDIMIENTO DEBERÁ
SER NO INFERIOR A "APU A10",  COMO MÍNIMO DE DOBLE NÚCLEO, Y LA ANTIGÜEDAD DE LANZAMIENTO AL
MERCADO INTERNACIONAL NO SERÁ MAYOR A 12 MESES.
MEMORIA: TIPO: DDR3-1600 O SUPERIOR. CAPACIDAD: 12 GB MÍNIMO. DISCO DURO: CAPACIDAD MÍNIMA 1000 GB
ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE. UNIDAD DE LECTURA/ESCRITURA DE DVD-RW ST-019. 
VIDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO SVGA/XGA O SUPERIOR CON SOPORTE DE COLOR DE 32 BITS (MÍNIMO), CON
ACCESO A MEMORIA RAM INDEPENDIENTE NO INFERIOR DE 2 GB. LA CONTROLADORA DEBE CONTAR CON UN
MÍNIMO DE 2 (DOS) SALIDAS HDMI.
AUDIO: PLAQUETA DE SONIDO (O CHIPSET INTEGRADO) CON LAS CARACTERÍSTICAS DE PQS-001. NETWORKING Y
COMUNICACIONES: INTERFAZ DE RED (YA SEA MEDIANTE PLACA O CHIP ON-BOARD) CON LAS CARACTERÍSTICAS
DE:
PQR-010 (ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET)
INTERFAZ DE RED WIRELESS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE: PQR-016 (PLACA DE RED WIRELESS WLAN PARA
EQUIPOS DE ESCRITORIO). CONSOLA: TECLADO: 
DEBERÁ SER INALÁMBRICO, EN ESPAÑOL LATINOAMERICANO, DEL TIPO QWERTY, QUE INCLUYA FUNCIÓN
NUMÉRICA.
MOUSE: INALÁMBRICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO TOTALMENTE ÓPTICO. MONITOR: 1 (UN) TIPO LED, NO
INFERIOR A 21.5". RESOLUCIÓN NO INFERIOR A ALTA DEFINICIÓN "FULL HD" 1920X1080 (RELACIÓN DE ASPECTO
16:9). DEBERÁ SER COMPATIBLE E INCLUIR TODOS LOS CABLES DE CONEXIÓN A LA CONTROLADORA DE VIDEO QUE
SE DETALLÓ. 

Servicio:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
COMPUTADORAS; TIPO DE ESCRITORIO
AVANZADA - CODIGO ETAP PC-004 - VERSION
ETAP 21.0 -.
 3,000000
UN
1
436-06160-0177
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: