This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 375/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
522
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
EQUIPO PURIFICADOR DE ACEITES
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
17 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 17 de Octubre de 2017
a las 10:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
TIPO CONARLUB MODELO PAV 600 S1-D;FUNCIONES: FILTRADO, DESHIDRATADO, DESGASIFICADO, DOSIFICADO DE
ADITIVO INHIBIDOR DE OXIDACIÓN.
CAUDAL OPERATIVO: 600 L/H
POTENCIA: 12 KW
CAUDAL DE VACÍO: 21 M3/H
ELEMENTOS FILTRANTES: 1
CONEXIÓN DE ENTRADA: ¾”
OPERACIÓN AUTOMÁTICA. REDUCCIÓN DE AGUA CONTAMINANTE A MENOS DE 10 PPM, REDUCCIÓN DE GASES A
MENOS DEL 1 %. SISTEMA CALEFACTOR DE ALTA EFICIENCIA. ELEMENTOS FILTRANTES DE MEDIDAS
NORMALIZADAS INTERNACIONALMENTE. POSIBILIDAD DE SELECCIONAR MICRONAJE DE FILTROS. 
CAUDAL OPERATIVO: 600 L/H
POTENCIA: 12 KW
CAUDAL DE VACÍO: 21 M3/H
ELEMENTOS FILTRANTES: 1
CONEXIÓN DE ENTRADA: ¾”
CONEXIÓN DE SALIDA: ¾”
PESO: 145 KG
ACCESORIOS INCLUIDOS:
CARROCERÍA METÁLICA Y TRAILER.
MANGUERAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ACEITE.
KIT CONTROL DE TRAFOS (PERMITE DETERMINAR ACIDEZ DE ACEITE SEGÚN ASTM D-974; IEC-296 E IRAM IAPA-6635.
CON LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR 100 DETERMINACIONES.
FILTRO SPIN ON DE 3 µ CÓDIGOS QS 7500 A03 BO8. CANTIDAD 8 (OCHO)
ADITIVO INIHIBIDOR DE OXIDACIÓN PARA ACEITE DE TRANSFORMADOR X 20 KG, UNA BOLSA.
DEBE INCLUIR CAPACITACIÓN DE UN TÉCNICO EN EL CTP PARA LA PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN TEÓRICO
PRÁCTICO DE USO, MATENIMIENTO Y CUESTIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES AL
REALIZAR TRABAJOS SOBRE UN TRANSFORMADOR.
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
EQ. P/TRATAMIENTO DE ACEITES; TIPO
MODULO REGENERADOR - USO
FILTR./DESHIDRAT./DESGASIFIC. -
ALIMENTACION 3 X 380V - CAUDAL 600L/H -.
 1,000000
UN
1
438-09959-0001
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CUARENTA (40) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
DOLAR
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:

El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: