This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 588/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
526
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
FERRETERIA
 Rubro comercial:
HOJAS DE SIERRA SINFIN BANCO - SIERRA BIMETALICA PARA CORTADORA DE METALES DELLE GRAZIE Z12 CN.
MEDIDAS 4060X27X0,9. 4-6 (PARA MACIZOS INOXIDABLES TIPO TRI-MAX M51).

MECHA DE WIDIA, ENCASTRE SDS-MAX - MECHA DE ACERO AL CROMO, SOLDADO AL EXTREMO CON PASTILLAS DE
CARBURO (WIDIA) A ALTA TEMPERATURA. Ø30MM, LARGO 540MM.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS DE FERRETERIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
18 de Octubre de 2017 a las 10:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
HOJAS DE SIERRA; TIPO SINFIN - DIENTES X
PULGADA 2,5 - LONG.DE CUERPO 4,9M -.
MECHAS MILIMETRICA; TIPO WIDIA -
DIAMETRO 30mm - LARGO 540mm - VASTAGO
SDS MAX -.
 8,000000
 5,000000
UN
UN
1
2
275-00421-0085
275-00654-0768
Recepción de Ofertas hasta el 18 de Octubre de 2017
a las 10:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
MECHA DE WIDIA, ENCASTRE SDS-MAX - MECHA DE ACERO AL CROMO, SOLDADO AL EXTREMO CON PASTILLAS DE
CARBURO (WIDIA) A ALTA TEMPERATURA. Ø30MM, LARGO 540MM.

MECHAS COPA BIMETAL 22MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø22MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø1/2"X20 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM

MECHAS COPA BIMETAL 64MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø64MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø5/8"X18 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM 

MECHAS COPA BIMETAL 19MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø19MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø1/2"X20 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM

MECHAS COPA BIMETAL 46MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø46MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø5/8"X18 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM 

MECHAS COPA BIMETAL 25MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø25MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø1/2"X20 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM 

MECHAS COPA BIMETAL 32MM - SIERRA COPA BI-METÁLICA HSS - Ø32MM 6 DIENTES X PULGADA -ROSCA EJE
Ø5/8"X18 - PROFUNDIDAD DE CORTE 40MM

GUÍAS CHICAS PARA SIERRA COPA - VÁSTAGO PARA MANDRIL HEXAGONAL MEDIDA 11/32" (8,75MM) - ROSCA PARA
SIERRA COPA Ø1/2"X20 - CON PRISIONERO PARA TRABA DE MECHA GUÍA - MECHA GUÍA LARGO 85MM

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MECHAS MILIMETRICA; TIPO WIDIA -
DIAMETRO 40mm - LARGO 540mm - VASTAGO
SDS MAX -.
BROCAS; TIPO IM - DIAMETRO 1/4pulg -.
SIERRAS COPA; MEDIDA 64mm -.
SIERRAS COPA; MEDIDA 19mm -.
SIERRAS COPA; MEDIDA 46mm -.
SIERRAS COPA; MEDIDA 25mm -.
SIERRAS COPA; MEDIDA 32mm -.
ADAPTADORES P/MECHAS; Nº DE COPA 1 -.
 5,000000
 3,000000
 3,000000
 3,000000
 3,000000
 3,000000
 3,000000
 3,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
9
10
275-00654-0769
275-01562-0001
275-01990-0006
275-01990-0019
275-01990-0026
275-01990-0046
275-01990-0047
275-07193-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
GUÍAS GRANDES PARA SIERRA COPA - VÁSTAGO PARA MANDRIL HEXAGONAL MEDIDA  7/16" (11MM) - ROSCA PARA
SIERRA COPA Ø5/8"X18 - CON PRISIONERO PARA TRABA DE MECHA GUÍA - MECHA GUÍA LARGO 92MM.

CINCEL ENCASTRE HEXAGONAL DE 28MM DE VÁSTAGO MIXTO (CUÑERO Y ANILLO) - PUNTA AGUDA, DISEÑO
POLIGONAL ONDULADO - LARGO 520MM.     

CINCEL ENCASTRE HEXAGONAL DE 28MM DE VÁSTAGO MIXTO (CUÑERO Y ANILLO) - PUNTA CINCEL ANGOSTO
ANCHO 32MM - LARGO 520MM.

                                                                                                                                                                                                           

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ADAPTADORES P/MECHAS; Nº DE COPA 2 -.
R. Y A. P/MARTILLOS NEUMATICOS;
REPUESTO CINCEL DE PUNTA PLANA -
MODELO EQUIPO SDS MAX - MARCA EQUIPO
BOSH -.
R. Y A. P/MARTILLOS NEUMATICOS;
REPUESTO CINCEL DE PUNTA PLANA -
MODELO EQUIPO SDS MAX - MARCA EQUIPO
BOSH -.
 3,000000
 3,000000
 3,000000
UN
UN
UN
11
12
13
275-07193-0002
296-06998-0002
296-06998-0002
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: