This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 774/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
562
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
" GABINETE EXTERIOR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
" PUERTA: BATIENTE CON DOBLE VIDRIO TEMPLADO, PREFERENTEMENTE REBATIBLE PARA LIMPIEZA. MANIJA CON
CIERRE DE SEGURIDAD.
" TABLERO DE COMANDO CON CONTROLES ELECTROMECÁNICOS DE TIEMPO Y TEMPERATURA.
" ILUMINACIÓN DE CÁMARA.  
" CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE O CHAPA DD ENLOZADA
" CAPACIDAD MÍNIMA 6/ MÁXIMA 10,  BANDEJAS GASTRONORM GN 2/1 DE 650 X 530 MM. 
" LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LA PROVISIÓN DE BANDEJAS.  
" CALEFACCIÓN A GAS NATURAL, POTENCIA APROXIMADA 19.300 CAL/HS CONTROLADA POR VÁLVULA DE CONTROL
DE SEGURIDAD Y PILOTO.
" DIMENSIONES APROXIMADAS: 1010 X 1040 X 840 MM
" LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR ESTRUCTURA DE BASE REALIZADO EN CAÑO CUADRADO DE 40X40 MM DE ACERO
INOXIDABLE CON ESTANTE LISO INFERIOR. 
" LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR GARANTÍA DE FÁBRICA POR UN (1) AÑO

Especificación técnica:
EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
07 de Octubre de 2016 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
HORNOS; CAPACIDAD CALORICA 19614CAL/H -
MATERIAL ACERO INOXIDABLE - CANTIDAD DE
BOCAS 1 - TIPO CONVECTOR -.
 1,000000
UN
1
431-03346-0044
Recepción de Ofertas hasta el 07 de Octubre de 2016
a las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
" GABINETE REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE. MONTADO SOBRE PATAS DE CAÑOS. SIN RUEDAS.
" CON PROVISIÓN DE RECIPIENTES PARA CUBIERTOS (MÍNIMO 4)
" PLATAFORMA PARA DEPÓSITO DE BANDEJAS DE 45 X 35 CM.
" CUBÍCULO PARA EXPEDIO DE PAN.
" TIPO ATRIL.

: ISLA PLATOS FRIOS 2000

" GABINETE CON TAPA MOSTRADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA ALOJAR BANDEJAS GASTRONORM 1/1 Y 1/2
DESMONTABLES. CON PROVISIÓN DE BANDEJAS GASTRONORM. (CANTIDAD DE ACUERDO AL MODELO)
" REFRIGERACIÓN MEDIANTE SERPENTINA DE COBRE O SIMILAR.
" CONJUNTO MONTADO SOBRE PATAS EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE O ESTRUCTURA SIMILAR EN ACERO
INOXIDABLE.
" 2 DESLIZADORES DE BANDEJAS EN CAÑO REDONDO MONTADO SOBRE MÉNSULAS PARA SU FIJACIÓN AL MUEBLE
DE 2000 MM DE LARGO CADA UNA.
" CÚPULA DE VIDRIO CURVO. EXTREMOS Y FRENTE ABIERTOS. VINCULADO AL MUEBLE MEDIANTE CAÑOS DE
ACERO INOXIDABLE.
" PLAFÓN PARA ILUMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. ALIMENTACIÓN 220V 
" DIMENSIONES APROXIMADAS 2000MM ANCHO X 800 MM PROFUNDIDAD X 900 MM ALTO.  

ISLA PLATOS FRIOS 1500

" GABINETE CON TAPA MOSTRADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA ALOJAR BANDEJAS GASTRONORM 1/1 Y 1/2
DESMONTABLES. CON PROVISIÓN DE BANDEJAS GASTRONORM. (CANTIDAD DE ACUERDO AL MODELO)
" REFRIGERACIÓN MEDIANTE SERPENTINA DE COBRE O SIMILAR.
" CONJUNTO MONTADO SOBRE PATAS EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE O ESTRUCTURA SIMILAR EN ACERO
INOXIDABLE.
" 2 DESLIZADORES DE BANDEJAS EN CAÑO REDONDO MONTADO SOBRE MÉNSULAS PARA SU FIJACIÓN AL MUEBLE
DE 1500 MM DE LARGO CADA UNA.
" CÚPULA DE VIDRIO CURVO. EXTREMOS Y FRENTE ABIERTOS. VINCULADO AL MUEBLE MEDIANTE CAÑOS DE
ACERO INOXIDABLE.
" PLAFÓN PARA ILUMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. ALIMENTACIÓN 220V 
" DIMENSIONES APROXIMADAS 1500 MM ANCHO X 800 MM PROFUNDIDAD X 900 MM ALTO.  

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
DISPENSERS; ALTURA 1400mm - ANCHO
750mm - PROFUNDIDAD 700mm - C/CONEXION
NO -.
LUNCHONETTES; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - CALEFACCION ELECTRICA -
RESISTENCIA 2000W - BANDEJA 5 - MEDIDA
0,85 X 2 X 1M -.
LUNCHONETTES; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - CALEFACCION ELECTRICA -
RESISTENCIA 2500W - BANDEJA 4 - MEDIDA
1500 X 750 X 850mm -.
 2,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
2
3
4
437-01934-0010
439-07203-0001
439-07203-0009
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
: LUNCHONETTE PLATOS CALIENTES

LUNCHONETTE ELÉCTRICO EN ISLA
" CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
" RESISTENCIAS BLINDADAS DE ACERO
" BAÑO MARIA CON MESADA SUPERIOR. BANDEJAS GN DEBEN ESTAR INCLUIDAS. CANTIDAD MINIMA 5.
" CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. 
" VÁVULA PARA CARGA Y DESCARGA Y TUBO DE DESBORDE.
" PATAS CON REGATONES PARA NIVELACIÓN.
" 2 DESLIZADORES DE BANDEJAS EN CAÑO REDONDO MONTADO SOBRE MÉNSULAS PARA SU FIJACIÓN AL MUEBLE
DE 2000 MM DE LARGO CADA UNA.
" CÚPULA DE VIDRIO CURVO. EXTREMOS Y FRENTE ABIERTOS. VINCULADO AL MUEBLE MEDIANTE CAÑOS DE
ACERO INOXIDABLE
" PLAFÓN PARA ILUMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. ALIMENTACIÓN 220V 
" DIMENSIÓN APROXIMADA 2000 X 750 X 850

" IMPRESOR TÉRMICO INCORPORADO DE TICKETS.
O ALFANUMÉRICA
O MULTIRANGO 15 KG X 5 G Y 30 KG X 10 G
O PESO PRECIO IMPORTE
O CONTADORA Y VERIFICADORA
O BATERÍA DE 16 HS DE DURACIÓN.
O VISOR DOBLE: BAJO PARA USUARIO Y ALTO PARA CLIENTE
O BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE REVERSIBLE
O USB PARA CONEXIÓN A PC
O SOFTWARE PARA ESTADÍSTICAS Y TOTALES 
O DRIVER PARA CONECTAR CON OTROS SOFTWARE

DIMENSIONES APROXIMADAS 380 x 390 - TIPO KRETZ AURA O SIMILAR.
DEBERÁ INCLUIR LA PROVISIÓN INICIAL DE 200 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO DE 30 MTS POR EL ANCHO APROPIADO.
BANDEJAS PARA FAST FOOD PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS 45 X 35 CM. ANTIDESLIZANTES. COLOR A
ELECCIÓN SEGÚN CATÁLOGO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LUNCHONETTES; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - CALEFACCION ELECTRICA -
RESISTENCIA 2000W - BANDEJA 5 - MEDIDA
0,85 X 2 X 1M -.
BALANZAS DE CARGA; TIPO ELECTRONICA -
CAPACIDAD 30Kg - CONEXION A PC SI -
PRECISION 5GR -.
BANDEJAS DE MESA; MATERIAL
ANTIDESLIZANTE - DIMENSION 45,1 X 34 ,9 X
2,5Cm - FORMA RECTANGULAR -.
 1,000000
 2,000000
 200,000000
UN
UN
UN
5
6
7
439-07203-0001
439-07748-0038
294-01015-0033
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: