This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 908/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
717
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Rubro comercial:
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MALETÍN DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN TIPO TESTO 435-2 Y SONDAS.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
ELEMENTOS PARA EFICIENCIA ENERGETICA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
21 de Septiembre de 2016 a las 11:15 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
PORTAFOLIOS DE PLASTICO; MATERIAL
PLASTICO ALTA RESISTENCIA - DIMENSION
46.04 X 32.7 X 13.34Cm - PESO 6.3Lb -
DIVISIONES 3 TIPO SOLAPA - SISTEMA DE
CIERRE UNICA COMBINACION -.
 1,000000
UN
1
258-00735-0030
Recepción de Ofertas hasta el 21 de Septiembre de
2016 a las 11:15 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
EXTENSIÓN DE CABLE TIPO TESTO (CÓDIGO 0554 0592). 
PROLONGACIÓN DE 5 M PARA SONDA TERMOPAR TIPO K

SONDA DE VALOR U PARA TERMOHIGRÓMETRO TIPO TESTO MOD. 635-2 (CÓDIGO 0614 1635). 
CON SONDA DE TEMPERATURA PARA DETERMINAR EL VALOR U EN COMBINACIÓN CON UN INSTRUMENTO
COMPATIBLE TESTO Y UNA SONDA DE TEMPERATURA ADICIONAL SE PUEDE DETERMINAR EL COEFICIENTE DE
CONDUCTIVIDAD DE CALOR.RANGO: -20ºC A +70ºC. EXACTITUD: CLASE 1

SONDA AMBIENTE TIPO TESTO (CÓDIGO 0602 1793). 
LA SONDA ROBUSTA DE TEMPERATURA AMBIENTE CON SENSOR DESCUBIERTO (TERMOPAR TIPO K) PERMITE LA
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE CON UN BREVE TIEMPO DE RESPUESTA. ADEMÁS PUEDE CONECTARSE
A DISTINTOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
RANGO: -60 A 400ºC
DIÁMETRO: 4 MM
LONGITUD: 115 MM
TERMOCUPLA K
EXACTITUD: CLASE 2
CABLE FIJO LONGITUD 1.2M

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CABLES TELEFONICOS; TIPO EXTENSION -
USO CONEXIONES FLEXIBLES - INSTALACION
DIRECTA - CANT. PARES 2 -.
INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO
INSPECCION - RANGO DE MEDICION 0,1 A 2mm
- PRECISION 0,01mm - NOMBRE SONDA -.
INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO
INSPECCION - RANGO DE MEDICION 0,1 A 2mm
- PRECISION 0,01mm - NOMBRE SONDA -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
2
3
4
293-01135-0043
433-03958-0028
433-03958-0028
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
TERMOHIGRÓMETRO PROFESIONAL TIPO TESTO 635-2. (CÓDIGO: 0563 6352)
TERMOHIGRÓMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE
HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTE, PUNTO DE
ROCÍO, TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO, PRESIÓN
ABSOLUTA Y CONTENIDO DE AGUA EN MATERIALES
CAPACIDAD DE MEMORIA DE 10000 LECTURAS
CON FUNCIÓN LOGGER PARA REGISTRO DE LECTURAS
AUTOMATIZADO CON PROGRAMAS DE MEDICIÓN
SELECCIONABLES
INCLUYE SOFTWARE DE GESTIÓN DE DATOS Y CABLE
USB, BATERÍA E INFORME DE CALIBRACIÓN
GARANTÍA: 2 AÑOS

SONDA SCATTERFIELD  PARA TERMOHIGRÓMETRO TIPO TESTO MOD. 635-2 (CÓDIGO 0636 6160).
MEDICIÓN DE CONTENIDO DE AGUA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MADERAS AGITADOR ORBITAL.
AMPLITUD DE AGITACIÓN: 15MM. REGULACIÓN DE VELOCIDAD: 40-240 RPM. 

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TERMOHIGROMETROS; TIPO DIGITAL - RANGO
DE HUMEDAD 0 A 99% - RANGO DE
TEMPERATURA -10 A 60°C -.
SONDAS; USO ANALISIS DE AGUA - TIPO
MULTIPARAMETRICA - ALIMENTACION
BATERIAS -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
5
6
439-06778-0004
439-09332-0012
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

La presente Contratación es Trámite Simplificado.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 

Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: