This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 841/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
731
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

CAUDALÍMETRO LÍQUIDOS (ROTÁMETRO O FLOTÁMETRO O FLUJÓMETRO)
CAUDAL: 5-50 LTR/MIN.
FLOTANTE: ACERO INOXIDABLE AISI 304
TUBO: CÓNICO ACRILICO
TEMPERATURA MÁXIMA: 60ºC
CABEZALES: PROPILENO.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CAUDALIMETRO - SOPLADOR- TORRE DE ENFRIAMiENTO
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
23 de Septiembre de 2016 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CAUDALIMETROS; TIPO VOLUMETRICO -
RANGO DE MEDICION 1-30L/MM - RESOLUCION
CAUDALIMETRO 05 -.
 7,000000
UN
1
433-03915-0051
Recepción de Ofertas hasta el 23 de Septiembre de
2016 a las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

RENGLON Nº 2: 
SOPLADOR (EXTRACTOR, VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXTRACCIÓN)
CAUDAL: 200-500 M3/H
MOTOR: 2 HP
MATERIAL: INOXIDABLE AISI 304

RENGLÓN Nº 3:
CAPACIDAD: 75.000 KCAL/H. 

CAUDAL DE AGUA: 15.000 LTS/H 

TEMPERATURA DE ENTRADA: 32 ºC 

TEMPERATURA DE SALIDA: 27 ºC 

ESTRUCTURA: POLIPROPILENO ELECTROSOLDADO
RELLENO: C12 / 2H KUNSTSTOFF FKP 312 /LAMINAR EN POLIESTIRENO ALTO IMPACTO (PAI) 
ELIMINADOR DE GOTAS: PVC AUTOEXTINGUIBLE / EN MATERIAL PAI, INCORPORADO AL RELLENO. 
VENTILADOR AXIAL: MOTOR 1HP; 1500 RPM

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
VENTILADORES DE AIRE EXTERIOR; TIPO
CENTRIFUGO - CAUDAL 540m3/h -.
TORRES DE ENFRIAMIENTO; TIPO TIRAJE
INDUCIDO - CAUDAL 25m3/h - RELLENO PVC -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
2
3
439-04202-0002
439-05295-0001
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL CÓDIGO DE
CATÁLOGO ES REFERENCIAL. LOS ELEMENTOS DEBERÁN POSEER GARANTÍA POR UN AÑO.
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN, POR MENOR PRECIO  Y DEBERÁN AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS A LOS FINES DE SU ESTANDARIZACIÓN .

INTERCAMBIADOR DE CALOR A PLACAS, A CONTRACORRIENTE:

                                     LADO CALIENTE     LADO FRIO
FLUJO  DE AGUA                   M³/H 7.1           
TEMPERATURA ENTRADA      °C 40.0          20.0 
TEMPERATURA  SALIDA          °C 25.0       25.0 

CALOR INTERCAMBIADO APROXIMADO: 105 MCAL/H
DIRECCIÓN RELATIVA DE LOS FLUIDO: CONTRACORRIENTE

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
INTERCAMBIADORES DE CALOR-AGUA; TIPO
PLACAS - CANT. CABEZALES 26 - CAPACIDAD
105000KCAL/H - MATERIAL ACERO
INOXIDABLE -.
 1,000000
UN
4
431-05683-0017
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Dec 893/12 articulo 83 inciso b) apartado 2). (O copia de la Multinota presentada
ante la AFIP, acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 893/12 Art 103, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL

Plazo y lugar de entrega único

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE FIRMADAS EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: