This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 980/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
820
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL HONEYWELL MODELO KZ.
DEBE ADICIONARSE EL CABLE DE SALIDA DEL SENSOR. SE REQUIERE LA MARCA HONEYWELL PARA TENER LA
COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS ACCESORIOS YA EXISTENTES (AMPLIFICADORES, TARJETAS DE ADQUISICIÓN,
FUENTES DE ALIMENTACIÓN, UNIDADES LECTORAS, CONECTORES, ETC.).
PRECISIÓN: ± 0,25 % FONDO DE ESCALA.
CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
LOS ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS, 12 MESES DE GARANTÍA.
DETALLE DE SENSORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL:
CANTIDAD SENSOR
1 SENSOR MODELO KZ RANGO AN (± 0,5 PSI)
1 SENSOR MODELO KZ RANGO AR (± 2 PSI)
1 SENSOR MODELO KZ RANGO AV (± 10 PSI)
1 SENSOR MODELO KZ RANGO BJ (± 15 PSI)

Especificación técnica:
INSUMOS Y EQUIPOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
28 de Octubre de 2016 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
SENSORES DE PRESIONES; RANGO DE
MEDICION 0 A 100psi - RESOLUCION +/- 0,25% -
.
 4,000000
UN
1
433-07572-0024
Recepción de Ofertas hasta el 28 de Octubre de 2016
a las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO HONEYWELL MODELO S7C AC-AC.
DEBE ADICIONARSE EL CABLE DE SALIDA DEL SENSOR. SE REQUIERE LA MARCA HONEYWELL PARA TENER LA
COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS ACCESORIOS YA EXISTENTES (AMPLIFICADORES, TARJETAS DE ADQUISICIÓN,
FUENTES DE ALIMENTACIÓN, UNIDADES LECTORAS, CONECTORES, ETC.).
PRECISIÓN: ± 0,25 % FONDO DE ESCALA.
CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
SUMERGIBLE.
TENSIÓN DE ENTRADA: 5V RMS
FRECUENCIA: 5 KHZ
LOS ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS, 12 MESES DE GARANTÍA.
DETALLE DE TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO:

CANTIDAD TRANSDUCTOR
2 TRANSDUCTORES RANGO HK  ± 1,0 MM
2 TRANSDUCTORES RANGO HM  ± 2,5 MM
1 TRANSDUCTOR RANGO HN  ± 5,0 MM

FILTRO CIRCUITO DE ENSAYO, CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA DE PASO MILIMÉTRICO.
FILTRO CÓNICO, TIPO TEMPORARIO, DIÁMETRO 5" (CINCO PULGADAS), MATERIAL ACERO INOXIDABLE (AISI-304/316).
SERIE DE BRIDAS 150 PSI. 5000 MICRONES. SENTIDO DE FLUJO NORMAL. ESQUEMA ILUSTRATIVO A CONTINUACIÓN:
MEDIDAS  APROXIMADAS, ØA=194 MM; ØB=127 MM; C=240 MM.
ESQUEMA ADJUNTO EN ANEXO I
DEBE SER NUEVO SIN USO, 12 MESES DE GARANTÍA. 

FLOTÁMETRO / CAUDALÍMETRO DE AGUA RANGO 100 L/H A 1000 L/H
ESCALA: M³/H O L/H
(*) RANGO DE MEDICIÓN: 100 L/H A 1000 L/H
(*)CONEXIÓN: 3/4"
RESOLUCIÓN MÍNIMA: 1/20 FONDO DE ESCALA
CAUDALÍMETRO TIPO FLOTÁMETRO
ROTÁMETRO TIPO NEW FLOW BF3011O SERIE BF300E O SERIE MF200E
CONEXIONES, TUBO DE MEDICIÓN Y FLOTANTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316
PARA MEDICIÓN DE AGUA HASTA 80º C 
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 25 KG/CM2 O SUPERIOR.
PRECISIÓN ± 2% FONDO DE ESCALA.
(*)RANGOS DE MEDICIÓN DESDE 120 L/H HASTA 2000 L/H EN TAMAÑOS DE CONEXIÓN DE 1"; 1½"   TAMBIÉN SON
ADECUADOS.
DEBE SER NUEVO SIN USO, 12 MESES DE GARANTÍA.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO;
RANGO 0 A 5mm - TENSION 5V - FRECUENCIA
5KHZ - IMPEDANCIA 100KOhm -.
FILTROS; USO AGUA - CODIGO NO
CORRESPONDE - TIPO DE CONEXION
BRIDADA -.
CAUDALIMETROS; TIPO VOLUMETRICO -
RANGO DE MEDICION 10/200L/H -
RESOLUCION +/- 5% -.
 5,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
2
3
4
293-07459-0001
296-04786-0206
433-03915-0014
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los 30 (TREINTA) días corridos contados desde la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. CONSTITUYENTES
AV. GRAL. PAZ 1499
GRAL SAN MARTIN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Anexo I - Especificaciones Técnicas
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Constituyentes (Estudio y Ensayo de Componentes Estructurales).
Av. General Paz 1499 (1650) San Martín - Pcia. Bs. As.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: