This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 8
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 676/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
923
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-021
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-111
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-121
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
O´RINGS PARA LA PLANTA MOCK UP (SEGUNDO LLAMADO)
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
01 de Noviembre de 2016 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-021 -
COMPUESTO N3000-7A - DUREZA SHORE A 70
- DIAMETRO 23,52 (INT)mm - SECCION 1,78mm -
.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-111 -
COMPUESTO N3000-7A - DUREZA SHORE -
DIAMETRO 10,77mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-121 -
COMPUESTO BUNA - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 26,64mm - SECCION 5,04mm -.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
1
2
3
243-05584-0001
243-05584-0006
243-05584-0037
Recepción de Ofertas hasta el 01 de Noviembre de
2016 a las 16:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 8
ESPECIFICACIONES
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-129
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-018
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-228
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-012
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-014
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-112
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-119
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-020
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-129 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A-70 -
DIAMETRO 39,34mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-018 -
COMPUESTO BUNA - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 16,77mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-228 -
COMPUESTO BUNA - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 56,74mm - SECCION 3,53mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-012 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 9,25mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-014 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 12,42mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-112 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 12,37mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-119 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 23,47mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-020 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 21,95mm - SECCION 1,78mm -.
 30,000000
 20,000000
 20,000000
 100,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
11
243-05584-0052
243-05584-0054
243-05584-0058
243-05584-0060
243-05584-0067
243-05584-0068
243-05584-0083
243-05584-0100
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 8
ESPECIFICACIONES
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-023
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-120
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-229
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-043
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-135
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-038
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-008
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-036
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-023 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 26,7mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-120 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 25,07mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-229 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 59,92mm - SECCION 3,53mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-043 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 88,62mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-135 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 48,9mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-038 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 66,40mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-008 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 4,47mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-036 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 60,05mm - SECCION 1,78mm -.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
12
13
14
15
16
17
18
19
243-05584-0124
243-05584-0130
243-05584-0139
243-05584-0156
243-05584-0158
243-05584-0198
243-05584-0205
243-05584-0207
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 8
ESPECIFICACIONES
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-037
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-343
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-347
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-033
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-028
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-011
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-022
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-122
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-037 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 63,22mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-343 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 94,62mm - SECCION 5,33mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-347 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 107,32mm - SECCION 5,33mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-033 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 50,52mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-028 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 34,6mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-011 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 7,65mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-022 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 25,12mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-122 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 26,2mm - SECCION 2,4mm -.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 30,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
20
21
22
23
24
25
26
27
243-05584-0209
243-05584-0268
243-05584-0270
243-05584-0271
243-05584-0274
243-05584-0285
243-05584-0287
243-05584-0297
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 8
ESPECIFICACIONES
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-155
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-356
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-034
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-149
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-354
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-045
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-039
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-217
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-155 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 101,27mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA DIN 3771 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 146,7mm - SECCION 6,99mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-034 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 53,7mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA PARKER 2-149 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 71,12mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA DIN 3771 -
COMPUESTO BUNA N - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 140mm - SECCION 4mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA HF 2-045 -
COMPUESTO N3000-7A - DUREZA SHORE -
DIAMETRO 101,32mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA HF 2-039 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE -
DIAMETRO 69,57mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA HF 2-217 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE -
DIAMETRO 29,74mm - SECCION 3,53mm -.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 30,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
28
29
30
31
32
33
34
35
243-05584-0302
243-05584-0323
243-05584-0340
243-05584-0403
243-05584-0407
243-05584-0423
243-05584-0425
243-05584-0427
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 8
ESPECIFICACIONES
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-010
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-152
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-224
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-117
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-114
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-110
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-109
O´RING VITON SIN NEGRO DE HUMO APTO HF 2-113
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-010 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 6,07mm - SECCION 1,78mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-152 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 82,22mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-224 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 44,04 - SECCION 3,53mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-117 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 20,30mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-114 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 15,54mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-110 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 9,19mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-109 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 7,59mm - SECCION 2,62mm -.
AROS SELLOS; REFERENCIA CODIGO 2-113 -
COMPUESTO VITON - DUREZA SHORE A 70 -
DIAMETRO 13,94mm - SECCION 2,62mm -.
 50,000000
 30,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
36
37
38
39
40
41
42
43
243-05584-0446
243-05584-0447
243-05584-0449
243-05584-0450
243-05584-0451
243-05584-0452
243-05584-0453
243-05584-0454
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 8
ESPECIFICACIONES
CONO Y CINTA DE MEDICION TIPO PARKER
RETEN VITON 45 X 60 X 8
RETEN VITON TIPO PARKER MEDIDA 0368 ØE 32 ØI 19 H 7
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CALIBRES; PRECISION CONO MEDIDOR
O´RINGS - RANGO DE MEDICION HASTA 75mm
-.
REP. Y ACC. P/BOMBA DE VACIO; TIPO ULTRA
ALTO VACIO - REPUESTO RETEN DE VITON -
USO LINEA EXPERIM.FIS.NUCLEAR -.
REP. Y ACC. P/BOMBA DE VACIO; TIPO ULTRA
ALTO VACIO - REPUESTO RETEN DE VITON -
USO LINEA EXPERIM.FIS.NUCLEAR -.
 2,000000
 80,000000
 20,000000
UN
UN
UN
44
45
46
275-00389-0057
296-05902-0031
296-05902-0031
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 8
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: