This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1179/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
998
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
FERRETERIA
 Rubro comercial:
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
ARMARIO METÁLICO CON DOS PUERTAS BATIENTES/CORREDIZAS CON CERRADURA. MEDIDAS 150X180X45.
DIVISIONES INTERIORES TIPO ESTANTES.
SE ACEPTAN OFERTAS ALTERNATIVAS, PRESENTAR CATÁLOGO CON IMÁGENES
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
HERRAMIENTAS MENORES Y ARMARIOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
18 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
ARMARIOS; MATERIAL CHAPA - TERMINACION
CHAPA - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO)
1800 X 600 X 1800mm -.
 2,000000
UN
1
437-00035-1311
Recepción de Ofertas hasta el 18 de Noviembre de
2016 a las 11:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
ARMARIO PARA HERRAMIENTAS: ARMARIO METÁLICO CON DOS PUERTAS BATIENTES CON CERRADURA. INTERIOR 2
CAJONES, 1 ESTANTE, PANEL PARA UBICAR LLAVES, PINZAS, ETC Y COMPARTIMENTOS PARA GUARDAR
HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FERRETERÍA. COTIZAR OPCIONALES EN CUANTO A DISEÑO Y
DISPOSICIÓN. TAMAÑO 40X100X200, COTIZAR ALTERNATIVA DE TAMAÑOS MENORES. PRESENTAR CATÁLOGO CON
IMÁGENES
TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO TIPO BLACK AND DECKER  CON MECHAS VARIAS.
POTENCIA 550 W.
-TAMAÑO DEL MANDRIL: 3/8"(10MM)
-POTENTE MOTOR QUE PERMITE APLICACIONES EN CONCRETO, MADERA Y METAL.
-TRABA DE GATILLO PARA UN USO CONTINUO.
-SELECTOR DE PERCUSIÓN O ROTACIÓN PARA TALADRAR EN GRAN VARIEDAD DE MATERIALES.
GARANTÍA DE 6 A 12 MESES
SE ACEPTAN OFERTAS ALTERNATIVAS, PRESENTAR CATÁLOGO CON IMÁGENES

MINI TORNO TIPO DREMEL MODELO TIPO 3000 CON 25 ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD Y MALETÍN PARA
TRANSPORTAR.
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA:130 W
TENSIÓN: 230 V
PESO: 0,55 KG
LONGITUD: 19 CM
VELOCIDAD EN VACÍO: 10.000 - 33.000 RPM
TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA N.A.
AJUSTE DE VELOCIDAD VARIABLE
GARANTÍA DE 6 A 12 MESES
SE ACEPTAN OFERTAS ALTERNATIVAS, PRESENTAR CATÁLOGO CON IMÁGENES

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ARMARIOS; MATERIAL CHAPA - TERMINACION
PINTADO - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO)
900 X 420 X 2000mm -.
TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO
13mm - POTENCIA 1800W - VELOCIDAD GIRO
2000RPM - TENSION 220V -.
TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO
10mm - TIEMPO CARGA (HS) 3 - VELOCIDAD
GIRO 3000RPM - PERCUSION CON -
VELOCIDAD 2 - TENSION 12V -.
 1,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
2
3
4
437-00035-1369
438-00110-0021
438-00111-0006
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los SESENTA (60) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones: