This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 6
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1254/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
1016
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
 Rubro comercial:
CESTO DE BASURA DE ALUMINIO DE 23 X 46 DE ALTO TOTAL CIRCULAR TODO EN ALUMINIO CON ARO Y BASE DE
ALUMINIO  ENVIAR JUNTO CON LA OFERTA FOTO DEL MODELO COTIZADO.
SILLA  ESTRUCTURA FIJA CAÑO CUADRADO PINTADA,COLOR GRIS DE CUATRO PATAS CON APOYABRAZOS 
PESO 6KG , COLOR TALAMPAYA CANELA.
TAPIZADO DE ECOCUER  ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
MODELO DE REFERENCIA: “NUMANCIA AP”

Especificación técnica:
Especificación técnica:
MUEBLES DE OFICINA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
23 de Noviembre de 2016 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CESTOS P/PAPELES; SECCION CIRCULAR -
MATERIAL METALICO - TAPA SIN - MEDIDA
DIAMETRO 23Cm -.
PUPITRES Y SILLAS P/EDUCACION; MATERIAL
ESTRUCTURA METAL - TIPO UNIVERSITARIO
ANTIGOLPE - TERMINACION MULTILAMINADO -
.
 4,000000
 40,000000
UN
UN
1
2
292-00322-0023
435-00202-0015
Recepción de Ofertas hasta el 23 de Noviembre de
2016 a las 15:30 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 6
ESPECIFICACIONES
CONJUNTO DE BIBLIOTECAS
CONJUNTO DE BIBLIOTECAS CON VIDRIO. LOS ARMARIOS CON DIMENSIONES MODULADAS SON DE PUERTAS
BATIENTES, CON CERRADURA DE PESTILLO Y BISAGRAS CON RETEN, CON CUERPO CONSTRUIDO CON PLACA DE
18MM DE ESPESOR CON TERMINACIÓN DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO, Y TOP Y PUERTAS EN PLACA DE
18MM CON TERMINACIÓN DE CHAPA DE CEDRO CON LUSTRE.
PARA LOS ARMARIOS CON PUERTAS DE VIDRIO, ESTAS SERÁN CON UN MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
CON UN VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM DE ESPESOR.-MEDIDA1.28 CM DE FRENTE X 40.5 DE PROFUNDIDAD X 82.5
DE ALTURA TOTAL.
SE SOLICITA 01 MUEBLE DE 64 DE FRENTE CON DOS PUERTAS DE VIDRIO ESFUMADO NO MENOR DE 5MM EN EL
ESPESOR  X 40.5 CM DE PROFUNDIDAD X 82.5 CM DE ALTO CON MANIJAS LÍNEA CROMADA. PUERTAS DE ABRIR CON
CERRADURA Y TRABA. SE SOLICITA FOLLETO RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA AL
MOMENTO DE LA APERTURA.- ARMADO EN EL LUGAR
BIBLIOTECA CON ESTANTES 
MODELO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDO CON PARANTES DE ALUMINIO ANODIZADO, PISO AL TECHO CON 3 A 4
ESTANTES REGULABLES EN MELAMINA DE 30MM CON ABS DE 2MM CON SOPORTES DE MÉNSULA ESPECIALES
PARA EL AGARRE AL LATERAL DE RANURA DE ALUMINIO, PARTE INFERIOR MUEBLE BAJO CON DOS PUERTAS EN
MELAMINA DE 30MM CON ABS DE 2MM EN TODO EL PERÍMETRO COLOR A ELECCIÓN DE ACUERDO A MUESTRARIO
DE 96  DE FRENTE X 40.5 DE PROFUNDIDAD Y 2.40 DE ALTO. ENVIAR EN LA OFERTA FOLLETERÍA RESPETANDO LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

PERCHERO  ALTO CON 06 GANCHOS ESFERAS REDONDAS DE ALUMINIO CON COMBINADO CON NEGRO Y DOS
ESFERAS COMO PARAGÜERO PULGADA DEL CAÑO 2 COMO MÍNIMO TODO EN ALUMINIO.  ENVIAR FOLLETERÍA AL
MOMENTO DE LA APERTURA SIN EXCEPCIÓN.
BANQUETAS PARA COCINA
BANQUETA DE MONOCASCO PLÁSTICO INYECTADO EN POLIPROPILENO. CON ESTRUCTURA DEL CAÑO FIJA
CROMADA. . AL: 85 X AN: 48 X P: 46.5 CM. SE SOLICITA FOLLETO RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SOLICITADA AL MOMENTO DE LA APERTURA.- ARMADO EN EL LUGAR.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BIBLIOTECAS; MATERIAL CEDRO - CANT.
PUERTAS 2 - TERMINACION VIDRIO -
DIMENSION (ANCHO/PROF/ALTO) 64 X 82,5 X
40,5Cm -.
BIBLIOTECAS; MATERIAL SUPERPLAC - CANT.
PUERTAS 2 - TERMINACION ABS - DIMENSION
(ANCHO/PROF/ALTO) 120 X 42 X 180Cm -.
PERCHEROS; SOPORTE BASE CIRCULAR -
MATERIAL METAL - GANCHO 6 -.
SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA METAL -
TAPIZADO CUERINA - ALTURA FIJA -
GIRATORIA NO -.
 2,000000
 1,000000
 4,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
437-00032-0570
437-00032-0697
437-00043-0029
437-00045-0030
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 6
ESPECIFICACIONES
SILLAS PARA LABORATORIO
SILLAS MODELO TIPO 210 ROBY PARA LABORATORIO CON CERTIFICADO DE ERGONOMÍA RESPALDO ALTO CON
SISTEMA DE BASCULANTE EN EL ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS ERGONÓMICOS MODELO 550 OVALADOS
NEGROS. CARCAZA INTERNO EN MADERA APOYA PIE METÁLICO NEGROS CON REGULACIÓN NEUMÁTICA A  GAS
RUEDAS DE NYLON DOBLE PISTA. FOLLETERÍA RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL MOMENTO DE
LA APERTURA. SE SOLICITA FOLLETO DE LA LÍNEA RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA AL
MOMENTO DE LA APERTURA CON CERTIFICADO DE DISEÑO DE FABRICACIÓN Y  DESPACHO DE MUEBLES DE
OFICINA AL MOMENTO DE LA APERTURA.- ARMADO EN EL LUGAR.
SILLÓN RESPALDO ALTO  
SILLÓN MONOCASCO Y RODANTE, CON ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO EN UNA PIEZA EN MADERA DURA
MULTILAMINADA Y CRUZADA, DE DOBLE CURVATURA. TAPIZADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTAS
CON CUERO ECOLÓGICO NEGRO O BLANCO, CON COSTURA A LA VISTA DEL TIPO PESPUNTE.APOYABRAZOS
METÁLICOS Y CON TERMINACIÓN CROMADA, CON CONTACTOS TAPIZADOS, DE POLIURETANO RECUBIERTO CON
CUERO ECOLÓGICO SIMILAR AL ASIENTO. MECANISMO GIRATORIO, CON REGULACIÓN DE ALTURA A TRAVÉS DE UN
PISTÓN NEUMÁTICO COMANDADO POR UNA PALANCA, Y MOVIMIENTO BASCULANTE CON  TRABA DE BLOQUEO Y
REGULACIÓN DE TENSIÓN POR TORNILLO.  BASE ESTRELLA DE 5 RAMAS, METÁLICA Y CON TERMINACIÓN
CROMADA. RUEDAS DE DOBLE HILERA DE CONTACTO, MOLDEADAS EN NYLON, Y CON PERNO DE SUJECIÓN DE
ACERO. 
ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL RESPALDO: 1170MM
ALTURA MÍNIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL RESPALDO: 1110MM
ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL ASIENTO: 570MM
ALTURA MÍNIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL ASIENTO: 500MM
DIÁMETRO DE LA BASE: 700MM
ANCHO DEL ASIENTO: 520MM
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 500MM
SE SOLICITA AL MOMENTO DE LA APERTURA FICHA TÉCNICA DEL SILLÓN, MUESTRA DE LA TELA  Y FOLLETO
RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA AL MOMENTO DE LA APERTURA.
SILLÓN RESPALDO MEDIANO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: SILLÓN MONOCASCO Y RODANTE, CON ASIENTO Y RESPALDO
MOLDEADO EN UNA PIEZA EN MADERA DURA MULTILAMINADA Y CRUZADA, DE DOBLE CURVATURA. TAPIZADO CON
ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTAS CON ECOCUERO NEGRO O BLANCO, CON COSTURA A LA VISTA DEL TIPO
PESPUNTE. APOYABRAZOS METÁLICOS Y CON TERMINACIÓN CROMADA, CON CONTACTOS TAPIZADOS, DE
POLIURETANO RECUBIERTO CON CUERO ECOLÓGICO SIMILAR AL ASIENTO. MECANISMO GIRATORIO, CON
REGULACIÓN DE ALTURA A TRAVÉS DE UN PISTÓN NEUMÁTICO COMANDADO POR UNA PALANCA, Y MOVIMIENTO
BASCULANTE CON  TRABA DE BLOQUEO Y REGULACIÓN DE TENSIÓN POR TORNILLO.  BASE ESTRELLA DE 5 RAMAS,
METÁLICA Y CON TERMINACIÓN CROMADA. RUEDAS DE DOBLE HILERA DE CONTACTO, MOLDEADAS EN NYLON, Y
CON PERNO DE SUJECIÓN DE ACERO. ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL RESPALDO: 1020MM ALTURA
MÍNIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL RESPALDO: 960MM ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL ASIENTO:
570MM ALTURA MÍNIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DEL ASIENTO: 500MM DIÁMETRO DE LA BASE: 700MM ANCHO DEL
ASIENTO: 520MM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 500MM. 
SE SOLICITA AL MOMENTO DE LA APERTURA FICHA TÉCNICA DEL SILLÓN, MUESTRA DE LA TELA  Y FOLLETO
RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA AL MOMENTO DE LA APERTURA.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA METAL -
TAPIZADO CUERINA - ALTURA REGULABLE -
GIRATORIA SI -.
SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA MADERA -
TAPIZADO ECOCUERO - ALTURA REGULABLE -
GIRATORIA SI -.
SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA MADERA -
TAPIZADO ECOCUERO - ALTURA REGULABLE -
GIRATORIA SI -.
 10,000000
 2,000000
 4,000000
UN
UN
UN
7
8
9
437-00045-0115
437-00045-0548
437-00045-0548
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 6
ESPECIFICACIONES
SILLAS MODELO TIPO MARINER APILABLES ESTRUCTURA CROMADA RESPALDO MEDIANO
TODA LA ESTRUCTURA DEBE SER DE ACERO TUBULAR CROMADO. ASIENTO Y RESPALDO TOTALMENTE TAPIZADOS
EN CUERO ECOLÓGICO COLORA DEFINIR. CON 4 PATAS DE ACERO CROMADO CON 4 REGATONES DE MATERIAL
PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE FLEXIBLE. APOYABRAZOS DE PLÁSTICO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA
DENSIDAD.-APILABLE. PRESENTAR  MUESTRA DEL CUERO ECOLÓGICO, FOLLETO ILUSTRATIVO Y DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO. GARANTÍA DE 2 AÑOS.
ESTRUCTURA METÁLICA CAÑO CUADRADO DE 40X40 ESPESOR MÍNIMO 1,21MM, PINTADO CON EPOXI, LA TAPA ES
DE MELAMINA LISA DE 25MM CON TAPACANTO ABS DE ALTO IMPACTO.
MESA TAPA MELAMINA 25MM COLOR: CEREZO. TAPACANTOS EN PLÁSTICO ABS ESPESOR 2MM- ESTRUCTURA CAÑO
CUADRADO PINTADA, COLOR GRIS DE CUATRO PATAS- MODELO DE REFERENCIA: ESCRITORIO Q50, L144X70 TAPA
MELAMINA 25MM.
CPU RODANTE NEGRO MELAMINA
CPU RODANTE EN MELAMINA DE 18MM CON BASE RODANTE EN FORMA TRAPEZOIDAL
CON ABS DE 045MM EN TODO EL PERIMETRO DE 29 CMS DE FRENTE X 45 X 20 H. COLOR A DEFINIR.
LOCKER DE 24 PUERTAS- CASILLEROS METÁLICOS, CON PUERTA, CIERRE POR FALLEBA INTERNA Y TRABA PARA
CANDADO. DEL TIPO DOBLE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) 40X180X50CM. EN
MÓDULOS DE 3 PUERTAS, CON PATAS PINTADAS CON PINTURA EPOXI, TIPO SANITARIA. ACABADO CON PINTURA EN
POLVO TIPO EPOXI, COLOR GRIS ESPACIAL (GRIS CLARO CARTA RAL7035 Ó 7047). PRESENTAR FOLLETERÍA CON
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES.
CAMA DE 1 PLAZA DE ESTRUCTURA METÁLICA, ELÁSTICO INDEPENDIENTE CON FLEJES DE MADERA DURA
(GATAMBÚ O SIMILAR), TAMAÑO  UNA PLAZA CON SU RESPECTIVO COLCHÓN DE RESORTE CON UN ESPESOR
MÍNIMO DE 18CM, Y NO MENOS DE 80X190CM DE LADO. CONFECCIONADA EN CAÑO PESADO ESPESOR MÍNIMO
1,6MM. PINTADO CON ACABADO EPOXI COLOR NEGRO. PARA USO INTENSIVO TIPO HOTELERÍA.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA ACERO
PLANO CROMADO - TAPIZADO ECOCUERO -
ALTURA 75Cm - GIRATORIA NO -.
MESAS DE APOYO; MATERIAL ESTRUCTURA
METAL - TERMINACION MELAMINA - DIM. DEL
PLANO DE APOYO 200 X 80Cm -.
MESAS DE APOYO; MATERIAL ESTRUCTURA
METAL - DIM. DEL PLANO DE APOYO 120 X 80
X 85Cm -.
EXTENSIONES P/MUEBLES; USO PORTA CPU -
MATERIAL AGLOMERADO - TERMINACION
MELAMINA - DIMENSION 30 X 45Cm -.
LOCKERS; DIMENSION 40 X 180 X 50Cm -
CANTIDAD DE CASILLEROS 24 - ESTANTES SIN
- CANTIDAD DE CAJONES SIN - MATERIAL
METAL - CANT. PUERTAS 24 -.
CAMAS; LARGO X ANCHO 190 X 80Cm -
MATERIAL METALICA - TERMINACION PINTADA
- TIPO 1 PLAZA -.
 10,000000
 15,000000
 20,000000
 2,000000
 1,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10
11
12
13
14
15
437-00045-0577
437-01407-0609
437-01407-0190
437-01796-0025
437-02012-0059
437-02207-0055
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 6
ESPECIFICACIONES
FLEJES DE ALUMINIO COLOR BLANCO , ANCHO DE LOS FLEJES 25MM - MONTADO SOBRE PERFIL DE ALUMINIO, CON
SISTEMA DE FIJACIÓN - SISTEMA DE IZAJE EN CUEDA DE NYLON - SISTEMA DE BATIENTES DE FLEJES - MEDIDAS
SEGÚN CROQUIS A PROVEER EN LA LICITACION.
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los 75 (SETENTA Y CINCO) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CORTINAS; TIPO AMERICANA - MATERIAL
METAL - ACCIONAMIENTO MANUAL -.
 100,000000
UN
16
437-04246-0011
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 6
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.