This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
ADMINISTRACION EZEIZA 26465884/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
12
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
ES OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE MUESTRAS
 ROLLO DE TANZA NUEVO PARA BORDEADORA - USO PROFESIONAL -  DIAMETRO: 3 MM - REDONDA
LARGO 106  A 120  MTS.
MATERIAL: NYLON ESTRUSADO.
TIPO MARCA GRILON O SIMILARES.
REPUESTO  CABEZAL  NUEVO PARA BORDEADORA MARCA ECHO 4605 - ORIGINAL DE LA MARCA
PESO: 1 KG   - LARGO 106  A 120 METROS.
UNICAMENTE SE ACEPTARN OFERTAS DEL  ARTICULO ORIGINAL DE LA MARCA ESPECIFICADA.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Tolerancia:
Tolerancia:
Por la adquisiciòn de motosierra y artìculos para corte de cesped.-
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION
AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620
EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 y DE 14 A 16 HS.-

ACTO DE APERTURA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620
EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
06 de Septiembre de 2018 a las 11:20 horas
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TANZAS; DIAMETRO 3mm - PRESENTACION
ROLLO TANZA REDONDA - LARGO 106M - USO
P/BORDEADORA -.
REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO
CABEZAL -.
 25,000000
 5,000000
UN
UN
1
2
296-02845-0010
296-05688-0001
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Septiembre de
2018 a las 16:00 horas
Muestra
Muestra
SI
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
CABEZAL PORTATANZA  AUTOMATICO  NUEVO,  DE DOS SALIDAS,  PARA  DESMALEZADORA  MARCA STHIL FS 450  -

ORIGINAL MARCA STHIL  MODELO 40-2
CUCHILLA  NUEVA PARA DESMALEZADORA DE ARRASTRE MARCA YOMEL
TIPO OSCILANTE - MATERIAL HIERRO FORJADO -   LARGO 52 CM.
PARA DESMALEZADORA YOMEL 1810
ARNES NUEVO  PARA  DESMALEZADORA  STHIL FS 450 - 
TIPO PROFESIONAL - DOBLE CON BANDAS DE AMARRE EN HOMBROS Y CINTURA. - MATERIAL SINTETICO.
REPUESTO NUEVO -  JUEGO PISTON Y ARO PARA  DESBROZADORA  ECHO 4605 - ORIGINAL ECHO
ESPADA NUEVA PARA MOTOSIERRA MARCA ECHO CS 680 - LONGITUD 50 CM
UNICAMENTE SE ACEPTARAN OFERTAS DEL ARTICULO  DE LA MARCA ORIGINAL ESPECIFICADA.
UNICAMENTE SE ACEPTARAN OFERTAS SOBRE ARTICULO ORIGINAL DE LA MARCA SOLICITADA A EFECTOS DE
ASEGURAR EL ADECUADO ENSAMBLE DE LAS PIEZAS
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Tolerancia:
Tolerancia:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO
CABEZAL AUTOMATICO - MARCA EQUIPO
STIHL - MODELO EQUIPO FS 450 -.
REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO
CUCHILLA - MARCA EQUIPO YOMEL - MODELO
EQUIPO 1810 -.
REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO
ARNES - USO STHIL FS 450 -.
REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO
JUEGO PISTON Y ARO - MARCA EQUIPO ECHO
- MODELO EQUIPO 4605 -.
REP. Y ACC. P/MOTOSIERRAS; REPUESTO
ESPADA - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO
EQUIPO MS 381 -.
 10,000000
 10,000000
 2,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
296-08447-0116
296-08447-0175
296-05688-0066
296-08447-0070
296-08067-0085
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
ESPECIFICACIONES
MOTOSIERRA NUEVA, SIN USO, MOTOR NAFTERO - TIPO LIVIANA -   APTA PARA TAREAS DE PODA.
CILINDRADA: 35 A 40 CM3 - POTENCIA : 2  A 4 CV . 
VELOCIDAD: 9.000  A 11.500 RPM
LONGITUD DE ESPADA : HASTA 40 CM 
 PESO MAXIMO 4,5O  KG.
GARANTIA: 6 MESES
RED DE SERVICIO TECNICO OFICIAL DE LA MARCA
TIPO STHIL MS 210 - HUSQVARNA 435 {O SIMILARES
CUCHILLA NUEVA PARA DESMALEZADORA STHIL FS 450.
MATERIAL HIERRO TIPO DE TRES  PUNTAS
CILINDRADA: 35 A 40 CM3
POTENCIA: 2 A 4 CV
PESO MAXIMO 4,50 KG.
PARA DESMALEZADORA STHIL FS 450
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Tolerancia:
Tolerancia:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
TREINTA (30) DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA.-
Forma de pago:
VEINTE (20) DIAS HABILES.-
Plazo:
GERENCIA DE ADMINISTRACION
AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620
EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MOTORSIERRAS MOTOR NAFTERO;
CILINDRADA 40CM3 - POTENCIA 4CV -
VELOCIDAD GIRO 11500RPM - PASO CADENA
0,325pulg -.
REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO
CUCHILLA - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO
EQUIPO 160 -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
8
9
438-00107-0039
296-08447-0061
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
RENGLON Nª 1 OBLIGATORIO PRESENTACION DE MUESTRAS.-
GARANTIA: RENGLON Nº 8:  SEIS (6)  MESES.-
Observaciones: