ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  10/2017

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

1.	RAZÓN SOCIAL

2.	DOMICILIO ESPECIAL (1)

3.	TEL FAX
	
Nro	

4.	E-MAIL

5.	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN
	
Desde                             hasta	

6.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

7.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

8.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

NOTA:
(1)	Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
(2)	Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 10 /2017 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL	
                                                                                                      	
Cuit :	 	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 	
Procedimiento de Selección	
Tipo :	Licitación  Privada 	
Clase :	De etapa única nacional	
Modalidad	Sin Modalidad	
Número :	10	
Ejercicio :	2017	
Lugar, día y hora del acto de apertura :	Bahía Blanca,  20  de Enero    de 2017   las 10:00 Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.
	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
DECRETO 1023/2001	
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.	
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 	
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.	
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 	
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.	
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.	
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.	
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.	
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.	
FIRMA :	 	
ACLARACIÓN :	 	
CARÁCTER :	 	
LUGAR Y FECHA :	 	

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  10/2017

1.	Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El plazo para cumplimiento de los servicios será de VEINTE (20) HABILES contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario conforme a la Especificaciones Técnicas.
.

2.	Lugar de entrega 

COMPAÑÍA DE COMANDOS 603
	
FLORIDA NRO 1450 
BAHIA BLANCA
(CP 8000) –BUENOS AIRES

                                                                                                                                              ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________

                                      …………………….,           de……………………  de   2017.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5
Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  21 /15	FECHA:     Sep 15	1er TRIMESTRE 2017	

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO DE LOS 50.000km de la FORD RANGER patente NNB 027. 

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de aceite sintético Elaion F50E (5W-30).
-	Reemplazo de filtro de aceite.
-	Reemplazo de filtro de habitáculo.
-	Reemplazo filtro de aire.
-	Reemplazo filtro de combustible.
-	Comprobación del funcionamiento del cuadro de instrumentos, de los faros, de las luces de emergencia, de los intermitentes y bocinas, del embrague y del freno, del equipo de aire acondicionado y calefacción.
-	Comprobación y ajuste si fuera necesario del lava/limpiaparabrisas.
-	Verificación y sustitución, si fuera necesario, de escobillas limpiaparabrisas.

Interior del vehículo:
-	Comprobación del funcionamiento y estado de las luces interiores, testigo, iluminación de cuadro de instrumentos, cinturones de seguridad y tablero de instrumentos.
-	Control de funcionamiento y ajuste, de ser necesario, de freno de estacionamiento.
-	Sustitución de filtro de polen.
-	Colocación para verificar correcto funcionamiento del equipo de diagnostico.

. 

Exterior del vehículo:
-	Comprobación del funcionamiento y alineación de: luces exteriores, luces de emergencia, indicadores de giros y  bocina.
-	Comprobación de funcionamiento y engrasamiento de: cerraduras, pestillos de seguridad y de capó y portón; bisagras y retenedores de puertas.
-	Exanimación del estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.
-	Ajustar presión de neumáticos.
-	Verificar apriete de tuercas de neumáticos.
-	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado de ruedas y auxilio.

Bajo el capó
-	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas de cableados, tuberías, tubos flexibles, círculos de aceite, combustible y refrigeración.
-	Comprobación de posibles de bloqueos de la válvula PVC del sistema de emisiones de carácter.
-	Comprobar daños y fugas, donde sea visible, de: motor, bomba de vacío, calefactor, radiador.
-	Verificación de estado y limpieza de: sistema de enfriamiento, aire acondicionado y dirección de potencia de paneles radiadores.
-	Comprobación de estado y ajuste, si fuera necesario,  de correas auxiliares.
-	Revisión y reposición de nivel de líquido de dirección hidráulica, si fuera necesario.
-	Comprobar y reponer líquido, si fuera  necesario, de sistema de limpiaparabrisas.
-	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas de equipo de aire acondicionado y calefacción.
-	Limpieza y engrasamiento, si fuera necesario, de bornes de batería.
-	Comprobación y reposición de nivel de líquido de freno y embrague, si fuera necesario.

Bajo el vehículo:
-	Sustitución de aceite y filtro de motor.
-	Comprobar daños, fugas y pérdidas de motor, caja de velocidades, caja de transferencia, diferencial trasero y delantero.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de caja de velocidades.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de caja de transferencia.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de eje trasero.
-	Verificación de nivel y reposición, si fuera necesario, de fluido de eje delantero.
-	Verificación daños, roces, fugas; inspección de los protectores de calor; y remoción de materiales adheridos, del sistema de escape.
-	Verificación de desgaste de neumáticos.
-	Comprobación de daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas; de dirección. De articulación de suspensión, de semiejes, de juntas homocinéticas, de fuelles, crucetas, de árbol de transmisión, de articulaciones de dirección, de amortiguadores.

-	Comprobación de estado de revestimiento de PVC y aislaciones de bajo del vehículo.
-	Comprobación de tendido, daños, roces y fugas visibles, de tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica.
-	Comprobación con ruedas desmontadas, comprobación desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma, de frenos delanteros.
-	Comprobación desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas y sopletear frenos traseros.
-	Verificación juego axial de rodamiento de rueda.

Según detalles consta en el Manual de Mantenimiento del Usuario, de la Ford Ranger. 

GARANTIA DE OFERTA:
        El proveedor deberá entregar el vehículo con una garantía de TRES (3) años o 100.000Km     sobre los trabajos realizados.	

LUGAR DE ENTREGA:

FLORIDA NRO 1450 – CA CDO 603 - Bahía blanca (8000) - Buenos Aires . 

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.	

ANEXO 6
Ejército Argentino
Compañía de Comandos 603	ESPECIFICACION TECNICA	Ca Cdo 603	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
ET Nro  23 /15	FECHA:     Sep 15	1er TRIMESTRE 2017	

FINALIDAD:

        La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO TECNICO de la ISUZU TROOPER patente DUQ 855

CONDICIONES A CUMPLIR:

       Por la presentación de mano de obra capacitada con equipamiento y tecnología, herramientas y repuestos originales, necesarios para el Servicio Técnico que consiste en:

Entrada del vehículo al taller:
-	Reemplazo de aceite sintético Elaion F50E (15W-40).
-	Reemplazo de filtro de aceite.
-	Reemplazo filtro de aire.
-	Reemplazo filtro de combustible.	

LUGAR DE ENTREGA DE VEHICULO:

FLORIDA NRO 1450 – CA CDO 603 - Bahía blanca (8000) - Buenos Aires. 

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación.