This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
COOR AUT. 128170/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
11
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
DE PRIMERA MARCA. TIPO FATE, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELLIN. ETC.
DE PRIMERA MARCA. TIPO FATE, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELLIN. ETC.
DE PRIMERA MARCA. TIPO FATE, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELLIN. ETC.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS.
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30 de Marzo de 2017 a las 11:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
NEUMATICOS; VEHICULO AUTOMOVIL -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA
- MEDIDA 195/70R14 -.
NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA
- MEDIDA 235/75R15 -.
NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA
- MEDIDA 205/75R16 -.
 4,000000
 4,000000
 20,000000
UN
UN
UN
1
2
3
244-06818-0032
244-06818-0048
244-06818-0201
Recepción de Ofertas hasta el 30 de Marzo de 2017 a
las 11:00 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
DE PRIMERA MARCA. TIPO FATE, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELLIN. ETC.
DE PRIMERA MARCA. TIPO FATE, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELLIN. ETC.
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. VOLKSWAGEN AMAROK DC TREDLINE 4X2 180 CV. MODELO
2014. PARA CIUDAD.
NEUMATICO ORIGINAL TIPO OFF ROAD, SEGÚN MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. FORD
RANGER XLT 2C 4X2 3.2 MODELO 2014.
SEGÚN MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. FORD RANGER XLT 2C 4X2 3.2 MODELO 2014.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA
- MEDIDA 175/65R14 -.
NEUMATICOS; VEHICULO UTILITARIO -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO SIN
CAMARA - MEDIDA 185/65R15 -.
NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA
- MEDIDA 245/65 R17 -.
NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA -
CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO SIN
CAMARA - MEDIDA 255/70R16 -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS - MARCA
FORD - MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS - MARCA
RENAULT - MODELO KANGOO -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
BATERIA - MARCA FORD - MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
LAMPARA DE GIRO - MARCA FORD - MODELO
RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO FARO
GIRO - MARCA CITROEN - MODELO BERLINGO
-.
 30,000000
 20,000000
 2,000000
 4,000000
 8,000000
 9,000000
 2,000000
 20,000000
 30,000000
UN
UN
UN
UN
Jgo
Jgo
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
244-06818-0448
244-06818-0746
244-06818-0751
244-06818-0755
296-04978-1800
296-04978-6155
296-04978-8164
296-04978-8263
296-04978-8319
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
BATERÍA 12 VOLT X 88 AMPER
JUEGO DE ESCOBILLAS DELANTERAS.
ESCOBILLA TRASERA.
BATERÍA REFORZADA. 12 VOLT X 180 AMPER.
BATERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO. VOLKSWAGEN AMAROK DC TREDLINE 4X2 180 CV.
MODELO 2014.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
BATERIA - MARCA FIAT - MODELO DUCATO -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
LAMPARA DE BAJA Y ALTA - MARCA FORD -
MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO FARO
TRASERO - MARCA RENAULT - MODELO
KANGOO -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS - MARCA
CITROEN - MODELO BERLINGO -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS - MARCA
CITROEN - MODELO BERLINGO -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
LAMPARA DE FRENO - MARCA FORD -
MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
LAMPARA DE LUZ DE REVERSA - MARCA
FORD - MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/AUTOMOTOR; REPUESTO
LAMPARA DE POSICION - MARCA FORD -
MODELO RANGER -.
REP. Y ACC. P/TRACTORES; REPUESTO
BATERIA - MARCA ZANELLO - MODELO 1984 -.
REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA
AUTOMOTOR VOLKSWAGEN - MODELO
AUTOMOTOR AMAROK - ELEMENTO BATERIA -
.
 4,000000
 10,000000
 18,000000
 12,000000
 6,000000
 20,000000
 8,000000
 12,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
Jgo
UN
UN
UN
UN
UN
UN
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
296-04978-8504
296-04978-8607
296-04978-8723
296-04978-9593
296-04978-9593
296-04978-9681
296-04978-9683
296-04978-9684
296-05936-0592
296-09688-0379
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
ESPECIFICACIONES
REFORZADA. DE PRIMERA MARCA Y RECONOCIDA EN EL MERCADO
REFORZADA. DE PRIMERA MARCA Y RECONOCIDA EN EL MERCADO.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 5 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
R. Y A. P/VEHICULO UTILITARIO; MARCA
AUTOMOTOR FIAT - MODELO AUTOMOTOR
DUCATO - ELEMENTO ESCOBILLA
P/LIMPIAPARABRIZAS -.
ASPIRADORAS; USO POLVO - CAPACIDAD 3,5L
- POTENCIA 1800W - ASPIRACION ARRASTRE -
MOVILIDAD SI - TENSION NOMINAL 220V -
CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A -
CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE
SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5KVA -.
HIDROLAVADORAS; POTENCIA 1800W -
CAUDAL 360L/H - PRESION SALIDA 90 A 140Bar
-.
 12,000000
 1,000000
 1,000000
Jgo
UN
UN
23
24
25
296-09689-0229
439-01312-0077
439-01316-0044
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

*Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos.
traer personal para el acarreo de bultos.
Observaciones: