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PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas 

1. Objeto: CONSUMIBLES Y REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS VARIOS DE LABORATORIO
Alcance: Ver Características Particulares 

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Repuestos y Consumibles de los Equipos utilizados en diferentes métodos de Ensayos de Laboratorio.

Sólo se aceptarán materiales y repuestos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptará materiales y repuestos reciclados o usados.

El número de catálogo de los consumibles y repuestos según el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios  es el 2-9-6-08904.
2.
Referencias Normativas

Los presentes Insumos deberán responder a las exigencias de las Normas a las cuales están referidos los métodos de ensayos, que se detallan a continuación:

· Espectrometría SM 2120 B y C Ed. 21 (2005) y AFNOR-94 T90-034: Color.
· Nefelometría SM 2130B Ed. 20 (1998): Turbiedad.
· ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.
· Espectrofotometría SM 4500-PE Ed.21 (2005): Fósforo de ortofosfatos
· Potenciometría SM 4500H+ Ed.21 (2005): pH.
· Cálculo iónico/físicoquímico SM 2330D Ed. 21 (2005): pH de saturación (pHs), Indice de Langelier
· Potenciometría SM 2580D Ed.21 (2005): Potencial redox
· Conductimetría SM 2510B Ed. 21 (2005): Conductividad, Residuo conductimétrico (Sólidos disueltos totales)
· Volumetría SM 2310B y 2320B Ed.21 (2005): Alcalinidad total (TAC)
· Potenciometría SM 2310B y 2320B Ed.21 (2005): Alcalinidad total (TAC)
· Espectrofotometría AFNOR T90-013 NF EN 26777 (Rev.1994) ISO 6777: Nitritos
· Espectrofotometría AFNOR T90-015 (Rev.1994): Amonio
· Destilación y Volumetría SM 4500-NH3-B y C Ed.21 (2005) Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrógeno de NH3 (lagos)
· Electrodo selectivo SM 4500-O-G Ed.21 (2005): Oxígeno disuelto
· Iodometría SM 4500-O-B Ed. 21 (2005): Oxígeno disuelto (lagos)
· Volumetría redox AFNOR T90-050 (Rev 1994): Oxidabilidad
· Volumetría redox AFNOR T90-37 (Rev 1994): Cloro residual total y Cloro residual libre
· Colorimetría visual BS 1427 (1962): Cloro residual total y Cloro residual libre (in situ)
· Destilación y Fotometría NEN 6655 (1997) y ISO 14403:2002 : Cianuros
· Siembra e incubación a 20°C (5 días) SM 5210B Ed. 21 (2005): DBO5
· Gravimetría SM 2540 A y D Ed. 21 (2005). Sólidos Totales Suspendidos (MES)
· Digestión-Volumetría SM 4500-Norg-B Ed.21 (2005); SM 4500-NH3-B y C Ed.21 (2005) y Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrógeno total Kjeldhal (NTK)
· Digestión-Espectrofotometría SM 4500-P-B y E Ed. 21 (2005): Fósforo total
· Espectrometría de AA por horno SM 3113B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Bario, Cadmio, Cromo total, Plomo, Níquel, Selenio, Antimonio, Cobalto, Arsénico, Vanadio.

· Espectrometría de , AA por llama SM 3111D Ed. 21 (2005): Aluminio (agua cruda)
· Espectrometría de AA por llama SM 3111B Ed. 21 (2005): Hierro, Hierro soluble, Plata, Cobre, Cinc, Manganeso, Manganeso soluble, Silicio.
· Espectrometría de AA por vapor frío SM 3112B Ed. 21 (2005): Mercurio
· ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Hierro, Hierro soluble, Manganeso, Manganeso soluble, Cobre, Cinc, Plata, Silicio, Boro, Bario, Cromo total, Niquel, Antimonio, Cobalto, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza total.
· Absorción ultravioleta SM 5910B Ed. 21 (2005): UV254
· Combustión alta temperatura SM 5310B Ed. 21 (2005): Carbono orgánico total (TOC) y Carbono orgánico disuelto (COD)
· Espectrofotometría infrarroja AFNOR T90-114  Rev.1994: Hidrocarburos totales, Grasas y aceites
· Recuento en placa AFNOR T90-401/402 (Ago-1984): Bacterias heterótrofas viables a 20°C, Bacterias heterótrofas viables a 37°C
· Test por sustrato enzimático SM 9223A,B Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli, Estreptococos fecales
· Filtración por membrana SM 9222A,B y G Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli
· Fermentación por tubos múltiples  SM 9221A,B,C,E y F Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli, Coliformes fecales
· Filtración por membrana NFT 90-421 (oct 1989): Pseudomonas aeruginosa
· Filtración por membrana NFT 90-416 (oct 1985): Estreptococos fecales
· Fermentación por tubos múltiples  NFT 90-411 (oct 1989): Estreptococos fecales.

· Aislamiento cualitativo y serodiagnóstico SM 9260A,H Ed.21 (2005): Vibrio cholerae 01, Salmonella sp
· Filtración por membrana ISO 6461/2 (1986): Esporas de anaerobios sulfito reductores (Clostridios)
· Identificación de colonias por galerías API 10E: Identificación de una colonia
· Filtración, separación inmunomagnética e inmunofluorescencia EPA-821-R-99-006 (abr 1999) y Método EPA 1623: Giardia sp (agua de consumo y agua superficial), Cryptosporidium sp (agua de consumo y agua superficial)
· Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-2 (Feb 1997): Bacteriófagos somáticos de Escherichia coli
· Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-1 (Dic 1996): Bacteriófagos F-RNA específicos
· Espectrofotometría SM 10200A y H Ed.21 (2005): Clorofila "a"
· Denominación general SM 10200 A-B-C-D-E y F  Ed. 21 (2005): Fitoplancton (denominación general), Fitoplancton ( géneros dominantes), Fitoplancton ( total de géneros presentes), Fitoplancton ( especies dominantes con identificación completa), Fitoplancton ( total de especies presentes), Zooplancton (denominación general), Zooplancton ( generos dominantes), Zooplancton (total de géneros presentes).
· Método 330.5 de la USEPA (United States Environmental Protection Agency).
· Método 4500-Cl G del Standard Methods for the Examination Water and Wastewater, 20° Edición – Año 1998.-

· British Standard 1427
· ISO/IEC 17025:1999

· ISO 9000:2000
· ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.
· Espectrofotometría de AA por horno SM 3113B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Bario, Cadmio, Cromo total, Plomo, Níquel, Selenio, Antimonio, Cobalto, Arsénico, Vanadio.

· Espectrofotometría de , AA por llama SM 3111D Ed. 21 (2005): Aluminio (agua cruda).
· Espectrofotometría de AA por llama SM 3111B Ed. 21 (2005): Hierro, Hierro soluble, Plata, Cobre, Cinc, Manganeso, Manganeso soluble, Silicio.
· Espectrofotometría de AA por vapor frío SM 3112B Ed. 21 (2005): Mercurio.
· ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Hierro, Hierro soluble, Manganeso, Manganeso soluble, Cobre, Cinc, Plata, Silicio, Boro, Bario, Cromo total, Níquel, Antimonio, Cobalto, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza total.
· Espectómetro de masas con fuente por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS)
3.1 Características Generales 

Los Insumos serán destinados a la realización de los diferentes métodos de ensayo que se llevan a cabo en los Laboratorios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., los cuales se encuentran Acreditados bajo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO/IEC 17025:1999.

Todos los Métodos de Ensayo están referidos a las Normas Internacionales más prestigiosas, con el objeto de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. Es por ello que los productos especificados en el presente Pliego deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente a Calidad, debiendo además mantener dichas características invariables de lote a lote.

3.2 Características Particulares
Las especificaciones correspondientes a cada material se encuentran detalladas a continuación:

I) EQUIPOS AES LABORATOIRE

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO– Modelos APS 320 – AES S 6000 – AD 50/100 – AES 320

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	I-1
	A03-001-640
	Nro.
	Lámpara UV, mínimo 400 hs. de uso. Modelo APS 320, AES Catálogo AESMN3924. En envase de 1 unidad.

	I-2
	A03-001-636
	Nro.
	Papel registrador para Autopreparador de Medios de Cultivo Modelo AES S 6000. Envase de 1 unidad.

	I-3
	
	Nro.
	Set de mangueras con acople de acero inoxidable. Modelo AD50/100. Catálogo AESAS0184A. En envase por un set.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	I-4
	
	Nro.
	Set de tuberías para plaqueador AES320, Catálogo AESMN3920. En envase por un set. 

	I-5
	A03-001-638
	Nro.
	Tubo de dispensado autoclavable, de Ø 6 mm. Modelo APS320, AES Catálogo AESMN3920. En envase de 1 unidad.

	I-6
	A03-001-639
	Nro.
	Tubo de silicona, de 4,8 mm x 8,8 mm, pre-cortado, para un mínimo de 100 hs. de uso, para Bomba Peristáltica MASTERFLEX. Modelo APS320, AES Catálogo AESMN3923. En envase de 1 unidad.

	I-7
	
	Nro.
	Tubo UV para lámpara ultrvioleta Modelo AD50/100, AESGWE 919011030910. En envase de 1 unidad.

	I-8
	A03-001-648
	Nro.
	Kit de consumibles para impresora de autopreparador Modelo Masterclave 09 Catálogo AESAP0225-AT0602. Kit de 5 rollos de papel y 2 cintas de tinta.

	I-9
	A03-001-649
	Nro.
	Filtro de descompresión de autopreparador Modelo Masterclave 09 Catálogo AESAT0228. En envase de 1 unidad

	I-10
	A03-001-650
	Nro.
	Boquilla de toma de muestra para autopreparador Modelo Masterclave 09 Catálogo AES AT0117A. En envase de 1 unidad

	I-11
	A03-001-651
	Nro.
	Tubo de toma de muestra para autopreparador Modelo Masterclave 09 Catálogo AES AT0118. En envase de 1 unidad

	I-12
	A03-001-653
	Nro.
	Junta de tubo de toma de muestra para autopreparador Modelo Masterclave 09 Catálogo AES AT0119. En envase de 1 unidad


II) EQUIPOS BIOTEK

LECTOR DE MICROPLACAS – Modelo ELX 800

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	II-1
	A03-001-792
	Nro.
	Celda de cuarzo de 1cm de paso de luz BIO-CELL Catálogo 7272051. En envase de 1 unidad.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	II-2
	A03-001-795
	Nro.
	Filtro de 650 nm de longitud de onda Catálogo 7334650. En envase de 1 unidad.

	II-3
	A03-001-797
	Nro.
	Lámpara de tungsteno halógeno Catálogo 7330513. En envase de  1 unidad.

	II-4
	
	Nro.
	Placa adaptadora para montaje de 8 celdas de lectura del tipo BIOCELL. Catálogo 7270512. En envase de 1 unidad.


III) EQUIPOS CEM

DIGESTOR DE MICROONDAS – Modelos MARS 5 – MAS 7000 – MDS 2000

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	III-1
	A03-001-502
	Nro.
	Conectores .Modelo Mars 5. Catálogo 325028. En envase de una unidad

	III-2
	A03-001-493
	Nro.
	Crisoles de fibra de cuarzo de 50 ml., para Mufla de microondas  Modelo MAS 7000. Catálogo 303060. En envase de 50 unidades.

	III-3
	
	Nro.
	Discos de fibra de cuarzo de Ø 40 mm., para Mufla de microondas Modelo MAS 7000. P/N° 201580. En envase de 100 unidades.

	III-4
	A03-001-495
	Nro.
	Kit de 12 vasos de teflón de 100 ml. Modelo MDS-2000, compuesto por tapas para vasos, membranas de ruptura, tubuladuras de seguridad. En envase por un kit.

	III-5
	A03-001-499
	Nro.
	Kit de 12 vasos de teflón estándar y un vaso de control de presión y temperatura. Modelo XP 1500 plus. Catálogo 431240 para Modelo Mars 5. En envase por un kit.

	III-6
	A03-001-496
	Nro.
	Marcador resistente a altas temperaturas para rotulado de crisoles. Catálogo 302070. En envase de 1 unidad

	III-7
	A03-001-498
	Nro.
	Membranas de seguridad de ruptura para vasos. Catálogo 4313301 Modelo XP 1500 Plus. En envase de 120 piezas

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	III-8
	A03-001-505
	Nro.
	Sensor de presión ESP Plus. Modelo Mars 5. Catálogo 565470. En envase de una unidad

	III-9
	A03-001-503
	Nro.
	Sensor de temperatura RTP 300+ para modelo Mars 5. Catálogo 314305. En envase de una unidad

	III-10
	A03-001-500
	Nro.
	Tapa de control para vasos .Modelo Mars 5. Catálogo 432075. En envase de una unidad

	III-11
	A03-001-501
	Nro.
	Tapas Estándar para vasos. Modelo Mars 5. Catálogo 432070.  En envase de una unidad

	III-12
	A03-001-504
	Nro.
	Termopozo.  Modelo Mars 5. Catálogo 326280. En envase de una unidad

	III-13
	A03-001-497
	Nro.
	Válvula de seguridad. Modelo MDS-2000. En envase de 1 unidad

	III-14
	A03-001-732
	Nro.
	Liner TFM de 100ml para vasos XP1500 Plus (control y estándar) / OMNI / EasyPrep, para equipo de digestíon MARS5, marca CEM Corporation. N/P 432175

	III-15
	A03-001-733
	Nro.
	Paquete de ciento veinte (120) membranas de ruptura, para vasos XP 1500 Plus, marca CEM Corporation. N/P 431301.

	III-16
	A03-001-734
	Nro.
	Cubierta para control de presión y temperatura, para vasos ACV y LDV, marca CEM Corporation. N/P 324305.

	III-17
	A03-001-735
	Nro.
	Cubierta para vasos ACV y LDV - Configuración estándar, marca CEM Corporation. N/P 324315.

	III-18
	A03-001-736
	Nro.
	Liner para vasos ACV, para equipos de digestión, marca CEM Corporation. N/P 327060.

	III-19
	A03-001-737
	Nro.
	Termopozo de vidrio pyrex, para Vasos ACV, marca CEM Corporation. N/P 004085.

	III-20
	A03-001-738
	Nro.
	Paquete de ciento veinte (120) membranas de ruptura, para vasos ACV y LDV, para sistema de digestión por microondas marca CEM Corporation. N/P 324350.

	III-21
	A03-001-731
	Nro.
	Soporte standard con módulo de apoyo para vasos XP1500 Plus de equipo de digestíon MARS5, marca CEM Corporation. Número de parte 432020. En envase de 1 unidad

	III-22
	A03-001-506
	Nro.
	Conjunto de 40 vasos de 75 ml y bandeja giratoria CEM Xpress, N/P 907397.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	III-23
	A03-001-754
	Nro
	Kit para control de temperatura en todos los vasos XPress en el digestor MARS 5, marca CEM, N/P 565736. Consiste en 2 sensores de temperatura calibrados trazables a NIST que controlan la temperatura interna de cada vaso hasta 330°C. Incluye protección por sobre-calentamiento.


IV) EQUIPOS ENDRESS & HÄUSER 

A)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE AMONIO – Modelo STAMOLYS CA71 AM

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV A-1
	A04-A01-001
	Nro.
	Detergente pH ácido. Catálogo CAY747 – V01AAE. En envases de 100ml.

	IV A-2
	A04-A01-002
	Nro.
	Equipo de mantenimiento para CAV 740. Catálogo CAV 740-2A. Dos juegos de tubos para bomba amarillo / azul y un juego de conectores por cada juego de tubos. 

	IV A-3
	A04-A01-003
	Nro.
	Reactivo inactivo. Catálogo CAY140. En envases de 5 litros.

	IV A-4
	A04-A01-004
	Nro.
	Spray de silicona. Catálogo 51504155. En envases de 1 unidad.

	IV A-5
	A04-A01-005
	Nro
	Detergente Catálogo CAY141. En envase de 1000 ml.

	IV A-6
	A04-A01-006
	Nro
	Tubo de Neoprene de diámetro interior 1,6mm para salida de celda de medición y entrada de reactivos. Catálogo 51504116. 

	IV A-7
	A04-A01-007
	Nro
	Tubo de C-Flex de diámetro interior 6,4mm para desagote. Catálogo 51504115.

	IV A-8
	A04-A01-008
	Nro
	Tubo de C-Flex de diámetro interior 1,5mm para interconexiones. Catálogo 51512535.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV A-9
	A04-A01-009
	Nro
	Conector de 1,6mm x 1,6mm. Catálogo 51506495. En envases de 10 unidades.

	IV A-10
	A04-A01-010
	Nro
	Conector T de 1,6mm x 1,6mm x 1,6mm. Catálogo 51506490. En envases de 2 unidades.

	IV A-11
	A04-A01-011
	Nro
	Conector Y de 1,6mm x 1,6mm x 1,6mm. Catálogo 51512096. En envases de 1 unidad.

	IV A-12
	A04-A01-012
	Nro
	Juego de válvula completo. Catálogo 51512100. En envases de 1 unidad.

	IV A-13
	A04-A01-013
	Nro
	Cabezal giratorio con amarre para bombeo en tubos. Catálogo 51512085. En envases de 1 unidad.

	IV A-14
	A04-A01-014
	Nro
	Cassette de tubo para bombas. Catálogo 51512086. En envases de 1 unidad.

	IV A-15
	A04-A01-015
	Nro
	Tubo para bomba Tygon amarillo / azul DI 1,62 mm. Catálogo 51506434. En envases de 12 unidades

	IV A-16
	A04-A01-016
	Nro
	Grasa siliconada. Catálogo 71017654. En envases de 35gramos.

	IV A-17
	A04-A01-017
	Nro
	Detergente pH ácido marca E+H art CAY747-V02AAE, en envase de 250 ml para ultrafiltración.


B)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE CONDUCTIVIDAD - Modelos LIQUISYS M CLM 223, 253 y Liquiline M CM42

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV B-1
	
	Nro.
	Electrodo para medición continua de conductividad TIPO INDUCTIVO específico. Catálogo CLS 50 - 01C18K. En envase de 1 unidad

	IV B-2
	
	Nro.
	Electrodo para medición continua de conductividad de TIPO INDUCTIVO específico. Catálogo CLS 50 – A2A1. En envase de 1 unidad

	IV B-3
	A04-C01-002
	Nro.
	Electrodo para medición continua de conductividad de TIPO CONDUCTIVO específico. Catálogo CLS 15 - A1A1A. En envase de 1 unidad

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV B-4
	A04-C01-003
	Nro.
	Sensor para medición continua de conductividad de TIPO CONDUCTIVO específico. Catálogo Condumax CLS 19. En envase de 1 unidad

	IV B-5
	A04-C01-004
	Nro.
	Sensor para medición continua de conductividad de TIPO INDUCTIVO específico. Catálogo Indumax CLS 50 - D. En envase de 1 unidad

	IV B-6
	A04-C01-005
	Nro.
	Sensor para medición continua de conductividad de TIPO CONDUCTIVO específico Memosens. Catálogo Condumax CLS 21 – D . En envase de 1 unidad


C) DE MEDICIÓN  DE NITRATOS – Modelo STAMOSENS CNS 70 CON TRANSMISOR CNM 750 y Liquiline CM442

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV C-1
	A04-N01-001
	Nro.
	Cable de extensión de 10 m. con terminal. Catálogo 51502953. En envases de 1 unidad.

	IV C-2
	A04-N01-002
	Nro.
	Caja de sensor para extensión del cable desde el transmisor hasta el sensor. Catálogo 51502956. En envases de 1 unidad.

	IV C-3
	A04-N01-003
	Nro.
	Sensor CNS70. Catálogo CNS70B5A1A.

	IV C-4
	A04-N01-004
	Nro.
	Sensor óptico de nitratos Viomax. Catálogo CAS51 D digital, memosens, cabezal G1", 3/4" NPT para medición continua

	IV C-5
	
	Nro.
	Sensor óptico de UV Viomax. Catálogo CAS51 D digital, memosens, cabezal G1", 3/4" NPT para medición continua


D) DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO - MODELO LIQUISYS S COM 253 y Liquiline M CM42 

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV D-1
	A04-O01-001
	Nro.
	Solución salina para sonda de medición de OD en ampollas plásticas transparentes con solución de llenado de electrodo. CATÁLOGO COY3-F - Número de Orden 50053349. 

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV D-2
	A04-O01-002
	Nro.
	Kit de mantenimiento para medidor de oxigeno E+H. Solucion de electrolito y membrana para sensor de medicion continua COS41 CATALOGO 51506784

	IV D-3
	A04-O01-004
	Nro.
	Sensor de medición continua COS41

	IV D-4
	A04-O01-005
	Nro.
	Sensor de medición continua OXYMAX W CATÁLOGO COS51D AS800  


E)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE PH - Modelos LIQUISYS M CPM 223, 253 y Liquiline CM42

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV E-1
	A04-P01-001
	Nro.
	Cable mallado de 3mts. de longitud para conexión (cable para sensor analógico) IP 68. Modelo CPK9. En envase de 1 unidad.

	IV E-2
	A04-P01-002
	Nro.
	Cable mallado de 3mts de longitud para conexión (cable para sensor Memosens) IP 68. Modelo CYK10. En envase de 1 unidad.

	IV E-3
	A04-P01-003
	Nro.
	Cable mallado de 5 mts. de longitud para conexión (cable para sensor analógico)  IP 68 / NEMA 6X  Modelo CPK9NAZ1A. En envase de 1 unidad.

	IV E-4
	A04-P01-004
	Nro.
	Cable mallado de 5 mts. de longitud para conexión (cable para sensor Memosens) IP 68 / NEMA 6X  Modelo CPK 10-A101. En envase de 1 unidad. 

	IV E-5
	A04-P01-005
	Nro.
	Electrodo para medición continua de pH. Catálogo CPK9. En envase de 1 unidad.

	IV E-6
	A04-P01-006
	Nro.
	Electrodo para medición continua de pH (Memosens) Modelo ORBISINT Catálogo CPS11 D. En envase de 1 unidad.

	IV E-7
	A04-P01-007
	Nro.
	Electrodo para medición continua de pH (Analógico) Catálogo CPS11. En envase de 1 unidad.

	IV E-8
	A04-P01-008
	Nro.
	Electrodo para medición continua de pH (Memosens) Catálogo CPS41D. En envase de 1 unidad.

	IV E-9
	A04-P01-009
	Nro.
	Conjunto de Inmersión. FLEXDIP CYA112. Catálogo CYA112-1VT9/0


F) DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN CONTINUA DE TURBIEDAD DE ALTO y BAJO RANGO – Modelos LIQUISYS CUM 223 y 253

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV F-1
	A04-T01-001
	Nro.
	Adaptadores NPT de ½”. Catálogo 51500177. En envases de 1 unidad.

	IV F-2
	A04-T01-002
	Nro.
	Cable de 7 m. de medida con terminal, parte superior de la caja y unión roscada. Catálogo 50088167. En envase de 1 unidad.

	IV F-3
	A04-T01-003
	Nro.
	Kit CUY 31 de mantenimiento para el sensor CUS 31 que incluye 3 wiper. Catálogo 50089252. En envases de 1 unidad.

	IV F-4
	A04-T01-004
	Nro.
	Sensor de turbiedad TURBIMAX CUS 31. Catálogo CUS31 W2E con wiper rango alto. En envases de 1 unidad.

	IV F-5
	A04-T01-005
	Nro.
	Kit CUY 22 para verificar funciones y estabilidad del sensor CUS 31 Catálogo 51504477 

	IV F-6
	A04-T01-006
	Nro.
	Sensor de turbiedad TURBIMAX CUS 31. Catálogo CUS31 W2S con wiper rango bajo. En envases de 1 unidad.

	IV F-7
	A04-T01-007
	Nro.
	Sensor de Turbidez, óptico. TURBIMAX CUS51D. Catálogo CUS51D-10V6/0


G) DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN CONTINUA DE TURBIEDAD DE BAJO RANGO – Modelos LIQUISYS CUE 22

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV G-1
	A04-T02-001
	Nro.
	Disecante CUE 21-22. Catálogo 51518578. En envase de 1 unidad

	IV G-2
	A04-T02-002
	Nro.
	Kit de calibración: 0.02 NTU – 10.0 NTU – 100NTU. Catálogo 71030102. En envases de 1 unidad.

	IV G-3
	A04-T02-003
	Nro.
	Repuesto de celda de medición de turbiedad con traductor ultrasónico para CUE22 marca E+H. Catálogo 51518576. En envase de 1 unidad. 


H)
EQUIPO TOMA-MUESTRAS – Modelo ASP-STATION 2000

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV H-1
	
	Nro.
	Bandeja original con dos bidones plásticos de 12 Lts de capacidad con manija y tapa a rosca. Catálogo 51002312. En envases por unidad.

	IV H-2
	
	Nro.
	Botella con tapa de 3 litros. Catálogo 50088586. En envases de 1 unidad.

	IV H-3
	
	Nro.
	Cesta 6 x 3 I, de PE con damajuanas. Catálogo RPS20A – FB. En envases de 1 unidad.

	IV H-4
	
	Nro.
	Distribuidor redondo (grifo giratorio, accionamiento del grifo giratorio, bastidor para el distribuidor). Catálogo RPS20A –VA. En envases de 1 unidad.

	IV H-5
	
	Nro.
	Extremo filtro de succión (Strainer) de acero inoxidable, marca SIGMA Catálogo 2070. En envases de 1 unidad

	IV H-6
	
	Nro.
	Filtro receptor de malla. (CPV para la manguera de aspiración 13/15 mm.). Catálogo 50079731. En envases de 1 unidad.

	IV H-7
	
	Nro.
	Manguera de succión de goma negra de NBR ASP. Diámetro interno 13mm. x 10m. de largo. Catálogo 51001076. En envases de 1 unidad.

	IV H-8
	
	Nro.
	Set de frascos plásticos original de 3 Lts originales de capacidad  por 6 unidades con tapa a rosca con distribuidor para dicho muestreador.

	IV H-9
	
	Nro.
	Bomba. Catálogo 71203770

	IV H-10
	
	Nro.
	Administrador de Aire. Catálogo 51003139

	IV H-11
	
	Nro.
	Junta de Goma. Catálogo 50079265

	IV H-12
	
	Nro.
	Kit de Manguera Neumática. Catálogo 71203753

	IV H-13
	
	Nro.
	Diafragma para la Abrazadera de la manguera. Catálogo 51002657

	IV H-14
	
	Nro.
	Vaso Dosificador. Catálogo 71203748


I)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE CLORO – Modelo STAMOLYS CA71 CL

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV I-1
	A04-L01-002
	Nro.
	Reactivo inactivo CL libre. Catálogo CAY543 – V10AAE. En envases de 1litro.

	IV I-2
	A04-L01-003
	Nro.
	Tubo para bomba Tygon negro / negro DI 0,75 mm. Catálogo 51506437. En envases de 12 unidades


J)
ACONDICIONADOR DE MUESTRAS – Modelo CAT 430

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IV J-1
	A04-S01-001
	Nro
	Detergente pH ácido marca E+H art CAY747-V02AAE, en envase de 250 ml para ultrafiltración.

	IV J-2
	A04-S01-002
	Nro.
	Filtro para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art. 51509236. En envase de 1 unidad.

	IV J-3
	A04-S01-003
	Nro.
	Adaptador para 2 filtros para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art 51511355. En envase de 1 unidad.

	IV J-4
	A04-S01-004
	Nro.
	Set de tubos  para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art 51509225. En envase de 1 unidad.

	IV J-5
	A04-S01-005
	Nro.
	Conector de filtro y manguera para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art 51514278. En envase de 1 unidad.

	IV J-6
	A04-S01-006
	Nro.
	Conector de manguera para 4 filtros para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art 51514279. En envase de 1 unidad.

	IV J-7
	A04-S01-007
	Nro.
	Manguera 4/2 mm para acondicionador de muestras CAT 430 E+H art 51514281. En envase de 25m.


K) MULTIPARAMÉTRICO – Modelo Liquiline CM444

	Item
	Código de

Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.

	Descripción

	IV K-1
	
	Nro.
	Transmisor de Análisis de Líquidos Multiparamétrico + Multicanal aplicable para control, pH/Redox, Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), Cloro, SAC, Nitratos, Amonio. Sensores Digitales; Tecnología Memosens. Catálogo CM444-2TQ0/0 


V) EQUIPOS ESPECTROLINE

LAMPARA UV PARA LECTURA DE PLACAS – Modelo EA-160/FE

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	V-1
	A03-001-763
	Nro.
	Tubo UV de 50HZ, 230V, 0,17 A. En envase de 1 unidad.


VI) EQUIPOS HACH

A) DE ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS - Modelos DR 2000, DR 2010, DR 4000, DR 4000-U, DR 5000 y DR 6000.
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI A –1 
	
	Nro.
	Acido Clorhídrico ACS. Catálogo 134-49. En envase de 1000 ml

	VI A-2
	
	Nro.
	Agua desionizada variable. Catálogo 272-56. En envases de 4 litros. 

	VI A-3
	A03-001-518
	Nro.
	Celda de cuarzo de 10mm de paso óptico y 3,5 ml de capacidad, Modelo DR 4000- 5000 y 6000. Catálogo 48228-00. En envase de 2 celdas.

	VI A-4
	A04-E01-004
	Nro.
	Celda de cuarzo de 100mm de paso óptico y 35 ml. de capacidad. DR 4000- 5000 y 6000. Catálogo 26244-01. En envase de 1 unidad.


	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI A-5
	
	Nro.
	Celdas de vidrio apareadas de 25 ml. de capacidad., Modelos DR 2000 y DR 4000. Catálogo 20950-00. En envase de 2 unidades como mínimo.

	VI A-6
	
	Nro.
	Celda apareada de 25 ml. de capacidad para Modelo DR 2010. Catálogo N° 13537-02. En envase de 2 unidades.

	VI A-7
	A03-001-514
	Nro.
	Celdas de lectura para espectrofotómetro HACH, Modelo DR 4000-U, apareadas, sin tapa, forma cuadrada, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de 1" de paso óptico, de 25 ml de capacidad. Con enrases a 10 y 25 ml y marca de orientación, realizados con esmalte color blanco inalterable y resistente a los agentes químicos, del tipo Square Glass Hach Catálogo 26659-04. En envase de 4 unidades.

	VI A-8
	A04-E01-005
	Nro.
	Cubeta de análisis de una pulgada de 10 ml. con tapa roscada. Modelo DR 5000 y DR 6000. Catálogo 24954-02. En envases de 1 unidad.

	VI A-9
	
	Nro.
	Dietilditiocarbonato de plata. Catálogo 14476-24. En envases de 25 grs

	VI A-10
	
	Nro.
	Frasco ámbar de vidrio de 237 ml. Catálogo 7144-41. En envase de 1 unidad.

	VI A-11
	
	Nro.
	Lámpara de Deuterio. Modelo DR 4000. Catálogo 49513-00. En envase de 1 unidad.

	VI A-12
	
	Nro.
	Lámpara de Tungsteno. Modelo DR 4000. Catálogo 49516-00. En envase de 1 unidad.

	VI A-13
	
	Nro.
	Lámpara de Tungsteno. Modelo DR 2000. Catálogo 46647-00. En envase de 1 unidad.

	VI A-14
	A04-E01-014
	Nro.
	Nitrato TNT Plus. Catálogo TNT 836 HR para DR 5000. En envase de 25 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-15
	
	Nro.
	Piridina ACS. Catálogo 14469-42. En envase de 500 ml

	VI A-16
	
	Nro.
	Platillos de medición de 8-9 cm. Cuadrados. Catálogo 21790-00. En envase de 1 unidad


	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI A-17
	A04-E01-015
	Nro.
	Reactivos de Cromo en polvo. Catálogo 12710-99. En envase de  100 sobres.

	VI A-18
	
	Nro.
	Solución de acetato de plomo. Catálogo 14580-42. En envases de 100 ml

	VI A-19
	
	Nro.
	Solución de Cloruro de Estaño. Catálogo 14569-42. En envases de 100 ml

	VI A-20
	
	Nro.
	Solución Patrón de Arsénico. Catálogo 14571-42. En envases de 100 ml

	VI A-21
	
	Nro.
	Solución de Yoduro de potasio. Catálogo 14568-42. En envases de 100 ml

	VI A-22
	
	Nro.
	Zinc, malla 20, ACS. Catálogo 795-01. En envase de 454 gr.

	VI A-23
	A04-E01-011
	Nro.
	Amonio TNT Catálogo TNT 831 LR para Modelo DR 5000 y DR 6000. En envase de 25 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-24
	A04-E01-010
	Nro.
	Amonio TNT Catálogo TNT 830 ULR para Modelo DR 5000 y DR 6000. En envase de 25 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-25
	A04-E01-012
	Nro.
	Cromo hexavalente TNT Catálogo TNT 854 para DR 5000. En envase de 25 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-26
	A04-E01-025
	Nro.
	Amonio reactivo bajo rango Catálogo 26045-45 para DR 5000. En envase de 50 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-27
	A04-E01-013
	Nro.
	Nitrato TNT Plus. Catálogo TNT 835 LR para DR 5000. En envase de 25 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI A-28
	A04-E01-003
	Nro.
	Celda de cuarzo de 50mm de paso óptico, rectangular, con tapa plástica, para Modelo DR 5000 y DR 6000. Catálogo 2624450. Envase por unidad.

	VI A-29
	A04-E01-009
	Nro.
	Adaptador para celda de cuarzo de 100mm de paso óptico. Modelo DR 6000.Catálogo LZY421

	VI A-30
	
	Nro.
	Lámpara de Deuterio. Modelo DR 6000. Catálogo A23792. En envase de 1 unidad.

	VI A-31
	
	Nro.
	Lámpara de Tungsteno. Modelo DR 6000. Catálogo A23778. En envase de 1 unidad

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI A-32
	A04-E01-026
	Nro.
	Set de reactivos de nitrogeno amoniacal para muestra de 10 ml. Modelo DR 6000. Catálogo 26680-00. Para 100 determinaciones

	VI A-33
	
	Nro.
	Set de reactivos para determinación de Aluminio por método de Cianina Eriocromo R para 20 ml de muestra: sobres de reactivo ECR en polvo, sobres de tampón hexametileno tetramina en polvo y enmascarador ECR. Modelo Hach DR 5000 y DR 6000. Catálogo 26037-00. Para 100 determinaciones.

	VI A-34
	
	Nro.
	Tubo, graduado, de 25 ml de capacidad, con tapón de vidrio. Modelo Hach DR 6000. Catálogo 189640. Envase de una unidad.

	VI A-35
	
	Nro.
	Set de reactivo de manganeso, 10 mL (50 Tests). Modelo DR 6000 Catálogo 26517-00. 

	VI A-36
	
	Nro.
	Tapón para cubeta, Neopreno, sólido, N° 1. Modelo DR 6000 Catálogo  1731-06. 6 unidades por paquete.

	VI A-37
	
	Nro.
	Set de reactivo de manganeso, alto rango (100 Tests). Modelo DR 6000 Catálogo 2430000.

	VI A-38
	
	Nro.
	Reactivos para TRIHALOMETANOS Modelo DR6000 Catálogo N° 2790800 KTO: RGT SET, THM PLUS

	VI A-39
	
	Nro.
	Reactivos para hierro total Modelo DR6000 Catálogo N° 2105769 (PK/100)

	VI A-40
	
	Nro.
	Reactivos para FÓSFORO TOTAL Modelo DR6000 Catálogo N°  2767245

	VI A-41
	
	Nro.
	Reactivos para FOSFATO Modelo DR6000 Catálogo N° 2742545

	VI A-42
	A04-T04-010
	Nro.
	Reactivo en polvo para Cloro libre total Catálogo 10070. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-43
	A04-T04-011
	Nro.
	Reactivo en polvo para Cromo total Catálogo 8024. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-44
	A04-T04-012
	Nro.
	Reactivo en polvo para FOSFORO TOTAL Catálogo 10127. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-45
	A04-T04-013
	Nro.
	Reactivo en polvo para HIERRO TOTAL Catálogo 8008. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI A-46
	A04-T04-014
	Nro.
	Reactivo en polvo para MANGANESO Catálogo 8034. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-47
	A04-T04-015
	Nro.
	Reactivo en polvo para SULFATO Catálogo 8051. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-48
	A04-T04-016
	Nro.
	Reactivo en polvo para SILICE Catálogo 8185. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-49
	A04-T04-017
	Nro.
	Reactivo en polvo para ARSENICO. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-50
	A04-T04-018
	Nro.
	Reactivo en polvo para CIANURO. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-51
	A04-T04-019
	Nro.
	Reactivo en polvo para ALCALINIDAD TOTAL. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.

	VI A-52
	A04-T04-020
	Nro.
	Reactivo en polvo para ALUMINIO. Equipos de HACH DR 890, DR 900, DR 2000, DR3800, DR 5000 y DR 6000.


B)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE CLORO LIBRE – Modelo CL 17 (Catálogo 46780 – 01 Modelo viejo)

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI B-1
	A04-L02-001
	Nro.
	Barra magnética de agitación, medidas 3 mm. de diámetro y 8 mm. de largo. Catálogo 44257- 00. En envase de 1 unidad.

	VI B-2
	A04-L02-002
	Nro.
	Equipo de mantenimiento compuesto por mangueras y accesorios  para reemplazo del sistema hidráulico. Catálogo 47216 - 00 . En envase de 1 unidad.

	VI B-3
	A04-L02-003
	Nro.
	Fotocelda para inserción en colorímetro. Catálogo 44267-00. En envase de 1 unidad.

	VI B-4
	
	Nro.
	Hélice para agitador magnético. Catálogo 44257- 00. En envase de 1 unidad.

	VI B-5
	A04-L02-004
	Nro.
	Motor para agitador de muestra. Catálogo 30413- 00. En envase de 1 unidad

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI B-6
	A04-L02-006
	Nro.
	Tapón de goma para celda de medición. Catálogo 47232- 00. En envase de 1 unidad

	VI B-7
	A04-L02-007
	Nro.
	Celda de medicion colorimetrica Hach para CL17 modelo viejo  catalogo (rango de medicion 0.00-5..00 mg/l)


C)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE CLORO LIBRE – Modelo CL 17  (Catálogo 54400 – 01 Modelo nuevo)

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI C-1
	A04-L03-001
	Nro.
	Celda de medición colorimétrica  Catálogo 54455-00 . (rango de medición 0.00-5.00 mg/l). En envase de 1 unidad.

	VI C-2
	A04-L03-002
	Nro.
	Codo de unión de ½”. Catálogo 54179-00. En envases de 1 unidad

	VI C-3
	A04-L03-003
	Nro.
	Equipo de mantenimiento compuesto por mangueras y accesorios para reemplazo del sistema hidráulico. Catálogo 54443 – 00. En envase de 1 unidad.

	VI C-4
	A04-L03-004
	Nro.
	Filtro para Acondicionamiento de Muestra. Catálogo 54184-00. En envase de 1 unidad

	VI C-5
	A04-L03-005
	Nro.
	Fusible (T- 2.5 A – 250 v). Catálogo 49526-00. En envases de 1 unidad

	VI C-6
	A04-L03-006
	Nro.
	Hélice para agitador magnético. Catálogo 54129-00. En envase de 1 unidad.

	VI C-7
	Duplicado VI B-6
	Nro.
	Kit de Reactivos para test de cloro. Catálogo 25569-00. 

	VI C-8
	A04-L03-007
	Nro.
	Solución Estándar de Ácido Sulfúrico 19.2 N. Catálogo 203832. En envase de 100 ml

	VI C-9
	A04-L03-008
	Nro.
	Tapón de goma para celda de medición. Catálogo 51224- 00 . En envase de 1 unidad.


	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI C-10
	A04-L03-009
	Nro.
	Tornillo de aletas para módulo de la bomba / válvula. Catálogo 43516-00. En envase de 1 unidad.

	VI C-11
	A04-L03-010
	Nro.
	Tubo C- Flex para conexión a la bomba, medidas: 0.193 mm. de diámetro externo y 0.063 + 0.002 mm. de diámetro interno. Catálogo 42717-00. En rollo de 10 m.

	VI C-12
	A04-L03-011
	Nro.
	Tubo C- Flex, línea de reactivos, medidas: 0.093 mm de diámetro externo y 0.031 mm de diámetro interno. Catálogo 44253-00. En rollo de 10 m.

	VI C-13
	A04-L03-012
	Nro.
	Tubo C- Flex, medidas: 0.250 mm. de diámetro externo y 0.125 mm. de diámetro interno. Catálogo 43293-00. En rollo de 10 m.

	VI C-14
	A04-L03-013
	Nro.
	Tubo C- Flex, para ventilación de reactivos, medidas: 0.125 mm de diámetro externo y 0.062 mm. de diámetro interno. Catálogo 42076-00. En rollo de 10 m.

	VI C-15
	A04-L03-014
	Nro.
	Tubo de látex, para drenaje de celda del colorímetro, medidas: 0.375 mm. de diámetro externo y 0.500 mm. de diámetro interno. Catálogo 42086- 00. En rollo de 10 m.

	VI C-16
	
	Nro.
	Paquete de Hisopos de punta de algodón y palo de madera de largo 6” para limpieza (En envase de 100 unidades). Catálogo 2554300

	VI C-17
	A04-L03-015
	Nro.
	Kit de calibración/verificación para cloro libre. Catálogo 54490-00.

	VI C-18
	A04-L03-016
	Nro.
	Reactivos de respuesto para kit de calibración/verificación para cloro libre. Catálogo 28359-00.

	VI C-19
	A04-L03-017
	Nro.
	Equipo de mantenimiento compuesto por mangueras y accesorios para reemplazo del sistema hidráulico preensamblado Hach para CL17 modelo nuevo catálogo 54443 - 01. En envase de 1 unidad.


D) DE MEDICIÓN PORTÁTIL DE CLORO LIBRE Y TOTAL  – Modelo POCKET COLORIMETER, DR 890 y DR 900
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI D-1
	A03-001-806
	Nro.
	Celda de lectura para la determinación de cloro, forma cilíndrica, con tapa plástica a rosca, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 60 mm de alto, con enrase a 10 ml y marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos. Catálogo 24279. En envase de 6 unidades.

	VI D-2
	A04-D01-002
	Nro.
	Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml.. de muestra, para la Determinación de Cloro Libre por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen tiamina). Catálogo 21055-69. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega. En paquete de 100 sobres.

	VI D-3
	A04-D01-003
	Nro.
	Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml. de muestra, para la Determinación de Cloro Total por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen tiamina). Catálogo 21056-69. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega. En paquete de 100 sobres.

	VI D-4
	A04-D01-004
	Nro.
	Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 25 ml. de muestra, para la Determinación de Cloro Libre por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen tiamina). Catálogo 14070-99. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega. En paquete de 100 sobres.

	VI D-5
	A04-D01-005
	Nro.
	Reactivo para Amonio Alto Rango. Catálogo 26069-45. En envase de 50 test.

	VI D-6
	A04-D01-006
	Nro.
	Reactivo en polvo para Nitrato Catálogo 14034-99. En envase de 100 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI D-7
	
	Nro.
	Reactivo para Cloro. DPD. Catálogo 21056-28. En envase de 1000 pac.

	VI D-8
	A04-D01-007
	Nro.
	Reactivo en polvo para Cromo hexavalente Catálogo 12710-99. En envase de 100 test. Con vencimiento mínimo de un año.

	VI D-9
	A04-D01-008
	Nro.
	Reactivo para Nitratos. Catálogo 21061-69. En envase de 1 unidad.

	VI D-10
	A04-D01-009
	Nro
	Kit se standares de verificación de cloro rango bajo. Catálogo 26353-00. Con vencimiento mínimo de 2 años.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI D-11
	A04-D01-010
	Nro
	Kit se standares de verificación de cloro rango alto. Catálogo 28933-00. Con vencimiento mínimo de 2 años.

	VI D-12
	A04-D01-011
	Nro
	Celda de lectura para colorímetro de campo para la determinación de cloro, forma cilíndrica, con tapa plástica a rosca, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm, con enrase a 10, 20 y 25 ml, marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos, HACH Catálogo 24019-06. En envase de 6 unidades.

	VI D-13
	A04-D01-012
	Nro
	Celda de plástico de lectura para colorímetro de campo para la determinación de cloro, con tapa plástica, con enrase a 5 y 10 ml, con 1 cm de paso de luz. HACH Catálogo 48643-02. En envase de 2 unidades.

	VI D-14
	
	Nro
	Reactivos para medición de cloro libre con DISPENSER SwifTest DPD. Catálogo 28023-00.

	VI D-15
	
	Nro
	Reactivos para medición de cloro libre REPUESTO SwifTest DPD. Catálogo 21055-60.

	VI D-16
	A04-D01-013
	Nro
	Celda de lectura para la determinación de cloro, forma cilíndrica, con tapa plástica a rosca, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 60 mm de alto, con enrase a 10 ml y marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos. Catálogo 24276-06. En envase de 6 unidades.

	VI D-17
	
	Nro
	Celda de lectura para colorímetro de campo DR890 para la determinación de Cloro, forma ranurada, con tapa plástica, con enrase a 5 y 10 ml marca Hach catalogo 4864302. En envase de 2 unidades.



E)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE CONDUCTIVIDAD  – Modelos 471 y Sension 5 
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI E-1
	
	Nro.
	Sensor para rango de trabajo de 0 a 1000 S/cm. Catálogo 47105-03,. En envase de 1 unidad.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI E-2
	A03-001-849
	Nro
	Sonda de conductividad, rango de medición 0,1 µS/cm a 200 mS/cm, cuerpo fabricado en epoxi de Ø 15 mm x 120 mm de longitud, rango de temperatura -10°C a +110°C, conector de 5 pin circulares y cable de 1 m de longitud, Catálogo 51975-00 para modelo Sension 5. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega.. En envase de 1 unidad.


F) DE MEDICIÓN DE TURBIEDAD – Modelos 1720 C, 1720 D, 1720 E, 2100 A, 2100 N, 2100 P, 2100 Q y SS6

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI F-1
	
	Nro.
	Celda de lectura. Modelo 2100A, forma cilíndrica, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 95 mm alto y 30 ml de capacidad, con enrase y marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos, Catálogo 21003-00. En envase de 6 unidades.

	VI F-2
	A03-001-659
	Nro.
	Celda de lectura Modelo 2100N, forma cilíndrica, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 95 mm alto y 30 ml de capacidad, con tapa plástica a rosca, con enrase y marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos. Catálogo 20849-00. En envase de 6 unidades.

	VI F-3
	
	Nro.
	Celda de lectura Modelo 2100 P y Modelo 2100 Q, cilíndrica, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 60 mm alto y 15 ml de capacidad, con tapa plástica a rosca, con enrase a 10 ml y marca de orientación color blanco, realizados en esmalte inalterable y resistente a los agentes químicos. Catálogo 24347-06. En envase de 6 unidades.

	VI F-4
	A04-T04-001
	Nro.
	Extractor manual para desburbujeador del modelo 1720 C. Catálogo 47229-00. En envase de 1 unidad.

	VI F-5
	
	Nro.
	Fuente de Alimentación para conexión a 220 VCA. . Modelo 2100 P. Catálogo 46080-00. En envase de 1 unidad.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI F-6
	A04-T04-003
	Nro.
	Fusible T – 1,6 A- 250 V. Modelo 1720E SC 100. Catálogo 52083-00. En envases de 1 unidad.

	VI F-7
	A04-T04-004
	Nro.
	Junta de goma para trampa de burbujas del modelo 1720 C. Catálogo 45480-00. En envase de 1 unidad.

	VI F-8
	
	Nro.
	Kit de calibración StablCal(. Modelo 2100 P. Viales Sellados : <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU y 800 NTU. Catálogo 26594-05. En envases de 1 unidad.

	VI F-9
	 
	Nro.
	Kit de geles para verificación. Modelo 2100P y Modelo 2100Q. Catálogo 24641-05. Cada kit contiene 3 geles y 3 celdas para muestras.

	VI F-10
	A03-001-661
	Nro.
	Kit de lámpara compuesto por lámpara, zócalo y soporte de montaje. Modelo 2100N. Catálogo 47089-00, En envase por 1 kit.

	VI F-11
	A04-T04-005
	Nro.
	Lámpara de tungsteno. Modelo 1720 C. Catálogo 19557-00 En envase de 1 unidad.

	VI F-12
	A04-T04-006
	Nro.
	Lámpara de tungsteno. Modelo 1720 D y E. Catálogo 18950-00. En envase de 1 unidad.

	VI F-13
	
	Nro.
	Lámpara de tungsteno. Modelo 2100 P. Catálogo 46539-00. En envase de 1 unidad.

	VI F-14
	A04-T04-007
	Nro.
	Lámpara de tungsteno. Modelo SS 6. Catálogo 45034-00. En envases de 1 unidad.

	VI F-15
	A04-T04-008
	Nro.
	Tapón de goma  (gasket) original para trampa de burbujas del turbidímetro.Modelo 1720 C .Catálogo 44136-00.

	VI F-16
	
	Nro.
	Aceite de silicona para Modelo 2100P catálogo 1269-36. En envase de 15 ml.

	VI F-17
	
	Nro.
	Paño para aceitar la cubeta de muestras. Catálogo 4707600.

	VI F-18
	
	Nro.
	Kit de solución de calibración para turbiedad StablCal de 20 NTU y ˂0.1 NTU por 1000 mL. Catálogo 2659600.

	VI F-19
	
	Nro.
	Kit de calibración de estándares de turbidez StablCal®, turbidímetro portátil 2100Q, viales sellados. Catálogo 2971205.

	VI F-20
	A04-T04-025
	Nro.
	Estándares secundarios de turbiedad y Celda de lectura Modelo 2100 P y Modelo 2100 Q, cilíndrica, fabricada en vidrio óptico de primera calidad, de Ø 25 mm x 60 mm alto y 15 ml de capacidad, con tapa plástica a rosca, con enrase a 10 ml y marca de orientación color blanco. Presentación por 3 UNIDADES. CATALOGO 2464105


G) DE MEDICIÓN DE pH – Modelos Sension 1 (Catálogo 51935-00) y Sension 2 (Catálogo 51725-11) y HQ40D53

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI G-1
	
	Nro.
	Electrodo combinado de pH, rango 0-14, con sonda de temperatura incorporada, electrolito líquido, celda de referencia Ag/AgCl, ficha de conexión 5 pin, a prueba de agua, cable de 1,5 m de longitud para Modelo Sension 1 . Catálogo 51910-00. En envase de 1 unidad.

	VI G-2
	A03-001-822
	Nro
	Electrodo combinado,rango 0 a 12, Gel-filled con prueba de temperatura, conector de 5-pin para Modelo Sension 1 Catálogo 51935-00. En envase de 1 unidad. 

	VI G-3
	A03-001-824
	Nro.
	Electrodo plano Modelo Sension 2 Catálogo 51915-00 

	VI G-4
	A03-001-845
	Nro.
	Sensor para medición de temperatura en medios de cultivo gelificados .Modelo Sension 2 Catálogo 51980-11 


H) EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICOS – Modelos HQ40D53, HQ40D y SL 1000
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI H-1
	A04-M01-001
	Nro. 


	Cápsula de reemplazo sensor de Oxígeno Disuelto (LDO), incluido “i-button”, junta de cápsula y junta tórica para punta de sonda. Para sensor Catálogo LDO-101-01.

	VI H-2
	A04-M01-002
	Nro.


	Sonda para medición de conductividad, rango de medición 0,01 a 2000 µs/cm., largo del cable: 1 m, principio de funcionamiento: sonda conductiva, Catálogo CDC-401-01 para medidor multiparamétrico portátil Modelo HQ40. En envase de 1 unidad

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI H-3
	A04-M01-003
	Nro


	Sonda para medición de Oxígeno Disuelto (LDO), rango de medición 0 a 20 mg/l, largo del cable: 1 m, principio de funcionamiento: luminiscencia. Catálogo LDO-101-01 para Modelo HQ40.

	VI H-4
	A04-M01-004
	Nro.


	Sonda para medición de pH, rango de medición 2 a 14, largo del cable: 1 m, principio de funcionamiento: potenciometría, tipo de referencia: líquido-KCl 3 M, Catálogo PHC-101-01 para medidor multiparamétrico portátil Modelo HQ40.

	VI H-5
	
	Nro
	Sonda para medición de pH, rango de medición 0 a 14, largo del cable: 1 m, principio de funcionamiento: potenciometría, tipo de referencia: líquido-KCl 3 M, Catálogo PHC-301-01 para medidor multiparamétrico portátil Modelo HQ40D53.

	VI H-6
	A04-M01-005
	Nro
	Soporte de escritorio para medidores HQd portátiles. Catálogo 4754900.

	VI H-7
	
	Nro
	Clips de colores para zondas de PH y conductividad para HQd. Catálogo 5818400.

	VI H-8
	A04-M01-006
	Nro
	Soporte de sonda universal para sondas IntelliCAL estándar. Catálogo 8508850.

	VI H-9
	
	Nro
	Teclado QWERTY para equipo HQd. Catálogo LZB 582.

	VI H-10
	
	Nro
	Electrodo combinado de estado sólido de ion selectivo para determinación de amonio, modelo ISENH418101 para equipos de la serie HQD con cable de conexión de un metro, marca HACH, N/P ISENH418101 Sistema con doble unión con referencia Ag/AgCl Rango 0.018 mg/L (1x10-6M) a 9000 mg/L (0.5M) NH4+ Sonda de Temperatura incorporada para el rango 5 a 50 °C

	VI H-11
	
	Nro
	Kit de reactivo de ajuste de fuerza iónica y estándares para determinación de amonio por el método de ion selectivo. Marca HACH, N/P 18822. Incluye una botella de 500 ml de estándar de 1 mg/L NH3-N,  una de 10 mg/L, y una de 100 mg/L, y 100 sobres de reactivo en polvo de regulador de fuerza iónica.

	VI H-12
	A04-T04-021
	Nro.
	Kit para determinación de CLORO LIBRE, para equipo de SL1000.

	VI H-13
	A04-T04-022
	Nro.
	Kit para determinación de CLORO TOTAL, para equipo de SL1000.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI H-14
	A04-T04-023
	Nro.
	Kit para determinación de AMONIO, para equipo de SL1000.

	VI H-15
	A04-T04-024
	Nro.
	Kit para determinación de MONOCLORAMINAS, para equipo de SL1000.


I) DE DETERMINACIÓN DE ALUMINIO MODELO SERIES 5000

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI I-1
	
	Nro.


	Buffer para determinar aluminio. Catálogo 23845-03. En envase de 500 ml

	VI I-2
	
	Nro.
	ECR, Reactivo indicador para determinar Aluminio. Catálogo 23844-03. En envase de 500 ml 

	VI I-3
	
	Nro.
	Reactivo Masking para determinar Aluminio. Catálogo 23843-03. En envase de 500 ml


J) DE MEDICION CONTINUA DE PH Y CONDUCTIVIDAD CON ELECTRONICA SC 200
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VI J-1
	
	Nro.
	Electrodo de PH con Gateway y cable de conexión para SC 200. Catálogo PC1R1A

	VI J-2
	
	Nro.
	Electrodo de conductividad con Gateway y cable de conexión para SC 200 de a 0 a 1000us/cm. Catálogo D3725E2T.

	VI J-3
	
	Nro.
	Electrodo de conductividad  con Gateway y cable de conexión para SC 200 de 0 a 1000us/cm. Catálogo D3422B3.

	VI J-4
	
	Nro.
	Puerto de enlace digital para convertir sensores de phD analógicos a digitales para la conexión al controlador digital SC100 para ser utilizado directamente en el extremo del cable del sensor analógico de conductividad sin extensiones. Catálogo 6120800.


VII)
EQUIPOS HANNA

DE DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y TOTAL POR MÉTODO DE DPD - Modelos  HI 93510 - HI 95711 y HI 99100

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VII-1
	
	Nro.
	Cubeta cilíndrica de vidrio de alta calidad, de Ø externo 25 mm x 60 mm de alto total, totalmente transparente, sin deformanciones ni alteraciones que puedan interferir en la medición, con capacidad para 10 ml de muestra, con enrase indicador del volumen máximo de llenado y marca de orientación ambos realizados en esmaltado inalterable y resistente a los agentes químicos, provistas de inserto plástico a presión. Catálogo HI 731331. En envase de 4 unidades.

	VII-2
	
	Nro.
	Funda de goma de protección color azul  Catálogo HI 710009, para instrumentos portátiles Modelos HI 99100 y HI 93510. En envase de 1 unidad.

	VII-3
	
	Nro.
	Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml. de muestra (N,N-Dietil-p-fenilen diamina) Catálogo HI 93701-01. En caja de 100 unidades. Con vencimiento mínimo 5 años contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

	VII-4
	
	Nro.
	Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml. de muestra (N,N-Dietil-p-fenilen diamina). Catálogo HI 93711-01. En caja de 100 unidades. Con vencimiento mínimo 5 años contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

	VII-5
	
	
	Solución de almacenamiento de electrodos, solución en agua, Phatalato de hidrógeno de potasio: <1.0%, Cloruro de potasio: <3%, incoloro e inodoro, punto de ebullición >100°C Catálogo HI 70300 L. CON CERTIFICADO. En envases de 500ml..

	VII-6
	
	Nro.
	Tapa plástica a rosca, color negro, para cubeta de lectura de muestras, con pestaña perimetral, para asegurar el cierre hermético del compartimiento porta-cubetas durante el proceso de lectura. Catálogo HI 731335. En envase de 4 unidades.


VIII)
EQUIPOS LOVIBOND

DE DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y TOTAL POR MÉTODO DE DPD - Modelos LOVIBOND W680/40 y 2000 MK II 
	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	VIII-1
	
	Nro.
	Celdas de lectura para muestras, de vidrio de 13,5 mm. de paso de luz, con enrase a 10 ml., fabricada en vidrio óptico de alta calidad, con tapón de goma a presión, Catálogo 35 42 43. En envases de 5 unidades.

	VIII-2
	
	Nro.
	Celda de lectura para muestras, 40 mm. de paso de luz, con enrase a 20 ml., fabricada en vidrio óptico de alta calidad, con tapón plástico a presión. Modelo W680/40 Catálogo 60 68 90. En envases de 1 unidad.

	VIII-3
	
	Nro.
	Comparador con sistema óptico de prisma, Modelo 2000 MK II,  que presente un único campo de visión entre el color de la muestra y el color del patrón divididos por una delgada línea, para una mayor exactitud y reproducibilidad en la igualación de color, al momento de realizar la comparación visual. Dicho comparador deberá tener, además, un compartimiento adaptable para 2 celdas de 1 a 40 mm., compartimiento para disco comparador con patrones permanentes y campo para lectura del valor medido una vez realizada la igualación de colores. Catálogo 14 20 00. En envases de 1 unidad.

	VIII-4
	
	Nro.
	Disco Comparador para medición de cloro libre y total, rango de medición 0,02 a 0,30 mg/l., LOVIBOND 3/40E  Catálogo 23 40 60, con los siguientes valores (en mg/l.): 0,02-0,04-0,06-0,08-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30. En envases de 1 unidad.

	VIII-5
	
	Nro.
	Disco Comparador para medición de cloro libre y total, rango de medición 0,1 a 1,0 mg/l., LOVIBOND 3/40A  Catálogo 23 40 10, con los siguientes valores (en mg/l.): 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1,0. En envases de 1 unidad

	VIII-6
	
	Nro.
	Disco Comparador para medición de cloro libre y total, rango de medición 1,0 a 4,0 mg/l., LOVIBOND 3/40S Catálogo 23 40 90, con los siguientes valores (en mg/l.): 1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,5-3,0-4,0. En envases de 1 unidad

	VIII-7
	
	Nro.
	Escobilla de 11 cm. de largo y Ø13 mm. para limpieza de Celdas de lectura. En envases de 1 unidad.

	VIII-8
	
	Nro.
	Maletín fabricado en material plástico, con compartimentos moldeados de goma espuma, para transporte cada uno de los siguientes componentes: Comparador tipo LOVIBOND 2000 MK II; 4 Celdas de lectura de 13.5 mm.; 2 Celdas de lectura de 40 mm., 3 Discos Comparadores del tipo 3/40A, 3/40E y 3/40S; Escobilla de limpieza de celdas y 20 Tiras de Tabletas de DPD. Catálogo 39 11 40. En envases de 1 unidad.

	VIII-9
	
	Nro.
	Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), LOVIBOND DPD N° 1  Catálogo. 51 10 62. en caja de 50 tiras x 10 tabletas. Con fecha de vencimiento mínimo 5 años.

	VIII-10
	
	Nro.
	Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), LOVIBOND DPD N° 3 Catálogo. 51 10 82. En caja de 50 tiras x 10 tabletas. Con fecha de Vencimiento mínimo 5 años.

	VIII-11
	
	Nro.
	Varilla agitadora plástica, para disolución de reactivos y agitación de muestras, de aproximadamente 130 mm. de longitud x 8-9 mm. de ancho. En envases de 1 unidad.


IX) EQUIPOS MARKET FORGE

AUTOCLAVE – Modelo STM-ELX

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	IX-1
	
	Nro.
	Papel registrador, en círculos, milimetrado UNITED ELECTRONIC CONTROL Catálogo 6282-231. En envase de 50 unidades.


X)
EQUIPOS MERCK 

DE ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS – Modelos SPECTROQUANT PHARO 100 y PHARO 300

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	X-1
	
	Nro.
	Celda rectangular de 10 mm, con tapa plástica. Catálogo 1.14946.0001 Modelos  PHARO 100 y PHARO 300. En envase de 2 unidades.

	X-2
	
	Nro.
	Celda rectangular de 20 mm, con tapa plástica. Catálogo 1.14947.0001 Modelos PHARO 100 y PHARO 300. En envase de 2 unidades.

	X-3
	
	Nro.
	Celda rectangular de 50 mm, con tapa plástica. Catálogo 1.14944.0001. Modelos PHARO 100 y PHARO 300. En envase de 2 unidades.

	X-4
	
	Nro.
	Celda de cuarzo de 50x50 mm de paso óptico, rectangular, Art.10014243 QS-108 para Espectrofotómetro Spectroquant PHARO 300, marca Precision cell- Merck. En envase de 2 unidades.


XI) EQUIPOS METTLER-TOLEDO

TITULADORES AUTOMÁTICOS - Modelos DL 70 ES , DL 25 , T70

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XI-1
	A03-001-748
	Nro.
	Agitador de repuesto del tipo ROD. Modelos DL 70ES y DL 25, Catálogo 101229. En envase de 1 unidad.

	XI-2
	
	Nro.
	Bomba peristáltica SP40/6. .Modelos DL70 ES y DL25, Catálogo 6524. En envase de 1 unidad.

	XI-3
	
	Nro.
	Electrodo combinado de pH, rango de medición 0-14, rango de temperatura 0-60°C, tiempo de respuesta <20 seg, cuerpo de vidrio, electrolito de referencia KCl 3 mol/l InLab 420, Modelos DL 70ES y DL 25

	XI-4
	A03-001-829
	Nro.
	Electrodo combinado de vidrio para pH, rango de medición 0-12, rango de temperatura 0 a 100 °C pendiente entre pH 4 y 7: > 98 % del valor teórico; punto cero: pH 7.00 ± 0.25; resistencia de membrana: < 600 MOhm; tiempo de respuesta: < 20 segundos (98 % entre pH 4 y 7), con envase de 25 ml conteniendo 25 ml de solución de relleno (KCl 3M);  Catálogo 51343070.

En envase de 1 unidad.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XI-5
	A03-001-830
	Nro.
	Electrodo combinado de vidrio para pH, rango de medición 0-14, rango de temperatura 0 a 100 °C,  pendiente entre pH 4 y 7: > 98 % del valor teórico; punto cero: pH 7.00 ± 0.25; resistencia de membrana: < 500 MOhm; tiempo de respuesta: < 20 segundos (98 % entre pH 4 y 7), con envase de 25 ml conteniendo 25 ml de solución de relleno (KCl 3M); Plug and Play - DGi 101 – SC. Catálogo 51109507 para modelo T70. En envase de 1 unidad.

	XI-6
	A03-001-844
	Nro.
	Sensor de temperatura Pt 100, con cable y conector.Modelos DL 70 ES. Catálogo. DT120. En envase de 1 unidad.

	XI-7
	
	Nro.
	Solución de limpieza para electrodos para la remoción de proteínas contaminantes a base de Pepsina / HCL, trazable a SRM de NIST . Catálogo 51 340 068. CON CERTIFICADO. En envases no mayores a 250ml.

	XI-8
	A03-001-750
	Nro.
	Vasos plásticos blancos translúcidos.para muestreador modelo ST20A Modelos DL 25 y DL 70ES, de 100 ml de capacidad Catálogo 101974. En envase de 40 unidades.

	XI-9
	A03-001-832
	Nro.
	Electrodo combinado de vidrio para pH, rango de medición 0-14, rango de temperatura 0 a 100 °C,  pendiente entre pH 4 y 7: > 98 % del valor teórico; punto cero: pH 7.00 ± 0.25; resistencia de membrana: < 500 MOhm; tiempo de respuesta: < 20 segundos (98 % entre pH 4 y 7), con envase de 25 ml conteniendo 25 ml de solución de relleno (KCl 3M); del tipo METTLER TOLEDO Plug and Play - DG 111 – SC art. 00089596. Compatibilidad: deberá ser 100% compatible con Titulador Automático METTLER TOLEDO T70. En envase de 1 unidad.

	XI-10
	A03-001-837
	Nro.
	Electrodo combinado de vidrio para pH, rango de medición 0-14, rango de temperatura 0 a 100 °C,  pendiente entre pH 4 y 7: > 98 % del valor teórico; punto cero: pH 7.00 ± 0.25; resistencia de membrana: < 500 MOhm; tiempo de respuesta: < 20 segundos (98 % entre pH 4 y 7), con envase de 25 ml conteniendo 25 ml de solución de relleno (KCl 3M); METTLER TOLEDO Plug and Play - DGi 111 – SC art. 51109500. . En envase de 1 unidad.


XII) EQUIPOS METROHM

DE MEDICIÓN CONTINUA DE PH - Modelos 704 , 713 y 744

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XII-1
	
	Nro.
	Electrodo de medición de pH con el cuerpo construido en polipropileno y sensor de temperatura para modelos 704 y 713. Catálogo 6.0228.000, En envase de 1 unidad.

	XII-2
	
	Nro.
	Electrodo de medición de pH con el cuerpo construido en polipropileno para modelos 704 y 713. Catálogo 6.0220.100. En envase de 1 unidad.

	XII-3
	
	Nro.
	Hélice de 92 mm. de longitud de eje para agitador mecánico acoplable.para modelos 744 y 713. Catálogo 6.1907.010. En envase de 1 unidad.

	XII-4
	
	Nro.
	Hélice de 124 mm. de longitud de eje para agitador mecánico acoplable para modelos 744 y 713. Catálogo 6.1907.000.  En envase de 1 unidad.

	XII-5
	
	Nro.
	Solución de Electrolito KCl 3 mol/L. Catálogo 6.2323.000. En envase de 500 ml  


XIII)
EQUIPOS MICROTOX

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XIII-1
	
	Nro.
	Diluyente para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3 del tipo SDI (Strategic Diagnostics) Catálogo AZF 686011. En envase de 1000 ml

	XIII-2
	
	Nro.
	Solución de Ajuste Osmótico del tipo SDI (Strategic Diagnostics) Catálogo AZF 686019.  En envase de 10 ml.

	XIII-3
	
	Nro.
	Solución de reconstitución del tipo SDI (Strategic Diagnostics) Catálogo AZF 6860016. En envase de 50 ml.


XIV) EQUIPOS MILLIPORE

DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA – Modelos MILLI-Q PLUS - MILLI-Q PLUS 185 UV y MILLI-Q REFERENCE A PLUS PLUS y Milli – Q Direct 16.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XIV-1
	
	Nro.
	Lámpara ultravioleta. Modelo MILLI-Q PLUS 185 UV, Catálogo CFMQ18501. En envase de 1 unidad.

	XIV-2
	A03-001-761
	Nro.
	Pack de purificación Q-PACK. Modelos MILLI-Q PLUS y MILLI-Q PLUS 185 UV.. Catálogo CPMQ004RE. En envase de 1 unidad

	XIV-3
	A03-001-762
	Nro.
	Unidad de filtración, estéril, de 0,22 µm de poro.. Modelo MILLIQ, del tipo MILLIPAK 40. Catálogo MPGL04CK2. En envase de 2 unidades.

	XIV-4
	A03-001-765
	Nro.
	Pack de purificación Quantum. Modelo plus Reference A+. Catálogo QTUMOTEX 1. En envase de 1 unidad

	XIV-5
	A03-001-764
	Nro.
	Pack Q-Gard T1. Modelo plus Reference A+. Catálogo QGARDT 1x1. En envase de 1 unidad

	XIV-6
	
	Nro.
	Cartucho Progard T3, módulo para protección óptica del cartucho RO de ósmosis inversa para Milli Q Direct 16, art PR0G000T3.

	XIV-7
	
	Nro.
	Cartucho Q-PAK TEX para Milli-Q Direct 16, art. QPAK00TEX.

	XIV-8
	
	Nro.
	Filtro de venteo para tenque de Sistema Milli-Q Direct 16 art. TANKMPK02.

	XIV-9
	
	Nro.
	Filteo final Milli Pak Express 40 de 0,22um, no esteril para Sistema Milli-Q direct 16 art. MPGP04001.

	XIV-10
	
	Nro.
	Tabletas de Cloro para sanitización del tanque para Milli-Q Direct 16, art. JBRSNTZ12. En envase de 12 unidades.

	XIV-11
	
	Nro.
	Lampara UV de reemplazo para Milli-Q Direct 16, art. ZMQUVLP01


XV) EQUIPOS MILTON ROY

DE MEDICIÓN CONTINUA DE SCD (CORRIENTE CIRCULANTE) – Modelo SC 5200 y 4200

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XV-1
	A04-G01-002
	Nro.
	Conjunto de medición con pistón. Catálogo 335-1453-070. En envase de 1 unidad

	XV-2
	
	Nro.
	Conjunto de motor 220 V CA.Catálogo 228-0059-010. En envase de 1 unidad

	XV-3
	A04-G01-002
	Nro.
	Conjunto sensor estándar con pistón de teflón. Catálogo 281-0260-000. En envases de 1 unidad

	XV-4
	
	Nro.
	Niple PVC ½ “ Catálogo 402-0052-196. En envase de 1 unidad

	XV-5
	
	Nro.
	Válvula solenoide de 230 V.Catálogo 407-0339-010. En envase de 1 unidad.

	XV-6
	
	Nro.
	Válvula solenoide de 230 V.Catálogo 228-0099-010. En envase de 1 unidad.


XVI) EQUIPOS OLYMPUS

MICROSCOPIO DE EPIFLUORESCENCIA – Modelo BX 50

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XVI-1
	
	Nro.
	Cubo de filtros de fluorescencia para excitación de CTC (cyano-ditolyl cloruro de tetrazolium), del tipo OLYMPUS U-N 31028, filtro excitador 450/500nm, espejo dicroico 480nm, emisión 630/600nm, Catálogo U-N 31028. En envase de 1 unidad.

	XVI-2
	
	Nro.
	Cubo de filtros de fluorescencia para excitación de Rojo Texas, del tipo OLYMPUS U-N 41004, filtro excitador 560nm, espejo dicroico 595nm, emisión 645nm,  Catálogo U-N 41004. En envase de 1 unidad.


XVII) EQUIPOS ORION

A) DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO – Modelos 810ª y 862ª
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XVII A-1
	
	Nro.
	Kit de mantenimiento para sonda de oxígeno disuelto modelo 086020, compuesto por: 3 tapas de membrana a rosca, 1 frasco de solución de electrolito, 1 frasco de solución de limpieza y 1 papel para limpeza.  Catálogo 080413. En envase de 1 kit.

	XVII A-2
	
	Nro.
	Kit de mantenimiento para sonda de oxígeno disuelto modelo 081010, compuesto por: 2 tapas de membrana a rosca, 1 frasco de solución de electrolito y 1 disco de pulido. Catálogo 080513. En envase de 1 kit.

	XVII A-3
	
	Nro.
	Sonda de Oxígeno Disuelto, de tipo polarográfica, con cable de conexión de 3 m. de longitud, con compensación automática de temperatura, duración promedio del eletrolito 180 días.,Modelo 810ª. Catálogo 081010. En envase de 1 unidad.


B) DE MEDICIÓN DE pH, CONDUCTIVIDAD, POTENCIAL REDOX y TEMPERATURA – Modelos 150, 550ª, 555ª, Thermo Scientific 5 Star y Star A329.
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XVII B-1
	A03-001-743
	Nro.
	Agitador con cable de conexión, para Muestreador Automático AS3000 de conductímetro Modelo 555ª. Catálogo 096019. En envase de 1 unidad.

	XVII B-2
	
	Nro.
	Electrodo de pH, rango 0-12, plano, no rellenable. Catálogo 913600. En envase de 1 unidad.  

	XVII B-3
	A03-001-850
	Nro.
	Sonda de conductividad para aplicaciones de laboratorio, rango de medición 10 a 2000 µS/cm, cuerpo fabricado en epoxi/ grafito de Ø 15 mm x 163 mm de longitud, con cable de 1,5 m de largo y conector DIN de 8 pin. Catálogo 013005ª. Modelos 555ª y 550 A Con vencimiento mínimo de un año contado a partir de la fecha de entega o posterior. En envase de 1 unidad.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XVII B-4
	A03-001-848
	Nro.
	Sonda de conductividad para medición de agua ultra pura, rango de medición 0,01 µS/cm a 300 µS/cm, cuerpo fabricado en acero inoxidable de Ø 13 mm x 120 mm de longitud, conector DIN de 8 pin y cable de 1 m de largo, provista de una celda de flujo de vidrio de 8-12 ml de capacidad. Catálogo 013016D. Modelo 150. Con vencimiento mínimo de un año contado a partir de la fecha de entega o posterior. En envase de 1 unidad. 

	XVII B-5
	A03-001-745
	Nro.
	Vasos de polipropileno transparente para Muestreador Automático de Conductímetro Modelo 555ª, de 50 ml de capacidad y Ø 42 mm con pico vertedor y graduaciones aproximadas. Catálogo AS B050. En envase de 50 unidades.

	XVII B-6
	A03-001-853
	Nro.
	Sonda de conductividad para aplicaciones de laboratorio, rango de medición 1 a 2000 µS/cm, marca ORION art. 013005MD. Compatibilidad: deberá ser 100% compatible para ser utilizado con Medidor de Condutividad marca ORION modelo Orion 3 Star. En envase de 1 unidad.

	XVII B-7
	
	Nro.
	Sonda para medición de pH, rango de medición 2 a 14, largo del cable: 1m, principio de funcionamiento: potenciometría, tipo de referencia KCl 3 M en gel, cuerpo epoxy. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico Orion Thermo Scientific 5 Star. En envase de 1 unidad.

	VII B-8
	
	Nro.
	Sonda para medición de conductividad, rango de medición 0,01 a 2000µs/cm., largo del cable 1m, principio de funcionamiento conductivo, de  cuerpo epoxy y electrodo de grafito. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico Orion Thermo Scientific 5 Star. En envase de 1 unidad.

	XVII B-9
	
	Nro.
	Sonda para medición de pH, rango de medición 2 a 14, largo del cable: 1m, principio de funcionamiento: potenciometría, tipo de referencia KCl 3 M en gel, cuerpo epoxy. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico Orion Thermo Scientific A329. En envase de 1 unidad.


	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid
	Descripción

	XVII B-10
	
	Nro.
	Sonda para medición de conductividad, rango de medición 0,01 a 2000µs/cm., largo del cable 1m, principio de funcionamiento conductivo, de  cuerpo epoxy y electrodo de grafito. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico Orion Thermo Scientific Star A329. En envase de 1 unidad.

	XVII B-11
	
	Nro.
	Sonda para medición de Oxígeno Disuelto (LDO), rango de medición 0 a 20 mg/l, largo del cable: 1 m, principio de funcionamiento: luminiscencia. Con guardasonda y 1 kit de mantenimiento que incluya solucion de electrolito y 2 tapas de membranas.   Con cable de conexión para equipo multiparamétrico Orion Thermo Scientific Star A329. En envase de 1 unidad.


XVIII)

EQUIPOS PERKIN ELMER

AUTOMUESTRADOR (AA) CON HORNO DE GRAFITO– Modelo  Aanalyst 800 

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid
	Descripción

	XVIII-1
	A03-001-587
	Nro.
	Copas para automuestreador de 1.2 ml de capacidad de polipropileno. Catálogo B0510397. En pack por 2000 unidades.

	XVIII-2
	A03-001-588
	Nro.
	Copas para automuestreador de 7 ml de capacidad de polipropileno. Catálogo B3001567. En pack por 100 unidades.

	XVIII-3
	A03-001-580
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco Lumina de Cromo, con conteo automático de horas de uso, cumpliendo con normas GLP. Catálogo N3050119. En envase de 1 unidad

	XVIII-4
	A03-001-581
	Nro.
	Lámpara de descarga sin electrodo de Arsénico. Catálogo N3050605. En envase de 1 unidad

	XVIII-5
	A03-001-582
	Nro.
	Lámpara de descarga sin electrodo de Cadmio. Catálogo N3050615. En envase de 1 unidad.

	XVIII-6
	A03-001-583
	Nro.
	Lámpara de descarga sin electrodo de Mercurio  Catálogo N3050634. En envase de 1unidad.

	XVIII-7
	A03-001-584
	Nro.
	Lámpara de descarga sin electrodo de Plomo. Catálogo N3050657. En envase de 1 unidad

	XVIII-8
	A03-001-585
	Nro.
	Lámpara de descarga sin electrodo de Selenio.  Catálogo N3050672. En envase de 1 unidad

	XVIII-9
	A03-001-589
	Nro.
	Sistema de conexión para lámparas de descarga sin electrodos marca (EDL). Catálogo N° 0303-0997. En envase de 1 unidad

	XVIII-10
	A03-001-590
	Nro.
	Tubo adaptador para Lámpara de Cátodo Hueco. Catálogo ML000400. En envase de 1 unidad

	XVIII-11
	A03-001-542
	Nro.
	Tubos de grafito pirolítico con plataforma integrada de calentamiento transversal. Catálogo B 050-4033. En envase de 20 tubos.

	XVIII-12
	A03-001-527
	Nro.
	Par de cilindros de contacto Catálogo B 050-4036. En envase de 5 pares.

	XVIII-13
	A03-001-509
	Nro.
	Kit desecante para Espectrofotómetro Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR) del tipo Perkin Elmer Catálogo 171159. En envase de 2 unidades.


XIX) EQUIPOS ROSEMOUNT

A)
DE MEDICIÓN CONTINUA DE AMONIO – Modelo Chempure

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XIX A-1
	
	Nro.
	Lámpara de tungsteno. Rango de Medición 0-5.00 mg/l. Catálogo 112-B007- 01. En envase de 1 unidad


B) DE MEDICIÓN CONTINUA DE CONDUCTIVIDAD – Modelos 54 C y 54 EC

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XIX B-1
	
	Nro.
	Celda de medición para rango de trabajo de 0 a 1000 S/cm,. Modelo 54 C. Catálogo 150-06-54 K 10 PT 100. En envase de 1 unidad.

	XIX B-2
	
	Nro.
	Celda de medición para rango de trabajo de 0 a 1000 S/cm. Modelo 54EC. Catálogo 150-03-54. En envase de 1 unidad.


C) DE MEDICIÓN CONTINUA DE PH - Modelo 54

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XIX C-1
	
	Nro.
	Electrodo con 2 mts. de cable con sensor de temperatura PT 100. Modelo 399.09 compatible con unidad electrónica. En envase de 1 unidad.


XX) EQUIPOS SERES 

DE MEDICIÓN CONTINUA DE AMONIO – Modelo 1000

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XX-1
	
	Nro.
	Barra magnética de agitación, medidas 15x6 “.Catálogo  AIMB 001. En envase de 1 unidad.

	XX-2
	
	Nro.
	Cuerpo T 15 construido en material de aluminio, para bomba peristáltica dosificadora de reactivos . Catálogo P119R .Envase de 1 unidad.

	XX-3
	
	Nro.
	Cuerpo T 32 construido en material de aluminio, para bomba peristáltica dosificadora de reactivos . Catálogo P118R.  Envase de 1 unidad.

	XX-4
	
	Nro.
	Electroválvula de 3 vías, 2 posiciones. Catálogo EVF047. En envase de 1 unidad. 

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XX-5
	
	Nro.
	Electroválvula de 3 vías, 2 posiciones, Catálogo EVF068. En envase de 1 unidad.

	XX-6
	
	Nro.
	Electroválvula de cuerpo de teflón. Catálogo EVFAS001. En envase de 1 unidad.

	XX-7
	
	Nro.
	Rodamiento de 8 x 16 x 4. Catálogo RLT 688. En envase de 1 unidad.

	XX-8
	
	Nro.
	Rotor excéntrico. Catálogo U118A33-00. En envase de 1 unidad.

	XX-9
	
	Nro.
	Tubo de látex para conexión a bomba. Catálogo T15 P107R. En envase de 20 unidades.


XXI) EQUIPOS SHIMADZU

A) ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL– Modelo TOC-5000
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Nro.
	Descripción

	XXI A-1
	A03-001-513
	Nro.
	Absorbente de anhídrido carbónico o dióxido de carbono.  Catálogo 630-00999. En envase de 1 unidad.

	XXI A-2
	A03-001-515
	Nro.
	Aguja de inyección de muestras. Catálogo 630-01565. En envase de 1 unidad.

	XXI A-3
	A03-001-510
	Nro.
	Catalizador de platino de baja sensibilidad, en bolillas de 5/64".Catálogo 017-42801-01. En envase de 20 g.

	XXI A-4
	A03-001-522
	Nro.
	Fusibles de 500 mA 220 V. Catálogo 072-01-653-13. En envase de 1 unidad.

	XXI A-5
	
	Nro.
	Jeringa para inyección de muestras de 250 µl. modelo MS-025UNF. Catálogo 630-02591-04. En envase de 1 unidad.

	XXI A-6
	
	Nro.
	Kit para sensbilidad standard para Muestreador/Inyector ASI-5000A compuesto por: 8 viales de vidrio de 30 x 95 mm; 78 viales de 12 x 98 mm; 8 tapas para viales de 30 x 95 mm; 78 tapas para viales de 12 x 98 mm y 8 septas de Parafilm de 30 x 95 mm,  Catálogo 630-00342-01. En envase de 1 kit.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Nro.
	Descripción

	XXI A-7
	
	Nro.
	Rollo de Papel termosensible. Catálogo 630-08913-01. En envase por 1 unidad. Vencimiento 1 año a partir de la fecha de entrega.

	XXI A-8
	
	Nro.
	Tapa a presión, plástica, perforada, para viales 12 x 98 mm.  Catálogo 630-00342-21. En envase de 78 unidades.

	XXI A-9
	
	Nro.
	Tapa a presión, plástica, perforada, para viales 30 x 95 mm. Catálogo 630-00342-22. En envase de 24 unidades.

	XXI A-10
	A03-001-534
	Nro.
	Tip para microjeringa de 250 microlitros. Catálogo 630-02546-45. En envase de 1 unidad.

	XXI A-11
	A03-001-538
	Nro.
	Trampa para retención de halógenos. Catálogo 630-00992. En envase de 1 unidad.

	XXI A-12
	
	Nro.
	Trampa para retención de hidrocarburos. Catálogo 638-52824-02. En envase de 1 unidad.

	XXI A-13
	A03-001-541
	Nro.
	Tubo de combustión.Catálogo 631-41524. En envase de 1 unidad.

	XXI A-14
	A03-001-533
	Nro.
	Cono y contracono de teflon para serpentina de enfriamiento para TOC V-cph y TOC 5000  Shimadzu Catálogo 035-62972-05. Envase por 1 unidad

	XXI A-15
	A03-001-532
	Nro.
	Cono y contracono de teflon para tubo de combustión, para TOC V-cph y TOC 5000 Shimadzu Catálogo 035-62994-03. Envase por 1 unidad

	XXI A-16
	A03-001-521
	Nro.
	Filtro de membrana TOC V-cph, Shimadzu Catálogo 046-00044-12. En envase de 1 unidad

	XXI A-17
	A03-001-520
	Nro.
	Jeringa para inyección de muestras de 500 µl. modelo TOC-V, para Analizador de Carbono Orgánico Total TOC V-cph, SHIMADZU Catálogo 638-59213. En envase de 1 unidad.

	XXI A-18
	A03-001-741
	Nro.
	Malla de platino para tubo de combustión TOC V-cph y TOC 5000, Shimadzu Catálogo 630-00105-01. Envase por 2 unidades

	XXI A-19
	A03-001-543
	Nro.
	O-ring 10 P teflon (para slider inyectores) para TOC V-cph Shimadzu Catálogo 036-11408-84. Envase por 5 unidad

	XXI A-20
	A03-001-536
	Nro.
	O-ring 4D P10A (para slider inyectores, o-ring negro) para TOC V-cph Shimadzu N° articulo 036-11209. Envase por 5 unidad

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXI A-21
	A03-001-540
	Nro.
	O-ring 4D P20 (para tubo de combustión para TOC V-cph Shimadzu Catálogo 036-11219. Envase por 5 unidad

	XXI A-22
	A03-001-539
	Nro.
	O-ring 4D P22 (para vaso de IC) para TOC V-cph Shimadzu Catálogo 036-11222-84. Envase por 5 unidad

	XXI A-23
	A03-001-740
	Nro.
	Rotor para válvula de 8 vías para TOC V-cph, Shimadzu, Catálogo 631-20265. En envase de 1 unidad

	XXI A-24
	A03-001-739
	Nro.
	Tamiz para retención de hidrocarburos, para TOC V-cph y Toc 5000 Shimadzu, Catálogo 630-00964. En envase de 1 unidad

	XXI A-25
	A03-001-535
	Nro.
	Tip para microjeringa de 500 microlitros, para Analizador de Carbono Orgánico Total modelo TOC V-cph, SHIMADZU Catálogo 638-59296-01. En envase de 1 unidad.

	XXI A 26
	A03-001-526
	Nro.
	Celda de cuarzo de 1 cm de paso óptico rectangular con tapa plástica para espectrofotómetro UV-visible con rango de paso óptico entre 190 nm a 2500 nm del tipo Shimadzu Catálogo 200-34448-00. En envase de 1 unidad.


B)
DE ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS Modelos UV- 240, UV-2401, UV 2600 y FTIR-8300

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXI B-1
	A03-001-509
	Nro.
	Bolsita desecante para Espectrofotómetro (FTIR), con aproximadamente 14 g. de óxido de calcio anhídro. Catálogo 206-70558. En envase de 40 unidades

	XXI B-2
	A03-001-511
	Nro.
	Celda de cuarzo de 10 cm de paso óptico, rectangular, con tapa plástica, para espectrofotómetro UV-visible con rango de paso óptico entre 190 mm a 2500 mm, del tipo SHIMADZU Catálogo 200-34676. Envase por unidad.

	XXI B-3
	A03-001-512
	Nro.
	Celda de cuarzo, de 1 cm de paso óptico rectangular con tapa plástica,  para Espectrofotómetro Infrarrojo (IR), con rango de paso óptico entre 220 mm a 320 mm del tipo SHIMADZU Catálogo 220-66579-31. Envase por unidad.

	Ítem
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXI B-4
	A03-001-516
	Nro.
	Celda de cuarzo de 10 cm de paso óptico cilíndrica con 2 bocas con tapa plástica,  para Espectrofotómetro Infrarrojo (IR), con rango de paso óptico entre 220 mm a 3200 mm, del tipo SHIMADZU Catálogo 220-66579-34. Envase por unidad.

	XXI B-5
	A03-001-517
	Nro.
	Celdas de cuarzo para 1 cm de paso óptico, apareadas, cuadradas, con tapa plástica, para Modelo UV-Vis. Catálogo 200-34442. En envase de 2 unidades.

	XXI B-6
	A03-001-524
	Nro.
	Lámpara de deuterio para 500 hs. de uso para Modelos UV-240 y UV-2401. Catálogo 062-65055-05. En envase de 1 unidad.

	XXI B-7
	A03-001-525
	Nro.
	Lámpara de tungsteno halógeno de 12 V y 50 W. para 2000 hs. de uso marca OSRAM HALOSTAR STANDARD para Modelo UV-240.. Catálogo 062-65004-06. En envase de 1 unidad

	XXI B-8
	A03-001-531
	Nro.
	Rollo de papel registrador termosensible para Modelo UV-240, cuadriculado. Catálogo 200-91522. En envase de 1 unidad. Vencimiento mínimo 1 año a partir de la fecha de entrega.

	XXI B-9
	A03-001-507
	Nro
	Lámpara de deuterio, para 2000 hs. de uso. Modelo L6380; para espectrofotómetro  UV-2600, Catálogo 062-65055-05. En envase de 1 unidad.

	XXI B-10
	A03-001-208
	Nro
	Lámpara de tungsteno halógeno  para 2000 hs. de uso. Modelo 64604;  para espectrofotómetro  UV-2600, Catálogo. 062-65004-06. Envase de 1 unidad.

	XXI B-11
	A03-001-730
	Nro
	Celda de vidrio de 1 cm de paso óptico, rectangular, con tapa plástica, para espectrofotómetro UV-visible modelo T60 del tipo P&G .Envase por unidad.


XXII)
EQUIPOS TECATOR

SISTEMA DE DIGESTION PARA DQO Y NTK – Modelo 2000

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXII-1
	A03-001-769
	Nro.
	Tubo de digestión, de vidrio borosilicato, de 250 ml, de capacidad, borde recto. Catálogo 1000-0154. En envase de 6 unidades.

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXII-2
	A03-001-770
	Nro.
	Varilla reguladora de ebullición (boiling rod). Catálogo 1000-0460. En envase de 1 unidad


XXIII) EQUIPOS THERMOLINE

PLANCHAS CALEFACTORAS – Modelos CIMAREC 2 y 3

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXIII-1
	
	Nro.
	Placa de calentamiento de material cerámico color blanco, de 7” x 7”. Modelo CIMAREC 2. Envases de 1 unidad.

	XXIII-2
	
	Nro.
	Placa de calentamiento de material cerámico color blanco, de 12” x 12”. Modelo CIMAREC 3. Envase de 1 unidad.

	XXIII-3
	
	Nro.
	Resistencia eléctrica para 220 V 50/60 Hz. Modelo CIMAREC 2. En envases de 1 unidad.

	XXIII-4
	
	Nro.
	Resistencia eléctrica para 220 V 50/60 Hz. Modelo CIMAREC 3. En envases de 1 unidad.


XXIV) EQUIPOS TUTTNAUER

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESADA – Modelo 3870 ELC

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXIV-1
	A03-001-652
	Nro.
	Rollo de papel para impresión, para registrador. Catálogo THE002-0003. Envase de 1 unidad.


XXV)
EQUIPOS VARIAN/AGILENT
A)
ESPECTRÓMETRO DE ICP –Modelo VISTA PRO (ICP-OES Axial Simultáneo)

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXV A-1
	A03-001-594
	Nro.
	Alambre de limpieza para Nebulizador. Catálogo 9910024700. En envase de 3 unidades.

	XXV A-2
	A03-001-545
	Nro.
	Antorcha de cuarzo de bajo flujo y tubo de ingreso de muestra en ángulo recto.Catálogo 20100904. En envase de 1 unidad.

	XXV A-3
	A03-001-605
	Nro.
	Cámara de vidrio de spray ciclónico de alta eficiencia bajo volumen de cámara con requerimiento de bracket de montaje. Catálogo 2010081700. En envase de 1 unidad.

	XXV A-4
	A03-001-555
	Nro.
	Conjunto de mangueras para conexión de antorcha de cuarzo y nebulizador Ciclónico. Catálogo 9910057100. En envase conteniendo 1 juego.

	XXV A-5
	A03-001-553
	Nro.
	Conjunto de mangueras para conexión de antorcha de cuarzo y nebulizador Ultrasónico CETAC. Modelo SP5366. En envase conteniendo 1 juego.

	XXV A-6
	A03-001-592
	Nro.
	Conjunto de mangueras para conexión de bomba peristáltica para ICP. Catálogo 3710049000 En envase conteniendo 1 juego.

	XXV A-7
	A03-001-613
	Nro.
	Filtro de Aire para ICP. Catálogo 110594290. En envase de 1 unidad.

	XXV A-8
	A03-001-552
	Nro.
	Kit de filtros de gases de argón. Catálogo 9910099600. En envase de 1 unidad.

	XXV A-9
	A03-001-593
	Nro.
	Nebulizador ciclónico de alto flujo tipo K. Catálogo 2010106800. En envase de 1 unidad.

	XXV A-10
	
	Nro.
	Solución Mezcla Multielemento. Catálogo 01-900058-00. Contenido: 500 ppm Potasio y 50 ppm de: Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Plomo, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Selenio, Estroncio y Cinc, en solución de ácido nítrico 5 %. Con certificado de trazabilidad a SRM de NIST. Vencimiento mínimo 1 año. En envase de 500 ml.

	XXV A-11
	A03-001-604
	Nro.
	Solución Tunning de ICP Spectropure de Varian-500 ppm: potasio y  50 ppm: aluminio, arsénico, bario, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso, molibdemo, níquel, selenio, estroncio y cinc o equivalente.  Catálogo 01-900058-00. En envases de 500 ml.

	XXV A-12
	A03-001-615
	Nro.
	Soporte para antorcha. Catálogo 110775200. En envase de 1 unidad.

	XXV A-13
	A03-001-618
	Nro.
	Tubería azul para bomba peristáltica de ICP para solventes acuosos. Catálogo 3710034600. En paquetes por 12 unidades

	XXV A-14
	A03-001-619
	Nro.
	Tubería blanca para bomba peristáltica de ICP para solventes acuosos. Catálogo 3710034400 En paquetes por 12 unidades

	XXV A-15
	A03-001-606
	Nro.
	Tubo de vacío 3CX1500D3. Catálogo 5610132700. En envase de 1 unidad.

	XXV A-16
	A03-001-620
	Nro.
	Work Coil Axial para ICP. Catálogo 110601290. En envase de 1 unidad

	XXV A-17
	
	Nro.
	Cono preóptico para instrumentos ICP-OES Vista /700-ES Vista/700-ES Axial 3610007300


B) ESPECTRÓMETRO DE ABORCIÓN ATÓMICA - Modelos spectraa 280fs  - spectraa 880fs - spectraa 280fZ – HORNOS DE GRAFITO – Modelos GTA- 100 y GTA -200
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Uni.
	Descripción

	XXV B-1
	
	Nro.
	Arnés de conexión entre Horno de Grafito modelo GTA-100 y PSD (Programmable Sample Dispensers) con reconocimiento del soft Varian 3,01 para Programable Sample Dispensers. Catálogo 110428800. En envase de 1 unidad.

	XXV B-2
	A03-001-595
	Nro.
	Bolilla de vidrio para Cámara de Nebulizadores modelos MARK 7. Catálogo 9910025700. En envase de 5 unidades.

	XXV B-3
	A03-001-547
	Nro.
	Capilar para muestreadores automáticos de horno modelos PSD-95/96/97/100 (Programmable Sample Dispensers) con marcador de tope de teflón. Catálogo 9910115100. En envase de 5 unidades.

	XXV B-4
	A03-001-601
	Nro.
	Celda de cuarzo para absorción de hidruros, para Generadores modelos VGA 77. Catálogo 9910040000. En envase de 2 unidades.

	XXV B-5
	A03-001-608
	Nro.
	Celda para absorción de hidruros (determinación de Mercurio), para generador modelo VGA 77. Catálogo 9910040700. En envase de 1 unidad.

	XXV B-6
	A03-001-548
	Nro.
	Celda de grafito con recubrimiento pirolítico con testeo de calidad. Catálogo 6310001200. En caja de 10 unidades.

	XXV B-7
	A03-001-554
	Nro.
	Conjunto de partes de repuesto para nebulizador Mark 7, compuesto por: 3 Oring, 1 resorte, 1 herramienta para nebulizador, y manual de instrucciones. Catálogo 9910093000. En envase por 1 juego.

	XXV B-8
	A03-001-549
	Nro.
	Conjunto de Electrodos de grafito para asegurar el óptimo contacto eléctrico con la celda de grafito, para Hornos de Grafito modelos GTA-120 Zeeman. Catálogo 6610003500. En caja de 2 unidades.

	XXV B-9
	
	Nro.
	Controlador de gases (gas box control)  para horno de grafito modelo GTA-100. Catálogo 0110427990. En envase de 1 unidad.

	XXV B-10
	A03-001-598
	Nro.
	Electrodo Central para horno de grafito modelo GTA-120 para equipos ZEEMAN (SHROUD ZEEMAN BOX). Catálogo 6310003600. En envase de 1 unidad.

	XXV B-11
	
	Nro.
	Electrodo ZEEMAN. Catálogo 6310003500. En envase por 2 unidades.

	XXV B-12
	A03-001-557
	Nro.
	Émbolo de jeringa de 100 µl, con punta de teflón, para muestredores automáticos de horno modelos PSD-120 (Programmable Sample Dispensers). Catálogo 4710003100. En envase de 1 unidad.

	XXV B-13
	A03-001-614
	Nro.
	Filtro de gas para generador de hidruros modelo VGA-77. Catálogo 1610133890. En envase de 1 unidad

	XXV B-14
	A03-001-551
	Nro.
	Jeringa de vidrio, de 100 µl, con émbolo con punta de teflón, para muestredores automáticos de horno modelos PSD-120 (Programmable Sample Dispensers). Catálogo 4710002300. En envase de 1 unidad.

	XXV B-15
	
	Nro.
	Kit capilar para nebulizador MARK 7. Catálogo 9910093000.

	XXV B-16
	A03-001-612
	Nro.
	Kit de O´Ring, para cámara de nebulizador MARK 7, para trabajos con solventes acuosos. Catálogo 9910093400. En envase conteniendo 1 kit.

	XXV B-17
	A03-001-558
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Aluminio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610100100. En envase de 1 unidad.

	XXV B-18
	A03-001-559
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Antimonio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610100200. En envase de 1 unidad.

	XXV B-19
	A03-001-560
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Arsénico versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610108100. En envase de 1 unidad.

	XXV B-20
	A03-001-561
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Bario versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610100400. En envase de 1 unidad.

	XXV B-21
	A03-001-562
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Boro versión codificada para reconocimiento automático Modelos SpectrAA 880/280FS con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610100700. En envase de 1 unidad.

	XXV B-22
	A03-001-563
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Cadmio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 56100800. En envase de 1 unidad.

	XXV B-23
	
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Calcio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610101000. En envase de 1 unidad.

	XXV B-24
	A03-001-565
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Cinc versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610106800. En envase de 1 unidad.

	XXV B-25
	A03-001-566
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Cobalto versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610101300. En envase de 1 unidad.

	XXV B-26
	A03-001-567
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Cobre versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610101400. En envase de 1 unidad.

	XXV B-27
	A03-001-568
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Cromo versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610101200. En envase de 1 unidad.

	XXV B-28
	A03-001-569
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Hierro versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610102700. En envase de 1 unidad.

	XXV B-29
	A03-001-570
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Magnesio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610103200. En envase de 1 unidad.

	XXV B-30
	A03-001-571
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Manganeso versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610103300. En envase de 1 unidad.

	XXV B-31
	A03-001-572
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Mercurio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610103400. En envase de 1 unidad.

	XXV B-32
	A03-001-573
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Níquel versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610103700. En envase de 1 unidad.

	XXV B-33
	A03-001-574
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Plata versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610105200. En envase de 1 unidad.

	XXV B-34
	A03-001-575
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Plomo versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610102900. En envase de 1 unidad.

	XXV B-35
	
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Potasio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610104200. En envase de 1 unidad.

	XXV B-36
	A03-001-577
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Selenio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610105000. En envase de 1 unidad.

	XXV B-37
	A03-001-578
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Silicio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610105100. En envase de 1 unidad.

	XXV B-38
	
	Nro.
	Lámpara de cátodo hueco codificada de Sodio versión codificada para reconocimiento automático con test de estabilidad de lámpara HCL Drift test de 0 a 1 H 24 min (bajo drift). Testeadas para bajo ruido y óptima estabilidad. Catálogo 5610105300. En envase de 1 unidad.

	XXV B-39
	A03-001-591
	Nro.
	Lámpara de Deuterio para absorción atómica versión codificada para reconocimiento automático Catálogo 5610021800. En envase de 1 unidad.

	XXV B-40
	A03-001-596
	Nro.
	Manguera para Generador de Hidruros Ø int. 0,030, tubuladuras negra/negra, para accesorio del generador de hidruros modelo VGA-77. Catálogo 3710027200. En paquete de 12 unidades.

	XXV B-41
	A03-001-597
	Nro.
	Manguera para Generador de Hidruros Ø int. 0,090, tubuladuras negra/púrpura para accesorio del generador de hidruros modelo VGA-77. Catálogo 3710027300. En paquete de 12 unidades.

	XXV B-42
	
	Nro.
	Perla de vidrio para cámara de nebulizacion MARK 7 Catálogo 9910025700. En envase de 5 unidades.

	XXV B-43
	A03-001-603
	Nro.
	Pieza T para jeringa de PSD VARIAN (Programmable Sample Dispensers). Catálogo 0110291290. En envase de 1 unidad.

	XXV B-44
	A03-001-609
	Nro.
	Separador gas-líquido para Generador de Hidruros modelo VGA 77. Catálogo 9910071100. En envase de 1 unidad.

	XXV B-45
	A03-001-616
	Nro.
	Soporte para perla de impacto de nebulizador. Catálogo  810133400. En envase de 1 unidad

	XXV B-46
	A03-001-617
	Nro.
	Tarjetas de limpieza y alineamiento para quemador Mark VII. Catálogo 9910053900. En pack por 100 unidades.

	XXV B-48
	A03-001-550
	Nro.
	Vasos de vidrio para muestras, de 25 ml. de capacidad, para muestredores automáticos de horno modelos PSD-120 (Programmable Sample Dispensers). Catálogo 6610008200. En envase de 5 unidades.

	XXV B-49
	A03-001-607
	Nro.
	Viales cónicos de polietileno, de 2 ml de capacidad, para muestreador automático de horno PSD VARIAN (Programmable Sample Dispensers).Catálogo  9910028200. En bolsa de 1000 unidades.

	XXV B-50
	A03-001-672
	Nro.
	Kit Carousel PSD de 130 muestras. Marca Agilent Technologies catálogo 9910113100. En envase por una unidad.

	XXV B-51
	A03-001-673
	Nro.
	Lámpara Multielemento  (Cu/Fe/Mn/Zn ) Alta intensidad UltrAA Agilent catálogo 5610135000. En envase por 1 unidad

	XXV B-52
	A03-001-674
	Nro.
	Lámpara Multielemento  (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) Alta intensidad UltrAA Agilent catálogo 5610134500. En envase por 1 unidad

	XXV B-53
	A03-001-675
	Nro.
	Lámpara Multielemento  (Ag/Cd/Pb/Zn ) Alta intensidad UltrAA Agilent catálogo 5610108900. En envase por 1 unidad

	XXV B-54
	A03-001-676
	Nro.
	Lámpara para Plomo (Pb) Alta intensidad UltrAA Agilent catálogo 5610108200. En envase por 1 unidad

	XXV B-55
	
	Nro.
	Tubos de muestras de polietileno por 50 ml, en pack por 500 unidades del tipo Agilent N° parte 190065200


C) ESPECTOMETRO DE MASAS CON FUENTE POR PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP-MS) – Modelo 7700

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXV C-1
	A03-001-677
	Nro.
	Tubo de transferencia Axial para ICP Varian Vista Pro. N° parte Agilent 7910051590. En envase de 1 unidad

	XXV C-2
	A03-001-678
	Nro.
	Glass Quartz Window para horno Varian AA280Z. N° parte Agilent 2010015000. En envase de 1 unidad

	XXV C-3
	A03-001-679
	Nro.
	Interface de comunicación USB para equipos de Ab. Atómica SpectrAA Serie N° parte Optical Technologies NI-GPIBUSB-B. En envase de 1 unidad

	XXV C-4
	A03-001-680
	Nro.
	Cámara de spray de cuarzo; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-80008. En envase de 1 unidad

	XXV C-5
	A03-001-681
	Nro.
	Tapa terminal de la cámara; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-60008. En envase de 1 unidad

	XXV C-6
	A03-001-682
	Nro.
	Conector entre cámara de spray y antorcha (cuarzo); marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1833-65426. En envase de 1 unidad

	XXV C-7
	A03-001-683
	Nro.
	Tubo de drenaje d.i. 4mm d.e. 6mm de 2,5m longitud; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1820-65515.En envase de 1 unidad

	XXV C-8
	A03-001-684
	Nro.
	Tubería Tygon de 3m para drenaje del tanque de drenaje; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-60077.En envase de 1 unidad

	XXV C-9
	A03-001-685
	Nro.
	Kit de tubería de drenaje (tubería entre cámara spray y bomba peristáltica, incluye 2 conectores, cojinete y tubería); marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1833-65411.En envase de 1 unidad

	XXV C-10
	A03-001-686
	Nro.
	Tubo de Tygon para bomba perístalticade 1,02 mm d.i y 40 cm longitud, marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1833-65569.En envase de 12  unidades

	XXV C-11
	A03-001-687
	Nro.
	Tuberia para standard interno 0,25mm; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67047.En envase de 12  unidades

	XXV C-12
	A03-001-688
	Nro.
	Tubería para drenaje de 1,02mm d.i. y 40cm; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1833-65570.En envase de 12  unidades

	XXV C-13
	A03-001-689
	Nro.
	Tubo para muestra PFA d.i. 0,5mm d.e. 1,6mm longitud 5m; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1820-65105.En envase de 1 unidad

	XXV C-14
	A03-001-690
	Nro.
	Kit para ingreso online de standard interno; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-60590.En envase de 1 unidad

	XXV C-15
	A03-001-691
	Nro.
	Antorcha de cuarzo 2,5 mm d.i.; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-80053.En envase de 1 unidad

	XXV C-16
	A03-001-692
	Nro.
	Bonete para Shield Torch; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G1833-65421. En envase de 1 unidad

	XXV C-17
	A03-001-693
	Nro.
	Cono de muestreo de Ni para 7700x; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67040. En envase de 1 unidad

	XXV C-18
	A03-001-694
	Nro.
	Cono de muestreo de Ni platinado para matrices; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67061.En envase de 1 unidad

	XXV C-19
	A03-001-695
	Nro.
	Skimmer de Ni para 7700x; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67041. En envase de 1 unidad

	XXV C-20
	A03-001-696
	Nro.
	Skimmer de Pt (base Ni) para 7700x; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67063.En envase de 1 unidad

	XXV C-21
	A03-001-697
	Nro.
	Base skimmer (bronce) para 7700x; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-60621. En envase de 1 unidad

	XXV C-22
	A03-001-698
	Nro.
	Junta de grafito para cono de muestreo, marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3280-67009. En envase de 3 unidades

	XXV C-23
	A03-001-699
	Nro.
	Nebulizador MicroMist de vidrio borosilicato de 0,5 mm d.i; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3266-65003.En envase de 1 unidad

	XXV C-24
	A03-001-700
	Nro.
	Tubo de muestreo para nebulizador MicroMist d.i. 0,5mm; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3266-80011. En envase de 10 unidades

	XXV C-25
	A03-001-701
	Nro.
	Tubo de muestreo para neboulizador MicroMist d.i. 0,25mm; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3266-80010. En envase de 10 unidades

	XXV C-26
	A03-001-702
	Nro.
	Nebulizador tipo MicroFlow (PFA) 200 ul/min; marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte G3139-65100. En envase de 1 unidad

	XXV C-27
	A03-001-703
	Nro.
	Solución de sintonía Li, Y, Ce,Tl, Co; 10mg/l, 2% HNO3, marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5184-3566. En envase de 100 ml

	XXV C-28
	A03-001-704
	Nro.
	Solución de test A interferencia 6020, marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5188-6526. En envase de 100 ml

	XXV C-29
	A03-001-705
	Nro.
	Solución de test B interferencia 6020, marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5188-6527. En envase de 100 ml

	XXV C-30
	A03-001-706
	Nro.
	Solución de verificación para calibración inicial; marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5183-4682. En envase de 100 ml

	XXV C-31
	A03-001-707
	Nro.
	Mezcla de standard interno; marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5188-6525. En envase de 100 ml

	XXV C-32
	A03-001-708
	Nro.
	Mezcla de standard interno; marca Agilent Technologies para espectroscopía de masas, N° parte 5183-4681. En envase de 100 ml

	XXV C-33
	A03-001-709
	Nro.
	Aceite bomba externa marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte 6040-0834. En envase de 1 litro

	XXV C-34
	A03-001-710
	Nro.
	Aceite bomba externa marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, N° parte 6040-0798. En envase de 4 litros

	XXV C-35
	A03-001-710
	Nro.
	Accesorio recirculador de agua (CHILLER) para equipos de AA o ICP del tipo Lytron P/NG8481A. Envase de 1 unidad

	XXV C-36
	A03-001-712
	Nro.
	Nebulizador MiraMist de PEEK marca Agilent Technologies para ICP-MS modelo 7700x, número de parte G3161-80001.En envase de 1 unidad.

	XXV C-37
	A03-001-713
	Nro.
	Sondas de muestreo de fibra de Carbono , DI 0.5 mm (banda azul), marca Agilent Technologies Art. G3286-80112. En envase de 1 unidad

	XXV C-38
	A03-001-714
	Nro.
	Sondas de muestreo de fibra de Carbono , DI 0.5 mm (banda azul), marca Agilent Technologies. Art. G3286-80102. En envase de 1 unidad

	XXV C-39
	A03-001-715
	Nro.
	Rack de muestreo de 60 posiciones para viales de 14 ml., marca Agilent Technologies, art. G3286-80106. En envase de 1 unidad

	XXV C-40
	A03-001-716
	Nro.
	Quemador para equipo Mark 7 aire/acetileno, marca Agilent Technologies , art. 210164000. En envase de 1 unidad

	XXV C-41
	A03-001-717
	Nro.
	Quemador para equipo Mark 7 Oxido nitroso/acetileno, marca Agilent Technologies , art. 210164100. En envase de 1 unidad

	XXV C-42
	A03-001-718
	Nro.
	Kit de mangueras y conectores para generador de vapor VGA 77, marca Agilent Technologies, art. 9910061900. En envase de 1 unidad

	XXV C-43
	A03-001-719
	Nro.
	Rack de muestreo de 21 posiciones para viales de 50 ml., marca Agilent Technologies, art. G3286-80103. En envase de 1 unidad

	XXV C-44
	A03-001-720
	Nro.
	Kit de mangueras y conectores para bomba drenaje (Tygon), marca Agilent Technologies Art. G3286-80118. En envase de 1 unidad

	XXV C-45
	A03-001-721
	Nro.
	 Kit de bomba de cama de tubos para generador de vapor VGA 77, marca Agilent Technologies, Art. 9910050700. En envase de 1 unidad

	XXV C-46
	A03-001-722


	Nro.
	Generador de vapor de hidruros para espectrometría por absorción atómica VGA 77, marca Agilent Technologies,  art. 9910062100. En envase de 1 unidad

	XXV C-47
	
	Nro.
	Sondas de muestreo de fibra de Carbono 1.0 mm id (2 banda azul) Agilent Technologies Art. G3286-80119

	XXV C-48
	
	Nro.
	Kit de conexión de tubo de drenaje/lavado parte G3286-80117.

	XXV C-49
	
	Nro.
	Estación de lavado Agilent parte G3286-80224

	XXV C-50
	
	Nro.
	Tubo de polipropileno para autosampler de ICP MS, diámetro del orificio 16 mm y 125 mm de altura, en pack por 1000 unidades del tipo Agilent N° de parte 190049700

	XXV C-51
	
	Nro.
	Conjunto de transmisión de eje Z con cable de Nylon para ICP MS Agilent 7700x del tipo Agilent N° artículo G328680330


XXVI) EQUIPOS VARIOKLAV

AUTOCLAVES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MESADA – Modelo EVZ 500

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXVI-I
	A03-001-647
	Nro.
	Cabezal de impresión para registrador. Catálogo 06-10032-006. Envase de 2 unidades.

	XXVI-2
	A03-001-644
	Nro.
	Papel registrador para control de temperatura. Catálogo 331490. En envase de 10 unidad.

	XXVI-3
	A03-001-646
	Nro.
	Sonda de temperatura para medios con cable de conexión. Catálogo EVZ500. En envase de 1 unidad.


XXVII) EQUIPOS VELP

DIGESTOR PARA D.Q.O. – Modelo DK20 y DIGESTOR PARA N.T.K. - Modelo UDK 130

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXVII-1
	
	Nro.
	Tubos para digestión de muestras para DQO con conexión a refrigerante. Diámetro : 45mm. Largo : 300mm. Catálogo 111040.

En envase de 1 unidad

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXVII-2
	
	Nro.
	Tubos para digestión de muestras para NTK. Diámetro: 45mm. Largo 300mm. Catálogo 111080. En envase de 1 unidad


XXVIII) EQUIPOS WTW

A)
DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO – Modelo OXI 3000

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXVIII A-1
	A03-001-823
	Nro.
	Electrodo combinado de pH, rango 0-14, con sonda de temperatura incorporada, electrolito líquido, profundidad de inmersión 120 mm, ficha de conexión DIN a prueba de agua, cable de 1 m de longitud, del tipo SENTIX Catálogo  81 103642. En envase de 1 unidad.

	XXVIII A-2
	A03-001-831
	Nro.
	Electrodo combinado de pH, rango 0-14, con sonda de temperatura incorporada, electrolito líquido, profundidad de inmersión 120 mm, ficha de conexión DIN a prueba de agua, cable de 1 m de longitud,  SENTIX 51 Catálogo 103 651.

	XXVIII A-3
	A03-001-835
	Nro.
	Kit membranas para sonda de oxígeno disuelto Modelo TRIOXMATIC 300, compuesta por: 3 membranas para sonda, 1 frasco de 50 ml. con solución de electrolito y 1 frasco de 50 ml.de solución de limpieza, ZBK90/190 Catálogo 203410.0001. En envase de 1 kit.

	XXVIII A-4
	A03-001-834
	Nro.
	Sensor de oxígeno  TRIOXMATIC 300 para oxímetro WTW OXI 3000, con membrana recubierta con sensor amperométrico para método potenciostático. Debe disponer de  sistema de detección de vida útil de la membrana señal de análisis 0.1%( 0.01 mg/L). Longitud de cable: 1.5 m. Longitud de sonda: 160 mm. Diámetro de sonda 15.5 mm. Espesor de membrana 13µm. Voltaje de polarización  -750 mV.

	XXVIII A-5
	
	Nro.
	Solución de Electrolito para electrodo. Catálogo 2.05217.0500. En envases de 500 ml


B)
DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICOS DE CAMPO - Modelos 350i, MPP350 y ConOx 
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXVIII B-1
	
	Nro.
	Electrodo de pH, blindado para la instalación en MPP 350, con polímero electrolito y el diafragma del agujero de alfiler. WTW Catálogo 401152 B. En envase de 1 unidad.

	XXVIII B-2
	
	Nro.
	Sonda combinada de pH, con oxígeno y sonda de conductividad, sin electrodo de pH, cubierta de protección, el peso y el cable de 9,9 pies (3 metros). Con vasos de calibración, software para el multi 350i. WTW Catálogo 401100. Envase de 1 unidad.

	XXVIII B-3
	
	Nro.
	Kit de membranas para sonda de oxígeno disuelto Modelo CellOx 325. Estuche de accesorios con las piezas de repuesto y suministros de mantenimiento de los sensores de oxígeno CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx y MPP 350. Contenido: Solución de Limpieza , papel abrasivo, membrana de intercambio de 3 cabezas y electrolitos , ZBK 325. WTW Catalogo 202706. En envase de 1 kit.

	XXVIII B-4
	
	Nro.
	Sonda para medición de pH, rango de medición 2 a 14, largo del cable: 1m, principio de funcionamiento: potenciometría, tipo de referencia KCl 3 M en gel, cuerpo epoxy. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico WTW modelo 350i. En Envase de 1 unidad.

	XXVIII B-5
	A04-M03-002
	Nro.
	Sonda para medición de conductividad, rango de medición 0,01 a 2000µs/cm., largo del cable 1m, principio de funcionamiento conductivo, de  cuerpo epoxy y electrodo de grafito. Con sensor de temperatura integrado y cable de conexión para equipo multiparamétrico WTW modelo 350i. En envase de 1 unidad.

	XXVIII B-6
	
	Nro.
	Sondas de Ph para medidor multiparamétrico marca WTW Multi 350i  modelo Sentix 41-3(DIN) de WTW


XXIX) EQUIPOS YSI

DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO – Modelos 50B y 58

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXIX-1
	A03-001-757
	Nro.
	Kit de membranas para sonda de oxígeno disuelto Modelo YSI 5905, compueso por: 6 membranas para sonda y 1 frasco con solución activadora de KCl (potasio cloruro), Catálogo 5906. En envase de 1 kit.

	XXIX-2
	A03-001-758
	Nro.
	Sonda de Oxígeno Disuelto con agitador incorporado y cable de conexión flexible, para medidores YSI modelos 50B y 58, apto para ser utilizado en botellas de DBO estándar de 300 ml, del tipo YSI 5905. Catálogo 5905. En envase de 1 unidad.


XXX) EQUIPOS SARTORIUS

A- MEDICIÓN DE PH – Modelo PT 10

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXX

A-1
	A03-001-826
	Nro.
	Electrodo de membrana de vidrio original para la medición de pH,  de rango 0-14, con sonda de temperatura incorporada. Celda de referencia Ag/AgCl, electrolito de Cloruro de Potasio 3 mol/l. Vidrio endurecido de bajo ohmiaje y diafragma de platino, suministrado con cable fijo, conector BNC y enchufe clavija de 2,5 mm para el sensor de temperatura del tipo PY-P11. En envase de 1 unidad.

	XXXA-2
	A03-001-833
	
	Electrodo de cuerpo de vidrio de alta precisión para la medición de pH en muestras de baja concentración iónica y que presenten valores extremos de pH,  de rango 0-14; electrolito de Cloruro de Potasio 3 mol/l, excento de iones Plata; membrana de vidrio de bajo ohmiaje y diafragma pulido para el control de la cuota de flujo de la solución KCl. Electrodo suministrado con cable fijo y conector BNC, del tipo  PY-P24 marca Sartorius. Compatibilidad: 100% compatible equipo de campo Sartorius PT-10. En envase de 1 unidad.

	XXXA-3
	A03-001-846
	Nro.
	Sensor de medidición y compensación automática de temperatura de cuerpo de acero inoxidable, con cable fijo y enchufe de clavija de 2,5 mm; de 4,7 mm. de diámetro y 120 mm. de largo del tipo PY-T01 marca Sartorius. Compatibilidad: 100% compatible equipo de campo Sartorius PT-10. En envase de 1 unidad.


B-ULTRAPURIFICACIÓN  – Modelo ARIUM H2O PRO-DI-T

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXXB-1
	A03-001-764
	Nro.
	Pack Q-Gard T1. Modelo plus Reference A+. Catálogo QGARDT 1x1. En envase de 1 unidad

	XXXB-2
	A03-001-765
	Nro
	Pack de purificación Quantum. Modelo plus Reference A+. Catálogo QTUMOTEX 1. En envase de 1 unidad

	XXXB-3
	A03-001-766
	Nro
	Kit elemental, conjunto de cartuchos para sistemas de agua ultrapura arium ® DI pro. Marca Sartorius. H2O-E-PACK. Envase de 1 unidad

	XXXB-4
	A03-001-767
	Nro
	Filtro final para sistema de agua ultrapura arium ® DI pro. Marca Sartorius. Sartopore® 2 150, Catálogo: 5441307H4-CE-B. En pack por 5 unidades


XXXI) EQUIPOS MILESTONE

Modelo Ethos One

	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXXI-1
	A03-001-776
	Nro.
	Anillo de protección PR-56 para HPS-100 Catálogo 34056. En envase de 1 unidad

	XXXI-2
	A03-001-777
	Nro.
	Camisa protectora HS-08 HTC Catálogo 34048. En envase de 1 unidad

	XXXI-3
	A03-001-778
	Nro.
	Plato adaptador AP-45/HT Catálogo 34306. En envase de 1 unidad

	XXXI-4
	A03-001-779
	Nro.
	Resorte especial HTC-1000 Catálogo 34010. En envase de 1 unidad

	XXXI-5
	A03-001-780
	Nro.
	Resorte especial para recipiente de referencia Catálogo 050184. En envase de 1 unidad

	XXXI-6
	A03-001-781
	Nro.
	Segmento de referencia con control de temperatura para  HPR-1000/10S Catálogo HP10002. En envase de 1 unidad

	XXXI-7
	A03-001-782
	Nro.
	Segmento de rotor HPR-10S Catálogo HP10001. En envase de 1 unidad

	XXXI-8
	A03-001-783
	Nro.
	Sensor de temperatura ATC 400CE Catálogo 050214. En envase de 1 unidad

	XXXI-9
	A03-001-784
	Nro.
	Tapa de teflón termoresistente Catálogo DD00040. En envase de 1 unidad

	XXXI-10
	A03-001-785
	Nro.
	Tapa de teflón termoresistente completa para recipiente de referencia con control de temperatura Catálogo 050211. En envase de 1 unidad

	XXXI-11
	A03-001-786
	Nro.
	Vaina cerámica para sensor de temperatura Catálogo 055135. En envase de 1 unidad

	XXXI-12
	A03-001-787
	Nro.
	Vaso de teflón termoresistente de 100 ml HPV-100 Catálogo 33806. En envase de 1 unidad


XXXII) EQUIPOS COGENT

A- ANALIZADOR DE TRAZABILIDAD DE METALES PESADOS (Arsenico, Cromo, etc) - Modelo PDV – 6000 Plus
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXXII-1
	
	Nro.
	Electrodo de Trabajo (carbono) Catálogo IK 600-000 y Set Art. ELK-04. En envase de 1 unidad

	XXXII-2
	
	Nro.
	Reactivos para medir Cromo IV (Cr6) Catálogo. IK600-200 y REA-18. En envase de 200 test.


XXXIII) EQUIPOS HEAL FORCE

Modelo NW10-UV 
	Item
	Código de Laboratorio

AySA S.A.
	Unid.
	Descripción

	XXXIII-1
	A03-001-771
	Nro.
	Cartucho de pretratamiento Catálogo. CR-SP 101. En envase de 1 unidad

	XXXIII -2
	A03-001-772
	Nro.
	Prefiltro  Catálogo CR-SP 109. En envase de 1 unidad

	XXXIII -3
	A03-001-773
	Nro.
	Membrana Catálogo. RO CR-SP 201. En envase de 1 unidad

	XXXIII -4
	A03-001-774
	Nro.
	Cartucho purificador Catálogo CR-SP 301. En envase de 1 unidad

	XXXIII -5
	A03-001-775
	Nro.
	Cartucho multipurificador Catálogo. CR-SP 302. En envase de 1 unidad

	XXXIII -6
	A03-001-788
	Nro.
	Cartucho ultrafiltración Catálogo CR-SP 505. En envase de 1 unidad

	XXXIII -7
	A03-001-789
	Nro.
	Cartucho microfiltración Catálogo. CR-SP 502. En envase de 1 unidad


4. Marcas y Leyendas 

Los Repuestos e Insumos deberán contener en forma legible e indeleble la siguiente información: nombre del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.
5. Certificado de Autenticidad del Producto

Junto con la oferta, cada oferente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la compatibilidad específica para cada equipo en particular.

Para todos aquellos productos alternativos que al momento del concurso no se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., se deberá adjuntar además, documentación técnica que acredite, no sólo el cumplimiento con la totalidad de las especificaciones técnicas, sino también que son aptos para las aplicaciones, normativas y métodos de ensayos indicadas en el presente Pliego
6. Fecha de Vencimiento

Los plazos para el vencimiento de los productos especificados en el presente pliego deberán estar dentro de los períodos más prolongados que se pudieren conseguir en el mercado internacional dentro de su tipo.

Salvo excepciones, dichos plazos, no deberán ser inferiores a los 12 (doce) meses contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Serán considerados como excepciones todos aquellos productos que por sus características específicas, estuvieren recomendados internacionalmente para su utilización dentro de períodos más cortos. En este último caso el plazo para su vencimiento deberá estar regido por lo indicado en el primer párrafo de este punto.

7.
Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Suministros deberán observarse los siguientes requisitos:

· Los suministros deberán entregarse agrupados por insumos de un mismo tipo. Los mismos deberán estar embalados en envases especialmente diseñados para su conservación y transporte al resguardo de condiciones ambientales adversas. Para el caso del material de vidrio, dichas cajas estarán compartimentadas preferentemente con relleno de poliestireno expandido.

· Las cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

· En el exterior de las cajas deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote. 

· Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.
Inspección y Recepción

Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones dieren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo Agua y Saneamientos Argentinos S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en que se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva de los insumos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

· Concordancia con las Especificaciones Técnicas y cantidades solicitadas.

· Vencimiento según lo determinado en estas Especificaciones Técnicas

· Refrigeración adecuada según lo estipulado en estas Especificaciones Técnicas

· Toda la documentación solicitada en forma.

· Condiciones de Entrega según lo determinado en el punto 6 de estas Especificaciones Técnicas.

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro o a su rechazo, estando el producto apto para su retiro durante un plazo de 60 días a partir de la notificación fehaciente al proveedor, luego de este lapso Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer del material.

9. Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.
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